# 关于西安职业技术学院学生公寓楼空调购置项目的中标结果公告

一、项目编号：XCZX2022-0117

备案编号：ZCBN-西安市-2022-01497

二、项目名称：西安职业技术学院学生公寓楼空调购置项目

三、中标信息

供应商名称：西安市安佳电器销售有限公司

供应商地址：西安市大明宫遗址区百花村社区21号楼3单元501室

中标金额：2065573.40元

联系人：王恒坤

联系电话：18792994476

四、主要标的信息

|  |
| --- |
| 货物类 |
| **详见附件** |

五、评审专家名单：张轲、陈健、邹岳连、杨顺利、王朝华。

六、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

请中标供应商于本项目公告期届满之日起前往西安市公共资源交易中心八楼领取中标通知书，同时须提交密封好的纸质投标文件一正两副，内容与电子投标文件完全一致。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：西安职业技术学院

地 址：西安市雁塔区鱼斗路251号

联系方式：13892886071

## 2.采购代理机构信息

名 称：西安市市级单位政府采购中心

地　 址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

联系方式：029-86510029 86510365转分机80839

## 3.项目联系方式

项目联系人：吴老师

电　 话：029-86510029 86510365转分机80870

西安市市级单位政府采购中心

2022年9月14日

附件

分项报价表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格** | **生产厂家** | **是否小微企业产品** | **单位** | **单价** |
|  | 空调 | 长虹 | **1、匹数1.5匹挂机；**  2、变频/定频：变频；  **3、能效等级2级；**  **4、能效比4.74**；  5、冷暖类型：冷暖；  6、适用面积(m²)：≥15-22；  **7、额定制冷量(W)3500；**  **8、额定制热量(W)4800；**  **9、额定制冷功率(W)：850；**  **10、额定制热功率(W)：1220；**  **11、电辅热(W)：1050；**  12、**内机噪音 dB(A)(静音档-高档)：20-38**  13、外机噪音 dB(A)：50；  14、**循环风量(m³/h)：750** | 四川长虹空调有限公司 | 否 | 台 | 2130.00 |
|  | 主电缆 | 双管 | 1、低压铜芯电缆敷设：YJV22-0.6/1KV-4\*185+1\*95  2、配套电缆头制作、安装  3、电缆耐压试验  4、防火堵料  5、防火涂料 采用配电室到 A、B 号学生公寓控制柜 | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 569.00 |
|  | 楼道干电源线 | 双管 | 3 根相线（塑料胶皮铜线）BV-4mm² | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 3.50 |
|  | 楼道干电源线 | 双管 | 线（塑料胶皮铜线）BV-4mm² | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 3.50 |
|  | 楼道干电源线 | 双管 | 地线（塑料胶皮黄绿铜线）BV-4mm² | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 3.50 |
|  | 层间电源干线 | 双管 | 5 芯电缆线 YJV22-0.6/1KV-5\*16 | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 58.00 |
|  | 公寓支线 | 双管 | 相线（红）、零线（蓝或黄）各 1 根 RVV3\*4 | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 13.50 |
|  | 公寓支线 | 双管 | 黄绿接地线 RVV3\*4 | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 13.50 |
|  | 桥架 | 安佳 | 槽式桥架宽 100cm\*50cm | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 米 | 78.00 |
|  | 槽板 | 安佳 | 24cm | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 米 | 6.50 |
|  | 控制柜 | 胜鑫 | 一进八出 | 西安胜鑫电力有限公司 | 否 | 个 | 5800.00 |
|  | 控制箱 | 胜鑫 | 分路户内箱 | 西安胜鑫电力有限公司 | 否 | 个 | 2650.00 |
|  | 辅料 | 安佳 | 包含线管、扎带、胶带等。 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 批 | 12000.00 |
|  | 箱变 | 胜鑫 | 箱变里的变压器采用全铜干式变压器一级能效，断路器选用一线品牌，连接铜排选用全铜材质ZBW-10/0.4-315KVAZBW-10/0.4-1000KVA | 西安胜鑫电力有限公司 | 否 | 台 | 332160.00 |
|  | 垃圾清运 | 安佳 | 项目产生的所有垃圾 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 项 | 9500.00 |
|  | 增容手续费 | 安佳 | 在原有的基础上申请增加容量，供应商需准备相应图纸及资料完成扩容，供应商需办理完成供电相关手续。 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 项 | 197600.00 |
|  | 变压器拆除 | 安佳 | 拆除旧的箱变，ZBW-10/0.4-315KVA | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 项 | 13500.00 |
|  | 低压铜芯电缆 | 双管 | 5 ∗ 16mm2, 电力电缆  1.低压铜芯电缆敷设：YJV22-0.6/1KV-5\*16  2.配套电缆头制作、安装  3.电缆耐压试验  4.防火堵料  5.防火涂料 | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 66.00 |
|  | 高压铝芯电缆 | 双管 | YJLV22-8.7/15KV-3\*95 | 双管线缆有限公司 | 否 | 米 | 135.00 |
|  | 1000 箱变基础 | 安佳 | 新建箱变基础 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 项 | 32000.00 |
|  | 成套配电箱安装悬挂嵌入式 | 安佳 | 0.4KV (半周长 m)1.5）一进八出 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 台 | 500.00 |
|  | 成套配电箱安装悬 挂嵌入式 | 安佳 | 0.4KV (半周长 m)1.5 一进七出 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 台 | 500.00 |
|  | 测量表计 | 银河 | 插卡式智能电表 DDSY666 220V 10(40)A | 银河仪表电力股份有限公司 | 否 | 个 | 235.00 |
|  | 电表箱 | 银河 | 单相电表箱 | 银河仪表电力股份有限公司 | 否 | 个 | 65.00 |
|  | 柱上真空断路器 | 民鼎 | ZW32-12/630A,25kA | 浙江民鼎电力科技有限公司 | 否 | 个 | 22000.00 |
|  | 三相三线电能表 | 定制 | DTZY1980（供电局校验为准） | 供电局匹配 | 否 | 个 | 7650.00 |
|  | 户外计量箱 | 胜鑫 | JLSZV-10-75/5 | 西安胜鑫电力有限公司 | 否 | 个 | 1800.00 |
|  | 数据采集器 | 定制 | WFET1600-U/DJGZ33-WFET1600 | 供电局匹配 | 否 | 个 | 18500.00 |
|  | 备注 | 安佳 | 1、该项目为交钥匙项目，包含所有的设计、施工、安装调试 税费等相关费用，如以上清单未包括项目必须设备和其他线 材，中标供应商根据情况自行添加，不在追加预算； 2、本项目所涉及的所有线缆、元器件、仪表、设备及施工工 艺均须为“国标标准”。 | 西安市安佳电器销售有限公司 | 否 | 项 | 0.00 |