**一、采购内容**：全自动生化分析仪（1套）及相关试剂一套

**二、技术要求**

（一）、设备名称：全自动生化分析仪一台。

（二）、全自动生化分析仪技术指标及功能：详见招标文件

（三）、附属配套设施要求：

1、纯净水处理机一台，制水量≥150升/小时。

2、中文报告打印工作站一套。

2.1 电脑，≥19英寸液晶显示器，中文软件，激光打印机。

2.2 电脑配置：Windows 10操作系统,CPU双盒,内存≥8G,硬盘:≥320G

2.3 系统功能：自由设定、中文操作及报告打印。

3、UPS电源：一台，功率≥10KV，断电延时≥30分钟。

（四）、售后服务保障

1、操作培训：装机现场免费培训操作人员可独立熟练操作为止。

2、提供制造商售后服务机构证明文件和工程师名单及联系电话。

3、售后服务：保修≥3年，终身维修，十年以上配件供应服务，一小时响应，六小时现场处置。

（五）、技术资料及培训（中标供应商提供）

1、提供设备安装场地环境标准文件及产品中英文使用说明书。

2、提供设备全部技术资料文件及全部应用软件及光盘备份。