# 采购需求

**一、项目概况**

在辖区内进行省、市级示范小区垃圾投放点配套设施建设投放、设备后期维护项目。垃圾分类房安装前，需对垃圾分类房的基础、上下水、电路进行处理，安装完成后达到使用要求。本项目行业属性工业。

1. **采购内容**

**2.1 技术要求**

#### 2.1.1带有☆号的技术参数为实质性条款不得有偏差。

#### 2.1.2 核心产品名称：

#### 第一包：垃圾房

#### 第二包：垃圾房

#### ☆2.1.3 下列产品为强制采购的节能产品（如有）：

第一包：无

第二包：无

#### **2.1.4货物技术要求一览表**

**招标文件中所列材质及设备仅为简单描述，投标时应以附件中的材质及设备要求为准，此表用于分项报价、货物（产品）说明一览表填写。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一包：省级示范小区** | | | | | | |
| **6个省级示范小区建设** | | | | | | |
| 序号 | **地点** | **尺寸** | **材质及设备** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 荣城小区 | 6\*3\*3.1mH | 304不锈钢、哑黑喷砂不锈钢、黑镜钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（4.08m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 |  | 垃圾房 |
| 6\*2.5\*3.1mH | 304不锈钢、哑黑喷砂不锈钢、黑镜钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（4.08m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 |
| 5\*2.5\*3.1mH | 304不锈钢、哑黑喷砂不锈钢、黑镜钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（2.72m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 |
| 9\*3.5m\*3mH | 铁艺烤漆立体字+干挂石材+201不锈钢防滑花纹地板,80\*80\*3方管、内衬5cm岩棉夹芯板、烟雾报警器、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、百叶窗、拖把池、地漏、电源开关、16A插座、嵌入式紫外线臭氧灭菌灯、灭蝇灯、监控摄像头、双开大门等 | 1 | 个 | 垃圾暂存间 |
| 2 | 兴庆宫小区 | 5\*3m\*3.1mH | 304不锈钢、哑黑喷砂不锈钢、黑镜钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（2.72m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 | 垃 圾 房 |
| 4\*2.5m\*3mH | 304不锈钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 |
| 6\*3.5\*3mH | 铁艺烤漆立体字+干挂石材+201不锈钢防滑花纹地板,80\*80\*3方管、内衬5cm岩棉夹芯板、烟雾报警器、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、百叶窗、拖把池、地漏、电源开关、16A插座、嵌入式紫外线臭氧灭菌灯、灭蝇灯、监控摄像头、双开大门等 | 1 | 个 | 垃圾暂存间 |
| 3 | 陕西省日报社家属院 | 6\*2.5\*3.1mH | 304不锈钢、哑黑喷砂不锈钢、黑镜钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（4.08m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 | 垃 圾 房 |
| 4\*2.5m\*3mH | 304不锈钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 |
| 4 | 金泉小区 | 6\*3m\*3.1mH | 304不锈钢、哑黑喷砂不锈钢、黑镜钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（4.08m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 | 垃 圾 房 |
| 5 | 光机所 | 6\*3m\*3.1mH | 304不锈钢+哑黑喷砂不锈钢+黑镜钢+201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、丝印喷漆、铝扣板吊顶、烟雾报警器、50寸户外广告触摸屏、led户外彩色显示屏（4.08m\*0.54m）、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、一体式单开门、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、灭蝇灯、开关，哑光不锈钢手动洗手池、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 | 垃 圾 房 |
| 6 | 时光界 | 6\*2\*3mH | 304不锈钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*3镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 | 垃 圾 房 |
| 3\*1\*2.8mH | 304不锈钢、80\*80\*3方管、花岗岩石材、不锈钢烤漆立体字、单红LED屏幕、灭火器1个、节能照明灯、自动开盖、一组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 |
| 6.7\*9.7\*2.9mH | 在原有建筑基础上，增加门口标识标语、门头、文字等，内部增加消杀设备一套，包含烟雾报警器、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、百叶窗、拖把池、地漏、电源开关、16A插座、嵌入式紫外线臭氧灭菌灯、灭蝇灯、监控摄像头等 | 1 | 个 | 翻新暂存间 |
| 7 | 6个省级示范小区 | 每个小区包含铁艺烤漆小品立体装置2套、草地宣传装置20套、2.4\*1.2m户外挂墙广告5套、60\*90cm户外海报20套、灯杆旗或挂树铭牌20套等 | | 6 | 个 | 氛围营造 |

（1）投放点设置：按照相关标准和数量要求合理设置分类投放点，投放点须有投放指南（图文并茂），能够起到指引居民投放实效；承诺制度等相关公示内容齐全、正确。

（2）可回收物暂存点：按照相关要求设置可回收物暂存点；按类别暂存，制度健全。

（3）有害垃圾暂存点：按照相关要求设置独立密闭有害垃圾暂存点；收集容器设置合理，制度健

全。

（4）集中收集点：1.集中收集点密闭，管理规范。2.大件垃圾暂存点，管理规范。

注：投放点分类容器满足投放需求，投放点可与收集点合并设置。

本项目合同履行过程中，应因地制宜、合理布局、规划建设生活垃圾分类集中收集点，具体布置点位及最终实施方案根据现场实际情况按甲方要求进行调整。

**招标文件中所列材质及设备仅为简单描述，投标时应以附件中的材质及设备要求为准，此表用于分项报价、货物（产品）说明一览表填写。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二包：市级示范小区** | | | | | | |
| **（1）6个市级示范小区建设** | | | | | | |
| 1 | 保吉巷小区 | 6m\*3m\*2.7mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、8mm层板、汽车漆、201不锈钢防滑花纹地板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、拖把池、电源开关、16A插座、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 | 垃 圾 房 |
| 3\*2m\*2.7mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、8mm层板、汽车漆、201不锈钢防滑花纹地板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、拖把池、电源开关、16A插座、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 |
| 9\*3.5m\*3mH | 铁艺烤漆立体字+干挂石材+201不锈钢防滑花纹地板,80\*80\*3方管、内衬5cm岩棉夹芯板、烟雾报警器、灭火器两个、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、百叶窗、拖把池、地漏、电源开关、16A插座、嵌入式紫外线臭氧灭菌灯、灭蝇灯、监控摄像头、双开大门等 | 1 | 个 | 垃圾暂存间 |
| 2 | 超英长乐家园 | 4\*1mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、汽车漆、不锈钢烤漆立体字、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、一组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 2 | 个 |  |
| 3 | 华路经九路小区 | 5\*2.5\*2.7mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、8mm层板、汽车漆、201不锈钢防滑花纹地板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、拖把池、电源开关、16A插座、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 |  |
| 6\*2.5\*2.7mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、8mm层板、汽车漆、201不锈钢防滑花纹地板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、拖把池、电源开关、16A插座、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 |  |
| 4 | 西勘社区 | 1.35m\*0.35m\*0.97mH | 玻璃钢内胆+304不锈钢外桶 | 4 | 个 |  |
| 5 | 体育局家属院 | 5\*2.5\*2.7mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、8mm层板、汽车漆、201不锈钢防滑花纹地板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、拖把池、电源开关、16A插座、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 |  |
| 6 | 小雁塔小学 | 9m\*2.7m\*3.3mH | 304喷灰磨砂不锈钢、201不锈钢防滑花纹地板、80\*80\*2镀锌方管、内衬5cm岩棉夹芯板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、百叶窗、拖把池、电源开关、16A插座、自动感应开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L垃圾桶、不锈钢汽车烤漆成品门、监控摄像头等 | 1 | 个 | 垃圾房与暂存间一体式 |
| 7 | 6个市级示范小区 | 每个小区包含铁艺烤漆小品立体装置2套、草地宣传装置20套、2.4\*1.2m户外挂墙广告5套、60\*90cm户外海报20套、灯杆旗或挂树铭牌20套等 | | 6 | 个 | 氛围营造 |
| **（2）9个市级示范小区提升** | | | | | | |
| 1 | 南苑中央广场小区 | 每个小区包含针对性设计海报一套、铁艺烤漆小品立体装置4套、草地宣传装置20套、草地带亮化宣传20套、2.4\*1.2m户外挂墙广告5套、60\*90cm户外海报20套、灯杆旗或挂树铭牌20套、led广告宣传屏2组等 | | 9 | 个 | 示范小区提升 |
| 2 | 东窑坊小区 |
| 3 | 高山流水星币传说 |
| 4 | 伊顿公馆 |
| 5 | 心晴雅苑小区 |
| 6 | 东新城市家园 |
| 7 | 秋林苑 |
| 8 | 南门国际小区 |
| 9 | 宏信国际花园 |
| 6m\*3m\*2.7mH | 主框架材质80\*80\*2.0mm镀锌方管、外墙面镀锌板1.0mm内衬、8mm层板、汽车漆、201不锈钢防滑花纹地板、不锈钢烤漆立体字、铝扣板吊顶、烟雾报警器、单红LED屏幕、灭火器、节能照明灯、强力排风扇、配电箱、地漏、拖把池、电源开关、16A插座、脚踩式开盖、嵌入式紫外臭氧灭菌灯、洗手池、5mm银镜、两组240L车载垃圾桶、监控摄像头等 | 1 | 个 | 垃圾分类收集房 |

（1）投放点设置：按照相关标准和数量要求合理设置分类投放点，投放点须有投放指南（图文并茂），能够起到指引居民投放实效；承诺制度等相关公示内容齐全、正确。

（2）可回收物暂存点：按照相关要求设置可回收物暂存点；按类别暂存，制度健全。

（3）有害垃圾暂存点：按照相关要求设置独立密闭有害垃圾暂存点；收集容器设置合理，制度健

全。

（4）集中收集点：1.集中收集点密闭，管理规范。2.大件垃圾暂存点，管理规范。

注：投放点分类容器满足投放需求，投放点可与收集点合并设置。

本项目合同履行过程中，应因地制宜、合理布局、规划建设生活垃圾分类集中收集点，具体布置点位及最终实施方案根据现场实际情况按甲方要求进行调整。

**2.1.5 质量要求**

☆2.1.5.1 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

☆**2.1.5.2 货物（产品）执行的标准、规范：**

（1）国家标准、规范 / ；

（2）行业标准、规范 / ；

（3）地方标准、规范 / ；

（4）团体标准、规范 / ；

（5）企业标准、规范 / 。

☆**2.1.5.3 本章第2.1.5.2条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：**

□ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

□ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）；

必须执行：国家、行业强制性标准。

**2.1.6安全要求**

认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持安装现场整齐有序，做到文明施工。

**2.2 商务要求**

#### 2.2.1带有☆号的商务要求为实质性条款不得有偏差。

☆**2.2.2交货时间和地点：**见投标人须知附表。

☆**2.2.3付款条件：**见投标人须知附表。

☆**2.2.4运输要求：**采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

**2.2.5包装要求：**

☆2.2.5.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.2.5.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

2.2.5.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

**2.2.6 售后服务要求：**

☆ **2.2.6.1 基本要求**

（1）中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标人负责货物（产品）的现场安装、调试和启动；

（3）中标人负责货物（产品）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；

（4）质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签名之日起计算，质保费用计入总价；

（5）质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（6）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为2时；非工作期间为4小时；

（7）中标人在接到甲方通知后须24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；

（8）所有货物服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

（9）质保期结束后的货物维修、维护及费用由双方另行协商；

（10）其它。

☆**2.2.6.2 质保期要求：各包**货物（产品）的质保期不少于12个月。中标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保。

☆**2.2.6.3 产品“三包”要求：**货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

☆**2.2.6.4电子电器产品服务要求：**货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》（GB/T 33496-2017）的要求提供服务。