**凤县职业教育中心烹饪设备采购清单（热菜操作区）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 规格 | 数量 |
| 1 | 燃气双炒灶 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.2mm，侧板1.0mm | 2000\*1000 | 2 |
| 2·衬板采用优质黑铁板，板材厚度2.0mm，主框架采用50优质角钢 |
| 3·炉通脚选用支撑炉身的钢柱及可调节子弹脚 |
| 4·风机为铜芯风机 |
| 5·炉头节能高深炉头 |
| 6·灶具配备熄火保护装置 |
| 2 | 翻砂灶 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.2mm，侧板1.0mm | 900\*800 | 10 |
| 2·衬板采用优质黑铁板，板材厚度2.0mm，主框架采用50优质角钢 |
| 3 | 双耳炒锅 | 1·星级酒店爆炒专用铁锅，免开锅 | 40公分 | 20 |
| 4 | 清洗池 | 1·面板采用201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm，水斗厚度1.0mm | 1800\*600 | 1 |
| 2·水池腿采用201不锈钢圆腿，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 3.配备杂物过滤和清除装置的不锈钢沥水器 |
| 5 | 拉门操作台 | 1·面板为201磨砂板，厚度1.0mm，底板厚度1.0mm | 1800\*800 | 4 |
| 2·工作台台脚采用38mm圆管配可调节子弹脚 |
| 3·面板下衬13mm三防板 |
| 6 | 四门冷柜 | 1·面板为201不锈钢无指纹板 | 1200\*700 | 1 |
| 2·箱体聚氨酯整体发泡，自动回位门铰链 |
| 3·高效节能压缩机，制冷管采用优质无缝铜管 |
| 7 | 置物架 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1200\*500 | 1 |
| 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 8 | 设备储存柜 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1200\*700 | 1 |
| （刀具） | 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 9 | 设备储存柜 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1000\*700 | 1 |
| 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 10 | 移动调料车 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 500\*1000 | 2 |
| 2·调料车腿采用38mm方管，配万向轮 |
| 11 | 广式炒勺 | 1·酒店专用广式炒勺 |  | 30 |
| 12 | 上水软管 | 1·金属上水软管 |  | 6 |
| 13 | 下水软管 | 1·38钢丝软管，耐高温，耐低温 |  | 5 |
| 14 | 室内整体清洁 | 1·地面墙面清洁 |  | 1 |
| 2·地面墙面修补 |
| 15 | 上水龙头 | 1·单温高弯摇摆水龙头 |  | 2 |
| 2·全304材质，经久耐用 |
| 16 | 设备安装调试 | 1·设备放置与清洁 |  | 1 |
| 2·设备上下水连接，电路安装 |
| 3·燃气设备安装调试 |
| 17 | 厨师服，帽 | 1·纯棉材质，纯白色 |  | 30 |
|  | 灭火器 | 1·4KG容量 |  | 5 |
|  | 灭火毯 | 1·1.5米\*1.5米 玻璃纤维材质，重复使用 |  | 5 |
| 18 | 菜刀 | 1·十八子作优质不锈钢菜刀 |  | 30 |
| 2·片刀1号 |

**凤县职业教育中心烹饪设备采购清单（凉菜操作区）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 规格 | 数量 |
| 1 | 教具储存柜 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1200\*500 | 1 |
| 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 2 | 四门冷柜 | 1·面板为201不锈钢无指纹板 | 1200\*700 | 1 |
| 2·箱体聚氨酯整体发泡，自动回位门铰链 |
| 3·高效节能压缩机，制冷管采用优质无缝铜管 |
| 3 | 清洗池 | 1·面板采用201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm，水斗厚度1.0mm | 1200\*600 | 1 |
| 2·水池腿采用201不锈钢圆腿，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 3.配备杂物过滤和清除装置的不锈钢沥水器 |
| 4 | 简易操作台 | 1·面板为201磨砂板，厚度1.0mm，底板厚度1.0mm | 1200\*600 | 1 |
| 2·工作台台脚采用38mm圆管配可调节子弹脚 |
| 3·面板下衬13mm三防板 |
| 5 | 简易操作台 | 1·面板为201磨砂板，厚度1.0mm，底板厚度1.0mm | 1200\*600 | 1 |
| 2·工作台台脚采用38mm圆管配可调节子弹脚 |
| 3·面板下衬13mm三防板 |
| 7 | 简易操作台 | 1·面板为201磨砂板，厚度1.0mm，底板厚度1.0mm | 1800\*800 | 8 |
| 2·工作台台脚采用38mm圆管配可调节子弹脚 |
| 3·面板下衬13mm三防板 |
| 8 | 教台 | 1·面板为201磨砂板，厚度1.0mm，底板厚度1.0mm | 1800\*800 | 1 |
| 2·工作台台脚采用38mm圆管配可调节子弹脚 |
| 3·面板下衬13mm三防板 |
| 9 | 台式平板电磁炉 | 1·商用款皮实耐用 | 5000W | 1 |
| 2·磁控开关操作简单 |
| 3·配炒锅一个，汤锅一个，蒸锅一个 |
| 10 | 置物架 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1500\*500 | 1 |
| （刀具） | 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 11 | 置物架 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1200\*500 | 1 |
| 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 12 | 砧板储存柜 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.2mm | 1200\*500 | 1 |
| 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 13 | 刀具储存柜 | 1·面板为201不锈钢磨砂板，厚度1.0mm | 1200\*500 | 1 |
| 2·货架腿采用45mm圆管，厚度1.0mm，配备可调节子弹脚 |
| 3·门子带锁设计 |
| 14 | 墙面粉刷 | 1·墙面清洁并整平 |  | 170㎡ |
| 2·墙面房顶滚刷涂料 |
| 15 | 上水管道 | 1·金属上水软管 |  | 50米 |
| 16 | 下水管道 | 1·38钢丝软管，耐高温，耐低温 |  | 1 |
| 2·50PVC管道 |
| 3·室外预埋管道 |
| 17 | 室外渗漏坑 | 1·室外土地内挖坑预埋渗漏桶 |  | 1 |
| 2·地面整平并做防护处理 |
| 18 | 上水龙头 | 1·单温高弯摇摆水龙头 |  | 2 |
| 2·全304材质，经久耐用 |
| 19 | 菜刀 | 1·十八子作优质不锈钢菜刀 |  | 30 |
| 2·片刀1号 |
| 20 | 实木砧板 | 1·星级酒店专用实木菜墩 | 40公分 | 30 |
| 21 | 灭火器 | 1·4公斤容量 |  | 5 |
| 22 | 灭火毯 | 1·1.5米\*1.5米玻璃纤维材质 重复使用 |  | 5 |
| 23 | 电路专线 | 1·6平方电缆入户并安装开关 |  | 1 |
| 2·安装明装插座 |
| 24 | 垃圾桶 | 1·蓝色塑料垃圾桶，配合垃圾袋使用 |  | 2 |