# **长武县亭口镇支村合作社农机具购置项目(二次)采购需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购货物**  **名称** | **参数规格型号** | **数量** | **单位** |
| 轮式拖拉机 | 1. 整机型式：四驱 2. 长：≥5100mm 3. 宽：≥2300mm 4. 高：≥3000mm 5. 轴距：≥2700mm 6. 最小离地间隙：≥450mm 7. 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：≥1430mm 8. 最小使用质量：≥6400kg 9. 最小使用比质量：≥43kg/kw 10. 发动机标定功率：≥147kw 11. 发动机标定转速：≥2200r/min   转向系型式：液压 | 1 | 辆 |
| 深松浅翻机 | 1. 结构型式：悬挂式 2. 长：≥3450mm 3. 宽：≥2000mm 4. 高：≥1850mm 5. 翻转机构型式：液压式 6. 深松部件间距：≥50cm 7. 深松部件数量：3+3 8. 犁壁类型：栅条式 9. 浅耕部件(犁体)数量：3+3   浅耕部件(犁体)幅宽：≥50cm | 1 | 辆 |
| 自走式玉米收获 机 | 结构型式:摘穗剥皮型  工作行数：4 行  果穗升运器布置位置：中置  果穗升运器结构型式：刮板式  摘穗机构型式：板式  剥皮机数量 (对) ：8 | 1 | 辆 |
| 深松监控设备 | 深松监控，检测面积、深度**，**能有效监控监测农机深松作业 | 1 | 套 |