|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 财政客户端安全管理系统（一体机） | 1U平台；主板芯片： INTL C222/226；CPU: INTEL 双核四线41503.5GHz/3M；内存：8GB DDR3 ECC，可扩展32GB内存；1000GB SATA 高速热插拔硬盘，可扩展4块热插拔硬盘；支持 SATA RAID0、1、10数据阵列；集成2个 Intel 千兆网卡（RJ45[接口）Intel 10/100/1000 I210Gigabit；含1\*PCIx16等扩展槽，支持一个全高 PCI-E扩展；四个USB接口、一个串口、一个显示器接口；电源：40OW；交流电源输入220V,47-63 Hz，工作温度：-10℃-55℃；存储温度：-40℃-85℃；支持加电自启动：专用挂架。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 预算单位客户端安全接入管理系统 | 1U平台；主板芯片：INTEL C222/226；CPU：INTEL 双核四线41503.5GHz/3M；内存：8GBDDR3 ECC，可扩展32GB内存；1000GB SATA 高速热插拔硬盘，可扩展4块热插拔硬盘；支持 SATA RAID0、1、10数据阵列；集成2个 Intel 千兆网卡（RJ45接口）Inte110/100/1000I210 Gigabit ：含1\*PCIx16等扩展槽，支持一个全高 PCI-E 扩展：四个 USB 接口、一个串口、一个显示器接口；电源：400W；交流电源输入220V,47-63 Hz ，工作温度：-10℃-55℃存储温度：-40℃-85℃；支持加电自启动；专用挂架。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 安全智能接入终端 | 集成5G、4GVPDN、国产芯片和存储三合一 | 350 | 个 |  |