**谈判内容及采购需求**

本次采购通勤大巴车货物采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

**一、采购需求：**

1、采购清单

客车 一辆 （外观和内饰配色由采购人选择）

2、车辆质保

车架大梁质保24个月或15万公里，其他的以厂家出厂质保手册为准。

3、车辆外观改装要求

 外观印制logo和字样（由采购人提供），外观改装采用喷漆处理，确保无色差。

4、车辆配置参数

|  |
| --- |
| **详细配置** |
| 　 | 配置项 | 描述 |
| **动力系统** | 发动机+变速器+后桥速比+缓速器+缓速器温度报警装置 | 柴油发动机+缓速器+缓速器温度报警装置 |
|  | 发动机最大净功率 | ≥195KW/2100rpm |
|  | 排放标准 | 国Ⅵ |
|  | 最大扭矩 | ≥1700rpm |
| **车内保暖系统** | 取暖装置+除霜器配置+驾驶区取暖器+踏步取暖器+保暖模块 | 壁挂强制散热器+大功率水暖除霜器(内、外进风)+驾驶区取暖器+前门踏步取暖器+驾驶区保暖 |
| **玻璃包** | 第一乘客门配置+司机窗+侧窗配置 | 外摆门+活动司机窗+外推式应急窗，侧末内嵌式推拉窗 |
| **整车** | 钢板弹簧片数 | ≥8／9 |
| 　 | 车长 | ≥8900 |
| 　 | 车宽 | ≥2500 |
| 　 | 车高 | ≥3400 |
| 　 | 前轮距 | ≥2110 |
| 　 | 后轮距 | ≥1890 |
| 　 | 轴距 | ≥4300 |
| 　 | 接近角/离去角 | ≥10/8 |
| **动力系统** | ►离合器 | 推式离合器 |
| **底盘** | 燃料种类 | 柴油 |
| **操控系统** | 排挡杆操纵形式 | 两软轴操纵 |
|  | 变速箱类型 | 手动6档 |
|  | 转向类型 | 带气助力 |
| 　 | 热管理 | 具有热管理系统 |
| 　 | ►转向器 | 具有转向器系统 |
| 　 | 电子稳定控制系统 | 具有ABS功能 |
| **行驶系统** | 悬架系统 | 多片簧 |
| 　 | 车桥 | 前盘后盘 |
| 　 | 轮胎 | 轮胎产地 |
| 　 | 轮辋 | 钢制轮辋 |
| **供给系统** | 燃料箱 | ≥260L |
| **适应性配置** | 冷凝器 | 具有冷凝器 |
| 　 | 机油 | 适配15W-40W机油 |
| 　 | 止轮块 | 有止轮块 |
| 　 | 防冻液 | 适配-45#防冻液 |
| **安全配置** | 胎压报警器 | 具有胎压报警器 |
| 　 | 行李约束装置 | 有行李约束装置 |
| 　 | 发动机舱体温度报警装置 | 有发动机舱温报警 |
| 　 | 车辆限速 | 有发动机ECU限速 |
| **车内配置** | 方向盘 | 普通方向盘  |
| 　 | 内饰 | 可选配内饰基调 |
| 　 | 地板结构 | 凹地板结构 |
| 　 | 地板革 | 橡木纹地板革 |
| 　 | 踏步表层形式 | 踏步立面平面铺地板革 |
| 　 | 应急门配置 | 有应急门(左侧) |
| 　 | 舱体配置 | 油箱仓体不封闭 |
| 　 | 外后视镜 | 有电动外后视镜 |
| 　 | 窗帘配置 | 有窗帘 |
| 　 | 遮阳帘 | 有前风挡双半幅遮阳帘+司机窗遮阳帘 |
| 　 | 护栏 | 有钢管护栏 |
| 　 | 顶风窗配置 | 带换气扇顶风窗 |
| 　 | 灭火器 | 带干粉灭火器 |
| 　 | 灭火弹 | 装灯笼型自动灭火弹+筒状自动灭火弹 |
| 　 | 安全锤 | 有防盗警报安全锤 |
| **车外配置** | 乘客门平衡杆 | 有前乘客门平衡杆 |
| 　 | 行李舱门 | 手自动兼可 |
| 　 | 后舱门状态 | 后舱门有散热孔 |
| 　 | ►舱体表层形式 | 底面铺覆膜板+立面铺针刺地毯 |
| 　 | 进气位置 | 侧置进气 |
| 　 | 后风挡客服电话 | 有后风挡客服电话 |
| 　 | 雨刮及大灯控制方式 | 雨刮手动控制+大灯智能控制 |
| **空气调节系统** | 发动机进气预热 | 有发动机进气预热 |
| 　 | 发动机燃油加热系统 | 有发动机燃油加热系统 |
| 　 | 空调 | 制冷空调 |
| **座椅配置** | 司机椅 | 带通风、加热 |
| 　 | 乘客座椅+司机椅数量 | 不得少于39+1座 |
| 　 | 乘客椅安全带 | 全车两点式卷收安全带 |
| 　 | 座椅间距 | 座间距舒适 |
| 　 | 乘客座椅模块 | 靠背可调,可横移 |
| **灯光配置** | 长条灯配置 | 有顶置厢灯 |
| 　 | 前围大灯 | 前卤素大灯 |
| **多媒体配置** | 话筒 | 配置有线话筒 |
| 　 | 倒车监视系统 | 具有彩色监视器（倒车） |
| 　 | 出风口 | 具有空调出风口 |
| 　 | USB手机充电器接口 | 驾驶区具有USB手机充电器模块 |
| 　 | 集成中控 | 具有播放器+倒监 |
| **供电系统** | 蓄电池 | ≥150Ah柱状极柱蓄电池  |
| **高科技配置** | 智能节油系统 | 具有智能节油系统  |
| **电器** | 整车启动方式 | 钥匙启动 |
| 　 | 取电器 | 有取电器 |
| 　 | 仪表 | 有筒仪表 |
| 　 | 远程排放监管系统 | 国六远程排放监管系统 |