**府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司防爆柴油无轨胶轮车及防爆装载机设备采购**

**第一、采购需求：**

1、项目名称：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司防爆柴油无轨胶轮车及防爆装载机设备采购

2、预算金额：1410000.00元

3、采购需求：本项目为设备采购，采购1台防爆柴油无轨胶轮车、3台防爆装载机设备。用途：自用。资金来源：自筹。

**一、商务要求**

1）项目地点：采购人指定地点

2）供货期：合同签订之日起60个日历日

3）质保期：验收合格后3年

4）款项结算

由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。付款方式：签订合同支付合同总金额的30%，货到安装完成支付合同总金额的30%，项目审计后支付合同总金额的30%，剩余10%待验收合格后3年内付清。

5）违约责任

按《合同法》中的相关条款执行。未按合同或招标文件要求提服务或服务质量不能满足采购人要求的，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

1. **技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 1 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | 1 |  |  |  |
| 2 | 轮胎式防爆装载机 | 3 |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

**防爆柴油机无轨胶轮车**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 主要技术参数 |
| 整备质量（kg） | | | 9520 |
| 额定载重（kg） | | | 8000 |
| 外形尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） | | | 7020×1960×2050 |
| 轴距（mm） | | | 3560 |
| 前轮距（mm） | | | 1530 |
| 后轮距（mm） | | | 1530 |
| 最小离地间隙（满载,mm） | | | 245 |
| 爬坡能力(°) | | | 15 |
| 各档行驶速度(km/h) | | 前Ⅰ档 | 12 |
| 前Ⅱ档 | 28 |
| 倒Ⅰ档 | 12 |
| 倒Ⅱ档 | 28 |
| 最小通过能力半径（mm） | | 外侧 | 6500 |
| 内侧 | 4100 |
| 最大牵引力（kN） | | | 70 |
| 传动方式 | | | 液力传动 |
| 制动形式 | | 行车制动 | 四轮制动、液压制动、湿式制动器 |
| 停车/紧急制动 | 中央制动、弹簧制动、液压释放、湿式制动器 |
| 驱动形式 | | | 四轮驱动 |
| 燃油箱容量（L） | | | 65 |
| 防爆柴油机功率（kW） | | | 72 |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） | | | 2200 |
| 保护型式 | | | 电保护 |
| 接近角（°） | | | 17 |
| 离去角（°） | | | 30 |
| 后悬（mm） | | | 1500 |
| 货箱容积（m³） | | | 4.2 |
| 轴荷 | 空载(kg) | 前轴 | 6370 |
| 后轴 | 3150 |
| 满载(kg) | 前轴 | 7341 |
| 后轴 | 10179 |
| 启动方式 | | | 防爆电启动 |

**轮胎式防爆装载机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铲斗容量(m3) | | | 1.1 |
| 额定载重量(kg) | | | 2000 |
| 整备质量(kg) | | | 6230 |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) | | | 5570×1900×1950 |
| 轴距(mm) | | | 2450 |
| 轮距(mm) | | | 1460 |
| 最小卸载距离(mm) | | | 950 |
| 最大卸载高度(mm) | | | 1450 |
| 最小离地间隙（mm） | | | 320 |
| 铲斗宽度（mm） | | | 1750 |
| 最小通过能力半径（mm） | | | 外侧：5800 内侧3350 |
| 传动方式 | | | 液力传动 |
| 驱动方式 | | | 四轮驱动 |
| 最大掘起力(kN) | | | 42 |
| 最大牵引力 | | | 35 |
| 倾翻载荷(kg) | | | 4000 |
| 爬坡能力( °) | | | 15 |
| 运行速度（km/h） | | 前1档 | 6 |
| 前2档 | 18 |
| 倒1档 | 6 |
| 倒2档 | 18 |
| 铲斗提升、倾翻及下降总和时间（s） | | | ≤11 |
| 最大举升高度（mm） | | | 3300 |
| 最大转向角(°) | | | 35 |
| 制动型式 | 工作制动 | | 气-液制动；四轮湿式制动器 |
| 停车制动/紧急制动 | | 弹簧制动，液压释放，中央制动器 |
| 防爆柴油机额定功率（kw） | | | 56 |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） | | | 2200 |
| 燃油箱容量（L） | | | 120 |

1. **采购实施计划**

1、项目名称：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司防爆柴油无轨胶轮车及防爆装载机设备采购

2、预算金额：1410000.00元；最高限价：1410000.00元

3、采购组织形式：部门集中采购

4、采购方式：竞争性谈判

**5、供应商资格条件：**

1）供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的2021年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

2）供应商提供法定代表人授权书及被授权人身份证， 法定代表人直接参加投标的须提交其法人身份证明；

3）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

4）税收缴纳证明：提供2022年1月至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）财务状况报告：提供2021年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供已出年份的审计报告，不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）；

6）信誉要求：信誉要求：投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（截图及报告生成时间段为招标公告发出至投标文件截止时间内，投标供应商未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中全国范围内查询）；

7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

9）谈判保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

10）本合同包不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；

11）本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》 ；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

6、合同模板

**府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司防爆柴油无轨胶轮车及防爆装载机设备采购**

**采购合同**

甲方：（采购人）

乙方：（供应商名称）

时间： 年 月 日

**采购人（全称）：**

**供应商（全称）：**

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1. 项目名称： ；

2. 项目地点：采购人指定地点 ；

3. 交货及安装期：合同签订后60个日历日。

4. 质量标准： 符合国家及行业质量验收合格标准。

**二、合同金额**

合同总价（大写）： （¥ ）。

本合同为固定总价合同，合同总价不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价。

**三、结算方式**

1.付款方式和程序：

（1）由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。

（2）付款方式：由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额发票。付款方式：签订合同支付合同总金额的30%，货到安装完成支付合同总金额的30%，项目审计后支付合同总金额的30%，剩余10%待验收合格后3年内付清。

（3）本项目质保期： 验收合格后3年 。

**四、运输**

1、乙方负责设备的运输。确保设备安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、设备在运输、搬运、移交的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方更换。

**五、质量保证**

1、乙方提供设备必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供设备必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供设备是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的设备，均应按标准保护措施进行包装，并确保设备安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、提供设备质保凭证。

**六、技术服务**

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、设备质量合格证、质量体系认证；

2-2、设备操作手册（中文）；

2-3、其它资料。

3、技术培训：

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方报修电话故障通知后在 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将设备送回生产厂，乙方自行承担所需的往返费用，若因设备自身质量故障造成影响甲方生产的，由乙方按实际损失经济补充。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同设备提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、保修卡等。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

**七、验收**

1、验收：由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，完好性，品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、验收依据：

3-1、合同文本、合同附件、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件。

3-2、国内相应的标准、规范。

**八、违约责任**

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

**九、合同组成**

1.成交通知书

2.合同文件

3.国家相关规范及标准

4.产品技术规格及参数表

5.响应文件

6.谈判文件

**十、合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份，各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方名称（盖章）:  代表人（签字）：  电话：  日期： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）:  代表人（签字）：  电话：  日期： 年 月 日 |

**第三、履约验收方案**

一、采购项目概括

1、采购人：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司

2、项目名称：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司防爆柴油无轨胶轮车及防爆装载机设备采购。

3、该项目计划11月上旬开始，2023年1月上旬完成供货，项目履约时间为60天。

二、验收小组及成员

成立专门验收小组，由府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司领导小组组成的验收小组。

三、计划验收时间：2023年1月下旬

四、验收程序：供货方对防爆柴油无轨胶轮车、防爆装载机设备情况汇报；验收小组查看防爆柴油无轨胶轮车、防爆装载机设备的运行情况，阅审合格报告及标志；验收小组发表意见；形成验收报告。

五、验收内容：

1.检查防爆柴油无轨胶轮车、防爆装载机设备各连接件是否牢固可靠；

2.按规定程序启动防爆柴油机无轨胶轮车，做各挡位的行驶操作、制动操作、转向操作，检查各操纵机构是否灵活有效，倾听车辆从起步到正常行驶有无异常的机械杂音；

3.外观、尺寸及最小离地间隙；

4.最大运行速度；

5.自动保护装置是否能及时发出清晰的声、光报警信号；

6.最大静制动、平道制动、坡道制动能力；

7.满载爬坡能力；

8.照明及信号灯能见度是否达标；

9.满载时的噪声值；

10防爆柴油无轨胶轮车、防爆装载机设备相关产品出厂合格证、检验合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志证书。

六、验收资料的完善归档。