# 关于西安市人民检察院数字智能化视频监控系统的成交结果公告

一、项目编号：XCZX2023-0102

备案编号：ZCBN-西安市-2023-00445

二、项目名称：西安市人民检察院数字智能化视频监控系统

三、成交信息

供应商名称：陕西省视频大数据建设运营有限公司

成交金额：1356923.00元

供应商地址：陕西省西安市曲江新区曲江首座10605室

联系人：王炜煜

联系方式：15339136869

四、主要标的信息

|  |
| --- |
| 货物类 |
| 详见附件 |

五、评审专家名单：吴锋、郝正庆、赵舰艇。

六、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

请成交供应商于本项目公告期届满之日起，在西安市公共资源交易中心网站——企业端下载该项目电子版成交通知书，同时须前往西安市公共资源交易中心八楼提交纸质响应文件一正两副，内容与电子响应文件完全一致。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

**1.采购人信息**

名 称：西安市人民检察院

地 址：西安市未央区二环北路东段569号

联系方式：13399187122

**2.采购代理机构信息**

名 称：西安市市级单位政府采购中心

地　 址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

项目联系人：纪老师

电　 话：029-86510029、86510365转分机80862

九、附件

分项报价表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **设备供应费** | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **生产厂家** | **是否小微企业产品** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 筒 型 网 络 摄 像机 (核心产 品) | 海康威视 | 1、≥400万星光筒形网络摄像机；通道一主码流分辨率≥2560x1440@25fps，通道二主码流分辨率≥1920x1080@25fps；  2.内置GPU芯片；最低照度≤0.0001 lx；  3、内置≥2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲  4、需支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；  5、需支持同时检测不少于30张人脸，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸  6、不低于IP68、IK10防护等级 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 18 | 1850.00 | 33300.00 |
| 2 | 半 球 型 网 络 摄像机 | 海康威视 | 1、400万半球摄像机；最低照度0.0001 lx；分辨率2560×1440@25fps; 需支持宽动态范围达120 dB；支持三码流技术，支持同时20路取流；具备1对音频输入/输出；1对报警输入/输出; 内置MicroSDHC插槽 ；具有2个内置麦克风，1个内置扬声器；DC12V&POE供电；IP67；  2、需支持智能事件模式、人脸抓拍模式，道路监控模式智能资源模式切换；  3、需具备水平调节角度0~355°，垂直调节角度0~75°;  4、▲内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；  5、补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。  6、越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测需具备深度学习算法应用；  7、支持检出两眼瞳距≤40像素点以上的人脸图片;  8、需具备普通监控补光≥30 m，人脸抓拍/识别补光≥5 m； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 65 | 648.00 | 42120.00 |
| 3 | 球 型 一 体 摄 像机 | 海康威视 | 1、≥400万智能高速球机，全景和细节镜头分辨率≥2560x1440；支持≥32倍光学变倍，镜头最大焦距≥188mm；最低彩色照度≤0.0003lx；红外补光≥200m；IP67防护；水平键控速度≥160°/S,垂直键控速度≥120°/S  2、▲全景通道内置1个镜头，光圈≥F1.0，具有≥1/1.8靶面尺寸，内置≥4颗补光灯  3、▲细节通道内置镜头，具备≥1/1.8靶面尺寸，内置≥8颗红外补光灯及1颗白光灯  4、配合相应平台需具备云图立体防控应用；需支持在摄像机的实时视频画面中添加≥400个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能  5、需支持≥30张人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图  6、需支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测；  7、需支持全景路对设定区域进行布防，联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警  8、需支持报警联动白光闪烁报警和声音报警. | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 14 | 5405.00 | 75670.00 |
| 4 | 电 梯 专 用 网 络摄像机 | 海康威视 | 1、≥400万迷你半球；支持TF卡；支持红外补光；支持DC12V和POE供电；  2、镜头2mm，水平视场角122度；  3、具备1个内置麦克风；1个扬声器；1对报警输入输出；1对音频输入输出，  4、具备≥IK08； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 3 | 705.00 | 2115.00 |
| 5 | 电 梯 专 用 网 桥 | 海康威视 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式；距离≥200米；2网口设计；成对包装；支持轻智能统一管理功能 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 3 | 840.00 | 2520.00 |
| 6 | 监 控 球 型 一 体 摄 像 机 立 杆 | 定制 | 1. 钢板厚度≥0.4cm,高度大于等于3.5米。 2. 杆子底部设有检修口，140mm管子空间够大，可放置摄像器材电源及避雷器等设备。   组成部分及主要配件：立杆主体、法兰地板、造型支臂、地笼，配件：地笼螺丝、垫片、不锈钢球或避雷针。 | 国产 | 否 | 7 | 3000.00 | 21000.00 |
| 7 | 监 控 摄 像 机 立杆基础 | 定制 | 400\*400\*500MM、含预埋  1、监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出。  2、监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。预埋件法兰盘低出周围地面20-30mm，再用C25细石砼把加强肋盖住，以防止积水。 | 国产 | 否 | 7 | 2000.00 | 14000.00 |
| 8 | 室 外 监 控 防水配电箱 | 定制 | 1、含漏电保护器、电源、防雷插座尺寸≤ 300\*400\*140mm  2、防雨、防风、高效散热、耐腐蚀、防雷、防尘、稳固、模块化安装，45°防水槽，航空级T6铝合金铰链：130度开合，抗EMP，对雷电等室外各类电磁脉冲浪涌有强大的保护能力。工业级户外锁具，耐用可靠，防止堵塞及锈蚀，外部为聚酰胺工程塑料护套。铝合金背梁，国际标准铝合金滑槽连接方案能够满足挂墙和抱杆，确保整体性的牢固和安全。发泡橡胶防水胶圈，聚氨酯发泡胶，密闭防水性强、耐腐蚀和耐老化。  补充：双坡型防雨帽，304不锈钢材质，金属隔板，采用镀锌底板，侧面带百叶窗，卷边设计。 | 国产 | 否 | 7 | 750.00 | 5250.00 |
| 9 | 配电盒 | 定制 | 1、尺寸≤260\*300\*80mm  2、采用阻燃PC塑料，面板采用冷轧钢板制造表面通过静电喷塑技术处理，坚固耐用。 | 国产 | 否 | 23 | 52.00 | 1196.00 |
| 10 | 球 型 一 体 摄 像机支架 | 海康威视 | 1、壁装支架/铝合金尺寸311×97.3×182.6mm  2、多方位调节铝合金材质，表面烤漆，加厚铝合金不锈钢螺丝，加厚型底盘，安装稳固。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 12 | 162.00 | 1944.00 |
| 11 | 高 速 智能 球 型 一 体 摄 像 机定制支架 | 海康威视 | 高速智能球型一体摄像机定制支架，楼顶使用多方位调节铝合金材质，表面烤漆，加厚铝合金不锈钢螺丝，加厚型底盘，安装更稳固。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 2 | 210.00 | 420.00 |
| 12 | 筒 型 网 络 摄 像机支架 | 海康威视 | 铝合金  尺寸70×97.1×173.4mm使用多方位调节，加厚铝合金不锈钢螺丝，加厚型底盘，安装稳固。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 18 | 39.00 | 702.00 |
| 13 | 网 络 摄 像 机 电源 | 海康威视 | 1、12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长≥300mm，输出线长≥800mm  2、输入：AC180-260V，输出：DC12V2A  3、工作环境：-30℃~+70℃  4、防雷：共模4KV,差模2KV | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 83 | 75.00 | 6225.00 |
| 14 | 电 梯 专 用 网 络 摄 像 机 电 源适配器 | 海康威视 | 1、国标，12V1.5A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm  2、输入电压：AC170V~240V | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 3 | 57.00 | 171.00 |
| 15 | LED 补光灯 | 定制 | 1、地下室使用  2、铝合金材质；LED点阵式灯，20颗光源；照射距离≥30米；色温5500-6500K；适应温度-20~60℃； 湿度＜90%的环境应用；支持IP66防护等级；额定功率20W；支持AC220V\12V\交流24V供电 | 国产 | 否 | 18 | 400.00 | 7200.00 |
| 16 | 六 类 非 屏 蔽 双绞线 | 海康威视 | 1、千兆网线六类非屏蔽低烟无卤阻燃双绞线  2、CM防火等级；24AWG  3、工作温度为-20~60℃  4、标准：符合ISO/IEC 11801、GB/T 18015.5要求  5、性能指标优于现行6e类线缆100MHz标准；  6、标准装箱长度:305m±1.5m；  7、线缆颜色:蓝色；无氧铜；  8、线缆结构：4对8芯双绞线  9、每芯均有颜色区分 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 50 | 735.00 | 36750.00 |
| 17 | 主线电缆 | 海康威视 | 1、护套电缆3\*6MM２  2、电缆的额定电压 U0/U 为 300/500V 、450/750V。  3、电缆导体的长期允许工作温度为-40℃~70℃。  4、安装时的最小弯曲半径：应不小于电缆外径的 6 倍 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 100 | 19.00 | 1900.00 |
| 18 | 电源线 | 海康威视 | 1、阻燃铜芯电源线 RVV 2\*1.5 护套线  2、高纯度无氧铜。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 5000 | 2.00 | 10000.00 |
| 19 | 主线电源 | 海康威视 | 1、国标铜芯阻燃电源线 RVV 2\*2.5 100米护套线  2、高纯度无氧铜。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 30 | 930.00 | 27900.00 |
| 20 | 网 络 视 频 存 储服务器 | 海康威视 | 1、配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘; 冗余电源  2、单设备标配≥2个千兆网口，≥2个USB3.0接口； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式;硬盘容量≥600TB;  3、需支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；  4、需支持接入并存储≥800Mbps视频图像，同时转发≥800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像；  5、需支持在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入  6、需支持在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。  7、▲需支持对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。  8、▲需具备距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A) ；  9、需支持RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181等网络协议 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 102400.00 | 102400.00 |
| 21 | 超 高 清 解 码 器 | 海康威视 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC音频解码格式；  2、具有≥12个HDMI输出接口、≥2路HMDMI输入接口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、≥12个音频输出、≥8个报警输入、≥8个报警输出、1个RS485接口、≥6个CVBS输出接口、≥2个千兆网口、≥2个光口。  3、支持≥6路多轨3200W，或12路1600W，或24路800W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码。  4、▲支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等）实时解码上墙显示；  5、▲支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理  6、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16等画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；  7、通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达≥30fps。支持客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可通过鼠标调节显示窗口大小； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 20384.00 | 20384.00 |
| 22 | 智 能 物 联 综 合 管 理 平 台 ( 标 准 版 服 务器) | 海康威视 | 1、2U单路标准机架式服务器 配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz；  2、配置≥64G内存，支持扩展至1TB内存；≥2块1.2TB SAS硬盘；最高支持12块3.5寸插拔SATA/SAS硬盘,  3、配置SAS\_HBA卡支持RAID 0/1/10；  4、配置≥3个千兆电口; 550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 25528.00 | 25528.00 |
| 23 | 智 能 物 联 综 合管理平台 | 海康威视 | 1、平台在面向服务的体系架构基础上构建的信息资源平台和有机集成的安防平台；提供基础的框架需支持和集中管理，对组织、区域信息进行统一管理，对人员、卡片信息进行统一管理和配置，对用户和用户权限进行统一管理，使各子系统模块之间达到资源共享、协作联动和统一调度。平台包含视频监控、门禁管理、人脸布控应用、报警、视频质量诊断、设备网络管理等多个子系统应用；  2、需支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；需支持图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警等功能应用；  3、最大需支持用户200000个，最大需支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线；包含≥50路门禁管理授权，≥300路网络设备管理授权，≥150路视频质量诊断授权；  4、具备运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，需支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；  5、需支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，需支持独立安装或卸载；  6、需支持前端编码设备的集中管理；需支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能；、  7、▲具备客户端在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，需支持全屏显示；  8、具备预览画面需支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等；  9、需具备视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加；  10、提供门禁应用服务，需支持卡片、指纹、人脸三种权限介质授权管理；需支持特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种业务应用；  11、基于人脸技术和通用智能服务的能力，可提供重点人员识别、陌生人识别、高频识别、人体识别、车辆识别以及以脸搜脸的智能应用；支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示；支持人脸抓拍记录查询；  12、需支持入侵报警检测，需支持实时报警事件接收和反控；  13、需支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变；  14、需支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 55800.00 | 55800.00 |
| 24 | 视 频 监 控 系 统 视 频 通 道 数量 | 海康威视 | 1、需提供≥150路视频通道管理授权；  2、需支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；  3、需支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力；  4、需支持全景视频监控预览能力；  5、需支持录像回放能力，需支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；  6、需支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；  7、需支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；  8、需支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；  9、需支持视频事件布撤防能力，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 150 | 75.00 | 11250.00 |
| 25 | 平 台 管 理 终 端 | 海康威视 | 1、CPU≥i5 10400；内存≥ 8GB；硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD显示器≥23.8英寸；显卡≥R7 430，2G独显；操作系统：Windows 10（含授权）  2、硬盘接口支持≥4个SATA 3.0接口  3、需支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点  4、▲视频监控解码能力需≥16路400万像素解码  5、需支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 2 | 8375.00 | 16750.00 |
| 26 | 多 媒 体 监 控 制 机 房 指 挥 调度操作台 | 定制 | 1、4联指挥调度操作台，4把椅子  2、材质厚度:优质冷轧钢板，箱体侧板≥10mm，抬头(桌面框架) 立柱1.2mm，桌面20mm防火木面  3、颜色:抬头(桌面框架)灰色，箱体桌面白色  4、表面处理:表面经过脱脂、磷化等专业防锈处理。 | 国产 | 否 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 27 | 网 络 核 心 交 换机 | 海康威视 | 1、机架式，千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，需支持≥1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口；  2、需支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能  3、≥2个电源模块，≥2个风扇模块，  4、交换容量≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率≥222Mpps/396Mpps；  5、需支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管  6、需支持≥10KV业务端口防雷能力 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 7400.00 | 7400.00 |
| 28 | 千 兆 光 模 块 (收) | 海康威视 | 工业级千兆SFP光模块单模单纤 20km 1550nm发送 1310nm接收 LC接口 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 2 | 315.00 | 630.00 |
| 29 | 千 兆 光 模 块 (发) | 海康威视 | 工业级千兆SFP光模块 单模单纤 20km 1310nm发送 1550nm接收 LC接口 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 2 | 315.00 | 630.00 |
| 30 | 千兆 16 口交 换机 | 海康威视 | 1、千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2  2、交换容量≥56Gbps；转发性能≥41.67Mpps  4、提供CQC认证证书  5、需支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W  6、需支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）  7、需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x  8、需支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看；远程升级和重启；  9.▲需支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 15 | 1500.00 | 22500.00 |
| 31 | 网 络 监 控 键 盘 | 海康威视 | 1、10.1英寸TFT LCD"显示屏；DC12V/POE供电；  2、需支持网络方式控制；  3、≥4路1080P或1路4K解码本地显示；  4、主要接口：1对语音对讲输入/输出;1路DVI视频接口和1路HDMI视频接口；  5、屏幕区和摇杆区采用分体设计；  6、需支持在触控屏上预览图像或通过；需支持HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上；  7、需支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 8085.00 | 8085.00 |
| 32 | 门禁一体机 | 海康威视 | 1、需采用≥7寸高清触摸屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；  2、需支持100000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持100000 张卡，150000条事件记录；  3、需支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号；  4、认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%;  5、需支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别  6、需具备音频输出接口\*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱；  7、输入接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand \* 1、typeC 类型 USB 接口\*1、门磁\*1、报警输入\*2、开门按钮\*1、SD 卡槽\*1；  8、输出接口：电锁\*1个，报警输出\*1个；  9、工作电压DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源）  10、▲生产厂家应具有符合ISO/IEC 27701：201认证，需提供证书扫描件并加盖投标供应商公章。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 2415.00 | 2415.00 |
| 33 | 门 禁 开 关 电 源 | 海康威视 | 1、输入电压：100-240VAC；  2、输出电压：12VDC；  3、输出电流：4.17A；  4、输出功率：50W；  5、机箱尺寸≤240\*290\*85mm。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 465.00 | 465.00 |
| 34 | 280Kg 磁力锁 | 海康威视 | 1、最大静态直线拉力：280kg± 5%；  2、断电开锁，满足消防要求；  3、需具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；  4、需支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；  5、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 315.00 | 315.00 |
| 35 | 280Kg 磁力锁 LZ 支架 | 海康威视 | 1、高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。  2、外壳阳极硬化电镀处理；90度内开式门 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 127.00 | 127.00 |
| 36 | 开门按钮 | 海康威视 | 1、塑料面板；最大耐电流1.25A，电压250V；  2、输出常开；适合埋入式电器盒使用。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 37 | 网格桥架 | 定制 | 不锈钢网格桥架≥200\*100M、含配件 | 国产 | 否 | 6 | 33.00 | 198.00 |
| 38 | 防雷、接地 | 定制 | 断路器、导线联结、BV25m2接地连线、等电位排 | 国产 | 否 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 39 | PDU 插座 | 海康威视 | 1、≥16A8位多用孔 SPD模块；  2、功能模块：SPD保护模块双触点开关保护；  3、功率：4000W；铝合金 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 4 | 360.00 | 1440.00 |
| 40 | 24 口模块 式 配线架套装 | 海康威视 | 1、≥24口模块式配线架套装六类（含模块）  2、金针整体50um镀金绝缘位移气密式卡接技术，触点不氧化:配线架正面有永久性的标识，方便施工管理和维护；冷轧钢板结构，插合次数≥750次，端接次数≥250次  3、高冲击强度的塑料材质，UL94V-0阻燃等级  4、标准和规范:ISO/EC11801，工作温度:-20到75℃  5、DDF数字配线架，2M2兆E1同轴电缆接口配线架，纯铜接口 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 1 | 510.00 | 510.00 |
| 41 | 16 口模块 式 配线架套装 | 海康威视 | 1、16口模块式配线架套装 六类 （含模块）  2、金针整体50um镀金绝缘位移气密式卡接技术，触点不氧化:配线架正面有永久性的标识，方便施工管理和维护；冷轧钢板结构，插合次数≥750次，端接次数≥250次  3、高冲击强度的塑料材质，UL94V-0阻燃等级  4、标准和规范:ISO/EC11801，工作温度:-20到75℃  5、补充：DDF数字配线架，2M2兆E1同轴电缆接口配线架，纯铜接口 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 15 | 510.00 | 7650.00 |
| 42 | 六 类 非 屏 蔽 跳线 (2 米) | 海康威视 | 1、≥2米，含端头，成品跳线  2、采用≥50微英寸镀金RJ-45水晶头，与护套、线缆紧密结合。可防止芯线氧化。  3、具有CM、CMR各种阻燃等级产品及LSOH产品。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 77 | 22.00 | 1694.00 |
| 43 | 六 类 非 屏 蔽 跳线 (5 米) | 海康威视 | 1、≥5米，含端头，成品跳线  2、采用≥50微英寸镀金RJ-45水晶头，与护套、线缆紧密结合。可防止芯线氧化。  3、具有CM、CMR各种阻燃等级产品及LSOH产品。 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 22 | 36.00 | 792.00 |
| 44 | 阻燃 6 芯单模 光纤 | 海康威视 | 1、阻燃6芯单模光纤；加强磷化钢丝  2、外皮质量环保聚乙烯(HDPE)黑色护套  3、衰减:1310nm<0.36dB/km1550nm<0.22dB/km  4、允许拉伯力:长期<1000N短期<3000N；允许压扁力:长期<1000N短期<3000N  5、弯曲半径静态/动态:静态<10倍光缆外径动态<20倍光缆外径 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 否 | 500 | 3.00 | 1500.00 |
| 45 | 室内全彩 LED 显示屏 1.25 | 深圳洲明 | 1、尺寸设计: 屏幕宽≥4.48米，高≥2.88米，分辨率≥3584×2304，整屏面积≥12.902㎡, 要求不得负偏离，误差不得超过±1%。  2、LED像素间距≤1.25mm，点密度≥640000点/㎡，箱体尺寸：640\*480，SMD封装，像素构成为1R1G1B；  3、产品刷新率支持通过软件调节，刷新率720-7680Hz，摄取画面稳定、无波纹、不闪烁；  4、▲显示屏亮度≥500cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无极调节；  5、亮度均匀度≥99%，色度均匀性为±0.0015Cx,Cy之内，对比度≥9000:1，水平/垂直视角≥160°；  6、▲原厂压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属自然散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计，箱体平整度≤0.03mm，箱体间缝隙≤0.1mm，最大噪声≤3dB；  7、色温调节：2500K-12000K可调，色温为 6500K 时,100%, 75%, 50%, 25% 四档电平白场调节色温误差≤100K；；  8、发光点中心距偏差≤0.8%，像素光强均匀性：LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%；  9、支持125%NTSC，支持 BT、2020 、 DCI-P3 、 BT、709, sRGB等多种色域之间的转换；  10、一体化控制平台，模块化统一管理，支持一键点屏及一键调试技术，开机后自动识别连接，无需重新配置及一键联网下载程序文件和调试；  11、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；  12、显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温及非线性失真，色准△E≤0.9；  13、支持模组级LED灯防撞灯保护，箱体底部精准压力缓冲设计,符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；  14、监控自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能；  15、图像处理功能：具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；  16、产品支持表面硬度≥4H，支持抗紫外线UV辐射5级，0级防霉特性，10级盐雾；  17、支持电源均流DC4.2V-DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V，采用分组电源、分电压对模组进行供电；  18、功耗：峰值功耗≤530W/㎡，平均功耗≤180W/㎡，支持智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启可节能55%以上；  19、模组均为同一尺寸，底壳孔位互通，可在同一箱体上进行间距的升级更新；  20、产品单元整体、面罩及PCB 板（主板、模组等）通过着火危险试验，等级符合V-0级；  21、电气间隙：符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求，属于Ⅰ类产品；  22、产品通过稳定性试验，在试验温度：（25±2）℃、相对湿度：（50±3）%条件下，连读工作168h,不应出现电、机械或操作系统的故障；  23、LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，提高显示效果；  24、LED 显示屏支持纳米光学镀膜(真空镀膜）3D防护技术，具备防尘防水、防盐雾、耐高温高湿、耐黄变、抗静电、散热均匀等功能特点；  25、产品符合CESI/TS006-2020的8K高清显示要求, 支持HDR3.0高图像动态技术；  26、▲支持数据传输安全技术、防信号和防电力远程窃密技术；  27、产品具有低紫外线，通过光生物安全及蓝光危害评估检测，检测结果属于无危害类。  28、所投屏体须具有CCC认证、CQC节能认证、HDR3.0认证、环境标志II型证书，生产厂家需为真实制造商，不接受OEM产品。  29、▲LED控制管理软件须与LED显示屏为同一品牌，提供软件著作权证书及软件测试报告，需提供扫描件加盖原厂公章。 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 12.9  02 | 303694.00 | 303694.00 |
| 46 | 供电系统 | 深圳洲明 | 1、带载能力强，宽压输入，带转换开关；  2、保护功能：过载/短路保护；  3、输入电压/输入频率：100~240VAC/47~63HZ带转换开关；  4、输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后；上升保持时间：50ms，20ms额定满载。为了保证产品安全性，具有3C认证。 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 90 | 600.00 | 54000.00 |
| 47 | 发送卡 | 深圳洲明 | 1、6网口输出；  2、单卡带载像素面积 230 万像素；  3、支持 HDMI/DVI 视频输入，HDMI 音频输入/外部音频输入；  4、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；  5、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；  6、一路光探头接口；  7、可级联多台进行统一控制。 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 4 | 800.00 | 3200.00 |
| 48 | 接收卡 | 深圳洲明 | 1、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；  2、支持1级起灰；  3、支持14bit精度逐点校正、亮度一体化逐点校正；  4、一卡支持所有芯片，无需切换或升级程序；  5、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；  6、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 42 | 400.00 | 16800.00 |
| 49 | 屏体结构 | 深圳洲明 | 定制钢结构+不锈钢包边，根据LED屏尺寸定制 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 13 | 800.00 | 10400.00 |
| 50 | 视频处理器 | 深圳洲明 | 1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，专有内部逻辑处理技术；桌面与信号独立处理。桌面移除不影响处理系统正常工作。软件在线升级维护：支持软件远程在线升级维护。  2、支持任意输入信号重复开窗功能，支持已开窗窗口任意互相叠加，窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动，支持窗口大小改变，支持比例任意调整，支持窗口可剪切部分区域内容，支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等，支持有线、无线各客户端。  3、支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBae等信号混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT等信号,本次配置不少于12路输入接口，不少于8路输出接口。  4、支持128个场景的本地保存与调用，场景调用无延时，同时支持场景自动定时轮巡；支持场景分组功能支持任意场景读取功能；支持有线、无线各客户端。  5、电源冗余及热插拔功能：支持1+1冗余电源、支持热插拔、支持负载均衡，风扇热插拔功能：支持风扇热插拔 ，输入输出支持热插拔：输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复。  6、支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实时信号预览、预览内容与输出图像内容同步。  7、最大单机背板信号处理带宽：单台1600G，支持级联，单卡最大带宽：20G。  8、支持多用户登陆，支持用户权限分配。  9、客户端支持windows、linux、麒麟系统，移动端：移动端支持windows、IOS、Android系统。  10、工作温度-25摄氏度-50摄氏度，环保低功耗：最大功耗小于300W，平均无故障时间＞100000小时，最快修复时间（MTBF）＜5分钟。  11、故障检测功能：支持信号丢失、电源故障、板卡识别等。  12、自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共16级可调。  13、区域色彩校正，可分区域调节图像色彩，区域的位置与尺寸可自定义，可同时对32块区域分别进行调节。  14、 拼接控制器须具有 CCC 认证，提供 3C 证书扫描件加盖原厂公章。 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 1 | 16000.00 | 16000.00 |
| 51 | 配电柜 | 深圳洲明 | 1、三相配电系统，功率≥20KW ；  2、具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施；  3、支持远程上电、断电功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能； | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 否 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 52 | 供电电缆 | 定制 | 主电源线和六类网线拉至屏体后方，国标无氧铜电缆：4\*4+1；满足功率10KW,220V供电 | 国产 | 否 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 53 | 安装调试 | 定制 | 1、前端：摄像机安装、线路布设、电梯随行线缆布设、绿化带及路面内的线缆布设  2、机房：配线架布设、桥架布设、供电线路布设、光纤布设  3、调试：LED全彩显示屏调试、视频监控系统调试、智能物联综合管理平台调试 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司 | 否 | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| **二** | **其他费用** | | | | | | | |
| 1 | （费用名称） | （费用描述） | | | | | |  |
| 1 | 辅材及  施工费 | DN25 反扣型金属软管采购安装 | | | | | | 341062.00 |
| 2 | 直径 15 PVC 电气配管采购安装 | | | | | |
| 3 | DN25\*3.25mm 镀锌钢管采购安装 | | | | | |
| 4 | 600\*1200\*2000 ，42U 网络机柜采购安装 | | | | | |
| 5 | 1U 水平理线器，冷轧钢板；带有防尘盖采购安装 | | | | | |
| 6 | 等电位连接接电装置采购安装采购安装 | | | | | |
| 7 | 40\*4mm 扁钢接地装置等电位连接排采购安装 | | | | | |
| 8 | 嵌入式光源，铝材质 1800\*60mm 铝方通灯采购安装 | | | | | |
| 9 | 4KG 手提式干粉灭火器采购 | | | | | |
| 10 | 电视监控摄像设备拆除 | | | | | |
| 11 | 大对数非屏蔽电缆拆除 | | | | | |
| 12 | 规整、其他系统大对数非屏蔽电缆 | | | | | |
| 13 | 机房 2100\*750mm 平开玻璃门采购安装 | | | | | |
| 14 | 600\*600\*35 硫酸钙防静电地板采购铺设 | | | | | |
| 15 | 静电地板踏步制作 | | | | | |
| 16 | 60mm\*100mm\*0.8mm 铝方通采购安装 | | | | | |
| 17 | 0.6mm ，75 型龙骨，50mm 厚保温岩棉机房专用墙面彩钢板采购实施 | | | | | |
| 18 | 不锈钢踢脚线，高度 100mm；基层：胶合板基层；采购安装 | | | | | |
| 19 | 梭织棉麻加厚双层窗帘，遮阳窗帘及纱帘采购制作安装 | | | | | |
| 20 | 50\*0.5mm 间距 600×600 ㎜静电地板下泄漏铜网采购安装 | | | | | |
| 21 | 12mm 厚，EO 级环保、防水、防潮、防火、阻燃、防虫防蛀、隔音降噪竹木纤维板 | | | | | |
| 22 | 亚克力双层夹画、铜版纸夹画内容 60cm\*100cm ，厚 5mm 墙面广告制作安装 | | | | | |
| 23 | 垃圾清运 | | | | | |
| 24 | 拆除机房原有吊顶 | | | | | |
| 25 | 拆除机房静电地板 | | | | | |
| 26 | 拆除机房操作台 | | | | | |
| 27 | 拆除机房电视墙系统 | | | | | |
| 28 | 路面开槽及恢复 | | | | | |
| 29 | 绿化带开挖及恢复 | | | | | |
| **合计** | | | | | | | | **1356923.00** |

西安市市级单位政府采购中心

2023年8月29日