**技术参数及要求**

**一、技术要求**

|  |
| --- |
| 标识牌项目清单 |
| 序号 | 名称 | 整体尺寸mm | 材质工艺 | 数量 | 位置分布 |
| 1 | 总索引 | 2000×1200mm  | 材质：主体3mm不锈钢激光雕刻烤漆箱体，内置钢架结构，四周无缝焊接烤漆，花纹电镀，LOGO文字10mm亚克力激光雕刻烤漆，可更换式铝型材插槽，户外精工油墨图文丝印 安装方式：立地安装 发光形式：不发光 | 3 | 一期：1F2个。 二期：1F1个。 |
| 2 | 电梯指引大 | 1500×600mm 侧面35mm | 材质：底板3mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆丝印，花纹电镀，可更换式内置卡槽，3mm亚克力板抽插条，精工油墨图文丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 22 | 一期：-1F~12F各1个，共13个。 二期：-1F~8F层各1个，共9个。 |
| 3 | 电梯指引小 | 1000×600mm 侧面35mm | 材质：底板3mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆丝印，花纹电镀，可更换式内置卡槽，3mm亚克力板抽插条，精工油墨图文丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 3 | 一期：1~3F各1个，共3个。 |
| 4 | 电梯编号牌 | 1300×200mm 侧面10+10mm | 材质：底板3mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，精工油墨图文丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 131 | 一期：-1F~3F各8个，4~12F各6个，共86个。 二期：-1F~8F层各5个，共45个。 |
| 5 | 科室区域牌 | 300×1500mm 侧面50mm | 材质：底板3mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，精工油墨图文丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 40 | 一期：35个。 二期：5个。 |
| 6 | 区域指引吊牌 | 300×2500mm 侧面150mm | 材质：箱体3mm不锈钢激光切割成型，内部钢结构焊接，四周无缝焊接烤漆，花纹电镀；图标及中英字激光镂空，内嵌灯白亚克力，内置LED光源，悬挂安装。 安装方式：吊顶安装 发光形式：发光 | 26 | 一期：1F9个，2F6个，3F6个，共21个。二期：1F2个，2F3个，共5个。 |
| 7 | 科室/病房门牌 | 220×340mm 侧面10+10mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，可更换式内置卡槽，3mm亚克力板抽插条，精工油墨图文丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 848 | 一期：633个。 二期：215个。 |
| 8 | 诊室牌 | 220×340mm 侧面10+10mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，可更换式内置卡槽，3mm亚克力板抽插条，精工油墨图文丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 64 | 一期：40个。 二期：24个。 |
| 9 | 诊室号牌 | 220×260mm 侧面10mm | 材质：1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，花纹电镀，精工油墨图文丝印。 安装方式：侧面贴墙安装 发光形式：不发光 | 64 | 一期：40个。 二期：24个。 |
| 10 | 功能门牌 | 200×80mm 侧面20mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，花纹电镀，面板亚克力雕刻烤漆丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 285 | 一期：220个。 二期：65个。 |
| 11 | 护士站吊牌 | 1500×300mm 侧面50mm | 材质：箱体3mm不锈钢激光切割成型，内部钢结构焊接，四周无缝焊接烤漆，花纹电镀；图标及中英字激光镂空，内嵌灯白亚克力，内置LED光源，悬挂安装。 安装方式：吊顶安装 发光形式：发光 | 15 | 一期：9个。 二期：6个。 |
| 12 | 楼层牌 | 400×400mm 侧面10mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，文字丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 108 | 一期：-1F~3F各9个，4~12F各4个，共72个。二期：-1F~8F层各4个，共36个。 |
| 13 | 电梯牌 | 380×250mm 侧面20mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，文字丝印。 安装方式：侧面贴墙安装 发光形式：不发光 | 48 | 一期：-1F~3F各3个，4~12F各2个，共30个。 二期：-1F~8F层各2个，共18个。 |
| 14 | 步梯牌 | 380×250mm 侧面20mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，面板亚克力雕刻烤漆，花纹电镀，文字丝印。 安装方式：侧面贴墙安装 发光形式：不发光 | 64 | 一期：-1F~3F各7个，4~12F各2个，共46个。 二期：-1F~8F层各2个，共18个。 |
| 15 | 科室宣传栏 | 2200×1200mm 侧面25mm  | 材质：箱体3mm不锈钢激光雕刻烤漆，箱体内部高清彩色电子显示屏，可播放图片及视频，LOGO文字10mm亚克力激光雕刻烤漆。 安装方式：贴墙安装 发光形式：发光 | 27 | 一期：1F~3F24个。二期：2F3个，共27个。 |
| 16 | 精神堡垒 | 7000X1200mm 侧面500mm | 材质：采用3mm不锈钢板，激光切割围边，无缝焊接，表面抛光打磨，汽车烤漆，内部钢架结构，造型5mm不锈钢激光切割焊接打磨处理，花纹电镀。LOGO迷你发光字。小字激光镂空，内嵌灯白亚克力，内置LED光源，下部造型5mm钢板激光切割，精工抛光打磨，内置暖光源。 安装方式：预埋安装 发光形式：发光 | 1 | 院子1个 |
| 17 | 户外落地导视牌 | 2100×610mm 侧面250mm | 材质：采用3mm不锈钢板，激光切割围边，无缝焊接，表面抛光打磨，汽车烤漆，内部钢架结构，造型5mm不锈钢激光切割焊接打磨处理，花纹电镀。小字激光镂空，内嵌灯白亚克力，内置LED光源， 下部造型5mm钢板激光切割，精工抛光打磨，内置暖光源。 安装方式：预埋安装 发光形式：发光 | 6 | 院子6个 |
| 18 | 温馨提示 | 400×450mm 侧面20mm | 材质：底板1.5mm不锈钢激光雕刻烤漆，花纹电镀，面板亚克力雕刻烤漆丝印。 安装方式：贴墙安装 发光形式：不发光 | 54 | 一期：1F~3F各6个，4~12F各2个，共36个。 二期：-1F~8F层各2个，共18个。 |
| 19 | 户外宣传栏 | 2500×3000mm 侧面750mm | 材质：3mm不锈钢，激光雕刻刨槽折弯无缝焊接，表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆2遍水砂打磨，再面漆。内部钢架结构，做防锈处理，开启式设计，内置液压杆，表面6mm钢化玻璃，宣传框内置蓝景LED电源，文字10mm亚克力雕刻烤漆，造型5mm不锈钢激光雕刻，花纹电镀色。 安装方式：预埋安装 发光形式：发光 | 6 | 前院3个，后院3个 |
| 20 | 花草牌 | 400×600mm 侧面300mm | 材质：采用1.5mm不锈钢，激光切割围边，无缝焊接，表面抛光打磨，汽车烤漆。图标和字电镀色。 安装方式：预埋安装 发光形式：不发光 | 8 | 院子花坛 |
| 21 | 地面导视 | 一期：1F~3F 二期：1F~2F | 材质：3M地板贴，加地板保护膜，持久耐用 安装方式：地面安装 | 1 | 一期：1F~3F。 二期：1F-2F。 |
| 22 | 窗口玻璃导视 |  | 材质：3M玻璃贴，持久耐用 安装方式：玻璃面安装 | 1 | 一期：1F-3F。二期：1F，2F。  |
| 23 | 一米线，警戒线、警示牌 |  | 材质：3M地板贴，加地板保护膜，持久耐用 安装方式：地面安装 | 1 | 一期：1F-3F。二期：1F，2F。  |
| 24 | 腰线 |  | 材质：3M玻璃贴，持久耐用 安装方式：玻璃面安装 | 1 | 一期：1F-3F。二期：1F，2F。  |
| 25 | 户外发光字 | 字：门诊，2000\*2000mm\*2个 红十字：2200\*2200mm\*1个 | 材质：3mm不锈钢激光雕刻包边，汽车烤漆，LED光源，后背4.0不锈钢管焊接支撑，防水处理。 安装方式：户外吊装 发光形式：发光 | 1 | 一期入口处 |
| 26 | 户外发光字 | 字：急诊，2000\*2000mm \*2个 | 材质：3mm不锈钢激光雕刻包边，汽车烤漆，LED光源，后背4.0不锈钢管焊接支撑，防水处理。 安装方式：户外吊装 发光形式：发光 | 1 | 急诊入口处 |
| 27 | 户外发光字 | 字：胸痛/卒中/急诊中心，1500\*1500mm \*10个 | 材质：3mm不锈钢激光雕刻包边，汽车烤漆，LED光源，后背4.0不锈钢管焊接支撑，防水处理。 安装方式：户外吊装 发光形式：发光 | 1 | 急诊入口处 |
| 28 | 户外发光字 | 字：住院楼，2000\*2000mm \*3个 | 材质：3mm不锈钢激光雕刻包边，汽车烤漆，LED光源，后背4.0不锈钢管焊接支撑，防水处理。 安装方式：户外吊装 发光形式：发光 | 2 | 二期：两侧入口处 |
| 29 | 科室地面射灯导视指引 | 110瓦 | 材质：投影灯logo射灯地面,超清4K成像，110瓦 安装方式：室内顶部安装 发光形式：发光 | 9 | 一期：1F3个，2F2个。3F2个，共7个 二期：1F，2F各1个，共2个。  |
| 30 | 户外发光字，线路布置 | 700m | 材质：电线2.5平方国标纯铜线保护材料KBG金属管+波纹管，  | 1 | 一期两侧入口发光字，二期两侧入口发光字，急诊入口发光字 |
| 31 | 户外发光落地指引标牌线路布置 | 600m | 材质：电线2.5平方国标纯铜线，保护材料KBG金属管+波纹管。 安装方式：预埋安装，开挖路面，铺设电缆专用钢管，接缝焊接内置电源线，恢复路面。  | 1 | 院中：精神堡垒，落地发光指示牌，花草牌 |
| 32 | 室内发光吊牌线路布置 | 1000m | 材质：电线2.5平方国标纯铜线，保护材料KBG金属管+波纹管。  | 1 | 一期：1-3F发光指引吊牌，4-12F护士站发光。二期：1-2F发光指引吊牌，3-8F护士站发光吊牌。投影灯。 |
| 33 | 室内科室宣传栏线路布置 | 400m | 材质：电线2.6平方国标纯铜线，保护材料KBG金属管+波纹管。 | 1 | 一期：1F~3F24个。二期：2F3个，共27个。 |
| 34 | 布局安装 |  | 公共区域及各科室内部布局安装 | 1 | 一期，二期，室外 |
| **党员活动室项目清单** |
| 序号 | 项目 | 内容 | 整体尺寸mm | 材质工艺 | 数量 |
| 1 | 党员活动室门头 | 党员活动室 | 120cm\*80cm | 3mm不锈钢激光雕刻焊接，汽车纹漆，厚度50mm，党徽标语字20mm亚克力立体雕刻烤汽车漆 | 1 |
| 2 | 正墙 | 幕布墙+党徽党员活动室造型 | 8m\*3m | 二级墙面：阻燃板+石膏板，党旗造型不锈钢激光雕刻，焊接烤汽车漆，厚度50mm，轮廓隐藏式暖光源LED灯带；党徽+党员活动室20mm亚克力立体雕刻汽车烤漆 | 1 |
| 3 | 左侧墙 | 入党誓词、党的性质、党的宗旨、党员权利义务、党的纪律、三会一课、党费收缴管理制度、民主评议党员制度、发展党员工作流程、党支部工作挂图、流动党员管理制度 | 14m\*3m  | 基础墙：轻钢龙骨+阻燃板+石膏板；二级墙面：阻燃板+石膏板+木纹饰面板；墙面造型：不锈钢激光雕刻，焊接烤汽车漆，厚度50mm；立体字雕刻烤漆，党旗、标题20mm亚克力立体雕刻烤漆，内容文字丝印 | 1 |
| 4 | 右侧墙 | 学习园地、党员风采、三亮三比、风采展示；党员承诺墙；红色书柜 | 14m\*3m  | 基础墙：轻钢龙骨+阻燃板+石膏板；二级墙面：阻燃板+石膏板+木纹饰面板；墙面造型：不锈钢激光雕刻，焊接烤汽车漆，厚度50mm；立体字雕刻烤漆，标题20mm亚克力立体雕刻烤漆，A4亚克力卡槽100块；红色书柜钢架结构焊接烤漆，实木柜子拼接，字10mm亚克力立体雕刻烤漆，底部安装万向轮可移动 | 1 |
| 5 | 后墙 | 荣誉展示 | 4m\*3m  | 基础墙：轻钢龙骨+阻燃板+石膏板；二级墙面：阻燃板+石膏板+木纹饰面板；5mm不锈钢激光雕刻焊接，烤木纹漆，厚度30cm,标题标语字20mm亚克力立体雕刻烤汽车漆 | 1 |