|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 壁挂空调（2匹） | 能效等级≥3级，变频，制冷量≥5100W,制热量≥7100W，电辅热，内机噪声≤45dB,外机噪声≤55dB,双制式。 | 37 | 台 |
| 2 | 柜式空调（3匹） | 能效等级≥3级，变频，制冷量≥7200W,制热量≥9200W，电辅热,内机噪声≤45dB,外机噪声≤55dB,双制式。 | 34 | 台 |
| 3 | 柜式空调（5匹） | 能效等级≥3级，变频，制冷量≥12000W,制热量≥13800W，电辅热,内机噪声≤50dB,外机噪声≤60dB,双制式。 | 2 | 台 |