**锅炉燃烧机设备项目清单**

（锅炉型号：ZWNS4.2配置）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | 备注 |
| 1 | 燃烧器 | 电源：3/380 volt/50Hz  功率：1000/2200-6250kw  构造：一体式  供气压力：300-150mbar  控制方式：电子比例调节  电机功率:15KW  放排：NOX ≤30mg/m3 | 台 | 2 |  |  | |  |
| 2 | 控制系统 | 报警温度：50-105℃  上限温度：20-100℃  下限温度：0-98℃  开泵温度：0-100℃  此数值至少比报警温度低2℃  此数值至少比下限温度低2℃ | 台 | 2 |  |  | |  |
| 3 | 仪表控制线缆防爆套管锁头等 | 10\*2.5mm2电缆 4\*6mm2电缆 | 套 | 2 |  |  | |  |
| 4 | 管道、阀门、附件等 | DN50阀门1台，DN20阀门1台，DN150阀门1台，φ159\*5管道：20m | 套 | 2 |  |  | |  |
| 5 | 防腐、防锈 | 配套 | 台 | 2 |  |  | |  |
| 6 | 锅炉与燃烧器接口改造 | 配套 | 台 | 2 |  |  | |  |
| 7 | 井口阀组连接 | DN80阀门 | 台 | 2 |  |  | |  |
| 8 | 旧燃烧器及附件拆除运送保存 | 配套 | 套 | 2 |  |  | |  |
| 9 | 安装 | 配套 | 台 | 2 |  |  | |  |
| 10 | 合计 |  | | | | |  | |

报价单位：志丹县人民医院

2023年9月7日

**锅炉燃烧机设备项目清单**

（锅炉型号：ZWNS0.7配置）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 燃烧器 | 电源：3/380  功率：595/1150KW  供气压力：10KPa  电机功率：2.2kw  机构：一体式  调节方式：电子比调1:6  燃料：天燃气8500caL/m3  排放：NOX≤30mg/m3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 报警温度：50-105℃  上限温度：20-100℃  下限温度：0-98℃  开泵温度：0-100℃  此数值至少比报警温度低2℃  此数值至少比下限温度低2℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 仪表控制线缆防爆套管锁头等 | 10\*1.5mm2电缆, 4\*2.5mm2电缆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管道、阀门、附件等 | DN40阀门1台, DN32阀门1台，  φ48\*4管道10米 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防腐、防锈 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 锅炉与燃烧器接口改造 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 旧燃烧器及附件拆除运送保存 | 配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装 | 配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  | | | | |  |

报价单位：志丹县人民医院

2023年9月7日