**（一）设备部分**

| **序号** | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** | **采购标的所属行业** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食用菌智能环保生物质节能锅炉 | 尺寸：≥长3.6m\*宽1.5m\*高2.9m，采用多回程反烧燃烧技术，结合烟气流速，可完成≥三次燃烧，余热回收充分利用，蒸汽温度≥150度。自动补水，自动送料。制热效果快。≤10分钟出大气。锅炉配备余热回收器用来吸收烟道多余热量，水泵补水时将余热回收器里的热水补回锅炉里排出烟气温度50度左右。热效率≥96%，配备水除尘。微电脑设计，缺水超压保护。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 5立方搅拌罐 | 外形尺寸≥3.25×1.8×1.6m，四级电机，功率：≥11kw，带减速机。自动喷淋装置（尺寸侧板≤6mm，罐体≤4mm） | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 上料机 | ≥4.0米螺旋式上料提升。尺寸：≥3.0m×31.5cm×57.5cm，四级电机功率：3kw，带减速机。 | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 分料机 | 1.外形尺寸：≤6.5m×0.9m×1.9m  2.设备功率：≥11.0KW  3.其他要求：四级电机，带减速机；加粗主轴设计，一体成型链轮，智能控制搅芯回旋式布料仓；标准五工位(整机材质为：Q235)，整个送料采用循环式，物料在左右两个料槽不停的往复运动 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 振动筛 | 1.外形尺寸：1.5m×0.6m×0.2m  2.设备功率≥1.5kw  3.其他要求：转轴机加工艺，专用筛网孔径，有效过滤出大的木屑和杂质 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 电控箱 | 带热继电器，带过载保护，分级安全保护。 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 香菇菌棒伺服静音回旋自动装袋扎口一体（不锈钢材质） | 1.外形尺寸：≥2.6m×0.73m×1.3m  2.设备功率：≥7.5kw  3.其他要求：环形光幕感应保护，数显智能调控屏≥7寸，全套防微孔加厚抱筒，整机双层投塑处理，耐腐蚀；整机控制执行元器件模块化设计，方便调节。 | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 木耳菌种伺服静音回旋自动装袋窝口一体机（纯电动） | 1.外形尺寸：≥2.6m×0.73m×1.3m  2.设备功率：≥5.5kw  3.其他要求：全套防微孔加厚抱筒，整机双层投塑处理，耐腐蚀；整机控制执行元器件操作系统，模块式设计，调节方便 | 2 | 台 | 工业 |
| 9 | 窝口机振动盘 | 底盘直径≥30cm 振幅≥50HZ 采用调频控制器。 | 2 | 台 | 工业 |
| 10 | 平面输送带(PVC材质) | 1.外形尺寸：≥6m×0.5m×0.6m  2.设备功率：≥0.37KW  3.其他要求：配置PVC带面，颜色可选，带宽50cm，整机采用不锈钢材质，主梁采用50mm\*100的不锈钢方管，厚度1.25mm. | 2 | 台 | 工业 |
| 11 | 爬坡机 | 1.外形尺寸：≥2m×0.5m×0.2m  2.全不锈钢材质PVC材质,工业微型减速机,用于扎口,绑绳之后菌棒的传送 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 空气能烘干机 | 压缩机采用全封闭涡旋式压缩机；  2、箱体材质：加密聚氨酯彩钢板：双面彩钢板厚≥0.325mm，夹层聚氨酯每立方40KG±5KG；不锈钢包边；  3、循环风机采用耐高温高湿的专业烘干型风机；  4、内部所有钣金（包括底板）材质均为不锈钢；  5、操作系统：触摸屏操作；  7、温湿度电子感应装置安装一套备用感应系统；  8、电子膨胀阀、四通阀采用三花，高效节流；  9、设备已配备电路保护装置（含镀锌筛网） | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 空压机 | 尺寸：≥1000mm×470mm×790mm  排气量(min):≥2.4；国标纯铜电机，静音设计，智能化控制系统，加装报警功能。 | 1 | 台 | 工业 |

**（二）工程部分**

工程名称：一般土建工程 专业：土建工程

| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** | **采购标的所属行业** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |
| 1 | 020101001001 | 场地硬化 | m2 | 264.78 | 建筑业 |
| 2 | 010407001001 | 围墙 | m | 34.8 | 建筑业 |
| 3 | 040309001001 | 铁艺栏杆 | t | 0.879 | 建筑业 |
| 4 | 010606012001 | 预埋铁件 | t | 0.071 | 建筑业 |
| 5 | 020404004001 | 电动伸缩门 | 樘 | 1 | 建筑业 |
|  |  | 主体装修 |  |  |  |
| 6 | 010701001002 | 屋面防水 | m2 | 220.185 | 建筑业 |
| 7 | 020201001002 | 砍除外墙破损灰皮 | m2 | 441.85 | 建筑业 |
| 8 | 020506001002 | 抹灰面油漆 | m2 | 441.85 | 建筑业 |
| 9 | 020201001004 | 砍除内墙破损灰皮 | m2 | 727.55 | 建筑业 |
| 10 | 020506001003 | 抹灰面油漆 | m2 | 727.55 | 建筑业 |
| 11 | b001006 | 拆除门 | 樘 | 8 | 建筑业 |
| 12 | 020402006002 | 防盗门 | 樘 | 4 | 建筑业 |
| 13 | 020402006003 | 玻璃地弹门 | 樘 | 4 | 建筑业 |
| 14 | 010702004002 | 屋面排水管 | m | 36 | 建筑业 |
| 15 | B001006 | 地面凿毛 | m2 | 284.46 | 建筑业 |
| 16 | 020102002002 | 块料楼地面 | m2 | 284.46 | 建筑业 |
| 17 | b001007 | 除锈 | m2 | 57.6 | 建筑业 |
|  |  | 生产车间 |  |  |  |
| 18 | 020101001002 | 地面硬化 | m2 | 74.4 | 建筑业 |
| 19 | 010101003001 | 挖基础土方 | m3 | 8 | 建筑业 |
| 20 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 6.2 | 建筑业 |
| 21 | 010606012002 | 零星钢构件 | t | 0.061 | 建筑业 |
| 22 | 010603003001 | 钢管柱 | t | 0.6018 | 建筑业 |
| 23 | 010604001001 | 钢梁 | t | 0.781 | 建筑业 |
| 24 | 020403001001 | 金属卷闸门 | m2 | 12 | 建筑业 |
| 25 | 020406007001 | 塑钢窗 | m2 | 10.8 | 建筑业 |
| 26 | 010605002001 | 墙板 | m2 | 199.27 | 建筑业 |
| 27 | 010701002001 | 型材屋面板 | m2 | 95.7 | 建筑业 |
| 28 | 010302001001 | 实心砖墙 | m3 | 6.92 | 建筑业 |
| 29 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 57.744 | 建筑业 |
| 30 | 020506001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 57.744 | 建筑业 |