采购内容及要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | | **单位** | | **数量** | **规格** | |
| 深埋式垃圾桶 | | 套 | | 228 | 外桶容积≥5m³，内桶容积≥3.2m³ | |
| 成套设备由塑料外桶、塑料内桶和桶盖等组成 | | | | | | |
| **序号** | **货物名称** | | **参数和技术性能** | | | **备注** |
| 1 | 外形尺寸★ | | 外桶口内径尺寸(mm)≥1600，高度(mm)≥2400  内桶口内径尺寸(mm)≥1400，高度(mm)≥2150 | | |  |
| 2 | 容积★ | | 外桶≥5m³ 内桶≥3.2m³ | | |  |
| 3 | 内外桶材质 | | LLDPE 线性低密聚乙烯，耐高温、耐腐蚀。 | | |  |
| 4 | 耐温性能★ | | 符合零下 40℃-80℃ | | |  |
| 5 | 阻燃等级★ | | 阻燃等级≥V1 | | |  |
| 6 | 内桶 | | 存储垃圾的容器，桶口需遮盖整个外桶，可起到防止倾倒垃  圾时垃圾掉入外桶的现象发生。 | | | 实物照片说明 |
| 7 | 内桶配备污  水槽 | | 污水收集槽容量≥250L，集水槽具有加强筋、同时口 沿做翻边处理使其具有足够的强度和刚度抵御因反复使用 带来的频繁碰撞。 | | | 实物照片说明 |
| 8 | 内桶总成 | | 表面光滑，与外桶颜色基本一致。 | | |  |
| 9 | 外桶 | | 外表光滑、圆整，无明显变形。 | | |  |
| 10 | 桶盖★ | | 顶盖开启角度不小于 90 度，顶盖安装有开启助力装置。 | | | 实物照片说明 |
| 11 | 密封性 | | 顶盖设雨水倒流装置，将深埋桶整体盖住，防止 雨 水 进入，防止人员误入，同时将桶内外隔开，避免桶内气 味向外扩散。 | | |  |
| 12 | 使用年限 | | ≥5 年 | | |  |