**一、采购内容清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **等驾坡街道五人制笼式足球场器材统计清单** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **所属行业（工业）** |
| 1 | 围网 | 414 | ㎡ | / |
| 2 | 人造草坪（含划线） | 504 | ㎡ | / |
| 3 | 天网 | 504 | ㎡ | / |
| 4 | 太阳能灯光 | 6 | 组 | / |
| 5 | 足球门（含球网） | 1 | 副 |  |
| 6 | 二位太空漫步机 | 5 | 套 |  |
| 7 | 平步机 | 4 | 套 |  |
| 8 | 骑马机 | 4 | 套 |  |
| 9 | 钟摆器 | 4 | 套 |  |
| 10 | 椭圆机 | 2 | 套 |  |
| 11 | 太极揉推器 | 4 | 套 |  |
| 12 | 二位单杠 | 3 | 套 |  |
| 13 | 双人坐蹬器 | 2 | 套 |  |
| 14 | 告示牌 | 4 | 套 |  |
| 15 | 双杠 | 1 | 套 |  |
| 16 | 腰背按摩器 | 2 | 套 |  |
| 17 | 上肢牵引器 | 3 | 套 |  |
| 18 | 扭腰器 | 2 | 套 |  |
| 19 | 双人大转轮 | 1 | 套 |  |
| 20 | 划船器 | 1 | 套 |  |
| 21 | 伸腰伸背器 | 2 | 套 |  |
| 22 | 腿部按摩器 | 3 | 套 |  |
| 23 | 棋牌桌 | 2 | 套 |  |
| 24 | 背肌引体训练器 | 3 | 套 |  |
| 25 | 休闲椅 | 16 | 套 |  |
| 26 | 电动跑步机 | 1 | 套 |  |
| 27 | 椭圆运转机 | 1 | 套 |  |
| 28 | 动感单车 | 1 | 套 |  |
| 29 | 三站多功能综合训练机 | 1 | 套 |  |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **序号** | **产品参数** |
| 1 | 围网 | 414 | ㎡ | 围网技术参数  （一）立柱：Ø76钢管壁厚2.5mm,地上高度4m，地埋≥400mm，直埋式安装，表面经户外聚酯粉末静电喷涂。  （二）横梁：Ø60钢管壁厚2.0mm；3根横梁结构。  （三）连接件：横梁立柱连接件为抱箍变径连接件，表面静电喷塑。  （四）网丝规格：包塑后直径Ø3.8mm(±0.15mm)，包塑前钢丝直径Ø2.3mm(±0.05mm)，网孔规格50×50mm(±3mm)。  （五）紧固件：螺栓，螺帽304不锈钢防盗帽，304不锈钢防盗梅花螺丝。  ★**（六）所投围网网丝经过≥1200h、80℃高温测试，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；**  ★**（七）所投围网网丝经过经过≥1200h、-40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化；**  ★**（八）所投围网网丝通过≥1200h表面涂刷耐化学试剂测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化。**  ★**（九）所投围网网丝通过≥1200h雨水浸泡测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化。**  **以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）** |
| 2 | 人造草坪（含划线） | 504 | ㎡ | 草高 25mm（±1mm）  草丝纤维度 ≥14000Dtex  底布 加强型PP底布+网格布  背胶 环保丁苯乳胶  每平方米针数 ≥22050针/㎡  耐磨性能：**提供第三方检测报告复印件加盖供应商公章，**  环保要求：**提供第三方检测报告复印件加盖供应商公章，**  邻苯含量：**提供第三方检测报告复印件加盖供应商公章，**  质量要求：**提供第三方检测报告复印件加盖供应商公章，**  抗老化性能：**提供第三方检测报告复印件加盖供应商公章，** |
| 3 | 天网 | 504 | ㎡ | 绿色尼龙网，聚乙烯材质，股数 30 股。 |
| 4 | 太阳能灯光 | 6 | 组 | 太阳能球场专用灯、场地照度≥ 150 勒克斯 |
| 5 | 足球门（含球网） | 1 | 副 | 5 人制足球比赛专用、可移动矩形足球门 (3 号足球门) ，球门内口 规格按宽×高×底深表示：3000mm×2000mm×1500mm；球门立杆和横梁直径≥ 76mm×3mm 或等强度管材，球门横梁能承受 2700N 的静负荷；球门组装完成后，立杆 与地面、横梁夹角 90 度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面静电喷涂；配置球 网 1 套。 |
| 6 | 二位太空漫步机 | 5 | 套 | 主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；外扣式钢制顶端盖帽。  摆臂管材直径≥60mm，壁厚≥3mm的国标钢管，摆臂与立柱间距≥60mm，与踏板直接焊接，牢固耐用。  踏板≥4mm厚冷板冲压，表面并设有防滑凸台和排水孔，踏板前后安装缓冲胶垫；扶手管直径≥42mm，壁厚≥2.5mm的国标钢管，与立柱焊接连接。 |
| 7 | 平步机 | 4 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管，主立柱横梁直径≥89mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  扶手直径≥32mm壁厚≥2.5mm的国标钢管，连接杆直径≥48mm，壁厚≥2.5mm。 |
| 8 | 骑马机 | 4 | 套 | 主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管，坐板管材直径≥60mm，壁厚≥3mm的国标钢管把手；  立管及踩踏横管直径≥48mm，壁厚≥3mm的国标钢管，双脚踩踏处设有防滑装置。 |
| 9 | 钟摆器 | 4 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  摆臂管材60\*60mm方管，壁厚≥3mm的国标钢管；  踏板厚度≥4mm钢板冲压，周圈倒圆角R2。 |
| 10 | 椭圆机 | 2 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  主立柱横梁直径≥76mm，壁厚≥2.5mm的国标钢管；  扶手直径≥32mm壁厚≥2.5mm的国标钢管，连接杆直径≥42mm，壁厚≥2.5mm。 |
| 11 | 太极揉推器 | 4 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  悬臂管材直径≥60mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  转盘全封闭式，无勾挂，外圈直径≥420mm，壁厚≥2mm，一次冲压成型。 |
| 12 | 二位单杠 | 3 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的标准国际钢管,杠面直径≥32mm，壁厚≥3mm的无缝钢管；  单杠有效使用宽度1220mm，两柱立柱中心距离1350mm；杠面直径≥32mm，杠面高度（高2015mm，低1663mm），符合GB19272-2011国标要求。 |
| 13 | 双人坐蹬器 | 2 | 套 | 座椅、靠背上表面边缘R≥3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边圆滑过渡；主立柱直径≥114mm，壁厚≥于3mm的国标钢管，摆杆规格≥Φ60mm×3mm；  坐板一次冲压成形，板材壁厚≥4mm。 |
| 14 | 告示牌 | 4 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  横梁规格为直径≥42mm，壁厚≥3的钢管；  说明牌版面厚度≥1.0mm不锈钢板双面腐蚀而成，边框尖角1mm的圆角过渡。 |
| 15 | 双杠 | 1 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管;主要承载横梁直径≥42mm，壁厚≥3mm的无缝钢管；  两杠内侧距离564 mm，相应的纵向立柱中心距杠长1400mm，杠面高度1404 mm，立柱横向间距654mm，横杠直径42mm，厚度3mm的国标钢管，支撑管直径≥48mm，厚度≥3mm国标钢管，符合GB19272-2011国标要求。 |
| 16 | 腰背按摩器 | 2 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  腰部左右扶手管直径≥42mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  腰部半圆管直径≥42mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管;  背部按摩棒连接管直径≥42mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管。 |
| 17 | 上肢牵引器 | 3 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  立柱横梁直径≥89mm，壁厚≥3mm的国标钢管，主架弯管直径≥48mm，壁厚≥3mm。 |
| 18 | 扭腰器 | 2 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  扶手直径≥42mm，壁厚≥3mm的国标钢管 焊接而成；  转腰盘厚度≥4mm钢板冲压。 |
| 19 | 双人大转轮 | 1 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  横梁管材直径≥60mm，壁厚≥2.5mm的国标钢管；  转轮国标钢管压圆而成，中间直径≥25mm，壁厚≥2.5mm国标钢管支撑，外圈钢管直径≥42mm壁厚≥2.5mm。 |
| 20 | 划船器 | 1 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  主要承载横管≥60mm，壁厚≥3mm的国标方管，坐椅横管、脚踏杆材采采用≥60mm，壁厚≥3mm的国标钢管，双脚踩踏处设有防滑装置。 |
| 21 | 伸腰伸背器 | 2 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  伸腰器扶手弯管直径≥32mm，壁厚≥2.5mm的国标钢管；  器材板面厚度≥3mm冷板卷板而成。 |
| 22 | 腿部按摩器 | 3 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；  扶手管材直径≥32mm，壁厚≥3mm的国标钢管。 |
| 23 | 棋牌桌 | 2 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管，棋牌桌板面≥1.0mm厚304不锈钢腐蚀而成，坐椅直径≥285mm，高度≥22mm，厚度≥4mm的冷板冲压成型，周圈倒角，立管直径≥89mm，壁厚≥3.0mm的国标钢管。 |
| 24 | 背肌引体训练器 | 3 | 套 | 直埋式，主立柱直径≥114mm，壁厚≥3mm的国标钢管；背部支撑管直径≥60mm，壁厚≥2.5mm的国标钢管；支撑面板整体封闭焊接，板面厚≥2.5mm厚度的冷板，与支撑管全面焊接。 |
| 25 | 休闲椅 | 16 | 套 | 1.5米，带靠背，塑木椅面 |
| 26 | 电动跑步机 | 1 | 套 | 1.交流直流：AC  2.电源电压：220-240V  3.额定功率：≥3HP  4.峰值功率：≥4.5HP  5.速度范围：1-20km/h  6.坡度范围：0-15%  7.心率监测：手握心率 |
| 27 | 椭圆运转机 | 1 | 套 | 1、供电方式：自发电  2、阻力范围：20级，磁阻  3、心率系统：手握心率+无线心率  4、电子表显示：6个LED窗口+16\*8点阵（时间，功率，距离，卡路里，转速，速度，阻力，心率，升降，步数）  5、认证：CE  6、最大载重：≥150Kg |
| 28 | 动感单车 | 1 | 套 | 1、限重：≥150KG  2、惯性轮重量：≥22KG  3、刹车方式：提拉  4、座椅调节：前后上下可调  5、把手调节：多位把手，上下可调  6、传动方式：链条传动 |
| 29 | 三站多功能综合训练机 | 1 | 套 | 1、管材：主架部分≥50\*100\*2(mm)双椭圆管，双喷双涂工艺.  2、坐\靠垫：高密度PU发泡材料，  3、钢索：自润滑≥5毫米航空级钢索  4、导杆：直径≥25毫米钢制导杆 |
| **备注：6-24项所投产品须符合（GB19272-2011)《室外健身器材的安全通用要求》，同时提供NSCC国体认证证书。** | | | | |