**采购需求**

**（一）采购内容：采购一台全自动蛋白印迹仪**

**（二）技术参数**

1、用于HIV、HCV免疫印迹实验。

2、试验条容量：可同时处理1-48试剂膜条。

3、编程容量：可贮存≥12个测试程序 ，每个测试程序至少包含12个独立的动作。

**4、多程序运行：可同时处理≥3个测序程序。需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。**

5、配送板槽要求：**需提供长期免费供应的承诺书。**

**6、加样通道：≥8通道。需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。**

7、配液泵分配量范围：100ul-3000ul。

8、配液泵试剂分配量的精密度：≤5%。

9、试剂种类：可分配多达8种试剂液。

10、加样、清洗方式：试剂加注由专业的蠕动泵完成，废液吸取由真空泵完成。

11、摇床速度：可设置快、中、慢等至少三种摇床速度。

12、吸液残留量：≤100uL。

13、试剂瓶：具备至少3种试剂瓶。

**14、试剂回流：试剂加注完成后，可实现试剂回流。需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。**

15、报警功能：运行时无需看守，检测完成后将自动报警。

16、界面显示：分辨率不低于240\*128（单色）。

17、控制键盘：2\*3行列式键盘。

**18、项目要求：可以同时做HIV、HCV确认。需提供可以匹配仪器的试剂注册证、及试剂说明书。**

**19、可以升级配套HIV、HCV确认判读系统，判读系统需单独通过注册。（需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。**