项目需求

1.移动式垃圾压缩箱：2台

2.场地施工要求：

场地硬化：硬化面积为300㎡、采用标号C25商品混凝土，按照混凝土路面标准施工流程施工，厚度≥200mm、面层采用金刚砂耐磨固化面积为300㎡。

具体内容详见采购文件