**项目编号：SXCY2023-02**

**视频会商系统升级改造项目**

**单一来源采购文件**

**采 购 人：延安市水旱灾害防治监测中心**

**采购代理机构：陕西宸永项目管理有限公司**

**日 期：二〇二三年二月**

# 目 录

第一章 投标邀请函 1

第二章 供应商须知 6

第三章 合同（拟签订文本） 14

第四章 供应商资格及审核方法 17

第五章 评审方法 20

第六章 采购内容及具体要求 21

第七章 响应文件格式及构成 23

# 第一章 投标邀请函

 ：

陕西宸永项目管理有限公司受延安市水旱灾害防治监测中心委托，对视频会商系统升级改造项目进行邀请招标。兹邀请贵单位前来投标。

1. 项目名称：视频会商系统升级改造项目
2. 项目编号：SXCY2023-02

三、采购人名称：延安市水旱灾害防治监测中心

地 址：延安市北关水务大厦18楼

联系人：梁鹏飞 联系方式：13991780699

四、采购代理机构名称：陕西宸永项目管理有限公司

地 址：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室

联系人：杨工 联系方式：0911-8688810

五、招标内容和要求：

项目内容：视频会议资源平台、视频会议终端、摄像头、边界防火墙、核心交换机、上网行为管理、堡垒机、数据库审计等系统升级改造。

项目预算：1458300.00元

六、投标人资质要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策：

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

2.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号。

2.4《环境标志产品政府采购实施意见》--财库[2006]90号；

2.5《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

2.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

2.7陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3、本项目的特定资格要求：具有独立承担民事责任能力的法人其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。

3.1、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（供应商无需提供营业执照年检报告，在资格审查时通过互联网或者相关信息系统查询）；

3.2、银行开户许可证或开户行基本信息；

3.3、法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）；

3.4、提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

3.5、社会保障资金缴纳证明：自2022年10月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.6、税收缴纳证明：自2022年10月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

3.7、财务状况报告：提供2020或2021年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3.8、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

七、递交响应文件截止时间及开标时间和地点：

1.递交响应文件截止时间：2023年3月 6日10:00

2.开标时间：2023年 3 月 6 日10:00

3.投标开标地点：延安市公告资源交易中心交易四厅

八、其他应说明的事项：

1.本项目不专门面向中小企业

九、你单位收到本投标邀请书后，请于 2023年 3月1日时前以书面方式予以确认，并明确是否准备参与投标。

招标人：延安市水旱灾害防治监测中心(盖章)

招标代理机构：陕西宸永项目管理有限公司(盖章)

 2023年2 月 24 日

####

# 确 认 函

延安市水旱灾害防治监测中心：

陕西宸永项目管理有限公司：

我单位同意参与“视频会商系统升级改造项目”的投标事宜。

特此证明。

投标人： （单位全称） （盖单位公章）

 年 月 日

注：此格式投标人不得随意更改，更改按无效处理。

#

#

# 第二章 供应商须知

1.释义

1.1采购人：延安市水旱灾害防治监测中心

 1.2采购代理机构：陕西宸永项目管理有限公司

1.3采购文件：单一来源文件与单一响应文件的统称

1.4供应商：满足本次采购特设的资格条件，从采购代理机构购买单一来源采购文件。

2.单一来源及单一来源文件

2.1本项目为单一来源采购项目。

2.2单一来源文件

2.2.1单一来源文件由本文件目录所列第一章至第七章构成。

2.2.2单一来源文件各章内容对采购事宜提出明确要求，供应商须仔细阅读和正确理解。因供应商在阅读、理解单一来源文件方面产生疏漏和误解，而导致采购不利后果的，其责任由供应商自负。

2.2.3单一来源文件的修改、澄清或补正

a.采购代理机构可对已发出的单一来源文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在采购会议截止时间前，以书面形式通知单一来源文件收受人，该澄清或修改的内容为单一来源文件的组成部分。

b.供应商要求对单一来源文件进行澄清的，必须在采购会议截止时间三日前，以书面形式送达采购代理机构；采购代理机构将以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给单一来源文件收受人。

c.采购代理机构可以视采购具体情况，延长采购会议截止时间和采购时间，但至少在单一来源文件要求的提交响应文件的截止时间二日前，以书面形式通知单一来源文件收受人。

2.3.4 单一来源文件由采购代理机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.3.5 供应商不得擅自转让、变卖或复制单一来源文件进行采购响应。

2.3.6 单一来源文件的解释权归采购代理机构。

3.采购及响应文件

3.1供应商须具有与完成单一来源项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本单一来源文件《供应商资格及审核方法》章节的要求以及采购代理机构的补充要求，提供相关证明文件。

3.2响应文件的编制

3.2.1采购的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。

3.2.2采购使用的计量单位须使用公制单位（另有规定除外）。

3.2.3供应商须依据单一来源文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，明确表达采购意愿，详细说明采购方案、采购承诺及采购价格。供应商必须保证其编制、递交的响应文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3.2.4响应文件格式及构成（详见《响应文件格式及构成》章节要求）。

3.2.5单一来源文件中未要求提供备选方案的，供应商只能提交唯一的采购方案，否则其采购无效。

3.2.6采购报价只能提交唯一、不可选择的报价。报价货币：人民币。

3.2.7响应文件有效期

a.响应文件有效期（法人授权书、响应函）自采购大会之日起计算不得少于90天。

b.在特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长响应文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长响应文件有效期的，其供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其供应商资格则自动丧失，但保证金无息退还。

3.2.8响应文件式样及签署

a.响应文件须使用A4纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写；按序编制页码。

b.供应商须编制响应文件正本1份、副本2份，资格证明文件1份，电子版1份，各自装订成册，并在封面标明“正本”/“副本”字样，否则其响应文件将被拒绝接收。

c.响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

d.供应商须在响应文件中指定页面的落款处，加盖企业公章以及由法定代表人或被授权人签名盖章。

e.响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己负责。

f.响应文件正、副本、资格证明文件须逐页加盖公章（鲜章）。

g装订要求：胶装，不允许活页装订。

3.2.9响应文件的密封

a.响应文件的正本、副本、资格证明文件必须全部打印并分别装订成册，并编制目录，统一装订、编码必须在每一页的下方清楚标明。并须各自分装密封（封袋不得有破损），加贴封条，并在封线处加盖公章（骑缝章）。

b.封袋正面标识式样（参见第七章《响应文件格式及构成》章节）。

3.2.10响应文件的递交

a.供应商须按单一来源文件确定的时间和地点（详见《单一来源邀请》章节要求），将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人。

b. 采购代理机构项目承办人仅负责响应文件的接收、清点、记录工作，并请递交人签字确认。

c.递交、接收手续完毕的响应文件由采购代理机构项目承办人妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。

d.在宣布递交响应文件时间截止之后，任何人送达、递交的响应文件和文书资料，采购代理机构拒绝接收。

e.无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

3.2.11响应文件的修改与撤回

a.供应商只能在采购会议截止时间之前，可以对已递交的响应文件提出修改或撤回的书面申请。

b.对撤回的响应文件进行修改、补充、再递交的，按单一来源文件规定的响应文件编制、密封及递交要求办理。

c.撤回响应文件应以书面的形式通知采购单位。

d.在采购会议截止时间后，供应商不得撤销响应文件，如有发生，其采购保证金将被没收；

e.供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

4.采购会议

 4.1采购会议在递交响应文件截止时间的同一时间举行，供应商的法定代表人或委托代理人，以及其他与会代表和人员应准时出席参加，并在会议开始之前进行签到。

 4.2采购会议由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购小组负责。

4.3采购小组由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，人数为3人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

4.4采购小组独立履行下列职责：

a.审查响应文件是否符合单一来源采购文件要求并作出评价；

b.要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

c.推荐成交候选人名单；

d.向采购代理机构或有关部门报告非法干预评审工作的行为。

4.5本项目确定采用的具体评审方法详见《评审方法》章节的规定。

5.确定成交供应商

5.1确定成交供应商程序

5.1.1采购代理机构在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送采购人。

5.1.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，并复函采购代理机构。

5.1.3成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果。

6.签订合同

6.1采购人、成交供应商须在采购代理机构发出成交通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在成交通知书发出之日起三十日内签订书面合同。

6.2采购代理机构应当督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

6.3采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报采购监管机关备案。

6.4合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

6.5单一来源文件、响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

7.其他

7.1开标期间一切费用自理。

7.2采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号规定标准收取代理服务费。

# 第三章 合同（拟签订文本）

甲 方：延安市水旱灾害防治监测中心

乙 方：

鉴证方：陕西宸永项目管理有限公司

延安市水旱灾害防治监测中心（以下简称甲方） （采购项目名称） 项目，按照招标程序，采用单一来源采购的方式，选定 公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据国家《中华人民共和国民法典》及单一来源文件和乙方的响应文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。经协商，于 年 月 日按下述条款和条件签署本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

二、合同价款

1、合同总价为人民币大写： ，￥ 元；

三、知识产权：即成交供应商应保证采购人在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、服务范围及内容：

五、服务期

服务期：一个月

5.1甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同款。

5.2乙方承诺按照合同约定的范围、内容、质量要求、进度、服务期以及甲方要求，提供咨询服务，并且优质高效的完成编制服务。

六、结算方式与付款方式

1、结算方式：以合同价为准结算。

2、付款方式：

七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向延安市人民法院提请诉讼。

八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十、本合同一式陆份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址：延安市新区盛世花园北区12号楼1单元802室 |
| 邮编： | 邮编： | 邮编：  |
| 法定代表人：  | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： | 承办人： |
| 电话： | 电话： | 电话： 0911-8688810 |
| 传真： | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第四章 供应商资格及审核方法

1.资格证明文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。

1、提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（供应商无需提供营业执照年检报告，在资格审查时通过互联网或者相关信息系统查询）；

2、银行开户许可证或开户行基本信息；

3、法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）；

4、提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

5、社会保障资金缴纳证明：自2022年10月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6、税收缴纳证明：自2022年10月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

7、财务状况报告：提供2020或2021年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

8、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”，

3.需要落实的政府采购政策

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2有关资格证明文件的特别提示

1.2.1上列资格证明文件为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失投标资格。

1.2.2以上资质复印件须单独封装。

2.审核方法

评审过程中，由采购小组对供应商的资格进行资格性审查。以确定供应商是否具备资格。

# 第五章 评审方法

 该单一来源采购项目采用两轮报价，第一轮为响应文件报价，待采购小组对供应商资质、响应标的物技术指标及参数、服务承诺进行综合评审后，进行第二轮报价，第二轮报价为成交价格。

#  采购内容及具体要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 边界防火墙 | 华为 | USG6610E | 1.标准机架式1U设备，千兆电口12个；千兆光口8个；万兆光口4个； SSL VPN并发数2000；IPSec VPN隧道15000；虚拟防火墙数量200；配置1个电源，可扩展双电源，当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换2.防火墙吞吐量12Gbps，最大并发连接数800万，每秒新建连接数20万3.支持流探针功能，对网络中的流量进行采集 4.防火墙具备AI引擎，AI引擎用于恶意C&C流量检测5.能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析6.支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱 7.支持流探针功能，采集网络流量的网络层.传输层和应用层信息，并将采集到的信息发送到网络安全智能分析系统，通过网络安全智能分析系统评估网络中的威胁和APT攻击8.支持NAT66，NAT64，6RD隧道9.防火墙产品连续7年进入Gartner企业防火墙四象限10.原厂维保服务3年 | 台 | 2 |
| 2 | 出口路由器 | 华为 | AR6300 | 1.转发性能280Mpps，交换容量640Gbps，2.万兆光口14个:千兆电口10个3.支持主控冗余，支持电源冗余，电源2个4.业务插槽10个（主控.风扇.电源.其他扣卡等槽位不及入业务槽位之内）5.采用无阻塞交换架构6.支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，IS-IS，BGP7.支持多核CPU8.为保障设备可靠性，要求设备电源，风扇，板卡高可靠支持热插拔，不需要配置命令9.支持国密算法，SAC应用阻断，URL过滤，防火墙功能10.支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP11.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 华为 | CloudEngine S12700E-4 | 1.交换容量250Tbps ，包转发率14400Mpps， 主控引擎与交换网板物理分离；主控板2；独立交换网板2；整机业务板槽位数4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位2.为保证设备散热效果和可靠性，要求机箱（包括业务板卡区）采用前后风道，独立风扇框数43.支持独立的硬件监控板卡,控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇.电源等模块，能调节能耗4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署5.核心处理芯片为国产处理芯片6.支持ARP表项256K，MAC表项1M，IPv4 FIB1M7.支持静态路由.RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3.BGP.BGP4+.ISIS.ISISv68.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈.6over4隧道.4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER.IPv6 DHCP Relay.DHCP Snooping9.支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制.AP域管理.有线无线用户的统一认证管理10.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关.三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道11.本次实配3000W双电源,双交换网板，双主控，24个千兆以太网电接口，24个万兆以太网光接口，提供3年维保服务 | 台 | 1 |
| 4 | 上网行为管理 | 华为 | ASG5510 | 1.最大功率25W,；支持硬件Bypass模块，在设备断电.重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态2.支持Combo千兆接口数量4，10M/100M/1000M自适应电接口数量14，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署3.网络吞吐量：4.5Gbps，应用性能：1Gbps，最大并发连接数：70万，内存：2G，最大用户数：50004.支持路由模式.透明（网桥）模式.混合模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中；部署模式切换不支持需重启设备；支持镜像和被镜像5.支持统计隧道持续时间，支持统计隧道流量6.负载均衡接口支持pppoe，dhcp，链路聚合，物理接口等三层接口7.支持基于优先级.权重的DNS代理算法，支持静态域名配置，支持特定域名特定DNS服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配8.支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口9.至少支持与城市热点、深澜、泰联、光华冠群、华三IMC、SAM、安美等认证服务器同步数据；10.内置URL分类库，55个URL分类，URL库2000W条以上，并且可在线升级11.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 5 | 堡垒机 | 华为 | UMA1520E | 1.2U高机架式硬件架构，双电源，内存16G，2\*4000GB-SATA 3.5英寸前置硬盘+2\*600GB-SAS 3.5英寸后置硬盘，千兆电接口4个，万兆光口2个，扩展插槽：2，支持2\*10GE光口2.字符型并发700，图像型并发200，可管理的设备数量700/视license确定3.支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令4.支持通过堡垒机页面直接调用本地Windows系统里的plsql、sqlplus、toad、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具。5.支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备6.支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权7.支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备8.支持一键健康检查并且支持导出健康报告，可一键日志打包供排错分析9.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 6 | 日志审计 | 华为 | LogAuditor1520 | 1.GE电接口数量4个，10GE光口数量2个，扩展插槽12.900W双电源，管理资产数 200，EPS 8000 EPS3.支持Syslog.SNMP Trap.HTTP.SFTP协议日志收集,内置5000种以上设备类型的解析规则4.支持对日志进行细粒度解析，包含不仅限于采集器接收时间.日志时间（起始时间/结束时间）事件级别.事件类型.事件消息.事件名称.来源地址.来源端口.目标地址.目标端口.事件设备分类.事件行为分类.事件特征分类.事件结果分类等，字段信息可通过解析规则增加和修改，默认维度超过200+。5.内置5000种以上设备类型的解析规则6.支持FTP、SAMBA、NFS和FILE等方式进行日志异地备份7.内置50+关联分析规则，关联规则可通过界面上传更新8.支持导入绿盟、安恒、Tenable、IBM等不同厂家的漏洞报告9.支持200+厂家设备的接入，提供厂家支持清单10.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 7 | 漏洞扫描 | 华为 | VSCAN1506 | 1.千兆电口6个，可扩展1张4电口或4光口插卡，1T硬盘，单交流电源2.支持10个并发任务，支持并发扫描60主机：最大可扫描无限个无限制范围的IP地址或域名，本次实际配置128个3.支持针对已经新建的任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：扫描目标、扫描策略、任务调度、扫描参数4.支持数据库登陆扫描及在线登陆验证5.支持三种漏洞验证方式：浏览器验证、注入验证、通用验证6.支持SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、REXEC、WSUS、SNMP、RDP的登录扫描7.支持特征库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq5种8.支持用户权限定制、支持权限分离、支持访问权限控制9.支持对Vmware、KVM、Xen等虚拟机系统的漏洞扫描10.支持60000条以上系统特征库，支持特征库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq5种11.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 8 | 数据库审计 | 华为 | DAS1520 | 1.CPU10核/2.2GHz,内存16GB,GE电口4个，10GE光口2个，电源2个,每秒最大处理事务数40000TPS，最大审计DB数量242.支持HA部署，实现审计系统高可用性和提高数据安全性，主机系统故障时自动切换到备机连续审计3.支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、PostgreSQL、Cache、Teradata、Informix、达梦（DM）、南大通用（GBASE）、人大金仓（Kingbase）、神通（OSCAR）、MongoDB、Redis数据库的审计4.支持对审计日志中敏感数据（帐号、身份证号、手机号、银行卡号）进行掩码处理，进行隐私保护，掩码规则可自定义5.支持在审计页面配置审计代理的CPU亲和性、最大CPU使用率、最大内存使用率、CPU使用率阈值、内存使用率阈值、流量接收端口、抓包过滤串6.支持根据账号、时间、源IP、操作行为等要素对访问行为轨迹图方式还原数据库访问过程7.支持备份文件加密，备份数据必须导入设备才能够进行恢复查看，保证数据的安全性8.支持日志信息的统计，统计信息可以图表、柱状图形式展示，统计条件包括:IP、账号、操作类型等9.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 9 | WAF | 华为 | WAF5510 | 1.防护网站对象个数：无限制,每秒新建连接数10000,最大并发连接数(http)180000,最大时间维持数：可一直持续,日志吞吐量500条/s,硬盘：1T2.2个千兆电口,2个万兆光口，2个管理口，4个工作口，冗余电源3.通过WEB应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器或者通过策略路由的方式将流量牵引到WAF针对不同的保护站点端口，对外可以统一为一个端口4.支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、内置电口BYPASS模块、设备自身监控、端口联动、端口检测、反向代理下支持主备模式5.WAF可以对保护的服务器进行流量负载，流量负载的方式包含平均负载、按比例负载、基于权重等流量负载方式6.支持HTTPS服务器的防护，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御7.支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站8.可实现访问流程的校验，向网站提交表单前必须先访问指定的网页，并等待可配置的时间长度后才能正常提交表单9.可以将第三方扫描工具的扫描结果导入到WAF并生成策略规则10.原厂维保服务3年 | 台 | 1 |
| 10 | 光模块 | 华为 | 万兆多模光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 根 | 10 |
| 11 | 光模块 | 华为 | 万兆单模光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 根 | 10 |
| 12 | 网络设计与实施服务 | 套 | 1 |
| 13 | 视频会议资源平台 MCU | 华为 | VP9830A | 1.采用国产自主嵌入式操作系统。2.支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。 3.支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具备良好的兼容性。 4.支持 ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 视频协议。5.支持 1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF 等视频格式。 6.支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus、iLBC 音频协议。 7.支持 AVC/SVC 混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。 8.本次配置 25 路 1080P30fps 全编全解端口。 9.在全编全解模式下，单台 MCU 支持 12个 1080P60fps 视频端口或者 25 个 1080P 30fps视频端口或者50个720P30fps视频端口或者100个 4CIF 视频端口。 10.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 . 11.支持将 1 个 1080P60fps 端口可拆分为 2个 1080P30fps 端口、或者 4 个 720P30fps 端口或 8 个 4CIF 端口。 12.支持多台 MCU 组成资源池，实现 MCU 资源统一管理，根据 MCU 资源使用情况，动态分配MCU 资源，以实现 MCU 资源负载均衡。 13.支持网口备份、电源备份、风扇备份。 14.支持最大 1080P60fps 收发对称的 25 多画面分屏，多画面分屏模式 60 种。 15.支持主视频 1080p60fps 时，辅视频同时实现1080P60fps 高清效果。 16.支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持 64 方同时协作。 17.支持最大主视频达到 1080p60fps 时，数据会议同时达到 4K30fps 高清效果。 18.支持数据会议与 H.239、BFCP 双流互通，无需借助额外网关设备。 19.为降低网络带宽支出，以 1Mbps 带宽实现1080P60fps 会议效果；以512Kbps 带宽实现 1080P30fps 会议效果；以 384Kbps 带宽实现 720P30fps 会议效果。 20.支持 30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 21.支持 80%网络丢包下，声音清晰，不影响会议正常进行。 22.支持在网络带宽因丢包出现下降时，自动调整视频编码格式，包括速率、视频帧率及清晰度，以保障视频通信质量。 23.支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈工作。 24.支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。 25.支持在全编全解模式下国密算法加密，MCU接入端口容量不受加密算法影响。 26.支持 SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES 加密算法、H.235 媒体流加密、H.235 认证和信令完整性校验。27.对现网会议管理平台进行升级，专家支持服务3（人天） | 1 | 台 |
| 14 | 视频会议终端 | 华为 | CloudLink Box 610 | 1.与MCU同品牌，采用分体式结构，国产嵌入式操作系统。支持ITU-T H.323、IETF SIP协议。2.采用国产自主编解码芯片。3.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议。5.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。6.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。本次配置1080P30fps对称编解码能力。7.支持H.239和BFCP双流协议。支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。8.支持4路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口，其中2个为HDMI视频输入口。9.支持5路音频输入接口、5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。10.支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。11.2个10M/100M/1000M自适应网口。12.支持40%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。13.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码。14.支持IPv4和IPv6双协议栈。15.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、温度异常、外设连接异常、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。16.支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。17.支持通过终端Web界面，实现摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。18.支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测，色带测试、网络测试、断线重呼。19.支持API二次开发接口，实现与第三方系统集成。20.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。21.支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。22.配置触控终端，POE供电，触控屏尺寸10英寸，支持终端休眠和唤醒、麦克风静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议等功能。 | 1 | 台 |
| 15 | 摄像头 | 华为 | CloudLink Camera 200 4K | 1.851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。2.支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25等视频输出格式。3.支持12倍光学变焦。4.最大水平视角 80°。5.水平转动范围：+/-110°，垂直转动范围：+/- 30°。6.支持254个预置位。7.2路高清视频输出接口。8.2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。9.支持红外透传功能。10.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。11.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。12.支持本地USB接口软件升级功能。 | 2 | 台 |
| 16 | 交付与实施服务 | 套 | 1 |

# 第七章 响应文件格式及构成

 1.响应文件格式由本章目录所列第1部分至第6部分构成。不得缺项漏项，否则按废标处理，其中资格证明文件还应单独提供，相应要求详见须知前附表。

2.供应商应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制响应文件。凡未按格式要求编制响应文件而造成的不利后果，由供应商自行承担。

3.响应文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

4.响应文件的正本和所有的副本必须全部打印并分别装订成册，并编制目录，统一装订、编码，必须在每一页的下方清楚标明。

**项目编号：SXCY2023-02**

**视频会商系统升级改造项目**

**响应文件（格式）**

**（正本或副本）**

采 购 人：

供 应 商： （盖章）

法定代表人： （签字或法人印鉴）

委托代理人： （签字）

时 间： 年 月 日

目 录

第1部分 法定代表人证明书与授权书

第2部分 响应函

第3部分 报价一览表

第4部分 采购方案

第5部分 供应商承诺

第6部分 资格证明文件

第1部分 法定代表人证明书与授权书

1.1法定代表人证明书

|  |
| --- |
| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |
| 企业法人 | 企业名称 |  |
| 法定地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 网 址 |  |
| 工商登记机关 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 机构代码证号（统一社会信用代码） |  |
| 法 定代表人 | 姓 名 |   | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 传 真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （扫描处） | 法定代表人（签字或法人印鉴） |
| （企业公章）年 月 日 |

1.2法定代表人授权书

|  |
| --- |
| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |
| 被授权人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 职 务 |  | 手机号码 |  |
| 联系电话 |  | 图文传真 |  |
| 通讯地址 |  |
| 网 址 |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |
| 文件编号 |  |
| 授权范围 | 全权办理本单一来源采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |
| 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
| 授权期限 | 自本授权书签署之日起至投标有效期期满 |
| 被授权人身份证复印件 | 法定代表人签署栏 |
| （扫描处） | （企业公章） |
| （签字或法人印鉴）年 月 日 |

第2部分 响应函

|  |
| --- |
| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
| 法定地址 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 响应与声明 | 项目名称 |  |
| 文件编号 |  |
| 被授权人 |  | 职 务 |  |
| 递交响应文件 | 正本 1 份、副本 2份、电子版1份（U盘）、资格证明文件1份。 |
| 作为供应商郑重声明 |
| A | 依据采购文件的内容要求，提供完全满足采购需求服务。 |
| B | 已详细阅读和核实全部采购文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |
| C | 同意提供与本次采购活动相关的其他任何证据和资料。 |
| D | 尊重采购小组的评审结论及成交结果。 |
| E | 如若成交，将根据采购文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |
| F | 本响应函有效期自 年 月 日—— 年 月 日 |
| 有关本次采购活动的所有联络函电，请按下列方式联系： |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话/传真 |  | 联 系 人 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  |
| 网 址 |  | 手机号码 |  |
| 供应商 | 法定代表人或被授权人 | 签署日期 |
| （企业公章） | （签字或法人印鉴） | 年 月 日 |

第3部分 报价一览表

3.1单一来源报价总表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单一来源供应商 | 单一来源报价（小写、元） | 服务期 | 备注 |
|  |  |  |  |
| 单一来源报价（大写、元）人民币 |  |

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或法人印鉴）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

3.2分部分项报价表

单位：元

无固定格式，供应商自拟。

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或法人印鉴）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

注：本表中的“总价”与“单一来源报价总表”中的“单一来源报价”一致。

3.3 偏离表

1.技术规范偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单一来源文件 | 响应文件 | 偏离 | 说明 |
| 简要内容 | 简要内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**供应商： （盖章）**

**法定代表人： （签字或法人印鉴）**

**委托代理人： （签字）**

**日 期： 年 月 日**

第4部分 采购方案

4.1 企业简介；

4.2 业绩证明；

4.3 实施方案；

4.4 项目团队；

4.5 质量保障；

4.6 服务承诺；

4.7供应商认为需要提供的其他资料。

第5部分 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构单一来源采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或法人印鉴）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

 第6部分 资格证明文件

6.1供应商资格证明文件（参照《供应商资格及审核方法》）。

6.2供应商认为有必要说明的资格问题。

**附件1**

**《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函**

致：（采购人名称）

我单位作为参加 采购项目的投标单位，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的基本资格条件：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单一来源供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或法人印鉴）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**附件2**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目招标采购过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标、投标活动，并承担因此引起的一切后果。

单一来源供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或法人印鉴）

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件3**

**控股管理关系承诺书**

致： （采购人名称）

我公司参加贵单位组织的 （项目名称） （项目编号： ）的投标，现我公司向贵单位承诺：

我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。

特此声明！

**单一来源供应商： （盖章）**

**日期： 年 月 日**