七里村街道办卫生院维修改造项目工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 单位 | 计算公式 | 数量 |
| 一 | 办公楼 |  |  |  |
| 1 | 大楼外墙 |  |  |  |
| 1.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | 46.2\*15.3-1.8\*(2.5+2.7)-1.75\*1.7\*37+13.5\*15.3-1.4\*1.7\*3+45\*15.3-1.75\*1.7\*41-3\*3.2\*2 | 1334.16 |
| 1.2 | 外墙粉灰砂 | m2 | 同上 | 1334.16 |
| 1.3 | 外墙涂料 | m2 | 同上 | 1334.16 |
| 1.4 | 外墙补灰砂 | m2 | 28 | 28 |
| 1.5 | 楼顶安装三防钢门 | m2 | 2.2\*1.2\*2 | 5.28 |
| 1.6 | 拆钢门 | 樘 | 4 | 4 |
| 1.7 | 拆砖墙 | m3 | 0.55\*0.24\*1.5 | 0.198 |
| 1.8 | 塑钢窗安装 | m2 | 1.8\*1.5 | 2.7 |
| 1.9 | 24砖墙 | m3 | 1.25\*1\*0.24 | 0.3 |
| 1.10 | 铲除楼顶卷材防水 | m2 | 41\*13.5 | 553.5 |
| 1.11 | SBS改性沥青卷材 | m2 | 41\*13.5 | 553.5 |
| 1.12 | 更换楼梯间彩钢 | m2 | 4.5\*2+5.3\*3.7 | 28.61 |
| 1.13 | 楼顶钢架树脂瓦 | m2 | 41\*13.5 | 553.5 |
| 2 | 大门及围墙改造 |  |  |  |
| 2.1 | 拆砖墙 | m3 | 0.4\*0.4\*1.9+6\*0.6\*0.24 | 1.168 |
| 2.2 | 拆栏杆1.2m高 | m2 | 6\*1.2 | 7.2 |
| 2.3 | 拆钢门 | 樘 | 2 | 2 |
| 2.4 | 安塑钢玻璃门 | m2 | 2.7\*1.8+1.5\*1.8 | 7.56 |
| 3 | 楼道改造 |  |  |  |
| 3.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | 25\*1.3\*2\*3-1.25\*0.7\*14\*3+1.9\*14\*3+15\*2.6\*3+3.2\*3\*13.5\*2+3.2\*13.5-1.8\*3\*2 | 646.65 |
| 3.2 | 内墙腻子 | m2 | 同上 | 646.65 |
| 3.3 | 拆换石膏板吊顶 | m2 | 24.7\*1.8\*4 | 177.84 |
| 3.4 | 安装三防钢门 | m2 | 2.5\*0.9\*3+1.25\*2.5+2.2\*1.2 | 12.515 |
| 3.5 | 拆砖墙 | m3 | 2\*2.2\*0.24\*2 | 2.112 |
| 3.6 | 砌砖墙 | m3 | 2\*1.2\*0.24\*2+1\*2.2\*0.24 | 1.68 |
| 3.7 | 玻璃隔断(窗口) | m2 | 2\*1\*2 | 4 |
| 4 | 室内改造 |  |  |  |
| 4.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | (5.7\*2.8\*2+3\*2.8\*2)\*(7+8\*3)+(4.2\*2.8\*2+3\*2.8\*2)\*(7+8\*3)+4.2\*3\*(7+8\*3) | 3150.84 |
| 4.2 | 内墙腻子 | m2 | 同上 | 3150.84 |
| 4.3 | 拆砖墙 | m3 | 3\*2.8\*0.24 | 2.016 |
| 4.4 | 拆石膏板墙 | m2 | 4.2\*2.9\*3 | 36.54 |
| 4.5 | 拆换石膏板吊顶 | m2 | 5.7\*3\*8\*4 | 547.2 |
| 4.6 | 大便器安装 | 套 | 5 | 5 |
| 4.7 | 洗脸盆立式 | 组 | 2 | 2 |
| 4.8 | 室内照明及电路 | 套 | 32 | 32 |
| 4.9 | 卫生间隔板 | m2 | 4.8\*2\*2.5+2\*6\*2.5 | 54 |
| 二 | 院内平房 |  |  |  |
| 1 | 平房外墙面 |  |  |  |
| 1.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | 40\*3.5+6.9\*3.5+(7.6+5.8)\*2.9 | 203.01 |
| 1.2 | 外墙粉灰砂 | m2 | 同上 | 203.01 |
| 1.3 | 外墙涂料 | m2 | 同上 | 203.01 |
| 1.4 | 拆除铁楼梯 | 座 | 1 | 1 |
| 1.5 | 钢架树脂瓦 | m2 | 40\*7 | 280 |
| 2 | 室内改造 |  |  |  |
| 2.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | (5.7+3)\*2\*2.9\*8+5.7\*3\*8 | 540.48 |
| 2.2 | 内墙腻子 | m2 | 同上 | 540.48 |
| 2.3 | 室内照明及电路 | 套 | 3 | 3 |
| 三 | 室外砼硬化 |  |  |  |
| 1 | 旧路面拆除 | m2 | 40\*9.5 | 380 |
| 2 | 挖掘机挖土外运7km | m3 | 380\*0.2 | 76 |
| 3 | 3:7灰土 | m3 | 380\*0.2 | 76 |
| 4 | 15cm混凝土路面 | m2 | 40\*9.5 | 380 |
| 5 | 挖掘机挖渣外运7km | m3 | 380\*0.15 | 57 |
| 四 | 管道工程 |  |  |  |
| 1 | 供水管道 |  |  |  |
| 1.1 | 40钢管拆除 | m | 40\*2\*4+15 | 335 |
| 1.2 | 室内40PP-R管 | m | 同上 | 335 |
| 1.3 | 室内25PP-R管 | m | 62\*3 | 186 |
| 1.4 | 阀门 | 个 | 62 | 62 |
| 2 | 供热管道 |  |  |  |
| 2.1 | 50铸铁管拆除 | m | 40\*2\*4+15 | 335 |
| 2.2 | 室内40PP-R管 | m | 同上 | 335 |
| 2.3 | 室内25PP-R管 | m | 64\*1.5 | 96 |
| 2.4 | 阀门 | 个 | 64 | 64 |
| 2.5 | 柱形散热器拆换 | 片 | 64\*20 | 1280 |
| 五 | 其它 |  |  |  |
|  | 暂列金额 | 元 | 40000 | 40000 |
|  |  |  |  |  |