**采购需求：**总磷总氮分析仪 一套

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **技术参数** |
| 1 | 总磷总氮分析仪 | 1套 | 仪器量程：总氮（0-50）mg/L总磷（0-10）mg/L，量程漂移：≤10%；重复性： ≤± 3% 稳定性：≤10%（24H）；测量周期：1小时/1次测定，能够以小时为单位任意设置一天（24H）的测量时间表可任意设定；样品条件：温度，2~40℃；压力，0.02~0.05MPa；流量，1~3L/min；每次分析取样量约35mL；校正方式：手动校正/ 自动校正模拟输出： 同时输出2路模拟信号4~20mA；负载电阻：600欧姆； 电源： 220VAC，50/60HZ 功耗： 500VA（最大） 150VA（平均） 数据通讯： Modbus RS485 |

供货时间：合同签订之日起30日内完成。

工作地点：甲方指定