|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拖拉机 | 发动机功率：90-100马力 轮距：1.4米-1.5米 变数箱位数：4 发动机结构形式：立式，直连，4缸 液压输出组：2 整车长度：4-5米 | 台 | 1 |  |
| 发动机功率：150-160马力 轮距：1.6米-2米 变数箱位数：4 发动机结构形式：立式，直连，4缸 液压输出组：2 整车长度：5-6米 | 台 | 1 |  |
| 2 | 旋耕机 | 连接方式：拖拉机牵引式 耕种宽度：1.4米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：15-40厘米 | 台 | 1 |  |
| 连接方式：拖拉机牵引式 耕种宽度：1.6米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：15-40厘米 | 台 | 1 |  |
| 连接方式：拖拉机牵引式 耕种宽度：1.8米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：15-40厘米 | 台 | 1 |  |
| 连接方式：拖拉机牵引式 耕种宽度：2米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：15-40厘米 | 台 | 1 |  |
| 连接方式：拖拉机牵引式 耕种宽度：2.2米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：15-40厘米 | 台 | 1 |  |
| 连接方式：拖拉机牵引式 耕种宽度：2.5米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：15-40厘米 | 台 | 1 |  |
| 3 | 弥雾机 | 动力方式：独立式自带柴油机 药箱容量：300L 额定流量：30-50L每分 药泵压力：0-5MP 风机转速：3000-4000每分 长度：2.5-3米 | 台 | 1 |  |
| 动力方式：拖拉机牵引式 药箱容量：500L 额定流量：70-90L每分 药泵压力：0-5MP 风机转速：2000-4000每分 长度：1.5-2米 | 台 | 2 |  |
| 动力方式：拖拉机牵引式 药箱容量：1600L 额定流量：100-200L每分 药泵压力：0-5MP 风机转速：2000-4000每分 长度：1.5-3米 | 台 | 1 |  |
| 动力方式：独立式自带柴油机 药箱容量：300L 额定流量：30-50L每分 药泵压力：0-5MP 风机转速：3000-4000每分 长度：2.5-3米 | 台 | 1 |  |
| 4 | 施肥机 | 动力方式：拖拉机牵引式 肥料箱容量：0.5-1吨 施肥效率：3-4亩每小时 覆土方式：深耕覆土 适用肥料种类：有机肥和农家肥 长度：1.5-2米 | 台 | 2 |  |
| 动力方式：拖拉机牵引式 肥料箱容量：1-2吨 施肥效率：3-4亩每小时 覆土方式：深耕覆土 适用肥料种类：有机肥和农家肥 长度：1.5-3米 | 台 | 2 |  |
| 动力方式：拖拉机牵引式 肥料箱容量：1-2.5吨 施肥效率：3-6亩每小时 覆土方式：深耕覆土 适用肥料种类：有机肥和颗粒肥 长度：1.5-3米 | 台 | 2 |  |
| 5 | 铲车 | 动力：20-30匹马力柴油机 整车尺寸：宽1.5-2米，长4.5-6米 材质：碳钢 铲斗容量：1-2立方 载重：1-2吨 转弯半径：4-6米 | 台 | 1 |  |
| 6 | 三轮车 | 动力：15-20匹马力柴油机 整车尺寸：宽1.5-2米，长2.5-4米 材质：碳钢 卸货方式：自卸 载重：1-2吨 | 台 | 2 |  |
| 7 | 枝条粉碎机 | 动力：15-20千瓦电动机 枝条粉碎直径：2-10厘米 材质：碳钢 安装方式：移动式 自重：0.5-1吨 | 台 | 1 |  |
| 8 | 翻转犁 | 连接方式：拖拉机悬挂式式 耕种宽度：0.5-1.5米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：35-60厘米 型号：250-350型翻转犁 | 台 | 1 |  |
| 9 | 独犁 | 连接方式：拖拉机悬挂式式 耕种宽度：0.4-1米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 耕种深度：35-60厘米 型号：165-型独犁 | 台 | 1 |  |
| 10 | 割草机 | 作业方式：避让式 耕种宽度：0.5米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 | 台 | 1 |  |
| 连接方式：拖拉机牵引式 作业宽度：2米 材质：碳钢 输出轴：8槽花键连结 | 台 | 4 |  |
| 11 | 采摘平台 | 动力及功率：久宝田柴油发动机，输出功率12-16千瓦 认证：国三标准 气缸数：3缸 最大行驶速度：20-30千米每米 整车长度：3-4米 平台宽度：1.4-3.5米 升降高度：1.5-3.5米 | 台 | 1 |  |
| 12 | 农机库 | 农机库结构：钢结构拱形大棚 高度：5-6米 跨度：15-20米 室内面积：600-700平方 总硬化面积：1200-1300平方 硬化厚度：15-20厘米 | 平方 | 600 |  |