|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | | **型号及规格** | **采购量** | **单位** | **备注** |
| 住宅及公共 配电工程 | 高压柜 | 10KV环网柜馈线柜AC10KV（4面），10KV环网柜进线柜（2面） | 6 | 面 | 主配电室4面，公共配电室2面。 |
| 变压器 | SCB12-1250KVA,10/0.4KV,DYN11UK%=6IP4X | 1 | 台 | 带外壳，带温控（主配电室） |
| 变压器 | SCB12-1000KVA,10/0.4KV,DYN11UK%=6IP4X | 1 | 台 | 带外壳，带温控（公共配电室） |
| 低压配电柜 | 双电源低压切换柜GGD（1面） 低压进线柜GGD（2面） 低压馈线柜（18面） 低压电容器补偿柜GGJ（2面） | 23 | 面 | 主配电室4面，公共配电室19面。 |
| 商业配电工程 | 10KV进线计量柜 | HXGN15-12 | 1 | 面 | AH1 |
| 10KV高压出线柜 | HXGN15-12 | 1 | 面 | AH2 |
| 干式变压器 | SCB12-1250KVA,10/0.4KV,DYN11UK%=6IP4X | 1 | 台 | 带外壳，带温控 |
| 0.4KV进线柜 | GGD | 1 | 面 | D1 |
| 0.4KV侧无功功率补偿柜 | GGJ | 1 | 面 | D2 |
| 0.4KV开关柜 | GGD | 2 | 面 | D3,D4 |
| 备注：详见电气施工图。供货单位必须提供材料的合格证、检验报告等相关文件，所供材料必须符合国标并通过甲方及电力主管部门的验收方可进场。 | | | | | |