第五部分 采购内容及技术要求

1. **采购内容及技术要求：**

**1、采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 吸粪车 | 15 | 辆 |

**2、技术要求：**

（1）底盘型号：国内品牌（国Ⅵ）

（2）燃油种类，柴油

（3）发动机功率：≥65（kW）

（4）轴距≥2500 (mm)

（5）总质量≤5000 (Kg)

（6）额定质量≥1700 (Kg)

（7）整备质量≤2700 (Kg)

（8）长≥5100 (mm)

（9）宽≤1900(mm)

（10）高≤2200(mm)

（11）轴荷：≥1610/2780(二轴组)

（12）轮胎规格:钢丝胎

（13）罐体容积≥2.2(m³）

（14）罐体采用Q235碳钢板制造，罐体≥5mm厚，封头≥5mm厚，罐内2道防浪板，标配伟业3T油循环真空泵，泵抽吸深度≥5.5米，功率≥9千瓦，转速≥800，抽气率≥25立方/小时，最大真空度0.09MP，带视粪窗，防溢阀，安装油水分离器，罐体顶部带可360度旋转的吸粪大架，配6米直径≥100mm抽粪软管，后尾部带排污口。

**二、商务要求：**

1、投标产品必须是经国家注册、认证的产品；

2、所有产品由成交供应商负责供货、运输、安装调试、售后服务，并培训操作人员；

3、交货期：合同签订后 30个日历日；

4、交货地点：采购人指定地点；

5、质保期：一年；

6、质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准；