**采购内容及要求**

(以下内容由采购单位提供)

**烟叶烤房设备预算清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 锅炉 | 750型 | 台 | 67 |
| 2 | 散热器 | 750型 | 台 | 67 |
| 3 | 清灰耙 | 1米 | 个 | 67 |
| 4 | 装烟室大门 | 270CM×300CM | 副 | 67 |
| 5 | 右清灰门 | 92CM×72CM | 个 | 67 |
| 6 | 左清灰门 | 92CM×52CM | 个 | 67 |
| 7 | 风机检修门 | 92CM×90CM | 个 | 67 |
| 8 | 玻璃观察窗 | 30CM×80CM | 个 | 67 |
| 9 | 百叶窗 | 400x400mm | 套 | 67 |
| 10 | 循环风机 | 2.2KW | 个 | 67 |
| 11 | 变频器 | 220V/2.2KW | 个 | 67 |
| 12 | 鼓风机 | 150W | 个 | 67 |
| 13 | 冷风门 | 370x870mm | 个 | 67 |
| 14 | 控制仪 |  | 套 | 67 |
| 15 | 生物质燃烧机 | 内置式 | 套 | 69 |
| 16 | 生物质料仓 |  | 套 | 67 |
|  |

**采购要求：**

1、投标方提供的设备应有在调试验收合格后24个月的质量保证期。

2、在保质期限内，投标方应无偿承担故障维修、更换零配件的义务，确系质量原因，投标方应无偿更换，提供新的合格产品。

3、质量保证期后，投标方应满足招标方对本设备的技术咨询和零部件有偿供给要求。