|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 综合单价最高限价（单位：元） |
|  | **给水、排水** | | |  |
| 1 | 拆除、更换DN80过滤器 | 球墨铸铁 | 台 | 985 |
| 2 | 拆除、更换DN100过滤器 | 球墨铸铁 | 台 | 1225 |
| 3 | 拆除、更换DN15阀门 | 黄铜截止阀 | 个 | 105 |
| 4 | 拆除、更换DN20阀门 | 黄铜截止阀 | 个 | 133 |
| 5 | 拆除、更换DN25阀门 | 黄铜截止阀 | 个 | 175 |
| 6 | 拆除、更换DN32阀门 | 黄铜截止阀 | 个 | 218 |
| 7 | 拆除、更换DN40阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 244 |
| 8 | 拆除、更换DN50阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 310 |
| 9 | 拆除、更换DN65阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 379 |
| 10 | 拆除、更换DN80阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 465 |
| 11 | 拆除、更换DN100阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 530 |
| 12 | 拆除、更换DN125阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 680 |
| 13 | 拆除、更换DN150阀门 | 铸铁球阀 | 个 | 929 |
| 14 | 拆除、更换DN20水表 | DN20铸铁 | 个 | 133 |
| 15 | 拆除、更换PVC管DN50 | 国标 | 米 | 46 |
| 16 | 拆除、更换PVC管DN75 | 国标 | 米 | 67 |
| 17 | 拆除、更换PVC管DN100 | 国标 | 米 | 70 |
| 18 | 拆除、更换PVC管DN150 | 国标 | 米 | 89 |
| 19 | 拆除、更换PPR管DN20 | 国标 | 米 | 47 |
| 20 | 拆除、更换PPR管DN25 | 国标 | 米 | 82 |
| 21 | 拆除、更换PPR管DN32 | 国标 | 米 | 90 |
| 22 | 拆除、更换水龙头 | 铜芯单开镀铬水龙头，含软管 | 个 | 115 |
| 23 | 拆除、更换室内DN65消火栓 | SN65 型 室内消火栓：内扣式、口径110㎜ | 台 | 800 |
| 24 | 拆除、更换室外消火栓 | 口径DN100、压力1.6MPa | 台 | 2300 |
| 25 | 拆除、更换DN20钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 70 |
| 26 | 拆除、更换DN25钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 80 |
| 27 | 拆除、更换DN32钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 66 |
| 28 | 拆除、更换DN40钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 90 |
| 29 | 拆除、更换DN50钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 100 |
| 30 | 拆除、更换DN65钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 120 |
| 31 | 拆除、更换DN80钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 141 |
| 32 | 拆除、更换DN100钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 164 |
| 33 | 拆除、更换DN125钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 217 |
| 34 | 拆除、更换DN150钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 254 |
| 35 | 拆除、更换DN200钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 385 |
| 36 | 拆除、更换DN250钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 477 |
| 37 | 拆除、更换DN300钢管 | 镀锌钢管，含接口处理 | 米 | 569 |
| 38 | 拆除、更换DN50PE管 | 含接口处理 | 米 | 68 |
| 39 | 拆除、更换DN65PE管 | 含接口处理 | 米 | 85 |
| 40 | 拆除、更换DN80PE管 | 含接口处理 | 米 | 118 |
| 41 | 拆除、更换DN100PE管 | 含接口处理 | 米 | 317 |
| 42 | 拆除、更换DN125PE管 | 含接口处理 | 米 | 474 |
| 43 | 拆除、更换DN150PE管 | 含接口处理 | 米 | 430 |
| 44 | 拆除、更换DN200PE管 | 含接口处理 | 米 | 545 |
| 45 | 拆除、更换DN80PERT稳态管 | 含接口处理 | 米 | 195 |
|  | **采暖** | | | 0 |
| 46 | 安装快速抢修器 | φ32～65 | 个 | 550 |
| 47 | 拆除、更换金属软连接 | 304不锈钢，DN50～65，含垫片螺母 | 米 | 1000 |
| 48 | 拆除、更换金属软连接 | 304不锈钢、DN80～100，含垫片螺母 | 米 | 1200 |
| 49 | 拆除、更换屋面回水阀门 | 黄铜 | 个 | 85 |
| 50 | 拆除、更换DN20阀门 | 黄铜闸阀 | 个 | 110 |
| 51 | 拆除、更换DN32阀门 | 黄铜闸阀 | 个 | 133 |
| 52 | 拆除、更换DN40阀门 | 黄铜闸阀 | 个 | 178 |
| 53 | 拆除、更换DN50阀门 | 黄铜闸阀 | 个 | 355 |
| 54 | 拆除、更换DN65阀门 | 铸铁闸阀 | 个 | 520 |
| 55 | 拆除、更换DN80阀门 | 铸铁闸阀 | 个 | 776 |
| 56 | 拆除、更换DN100阀门 | 铸铁闸阀 | 个 | 920 |
| 57 | 拆除、更换DN125阀门 | 铸铁闸阀 | 个 | 1060 |
| 58 | 拆除、更换DN150阀门 | 铸铁闸阀 | 个 | 1409 |
| 59 | 拆除、更换DN200阀门 | 铸铁闸阀 | 个 | 1931 |
| 60 | 拆除、更换DN150补偿器 | 304不锈钢、压力范围：0.25MPa～2.5MPa | 个 | 1135 |
| 61 | 拆除、更换DN200补偿器 | 304不锈钢、压力范围：0.25MPa～2.6MPa | 个 | 3250 |
| 62 | 拆除、更换DN250补偿器 | 304不锈钢、压力范围：0.25MPa～2.7MPa | 个 | 6585 |
| 63 | 拆除、更换DN300补偿器 | 304不锈钢、压力范围：0.25MPa～2.8MPa | 个 | 7975 |
| 64 | 拆除、更换暖气片 | 材质：优质低碳钢，圆头、高度0.8米 | 片 | 114 |
| 65 | 拆除、更换屋面保温材料DN20～50 | 使用岩棉、玻璃棉或聚氨酯等材料作为保温层，外覆铝箔、镀锌铁皮等保护层。 | 米 | 230 |
| 66 | 拆除、更换屋面保温材料DN80～150 | 使用岩棉、玻璃棉或聚氨酯等材料作为保温层，外覆铝箔、镀锌铁皮等保护层。 | 米 | 400 |
| 67 | 拆除、更换地下保温材料DN80～150 | 内层保温聚氨酯发泡材料注管预制成型，外层套管为聚乙烯材料外护管，加工成型，现场焊接施工。 | 米 | 540 |
| 68 | 拆除、更换地下保温材料DN150以上 | 内层保温聚氨酯发泡材料注管预制成型，外层套管为聚乙烯材料外护管，加工成型，现场焊接施工。 | 米 | 630 |
| 69 | 拆除、更换DN20自动排气阀 | 黄铜自动排气阀 | 个 | 104 |
| 70 | 拆除、更换DN25自动排气阀 | 黄铜自动排气阀 | 个 | 115 |
| 71 | 拆除、更换DN20测温阀门 | 黄铜材质 | 个 | 124 |
| 72 | 拆除、更换DN20镀锌管道焊接 | 平面焊接，含接口处理 | 点 | 184 |
| 73 | 拆除、更换DN25镀锌管道焊接 | 平面焊接，含接口处理 | 点 | 240 |
| 74 | 拆除、更换DN32镀锌管道焊接 | 平面焊接，含接口处理 | 点 | 280 |
| 75 | 拆除、更换DN80镀锌管道焊接 | 平面焊接，含接口处理 | 点 | 344 |
| 76 | 拆除、更换DN150镀锌管道焊接 | 平面焊接，含接口处理 | 点 | 400 |
| 77 | 拆除、更换90°弯头 | 铁φ15～32 | 个 | 25 |
| 78 | 拆除、更换活接 | 铁φ15～32 | 个 | 85 |
| 79 | 拆除、更换活接 | 铁φ32～50 | 个 | 135 |
| 80 | **电气** | | | 0 |
| 81 | 明线线管 | PVC线管 | 米 | 20 |
| 82 | 暗线线槽 | 线槽墙面开槽及恢复 | 米 | 35 |
| 83 | 拆除、更换插座开关面板 | 三开以内 | 个 | 39 |
| 84 | 拆除、更换插座 | 五孔插座 | 个 | 35 |
| 85 | 拆除、更换四孔插座 | 三孔加USB插座 | 个 | 37 |
| 86 | 拆除、更换地面地插 | 面板纯铜，五孔插座，带网络信息接口 | 个 | 350 |
| 87 | 拆除、更换室外配电柜 | 不锈钢材质：高1200㎜～1750㎜，不含电路元件 | 个 | 3860 |
| 88 | 拆除、更换室内配小电箱 | 镀锌钢板材质：高200～500㎜，不含电路元件 | 个 | 590 |
| 89 | 拆除、更换室内配电箱 | 镀锌钢板材质：高500～800㎜，不含电路元件 | 个 | 650 |
| 90 | 拆除、更换室内明装小型电箱 | PVC材质：高200㎜～300㎜，不含电路元件 | 个 | 85 |
| 91 | 拆除、更换真空断路器（16A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 个 | 31 |
| 92 | 拆除、更换真空断路器（20A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 个 | 45 |
| 93 | 拆除、更换真空断路器（40A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 个 | 88 |
| 94 | 拆除、更换真空断路器（63A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 个 | 109 |
| 95 | 拆除、更换真空断路器（80A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 个 | 134 |
| 96 | 拆除、更换真空断路器（100A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 个 | 159 |
| 97 | 拆除、更换塑壳断路器（165A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 台 | 185 |
| 98 | 拆除、更换塑壳断路器（200A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 台 | 224 |
| 99 | 拆除、更换塑壳断路器（250A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 台 | 279 |
| 100 | 拆除、更换塑壳断路器（400A） | 三相四线漏保空气开关保护器 | 台 | 366 |
| 101 | 拆除、更换电源线（BV0.5mm²） | 单股硬线、材质：铜芯 | 米 | 4 |
| 102 | 拆除、更换电源线（BV1.5mm²） | 单股硬线、材质：铜芯 | 米 | 5 |
| 103 | 拆除、更换电源线（BV2.5mm²） | 单股硬线、材质：铜芯 | 米 | 6 |
| 104 | 拆除、更换电源线（BV4mm²） | 单股硬线、材质：铜芯 | 米 | 7 |
| 105 | 拆除、更换电源线（BV6mm²） | 单股硬线、材质：铜芯 | 米 | 8 |
| 106 | 拆除、更换电源线（BV10mm²） | 单股硬线、材质：铜芯 | 米 | 11 |
| 107 | 拆除、更换电缆（2.5mm²） | 国标缆线3\*2.5mm² | 米 | 26 |
| 108 | 拆除、更换电缆（4mm²） | 国标缆线3\*4mm² | 米 | 65 |
| 109 | 拆除、更换电缆（6mm²） | 国标缆线3\*6mm²+2\*4mm² | 米 | 74 |
| 110 | 拆除、更换电缆（10mm²） | 国标缆线3\*10mm²+2\*6mm² | 米 | 95 |
| 111 | 拆除、更换电缆（16mm²） | 国标缆线3\*16mm²+2\*10mm² | 米 | 194 |
| 112 | 拆除、更换电缆（35mm²） | 国标缆线4\*35mm²+1\*16mm² | 米 | 223 |
| 113 | 拆除、更换电缆（70mm²） | 国标缆线3\*70mm²+2\*25mm² | 米 | 305 |
| 114 | 拆除、更换电缆（95mm²） | 国标缆线3\*95mm²+2\*35mm² | 米 | 375 |
| 115 | 拆除、更换电缆（120mm²） | 国标缆线4\*120mm²+1\*70mm² | 米 | 456 |
| 116 | 拆除、更换电缆（150mm²） | 国标缆线4\*150mm²+1\*90mm² | 米 | 559 |
| 117 | 拆除、更换冷缩电缆头（70mm²） | 黄铜、成品 | 套 | 1250 |
| 118 | 拆除、更换冷缩电缆头（120mm²） | 黄铜、成品 | 套 | 1359 |
| 119 | 拆除、更换冷缩电缆头（150mm²） | 黄铜、成品 | 套 | 1455 |
| 120 | 拆除、更换电缆桥架 | 50\*50㎜、材质：镀锌 | 米 | 38 |
| 121 | 拆除、更换电缆桥架 | 100\*50㎜、材质：镀锌 | 米 | 40 |
| 122 | 拆除、更换电缆桥架 | 100\*100㎜、材质：镀锌 | 米 | 45 |
| 123 | 拆除、更换电缆桥架 | 150\*100㎜、材质：镀锌 | 米 | 56 |
| 124 | 拆除、更换电缆桥架 | 200\*100㎜、材质：镀锌 | 米 | 74 |
| 125 | 制作电缆中间接头 | 黄铜、成品 | 套 | 227 |
| 126 | 拆除、更换普通照明灯具 | LED600\*600平板灯 | 个 | 67 |
| 127 | 潜污泵保养 | 旧潜污泵检查、维修 | 台 | 211 |
| 128 | 拆除、更换潜污泵（380V） | 扬程15米380V | 台 | 1240 |
| 129 | 拆除、更换疏散指示牌 | 单面双向12V | 个 | 71 |
| 130 | 高压电缆放线（铺沙盖砖） |  | 米 | 156 |
|  | **土建** | | | 0 |
| 131 | 素土开挖 | 人工开挖 | 立方米 | 145 |
| 132 | 灰土开挖 | 人工开挖 | 立方米 | 240 |
| 133 | 拆除、预制、安装地沟盖板 | 现场预制 | 平方米 | 350 |
| 134 | 墙面堵洞口 | φ200mm以内 | 个 | 115 |
| 135 | 障碍物拆除 |  | 立方米 | 443 |
| 136 | 破除、恢复沥青路面 |  | 平方米 | 479 |
| 137 | 破除、恢复人行道 |  | 平方米 | 230 |
| 138 | 破除、恢复侧缘石 |  | 米 | 81 |
| 139 | 破除、恢复广场花砖 |  | 平方米 | 280 |
| 140 | 破除、恢复楼地面瓷砖 |  | 平方米 | 200 |
| 141 | 破除、恢复水磨石地面 |  | 平方米 | 150 |
| 142 | 破除、恢复室内地沟 |  | 立方米 | 589 |
| 143 | 各类管线标准桩制安 |  | 米 | 26 |
| 144 | 拆除、更换井盖（10t） | 球墨铸铁，含井圈 | 个 | 1100 |
| 145 | 拆除、更换井盖（20t） | 球墨铸铁，含井圈 | 个 | 1200 |
| 146 | 拆除、更换井盖（30t） | 球墨铸铁，含井圈 | 个 | 1300 |
| 147 | 拆除、更换室内地漏 | 不锈钢50\*50㎜，不含防水与地面恢复 | 个 | 150 |
| 148 | 砼基础制安 | 混凝土 | 立方米 | 1600 |
| 149 | 砖基础制安 | 标准砖 | 立方米 | 1400 |
| 150 | 吊顶更换 | 石膏 | 平方米 | 155 |
| 151 | 吊顶更换 | 铝扣板 | 平方米 | 161 |
| 152 | 吊顶更换 | PVC板 | 平方米 | 130 |
| 153 | 吊顶更换 | 矿棉板 | 平方米 | 132 |
| 154 | 墙面粉刷 | 原墙面铲除，2遍腻子，2遍乳胶漆 | 平方米 | 40 |
| 155 | 砖混墙开孔 | DN80及以下 | 个 | 100 |
| 156 | 砖混墙开孔 | DN100～150 | 个 | 140 |
| 157 | 砖混墙开孔 | DN175～200 | 个 | 180 |
| 158 | 混凝土开孔 | DN80及以下 | 个 | 160 |
| 159 | 混凝土开孔 | DN100～150 | 个 | 220 |
| 160 | 混凝土开孔 | DN175～200 | 个 | 280 |
| 161 | 拆除、更换室内木门 | 含局部修补 | 平方米 | 400 |
| 162 | 拆除、更换室内防盗门 | 含局部修补 | 平方米 | 900 |
| 163 | 拆除、更换室内铝合金窗 | 铝型材，含纱窗 | 个 | 388 |
| 164 | 拆除、更换室内塑钢窗 | 塑钢型材，含纱窗 | 个 | 459 |
| 165 | 拆除、更换室内纱窗 |  | 个 | 129 |
| 166 | 室外¢700井拆除 |  | 个 | 679 |
| 167 | 室外¢1000井拆除 |  | 个 | 699 |
| 168 | 室外¢700井砌筑 |  | 个 | 1403 |
| 169 | 室外¢1000井砌筑 |  | 个 | 1562 |
| 170 | 室外砖地沟砌筑 |  | 立方米 | 653 |
| 171 | 室外砼地沟浇筑 |  | 立方米 | 870 |
| 172 | 管沟回填 | 土 | 立方米 | 278 |
| 173 | 管沟回填 | 砂石 | 立方米 | 424 |
| 174 | 防水 | JS防水 | 平方米 | 45 |
| 175 | 零星用工（大工） |  | 人 | 464 |
| 176 | 零星用工（小工） |  | 人 | 358 |
| 177 | 垃圾清运 |  | 立方米 | 100 |
| 综合单价合计（元） | | | | 85914 |
| 备注：1.综合单价中包含所有施工中产生的垃圾倒运、外运等费用；  2.综合单价为包工包料最终开票价。 | | | | |
|