**采购计划**

**一、项目名称**

2024年度交口抽渭灌区干支渠道安全防护设施建设项目

**二、项目概况**

渠道防护（钢波护栏）长度1840m；建筑物防护（钢波护栏）长度 2138m；过村段防护（塑钢防护网）长度 978m。具体为：

1）总干系统重点段安全防护工程田市站：钢波形防护栏 150m；余家站：钢波形防护栏 16m，塑钢安全防护网 120m；官道站：钢波形防护栏 172m；鱼市王站：钢波形防护栏 120m。

2）西干系统重点段安全防护工程兴王站：钢波形防护栏 60m，塑钢安全防护网 500m；小寨站：钢波形防护栏 90m；北冯站：钢波形防护栏 103m。

4）北干系统重点段安全防护工程北倪站：钢波形防护栏 580m；官底站：钢波形防护栏 252m，塑钢安全防护网 40m；佐家站：钢波形防护栏 240m，塑钢安全防护网 30m；筱家站：钢波形防护栏 577m；王家站：钢波形防护栏 200m，塑钢安全防护网 80m；张桥站：钢波形防护栏 100m，塑钢安全防护网 90m。

4）东干系统重点段安全防护工程胡家站：钢波形防护栏 250m；任家站：钢波形防护栏 86m，塑钢安全防护网 118m；蒲阳站：钢波形防护栏 122m；南王站：钢波形防护栏 310m。

5）南干系统重点段安全防护工程刁张站：钢波形防护栏 80m；辛市站：钢波形防护栏 250m；故市站：钢波形防护栏 100m；曹家站：钢波形防护栏 120m。

**三、本项目施工工期：**60日历天。计划2024年11月1日开工，2024年12月31日完工。实际开工时间以总监发布开工通知时间为准。

**四、验收要求**

满足国家相关技术规范及有关政策的要求，通过采购人及上级部门组织的成果审查验收。