# 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1 采购项目概况

对秦始皇帝陵博物院双回路供电项目施工过程提供监理服务

3.2 服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）:1000000元

采购包最高限价（元）:1000000元

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 监理服务 | 1 | 1000000 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3 .2 .2服务要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：双回路供电项目监理服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质（☆/△） | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | （一）工作期限：自合同签订之日起10个月（具体以合同约定工期为准） |
|  | 2 | （二）工作内容：依据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）对秦始皇帝陵博物院双回路供电项目进行施工过程动态工程监理工作，工程质量达到合格标准，并出具监理报告。 |
|  | 3 | （三）服务要求：1、监理单位须提供具体的监理方案；2、拟派监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书，且持证上岗以备检查，须具有丰富的监理工作经验，并且近两年来信誉良好； 3、拟派监理人员须在合同实施期间常驻施工现场，能够适应工程夜间加班施工的要求；且年龄不得超过60岁。4、有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度。 |

3.2.3人员配置要求

采购包1：

满足项目实施要求

3.2.4设施设备要求

采购包1：

满足项目实施要求

3.2.5其他要求：无

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起10个月（具体以合同约定工期为准）

3.3.2服务地点

采购包1：

秦始皇帝陵博物院指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

3.3.5支付约定

采购包1：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。

采购包1：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。

采购包1：工程开工3个月，且工程进度达到60%后，达到付款条件起 7日内，支付合同总金额的30.00%。

采购包1：付款条件说明：工程竣工验收合格，并提交监理相关资料后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00%

采购包1：付款条件说明：工程财务决算审计完成后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的 10.00%。