**最终磋商报价表**

项目名称：　 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 磋商报价（元） | 项目经理 | 工期 | 质量标准 | 备注 |
| 杏园新居社区、新陆新居社区办公用房室内装修工程 | 大写：  小写： |  | 45天 | 符合采购文件和国家及行业规定的建筑工程质量检验评定“合格”标准 |  |

注: 供应商磋商报价不得超过最高限价，否则响应文件按无效标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**备注：本表为二次报价表参考格式，供应商无需在采购文件中提供，此最终磋商报价表在线上磋商过程中要求上传时再以附件形式上传提交。**

**分项报价表**

项目名称： 采购项目编号**：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | | | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 杏园新居社区学校 | 装饰装修工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 电气工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 给排水工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 弱电工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 二 | 杏园新居社区党群服务中心 | 装饰装修工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 电气工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 给排水工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 弱电工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 三 | 新陆新居社区党群服务中心 | 装饰装修工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 电气工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 给排水工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 弱电工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 四 | 新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站 | 装饰装修工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 电气工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 弱电工程 | 表-1 分部分项工程量清单 |  |  |
| 表-2 主要材料设备表 |  |  |
| 磋商报价（元） | | | |  |  |

注：1.供应商磋商总报价不得超过预算或最高限价，否则响应文件按无效标处理。

分项报价表中磋商报价金额须与最终磋商报价表中磋商报价金额一致

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**一、杏园新居社区学校**

**1.杏园新居社区学校-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 7.3 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 2 | AB001 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 36.52 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 3 | 010302001002 | 红砖隔墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.8 |  |  |
| 4 | 010302001003 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.92 |  |  |
| 5 | 010302001004 | 地台 [项目特征] 1.高度:280mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 2.08 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 6 | 020207001001 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 12.54 |  |  |
| 7 | 020207001002 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:200mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 6.83 |  |  |
| 8 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔（含百叶） 2.高3.0m 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 12.75 |  |  |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 020102002005 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 10 | 020102002006 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 251.04 |  |  |
| 11 | 020105006001 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 6.13 |  |  |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 12 | 020204003003 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 81.78 |  |  |
| 13 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 70.77 |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 14 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 187.13 |  |  |
| 15 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 57.55 |  |  |
| 16 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.15 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 17 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 21.64 |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 18 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 209.2 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 19 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 410.86 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 20 | 020102002002 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 2 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 21 | 020402005001 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |  |  |
| 22 | 020403001001 | 金属卷闸门 [项目特征] 1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于3h 1.8m\*3m 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 10.8 |  |  |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 23 | 020606001001 | 门头发光字 [项目特征] 1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂5㎜（铝材厚度0.2-1丝）烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 9.7 |  |  |
| 24 | 020207001004 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：1.2m\*0.9m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 1.08 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 25 | AB002 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 20.46 |  |  |
| 26 | AB003 | 定制茶柜 [项目特征] 1.部位：大厅茶水柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | m | 3.06 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | BCCLF20 | 定制柜 |  | ㎡ | 20.46 |  |  |  |
| 2 | BCCLF31 | 定制茶柜 |  | m | 3.06 |  |  |  |
| 3 | C00593@1 | 9mm多层板 |  | ㎡ | 74.3085 |  |  |  |
| 4 | C00674 | 卷闸门电动装置 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | C00983 | 平板玻璃 5mm |  | ㎡ | 15.4275 |  |  |  |
| 6 | C00994 | 普通卷帘门窗 |  | ㎡ | 10.8 |  |  |  |
| 7 | C01030 | 轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300 |  | ㎡ | 58.4133 |  |  |  |
| 8 | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 189.937 |  |  |  |
| 9 | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 177.738 |  |  |  |
| 10 | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 256.914 |  |  |  |
| 11 | C01117@4 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 256.914 |  |  |  |
| 12 | C01211@1 | 铝合金门 |  | ㎡ | 5.4545 |  |  |  |
| 13 | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 259.8264 |  |  |  |
| 14 | C01253@3 | 400\*800 墙砖 |  | ㎡ | 84.6423 |  |  |  |
| 15 | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 77.847 |  |  |  |
| 16 | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 14626.27 |  |  |  |
| 17 | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 16.943 |  |  |  |
| 18 | YBGHC01678@2 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 6.723 |  |  |  |
| 19 | 补充主材001 | 窗帘（含轨道） |  | m | 21.64 |  |  |  |
| 20 | 补充主材002 | 门头发光字 |  | ㎡ | 9.7 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**2.杏园新居社区学校-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:强电配电箱 2.规格:800\*600\*200 H=1.5米 [工作内容] 1.箱内无端子板接线 2.成套箱安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 40 |  |  |
| 6 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:卫生间 3.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |  |  |
| 10 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属强电桥架 300\*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 29.27 |  |  |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 498.49 |  |  |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 899.19 |  |  |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 778.66 |  |  |
| 14 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 42.04 |  |  |
| 15 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 104.54 |  |  |
| 16 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防水荧光灯 2.型号:2\*13W 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 3 |  |  |
| 17 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 81 |  |  |
| 18 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 3.安装高度:吊顶灯槽安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 101.25 |  |  |
| 19 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.型号:2\*1W 3.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 10 |  |  |
| 20 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 3.规格:1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 3 |  |  |
| 21 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*25+1\*16 2.敷设方式:线槽内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 | m | 198 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 303.54 |  |  |  |
| 2 | C00976 | 管接头(金属软管) 15～20 |  | 个 | 208.575 |  |  |  |
| 3 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 718.8226 |  |  |  |
| 4 | C01354 | 金属软管 CP15 |  | m | 104.2875 |  |  |  |
| 5 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 109.35 |  |  |  |
| 6 | Z00172@2 | LED嵌入式防水荧光灯 2\*13W |  | 套 | 3.03 |  |  |  |
| 7 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 81.81 |  |  |  |
| 8 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 10.1 |  |  |  |
| 9 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 3.03 |  |  |  |
| 10 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 183.6 |  |  |  |
| 11 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 854.8212 |  |  |  |
| 12 | Z01434@2 | BV-4 |  | m | 108.8748 |  |  |  |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 513.4447 |  |  |  |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 29.4164 |  |  |  |
| 15 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 67.7069 |  |  |  |
| 16 | Z02511@1 | 排气扇 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 40.8 |  |  |  |
| 18 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 1043.0604 |  |  |  |
| 19 | Z03102@1 | YJV-4\*25+1\*16 |  | m | 199.98 |  |  |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 配电箱 800\*600\*200 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

**3.杏园新居社区学校-给排水工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 5.34 |  |  |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 0.66 |  |  |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷设） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 47.31 |  |  |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |  |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 9.58 |  |  |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 10.85 |  |  |
| 7 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:成品拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |  |  |
| 10 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:立式小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00145 | 承插塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 10.902 |  |  |  |
| 2 | C00408 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 4 |  |  |  |
| 3 | C01315 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 4 | C02291 | 水泥砂浆 1:1 |  | m³ | 0.2791 |  |  |  |
| 5 | C02376 | 塑料扣座 D20 |  | 个 | 70.0188 |  |  |  |
| 6 | C02682 | 小便器存水弯(铜) DN50 |  | 个 | 2.01 |  |  |  |
| 7 | C03095 | 室内PP-R给水管接头零件D20 |  | 个 | 86.9085 |  |  |  |
| 8 | Z00193@1 | UPVC塑料排水管 DN100 |  | m | 8.1622 |  |  |  |
| 9 | Z00244@1 | 脚踏式蹲便器 |  | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 10 | Z00255 | 存水弯 塑料 S型 DN32 |  | 个 | 3.015 |  |  |  |
| 11 | Z00259 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 12 | Z01476@1 | 立式小便斗 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 13 | Z01481@1 | 残疾人坐便器 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 14 | Z01844@1 | 塑料球阀 Φ32 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 15 | Z02107@1 | 成品拖布池 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 16 | Z02108@1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 17 | Z02108@2 | 残疾人洗手盆 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 18 | Z02514 | 肘式开关阀门 |  | 套 | 1.01 |  |  |  |
| 19 | Z03167@1 | PPR塑料给水管 Φ32 |  | m | 5.4468 |  |  |  |
| 20 | Z03167@3 | PPR塑料给水管 Φ20 |  | m | 48.2562 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

1. **杏园新居社区学校-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电层控制箱 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |  |  |
| 2 | 031103008001 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 27.93 |  |  |
| 3 | 031103001001 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 127.74 |  |  |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 336.13 |  |  |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 9 |  |  |
| 6 | 031205005001 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |  |  |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 031202002001 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | CB001 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |
| 小计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 2.4782 |  |  |  |
| 4 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 184.2011 |  |  |  |
| 5 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 6.2843 |  |  |  |
| 6 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 19.7358 |  |  |  |
| 7 | C01665 | 裸铜线 10m㎡ |  | kg | 0.4 |  |  |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 13.5303 |  |  |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 375.5556 |  |  |  |
| 10 | C02485 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 29.3265 |  |  |  |
| 11 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 32.8931 |  |  |  |
| 12 | Z01366@1 | 弱电层控制箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 131.5722 |  |  |  |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 28.0697 |  |  |  |
| 15 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 342.8526 |  |  |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 64.7522 |  |  |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 9.09 |  |  |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 20 | 补充主材003 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**二、杏园新居社区党群服务中心**

**1.杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 1 | 010302001005 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 22.96 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 2 | AB004 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 22.96 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 3 | 010302001006 | 红砖隔墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200mm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 2 |  |  |
| 4 | 010302001007 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.82 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 5 | 020102002019 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 2 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 6 | 020207001005 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 60.06 |  |  |
| 7 | 020207001006 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:400mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 13.63 |  |  |
| 8 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:隔墙 2.墙面KT板（广告制作） 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.66 |  |  |
| 9 | 020207001008 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:隔墙 2.蓝色亚克力板 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.71 |  |  |
| 10 | 020207001009 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 45.99 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 11 | 020403001001 | 金属卷闸门 [项目特征] 1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于3h 1.8m\*3m 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 10.8 |  |  |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 12 | 020606001001 | 门头发光字 [项目特征] 1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂5㎜（铝材厚度0.2-1丝）烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 14.85 |  |  |
| 13 | 020207001015 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：3.0m\*1.7m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 5.1 |  |  |
| 14 | BB001 | 落地式平面图 [项目特征] 1.落地式平面图 （广告定制） 2.尺寸:1.2m\*0.6m\*1.2m 3.材质:柜体金属、面层亚克力 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 党群服务大厅 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 15 | 020102002020 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 185.1 |  |  |
| 16 | 020105006002 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 5.28 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 17 | 020201001015 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 135.6 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 18 | 020302001005 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170（间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 90.98 |  |  |
| 19 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 73.23 |  |  |
| 20 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.48 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 21 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:推拉窗 2.框材质:断桥铝 95系列 壁厚2.0mm 中空玻璃 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |  |  |
| 22 | 020408001006 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 9.7 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 23 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 207.4 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 24 | AB005 | 定制茶柜 [项目特征] 1.部位：党群服务大厅茶柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | m | 1.38 |  |  |
|  |  | 党员活动室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 25 | 020102002021 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 29.02 |  |  |
| 26 | 020105006003 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.67 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 27 | 020201001016 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 68.66 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 28 | 020302001008 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 24.15 |  |  |
| 29 | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.92 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 30 | 020402005004 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
| 31 | 020408001007 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.4 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 32 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 96.66 |  |  |
|  |  | 警务室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 33 | 020102002022 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 8.92 |  |  |
| 34 | 020105006004 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.22 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 35 | 020201001017 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 27.55 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 36 | 020302001010 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.92 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 37 | 020402005005 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 38 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 36.47 |  |  |
|  |  | 母婴室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 39 | 020102002023 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 9.1 |  |  |
| 40 | 020105006005 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理  2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.55 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 41 | 020201001018 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 33.26 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 42 | 020302001011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 6.9 |  |  |
| 43 | 020302001012 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴  4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 2.13 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 44 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.母婴室科技木门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 45 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 38.9 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 46 | 010703002001 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 147.68 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 47 | 020102002024 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22 |  |  |
| 48 | 020102002025 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 49 | 020204003008 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 87.75 |  |  |
| 50 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 19.5 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 51 | 020302001013 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 52 | 020402005001 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 53 | 020107005001 | 室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1.75mm不锈钢 楼梯间专用扶手 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 128 |  |  |
| 54 | 020109003001 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 32.15 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 55 | 020201001019 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 101.16 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 56 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.15 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 57 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 133.31 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 58 | 010302001008 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 4.77 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 59 | AB006 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 4.77 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 60 | 010302001009 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.97 |  |  |
| 61 | 010302001010 | 地台 [项目特征] 1.高度:280mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 2.2 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 62 | 020207001010 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:400mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 19.15 |  |  |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 63 | 020207001016 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：1.8m\*1.0m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 1.8 |  |  |
|  |  | 党员活动室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 64 | 020102002026 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 67.07 |  |  |
| 65 | 020105006006 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.55 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 66 | 020201001020 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 112.13 |  |  |
| 67 | 020207001011 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 70.77 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 68 | 020302001016 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 61.3 |  |  |
| 69 | 020302001017 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.48 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 70 | 020402005007 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
| 71 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 7.5 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 72 | 020506001007 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 177.13 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 73 | AB007 | 定制展示柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 23.69 |  |  |
|  |  | 多功能室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 74 | 020102002027 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 97.7 |  |  |
| 75 | 020105006007 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 3.11 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 76 | 020201001021 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 134 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 77 | 020302001018 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 35.3 |  |  |
| 78 | 020302001020 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 57.28 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 79 | 020402005006 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
| 80 | 020408001003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 11.3 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 81 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 216.92 |  |  |
|  |  | 走廊 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 82 | 020102002028 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 78.03 |  |  |
| 83 | 020105006008 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 4.08 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 84 | 020201001014 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 168.3 |  |  |
| 85 | 020207001013 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.4 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 86 | 020302001022 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 78.03 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 87 | 020506001009 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 197.19 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 88 | 010703002002 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 147.68 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 89 | 020102002029 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 25.84 |  |  |
| 90 | 020102002034 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 91 | 020204003009 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 82.7 |  |  |
| 92 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 19.5 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 93 | 020302001015 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 25.84 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 94 | 020402005002 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.78 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 95 | 020109003002 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 35.94 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 96 | 020201001022 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 105.39 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 97 | 020302001014 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 35.94 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 98 | 020506001006 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 141.33 |  |  |
|  |  | 三层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 99 | 010302001011 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 22.3 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 100 | AB008 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 22.3 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 101 | 010302001012 | 地台 [项目特征] 1.高度:280mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.91 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 102 | 020207001012 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 146.89 |  |  |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 103 | 020207001017 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：1.8m\*1.0m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 1.8 |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 104 | 020102002030 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 39.38 |  |  |
| 105 | 020105006009 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.99 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 106 | 020201001023 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 86.79 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 107 | 020302001025 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 34.3 |  |  |
| 108 | 020302001026 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.57 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 109 | 020402005009 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
| 110 | 020408001004 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.08 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 111 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 125.79 |  |  |
|  |  | 预留室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 112 | 020102002031 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 100.42 |  |  |
| 113 | 020105006010 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 6.31 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 114 | 020201001024 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 134.28 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 115 | 020302001027 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 100.42 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 116 | 020402005008 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.56 |  |  |
| 117 | 020408001005 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 14.4 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 118 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 234.28 |  |  |
|  |  | 走廊 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 119 | 020102002032 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 104.52 |  |  |
| 120 | 020105006011 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 4.08 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 121 | 020201001025 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 224.97 |  |  |
| 122 | 020207001014 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.4 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 123 | 020302001028 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 104.52 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 124 | 020506001013 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 324.97 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 125 | 010703002003 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 147.68 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 126 | 020102002033 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22 |  |  |
| 127 | 020102002035 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 128 | 020204003010 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 82.7 |  |  |
| 129 | 020209001003 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 19.5 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 130 | 020302001023 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 131 | 020402005003 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.78 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 132 | 020201001026 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 101.16 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 133 | 020302001024 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.15 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 134 | 020506001010 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 133.31 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | BCCLF35 | 定制展示柜 |  | ㎡ | 23.69 |  |  |  |
| 2 | C00364 | 非焦油聚氨酯防水涂料 |  | kg | 1109.7267 |  |  |  |
| 3 | C00738@1 | 铝方通 70\*170 |  | ㎡ | 151.2252 |  |  |  |
| 4 | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 636.7199 |  |  |  |
| 5 | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 892.7392 |  |  |  |
| 6 | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 679.2345 |  |  |  |
| 7 | C01117@3 | 12mm厚纸面石膏板 |  | ㎡ | 869.19 |  |  |  |
| 8 | C01117@5 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 679.2345 |  |  |  |
| 9 | C01211@2 | 铝合金门 |  | ㎡ | 29.091 |  |  |  |
| 10 | C01251@3 | 过门石 |  | ㎡ | 98.5263 |  |  |  |
| 11 | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 816.7186 |  |  |  |
| 12 | C01253@3 | 400\*800 墙砖 |  | ㎡ | 262.0103 |  |  |  |
| 13 | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 146.916 |  |  |  |
| 14 | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 39022.59 |  |  |  |
| 15 | YBGHC01666@1 | 预拌干混砂浆 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 [抹灰砂浆] |  | m³ | 9.9324 |  |  |  |
| 16 | YBGHC01668@1 | 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆] |  | m³ | 16.5398 |  |  |  |
| 17 | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 56.0216 |  |  |  |
| 18 | YBGHC01678@2 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 21.07 |  |  |  |
| 19 | 补充主材001 | 窗帘（含轨道） |  | m | 51.38 |  |  |  |
| 20 | 补充主材002 | 门头发光字 |  | ㎡ | 14.85 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**2.杏园新居社区党群服务中心-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:强电配电箱 2.规格:800\*600\*200 H=1.5米 [工作内容] 1.箱内无端子板接线 2.成套箱安装 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 17 |  |  |
| 3 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 11 |  |  |
| 4 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 140 |  |  |
| 6 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:卫生间 3.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 11 |  |  |
| 10 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属强电桥架 300\*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 64.46 |  |  |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 1506.77 |  |  |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2677.05 |  |  |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1353.68 |  |  |
| 14 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 415.52 |  |  |
| 15 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 53.46 |  |  |
| 16 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防水荧光灯 2.型号:2\*13W 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 15 |  |  |
| 17 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 129 |  |  |
| 18 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 3.安装高度:吊顶灯槽内安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 61 |  |  |
| 19 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 3.安装高度:吊顶灯槽内安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 65 |  |  |
| 20 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.型号:2\*1W 3.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 33 |  |  |
| 21 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 3.规格:1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 13 |  |  |
| 22 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*25+1\*16 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 | m | 15 |  |  |
| 23 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*70+1\*35 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 | m | 121 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 762.785 |  |  |  |
| 2 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 2172.7623 |  |  |  |
| 3 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 65.88 |  |  |  |
| 4 | Z00172@2 | LED嵌入式防水荧光灯 2\*13W |  | 套 | 15.15 |  |  |  |
| 5 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 130.29 |  |  |  |
| 6 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 33.33 |  |  |  |
| 7 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 13.13 |  |  |  |
| 8 | Z00172@6 | LED暖光灯带 （双管） |  | 套 | 65.65 |  |  |  |
| 9 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 454.92 |  |  |  |
| 10 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 1497.4416 |  |  |  |
| 11 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 1551.9731 |  |  |  |
| 12 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 64.7823 |  |  |  |
| 13 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 145.1321 |  |  |  |
| 14 | Z02511@1 | 排气扇 |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 15 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 142.8 |  |  |  |
| 16 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 3105.378 |  |  |  |
| 17 | Z03043@1 | BV-4 |  | m | 457.072 |  |  |  |
| 18 | Z03100@1 | YJV-4\*70+1\*35 |  | m | 122.21 |  |  |  |
| 19 | Z03102@1 | YJV-4\*25+1\*16 |  | m | 15.15 |  |  |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 配电箱 800\*600\*200 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**3.杏园新居社区党群服务中心-给排水工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 13.78 |  |  |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 13.13 |  |  |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷设） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 98.65 |  |  |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |  |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 28.64 |  |  |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 12.38 |  |  |
| 7 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:成品拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |  |  |
| 8 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 5 |  |  |
| 10 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 12 |  |  |
| 11 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:立式小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00145 | 承插塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 32.5923 |  |  |  |
| 2 | C00408 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 12 |  |  |  |
| 3 | C01315 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 4 | C02291 | 水泥砂浆 1:1 |  | m³ | 0.582 |  |  |  |
| 5 | C02376 | 塑料扣座 D20 |  | 个 | 146.002 |  |  |  |
| 6 | C02682 | 小便器存水弯(铜) DN50 |  | 个 | 4.02 |  |  |  |
| 7 | C03095 | 室内PP-R给水管接头零件D20 |  | 个 | 181.2201 |  |  |  |
| 8 | Z00193@1 | UPVC塑料排水管 DN100 |  | m | 24.4013 |  |  |  |
| 9 | Z00244@1 | 脚踏式蹲便器 |  | 个 | 12.12 |  |  |  |
| 10 | Z00255 | 存水弯 塑料 S型 DN32 |  | 个 | 6.03 |  |  |  |
| 11 | Z00259 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 12.12 |  |  |  |
| 12 | Z01476@1 | 立式小便斗 |  | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 13 | Z01481@1 | 残疾人坐便器 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 14 | Z01844@1 | 塑料球阀 Φ32 |  | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 15 | Z02107@1 | 成品拖布池 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 16 | Z02108@1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 5.05 |  |  |  |
| 17 | Z02108@2 | 残疾人洗手盆 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 18 | Z02514 | 肘式开关阀门 |  | 套 | 1.01 |  |  |  |
| 19 | Z03167@1 | PPR塑料给水管 Φ32 |  | m | 14.0556 |  |  |  |
| 20 | Z03167@3 | PPR塑料给水管 Φ20 |  | m | 100.623 |  |  |  |
| 小计（元） | | | | | | |  |  |

**4.杏园新居社区党群服务中心-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电层控制箱 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |  |  |
| 2 | 031103008001 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:金属弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 58.55 |  |  |
| 3 | 031103001001 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 2.接线盒、开关盒安装 | m | 364.25 |  |  |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 727.4 |  |  |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 16 |  |  |
| 6 | 031205005001 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 7 |  |  |
| 7 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 18 |  |  |
| 8 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |  |  |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 031202002001 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | CB001 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 7.0665 |  |  |  |
| 4 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 525.2485 |  |  |  |
| 5 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 13.1738 |  |  |  |
| 6 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 56.2766 |  |  |  |
| 7 | C01665 | 裸铜线 10m㎡ |  | kg | 1.2 |  |  |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 27.6087 |  |  |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 1070.895 |  |  |  |
| 10 | C02485 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 61.4775 |  |  |  |
| 11 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 93.7944 |  |  |  |
| 12 | Z01366@1 | 弱电层控制箱 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 375.1775 |  |  |  |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 58.8428 |  |  |  |
| 15 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 741.948 |  |  |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 132.1274 |  |  |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 16.16 |  |  |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 20 | 补充主材003 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**三、新陆新居社区党群服务中心**

**1.新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 13.67 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 2 | AB001 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 13.67 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 3 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 20.86 |  |  |
|  |  | 社区服务大厅 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 020102002039 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 103.61 |  |  |
| 5 | 020102002040 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
| 6 | 020105006009 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 3.1 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 7 | 020201001042 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 74.7 |  |  |
| 8 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 15.81 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 9 | 020302001001 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170（间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 53.16 |  |  |
| 10 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 25.94 |  |  |
| 11 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:单层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.5 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 12 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 166.05 |  |  |
|  |  | 警务室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 13 | 020102002041 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 11.37 |  |  |
| 14 | 020102002042 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 15 | 020105006002 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.86 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 16 | 020201001043 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 14.61 |  |  |
| 17 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:警务室蓝色亚克力板 2.警务室（发光字） 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.18 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 18 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 11.37 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 19 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙 骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 3.4 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 20 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 26.78 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 21 | AB002 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 2.84 |  |  |
|  |  | 预留室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 22 | 020102002043 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 15.86 |  |  |
| 23 | 020102002044 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 24 | 020105006003 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.92 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 25 | 020201001044 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 21.31 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 26 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 15.86 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 27 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.55 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 28 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 37.36 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 29 | 020107005001 | 室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1.75mm不锈钢 楼梯间专用扶手 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 32.36 |  |  |
| 30 | 020109003001 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 32.52 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 31 | 020201001045 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 135.03 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 32 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.52 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 33 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 135.03 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 34 | 020102002020 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 2 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 35 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15分钟生活图 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 3 |  |  |
| 36 | 020207001008 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 37 | 020403001001 | 金属卷闸门 [项目特征] 1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于3h 1.8m\*3m 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 10.8 |  |  |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 38 | 020606001001 | 门头发光字 [项目特征] 1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂5㎜（铝材厚度0.2-1丝）烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 18 |  |  |
| 39 | BB001 | 落地式平面图 [项目特征] 1.落地式平面图 （广告定制） 2.尺寸:1.2m\*0.6m\*1.2m 3.材质:柜体金属、面层亚克力 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 40 | 010302001002 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 21.28 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 41 | AB003 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 21.28 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 42 | 010302001003 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.76 |  |  |
| 43 | 010304001001 | 砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m³ | 4 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 44 | 020207001012 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 45 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 18.81 |  |  |
|  |  | 公区 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 46 | 020102002045 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 105.7 |  |  |
| 47 | 020102002046 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
| 48 | 020105006011 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.83 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 49 | 020201001046 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 125.35 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 50 | 020302001008 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 24.29 |  |  |
| 51 | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 73.23 |  |  |
| 52 | 020302001010 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.48 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 53 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 266.31 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 54 | AB004 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 14.65 |  |  |
|  |  | 多功能室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 55 | 020102002047 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 36.47 |  |  |
| 56 | 020102002048 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 57 | 020105006004 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.83 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 58 | 020201001047 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 22.27 |  |  |
| 59 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 19.04 |  |  |
| 60 | 020209001003 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃推拉门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 14.84 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 61 | 020302001011 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 19.77 |  |  |
| 62 | 020302001012 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.7 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 63 | 020408001003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 10.31 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 64 | 020506001006 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 102.37 |  |  |
|  |  | 预留室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 65 | 020102002049 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 36.47 |  |  |
| 66 | 020102002050 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 67 | 020105006008 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.3 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 68 | 020201001048 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 44.54 |  |  |
| 69 | 020209001008 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.12 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 70 | 020302001014 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.7 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 71 | 020506001007 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 98.53 |  |  |
|  |  | 妇女儿童之家 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 72 | 020102002051 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 43.34 |  |  |
| 73 | 020102002052 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.37 |  |  |
| 74 | 020105006010 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 3.24 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 75 | 020201001049 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 83.84 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 76 | 020302001015 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 38.7 |  |  |
| 77 | 020302001016 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.98 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 78 | 020408001004 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 7.8 |  |  |
| 79 | 020402005004 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 80 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 139.79 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 81 | AB008 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 14.65 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 82 | 010703002001 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 63.28 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 83 | 020102002053 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22.01 |  |  |
| 84 | 020102002054 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.22 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 85 | 020204003005 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 70.72 |  |  |
| 86 | 020209001013 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 13.32 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 87 | 020302001017 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.01 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 88 | 020402005001 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 89 | 020109003002 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 33.6 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 90 | 020201001050 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 138.48 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 91 | 020302001018 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 33.6 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 92 | 020506001009 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 138.48 |  |  |
|  |  | 三层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 93 | 010302001004 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 21.28 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 94 | AB005 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 21.28 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 95 | 010302001006 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.76 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 96 | 020207001013 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 97 | 020209001004 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.57 |  |  |
|  |  | 公共区域 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 98 | 020102002055 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 148.33 |  |  |
| 99 | 020102002056 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
| 100 | 020105006012 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.83 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 101 | 020201001051 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 130.24 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 102 | 020302001019 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 53.16 |  |  |
| 103 | 020302001020 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 128.84 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 104 | 020506001017 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 191.23 |  |  |
|  |  | 活动区 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 105 | 020103002002 | 橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1.活动区 2.橡胶地板 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 | ㎡ | 35.86 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 106 | 020201001052 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 24.52 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 107 | 020408001005 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 9.8 |  |  |
|  |  | 预留室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 108 | 020102002057 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 17.32 |  |  |
| 109 | 020102002058 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.36 |  |  |
| 110 | 020105006013 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.26 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 111 | 020201001053 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 22.27 |  |  |
| 112 | 020209001009 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 9.52 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 113 | 020302001021 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 17.32 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 114 | 020506001010 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 52.75 |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 115 | 020102002059 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 23.55 |  |  |
| 116 | 020102002060 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.37 |  |  |
| 117 | 020105006014 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.46 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 118 | 020201001054 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 22.27 |  |  |
| 119 | 020209001010 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃推拉门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 12.74 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 120 | 020302001022 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.3 |  |  |
| 121 | 020302001023 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 13.08 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 122 | 020408001006 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.55 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 123 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 39.07 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 124 | AB006 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 11.98 |  |  |
|  |  | 档案室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 125 | 020102002061 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 11.31 |  |  |
| 126 | 020102002062 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 127 | 020105006005 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.02 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 128 | 020201001055 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 15.91 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 129 | 020302001024 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 11.31 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 130 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.档案室科技品木门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 131 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 24.77 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 132 | 010703002002 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 63.28 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 133 | 020102002063 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22.01 |  |  |
| 134 | 020102002064 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.22 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 135 | 020204003006 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 70.72 |  |  |
| 136 | 020209001015 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 13.32 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 137 | 020302001025 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.01 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 138 | 020402005002 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 139 | 020109003003 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 33.6 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 140 | 020201001056 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 138.48 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 141 | 020302001026 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 33.6 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 142 | 020506001013 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 138.48 |  |  |
|  |  | 四层 |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 143 | 010302001005 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 21.28 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 144 | AB007 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 21.28 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 145 | 010302001007 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.76 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 146 | 020207001014 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 147 | 020209001006 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 18.81 |  |  |
|  |  | 公区 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 148 | 020102002065 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 147.2 |  |  |
| 149 | 020102002066 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |  |  |
| 150 | 020105006015 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.83 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 151 | 020201001057 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 138.48 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 152 | 020302001027 | 铝方通吊顶 [项目特征]  1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.71 |  |  |
| 153 | 020302001028 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 123.84 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 154 | 020506001018 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 191.23 |  |  |
|  |  | 党员活动室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 155 | 020102002067 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 35.14 |  |  |
| 156 | 020102002068 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 157 | 020105006006 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.39 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 158 | 020201001058 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 65.97 |  |  |
| 159 | 020207001004 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.96 |  |  |
| 160 | 020209001012 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃推拉门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 19.32 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 161 | 020302001029 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.68 |  |  |
| 162 | 020302001030 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 9.28 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 163 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 102.37 |  |  |
|  |  | 预留室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 164 | 020102002069 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 36.47 |  |  |
| 165 | 020102002070 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |  |  |
| 166 | 020105006007 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.3 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 167 | 020201001059 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 48.36 |  |  |
| 168 | 020209001011 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.12 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 169 | 020302001031 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.7 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 170 | 020506001015 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 62.06 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 171 | 010703002003 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 63.28 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 172 | 020102002071 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22.01 |  |  |
| 173 | 020102002072 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.22 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 174 | 020204003007 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 70.72 |  |  |
| 175 | 020209001016 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 13.32 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 176 | 020302001032 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.01 |  |  |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 177 | 020402005003 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 178 | 020201001060 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 104.88 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 179 | 020302001033 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 33.6 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 180 | 020506001016 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 138.48 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00364 | 非焦油聚氨酯防水涂料 |  | kg | 475.5111 |  |  |  |
| 2 | C00510 | 全玻塑钢隔断 |  | ㎡ | 170.0442 |  |  |  |
| 3 | C00521 | 红榉木夹板 |  | ㎡ | 266.9083 |  |  |  |
| 4 | C00591 | 胶合板 9mm |  | ㎡ | 258.0085 |  |  |  |
| 5 | C00738@1 | 铝方通 70\*170 |  | ㎡ | 176.5518 |  |  |  |
| 6 | C00980 | 皮条 |  | m | 1045.005 |  |  |  |
| 7 | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 688.9923 |  |  |  |
| 8 | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 887.3232 |  |  |  |
| 9 | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 761.3865 |  |  |  |
| 10 | C01117@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 761.3865 |  |  |  |
| 11 | C01211@2 | 铝合金门 |  | ㎡ | 18.1817 |  |  |  |
| 12 | C01251@2 | 楼梯间瓷砖 |  | ㎡ | 144.2948 |  |  |  |
| 13 | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 867.5065 |  |  |  |
| 14 | C01253@3 | 400\*800 墙砖 |  | ㎡ | 219.5856 |  |  |  |
| 15 | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 42.691 |  |  |  |
| 16 | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 45603.8217 |  |  |  |
| 17 | YBGHC01668 | 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆] |  | m³ | 15.8273 |  |  |  |
| 18 | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 56.043 |  |  |  |
| 19 | YBGHC01678@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 22.6652 |  |  |  |
| 20 | 补充主材002@1 | 门头发光字 |  | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**2.新陆新居社区党群服务中心-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:强电配电箱 2.规格:800\*600\*200 H=1.5米 [工作内容] 1.向内无端子板接线 2.成套箱安装 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 39 |  |  |
| 3 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 10 |  |  |
| 4 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 138 |  |  |
| 5 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 9 |  |  |
| 6 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:卫生间 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 11 |  |  |
| 9 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:强电桥架 300\*100 2.材质:详见设计图纸 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 98.31 |  |  |
| 10 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 2316.3 |  |  |
| 11 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 4206.5 |  |  |
| 12 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2499.98 |  |  |
| 13 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防水荧光灯 2.型号:2\*13W 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 11 |  |  |
| 14 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 201 |  |  |
| 15 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 66 |  |  |
| 16 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 57 |  |  |
| 17 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 20 |  |  |
| 18 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 10 |  |  |
| 19 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.部位：分电箱一楼至四楼 2.型号：YJV-4\*25+1\*16 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 43 |  |  |
| 20 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.部位：负一楼配电房到一楼 2.型号：YJV-4\*70+1\*35 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 53 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 1051.085 |  |  |  |
| 2 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 3340.1046 |  |  |  |
| 3 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 596.4473 |  |  |  |
| 4 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 71.28 |  |  |  |
| 5 | Z00172@2 | LED嵌入式防水荧光灯 2\*13W |  | 套 | 11.11 |  |  |  |
| 6 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 203.01 |  |  |  |
| 7 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 20.2 |  |  |  |
| 8 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 10.1 |  |  |  |
| 9 | Z00172@6 | LED暖光灯带 （双管） |  | 套 | 57.57 |  |  |  |
| 10 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 598.74 |  |  |  |
| 11 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 2666.6676 |  |  |  |
| 12 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 2385.789 |  |  |  |
| 13 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 98.8016 |  |  |  |
| 14 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 219.6126 |  |  |  |
| 15 | Z02511@1 | 排气扇 |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 16 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 140.76 |  |  |  |
| 17 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 4879.54 |  |  |  |
| 18 | Z03100@1 | YJV-4\*70+1\*35 |  | m | 53.53 |  |  |  |
| 19 | Z03102@1 | YJV-4\*25+1\*16 |  | m | 43.43 |  |  |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 配电箱 800\*600\*200 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**3.新陆新居社区党群服务中心-给排水工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 给水部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 11.72 |  |  |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 8.2 |  |  |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷设） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 140.3 |  |  |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |  |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 47.53 |  |  |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 24.82 |  |  |
| 7 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 3 |  |  |
| 8 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |  |  |
| 9 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 15 |  |  |
| 10 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 3 |  |  |
| 11 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:立式小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 6 |  |  |
| 12 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00145 | 承插塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 54.0891 |  |  |  |
| 2 | C00408 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 15 |  |  |  |
| 3 | C01315 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 6.06 |  |  |  |
| 4 | C02291 | 水泥砂浆 1:1 |  | m³ | 0.8278 |  |  |  |
| 5 | C02376 | 塑料扣座 D20 |  | 个 | 207.644 |  |  |  |
| 6 | C02588 | 洗脸盆托架 |  | 付 | 9.09 |  |  |  |
| 7 | C02682 | 小便器存水弯(铜) DN50 |  | 个 | 6.03 |  |  |  |
| 8 | C03095 | 室内PP-R给水管接头零件D20 |  | 个 | 257.7311 |  |  |  |
| 9 | Z00193@1 | UPVC塑料排水管 DN100 |  | m | 40.4956 |  |  |  |
| 10 | Z00244@1 | 脚踏式蹲便器 |  | 个 | 15.15 |  |  |  |
| 11 | Z00255 | 存水弯 塑料 S型 DN32 |  | 个 | 9.045 |  |  |  |
| 12 | Z00259 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 15.15 |  |  |  |
| 13 | Z01476@1 | 立式小便斗 |  | 个 | 6.06 |  |  |  |
| 14 | Z01481@1 | 残疾人坐便器 |  | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 15 | Z01844@1 | 塑料球阀 Φ32 |  | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 16 | Z02108@1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 6.06 |  |  |  |
| 17 | Z02108@2 | 残疾人洗手盆 |  | 个 | 3.03 |  |  |  |
| 18 | Z02514 | 肘式开关阀门 |  | 套 | 3.03 |  |  |  |
| 19 | Z03167@1 | PPR塑料给水管 Φ32 |  | m | 11.9544 |  |  |  |
| 20 | Z03167@3 | PPR塑料给水管 Φ20 |  | m | 143.106 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**4.新陆新居社区党群服务中心-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电层控制箱 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |  |  |
| 2 | 031103008001 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 27.9 |  |  |
| 3 | 031103001001 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 127.74 |  |  |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 336.13 |  |  |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 18 |  |  |
| 6 | 031205005001 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 11 |  |  |
| 7 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 19 |  |  |
| 8 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |  |  |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 031202002001 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | CB001 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 2.4782 |  |  |  |
| 4 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 184.2011 |  |  |  |
| 5 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 6.2775 |  |  |  |
| 6 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 19.7358 |  |  |  |
| 7 | C01665 | 裸铜线 10m㎡ |  | kg | 1.2 |  |  |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 13.5177 |  |  |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 375.5556 |  |  |  |
| 10 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 32.8931 |  |  |  |
| 11 | Z01366@1 | 弱电层控制箱 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 131.5722 |  |  |  |
| 13 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 28.0395 |  |  |  |
| 14 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 342.8526 |  |  |  |
| 15 | Z02132@1 | 信息插座底盒 |  | 个 | 18.18 |  |  |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 64.6919 |  |  |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 18.18 |  |  |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 11 |  |  |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 19 |  |  |  |
| 20 | 补充主材003@1 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |  |  |

**四、新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站**

**1.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 10.53 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 2 | AB001 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 10.53 |  |  |
|  |  | 新建墙体工程 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 3 | 020207001001 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 12 |  |  |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 020102002003 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 98.63 |  |  |
| 5 | 020102002005 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 1 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 6 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 142.15 |  |  |
| 7 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 11.98 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 8 | 020302001001 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170（间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 36.88 |  |  |
| 9 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 54.84 |  |  |
| 10 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.3 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 11 | AB002 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 35.28 |  |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 12 | 020102002004 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 113.1 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 13 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 142.3 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 14 | 020302001004 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 14.38 |  |  |
| 15 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 57.82 |  |  |
| 16 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 39.3 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 17 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.满刮2mm厚耐水腻子找平 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 162.3 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 18 | 020107005001 | 室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1.75mm不锈钢 楼梯间专用扶手 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 6.3 |  |  |
| 19 | 020109003001 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 | ㎡ | 26.89 |  |  |
|  |  | 7.材料运输 |  |  |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 20 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 95.5 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 21 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 26.89 |  |  |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 22 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.满刮2mm厚耐水腻子找平 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 95.5 |  |  |
| 小计（元） | | | | |  |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00218 | 大芯板(细木工板) |  | ㎡ | 35.6187 |  |  |  |
| 2 | C00277 | 吊筋 |  | kg | 48.21 |  |  |  |
| 3 | C00521 | 红榉木夹板 |  | ㎡ | 213.4299 |  |  |  |
| 4 | C00591 | 胶合板 9mm |  | ㎡ | 162.415 |  |  |  |
| 5 | C00662 | 聚醋酸乙稀乳液 |  | kg | 138.8914 |  |  |  |
| 6 | C00738@1 | 铝方通 70\*170 |  | ㎡ | 52.2852 |  |  |  |
| 7 | C01030 | 轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300 |  | ㎡ | 45.269 |  |  |  |
| 8 | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 141.6433 |  |  |  |
| 9 | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 111.5243 |  |  |  |
| 10 | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 193.3575 |  |  |  |
| 11 | C01117@4 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 193.3575 |  |  |  |
| 12 | C01251@3 | 楼梯地砖 |  | ㎡ | 38.9098 |  |  |  |
| 13 | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 219.1406 |  |  |  |
| 14 | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 13.178 |  |  |  |
| 15 | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 10588.625 |  |  |  |
| 16 | YBGHC01666 | 预拌干混砂浆 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 [抹灰砂浆] |  | m³ | 2.633 |  |  |  |
| 17 | YBGHC01668 | 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆] |  | m³ | 4.3846 |  |  |  |
| 18 | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 4.8201 |  |  |  |
| 19 | YBGHC01677@3 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 7.5588 |  |  |  |
| 20 | YBGHC01678@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 5.0191 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

**2.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 29 |  |  |
| 4 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:强电桥架 300\*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 10.6 |  |  |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 337.54 |  |  |
| 8 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 941 |  |  |
| 9 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 11392 |  |  |
| 10 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 21 |  |  |
| 11 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 95 |  |  |
| 12 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 25 |  |  |
| 13 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | C00088 | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 687.084 |  |  |  |
| 2 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 205.8663 |  |  |  |
| 3 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 486.7327 |  |  |  |
| 4 | C01363 | 棉纱头 |  | kg | 30.5105 |  |  |  |
| 5 | C01825 | 膨胀螺栓 M8×60 |  | 套 | 155.04 |  |  |  |
| 6 | C02362 | 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5m㎡ |  | m | 84.213 |  |  |  |
| 7 | C02366 | 塑料绝缘线 BV-2.5m㎡ |  | m | 84.925 |  |  |  |
| 8 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 86.9166 |  |  |  |
| 9 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 102.6 |  |  |  |
| 10 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 21.21 |  |  |  |
| 11 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 5.05 |  |  |  |
| 12 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 4.04 |  |  |  |
| 13 | Z00172@6 | LED暖光灯带 （双管） |  | 套 | 25.25 |  |  |  |
| 14 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 124.3197 |  |  |  |
| 15 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 11680.428 |  |  |  |
| 16 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 347.6662 |  |  |  |
| 17 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 10.653 |  |  |  |
| 18 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 26.6225 |  |  |  |
| 19 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 29.58 |  |  |  |
| 20 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 1091.56 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

**3.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 10.2 |  |  |
| 2 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 93.8 |  |  |
| 3 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 300.2 |  |  |
| 4 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |  |  |
| 8 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容 量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） | | | | |  |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 1.8197 |  |  |  |
| 4 | C00166 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 1.2382 |  |  |  |
| 5 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 135.2596 |  |  |  |
| 6 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 2.295 |  |  |  |
| 7 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 14.4921 |  |  |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 5.3802 |  |  |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 275.772 |  |  |  |
| 10 | C02485 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 10.71 |  |  |  |
| 11 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 24.1535 |  |  |  |
| 12 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 5.2428 |  |  |  |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 96.614 |  |  |  |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 10.251 |  |  |  |
| 15 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 306.204 |  |  |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 25.7481 |  |  |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 4.04 |  |  |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 20 | 补充主材003 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |