**一、杏园新居社区学校**

**1.杏园新居社区学校-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302001001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 7.3 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 2 | AB001 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 36.52 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 3 | 010302001002 | 红砖隔墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.8 |
| 4 | 010302001003 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.92 |
| 5 | 010302001004 | 地台 [项目特征] 1.高度:280mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 2.08 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 6 | 020207001001 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 12.54 |
| 7 | 020207001002 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:200mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 6.83 |
| 8 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔（含百叶） 2.高3.0m 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 12.75 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 9 | 020102002005 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 10 | 020102002006 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 251.04 |
| 11 | 020105006001 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 6.13 |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 12 | 020204003003 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 81.78 |
| 13 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 70.77 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 14 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 187.13 |
| 15 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 57.55 |
| 16 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.15 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 17 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 21.64 |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 18 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 209.2 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 19 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 410.86 |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 20 | 020102002002 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 2 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 21 | 020402005001 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |
| 22 | 020403001001 | 金属卷闸门 [项目特征] 1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于3h 1.8m\*3m 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 10.8 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 23 | 020606001001 | 门头发光字 [项目特征] 1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂5㎜（铝材厚度0.2-1丝）烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 9.7 |
| 24 | 020207001004 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：1.2m\*0.9m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 1.08 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 25 | AB002 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 20.46 |
| 26 | AB003 | 定制茶柜 [项目特征] 1.部位：大厅茶水柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | m | 3.06 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | | BCCLF20 | 定制柜 |  | ㎡ | 20.46 |  |
| 2 | | BCCLF31 | 定制茶柜 |  | m | 3.06 |  |
| 3 | | C00593@1 | 9mm多层板 |  | ㎡ | 74.3085 |  |
| 4 | | C00674 | 卷闸门电动装置 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | | C00983 | 平板玻璃 5mm |  | ㎡ | 15.4275 |  |
| 6 | | C00994 | 普通卷帘门窗 |  | ㎡ | 10.8 |  |
| 7 | | C01030 | 轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300 |  | ㎡ | 58.4133 |  |
| 8 | | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 189.937 |  |
| 9 | | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 177.738 |  |
| 10 | | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 256.914 |  |
| 11 | | C01117@4 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 256.914 |  |
| 12 | | C01211@1 | 铝合金门 |  | ㎡ | 5.4545 |  |
| 13 | | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 259.8264 |  |
| 14 | | C01253@3 | 400\*800 墙砖 |  | ㎡ | 84.6423 |  |
| 15 | | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 77.847 |  |
| 16 | | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 14626.27 |  |
| 17 | | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 16.943 |  |
| 18 | | YBGHC01678@2 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 6.723 |  |
| 19 | | 补充主材001 | 窗帘（含轨道） |  | m | 21.64 |  |
| 20 | | 补充主材002 | 门头发光字 |  | ㎡ | 9.7 |  |
|  |

**2.杏园新居社区学校-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:强电配电箱 2.规格:800\*600\*200 H=1.5米 [工作内容] 1.箱内无端子板接线 2.成套箱安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 6 |
| 3 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 2 |
| 4 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 5 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 40 |
| 6 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 7 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |
| 8 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |
| 9 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:卫生间 3.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |
| 10 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属强电桥架 300\*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 29.27 |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 498.49 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 899.19 |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 778.66 |
| 14 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 42.04 |
| 15 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 104.54 |
| 16 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防水荧光灯 2.型号:2\*13W 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 3 |
| 17 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 81 |
| 18 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 3.安装高度:吊顶灯槽安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 101.25 |
| 19 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.型号:2\*1W 3.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 10 |
| 20 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 3.规格:1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 3 |
| 21 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*25+1\*16 2.敷设方式:线槽内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 | m | 198 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 |
| 1 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 303.54 |
| 2 | C00976 | 管接头(金属软管) 15～20 |  | 个 | 208.575 |
| 3 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 718.8226 |
| 4 | C01354 | 金属软管 CP15 |  | m | 104.2875 |
| 5 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 109.35 |
| 6 | Z00172@2 | LED嵌入式防水荧光灯 2\*13W |  | 套 | 3.03 |
| 7 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 81.81 |
| 8 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 10.1 |
| 9 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 3.03 |
| 10 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 183.6 |
| 11 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 854.8212 |
| 12 | Z01434@2 | BV-4 |  | m | 108.8748 |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 513.4447 |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 29.4164 |
| 15 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 67.7069 |
| 16 | Z02511@1 | 排气扇 |  | 台 | 3 |
| 17 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 40.8 |
| 18 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 1043.0604 |
| 19 | Z03102@1 | YJV-4\*25+1\*16 |  | m | 199.98 |
| 20 | 补充主材001@1 | 配电箱 800\*600\*200 |  | 台 | 1 |

**3.杏园新居社区学校-给排水工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 给水部分 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 5.34 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 0.66 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷设） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 47.31 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 排水部分 |  |  |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 9.58 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 10.85 |
| 7 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:成品拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 8 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 9 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 10 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 11 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |
| 12 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:立式小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 2 |
| 13 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00145 | 承插塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 10.902 |  |
| 2 | C00408 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 4 |  |
| 3 | C01315 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 2.02 |  |
| 4 | C02291 | 水泥砂浆 1:1 |  | m³ | 0.2791 |  |
| 5 | C02376 | 塑料扣座 D20 |  | 个 | 70.0188 |  |
| 6 | C02682 | 小便器存水弯(铜) DN50 |  | 个 | 2.01 |  |
| 7 | C03095 | 室内PP-R给水管接头零件D20 |  | 个 | 86.9085 |  |
| 8 | Z00193@1 | UPVC塑料排水管 DN100 |  | m | 8.1622 |  |
| 9 | Z00244@1 | 脚踏式蹲便器 |  | 个 | 4.04 |  |
| 10 | Z00255 | 存水弯 塑料 S型 DN32 |  | 个 | 3.015 |  |
| 11 | Z00259 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 4.04 |  |
| 12 | Z01476@1 | 立式小便斗 |  | 个 | 2.02 |  |
| 13 | Z01481@1 | 残疾人坐便器 |  | 个 | 1.01 |  |
| 14 | Z01844@1 | 塑料球阀 Φ32 |  | 个 | 1.01 |  |
| 15 | Z02107@1 | 成品拖布池 |  | 个 | 1.01 |  |
| 16 | Z02108@1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 2.02 |  |
| 17 | Z02108@2 | 残疾人洗手盆 |  | 个 | 1.01 |  |
| 18 | Z02514 | 肘式开关阀门 |  | 套 | 1.01 |  |
| 19 | Z03167@1 | PPR塑料给水管 Φ32 |  | m | 5.4468 |  |
| 20 | Z03167@3 | PPR塑料给水管 Φ20 |  | m | 48.2562 |  |

1. **杏园新居社区学校-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电层控制箱 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 2 | 031103008001 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 27.93 |
| 3 | 031103001001 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 127.74 |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 336.13 |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 9 |
| 6 | 031205005001 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |
| 7 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 5 |
| 8 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 10 | 031202002001 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |
| 11 | CB001 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区学校-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 2.4782 |  |
| 4 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 184.2011 |  |
| 5 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 6.2843 |  |
| 6 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 19.7358 |  |
| 7 | C01665 | 裸铜线 10m㎡ |  | kg | 0.4 |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 13.5303 |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 375.5556 |  |
| 10 | C02485 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 29.3265 |  |
| 11 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 32.8931 |  |
| 12 | Z01366@1 | 弱电层控制箱 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 131.5722 |  |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 28.0697 |  |
| 15 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 342.8526 |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 64.7522 |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 9.09 |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 3 |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 5 |  |
| 20 | 补充主材003 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |

**二、杏园新居社区党群服务中心**

**1.杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 一层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302001005 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 22.96 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 2 | AB004 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 22.96 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 3 | 010302001006 | 红砖隔墙 [项目特征] 1.墙体厚度:200mm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 2 |
| 4 | 010302001007 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.82 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 5 | 020102002019 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 2 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 6 | 020207001005 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 60.06 |
| 7 | 020207001006 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:400mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 13.63 |
| 8 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:隔墙 2.墙面KT板（广告制作） 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.66 |
| 9 | 020207001008 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:隔墙 2.蓝色亚克力板 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.71 |
| 10 | 020207001009 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 45.99 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 11 | 020403001001 | 金属卷闸门 [项目特征] 1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于3h 1.8m\*3m 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 10.8 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 12 | 020606001001 | 门头发光字 [项目特征] 1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂5㎜（铝材厚度0.2-1丝）烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 14.85 |
| 13 | 020207001015 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：3.0m\*1.7m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 5.1 |
| 14 | BB001 | 落地式平面图 [项目特征] 1.落地式平面图 （广告定制） 2.尺寸:1.2m\*0.6m\*1.2m 3.材质:柜体金属、面层亚克力 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |
|  |  | 党群服务大厅 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 15 | 020102002020 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 185.1 |
| 16 | 020105006002 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 5.28 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 17 | 020201001015 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 135.6 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 18 | 020302001005 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170（间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 90.98 |
| 19 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 73.23 |
| 20 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.48 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 21 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:推拉窗 2.框材质:断桥铝 95系列 壁厚2.0mm 中空玻璃 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 22 | 020408001006 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 9.7 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 23 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 207.4 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 24 | AB005 | 定制茶柜 [项目特征] 1.部位：党群服务大厅茶柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） 3.刷防护材料、油漆 | m | 1.38 |
|  |  | 党员活动室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 25 | 020102002021 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 29.02 |
| 26 | 020105006003 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.67 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 27 | 020201001016 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 68.66 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 28 | 020302001008 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 24.15 |
| 29 | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.92 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 30 | 020402005004 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
| 31 | 020408001007 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.4 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 32 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 96.66 |
|  |  | 警务室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 33 | 020102002022 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 8.92 |
| 34 | 020105006004 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.22 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 35 | 020201001017 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 27.55 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 36 | 020302001010 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.92 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 37 | 020402005005 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 38 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 36.47 |
|  |  | 母婴室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 39 | 020102002023 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 9.1 |
| 40 | 020105006005 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理  2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.55 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 41 | 020201001018 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 33.26 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 42 | 020302001011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 6.9 |
| 43 | 020302001012 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴  4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 2.13 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 44 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.母婴室科技木门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 45 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 38.9 |
|  |  | 卫生间 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 46 | 010703002001 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 147.68 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 47 | 020102002024 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22 |
| 48 | 020102002025 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 49 | 020204003008 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 87.75 |
| 50 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 19.5 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 51 | 020302001013 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 52 | 020402005001 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 53 | 020107005001 | 室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1.75mm不锈钢 楼梯间专用扶手 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 128 |
| 54 | 020109003001 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 32.15 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 55 | 020201001019 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 101.16 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 56 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.15 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 57 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 133.31 |
|  |  | 二层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 58 | 010302001008 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 4.77 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 59 | AB006 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 4.77 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 60 | 010302001009 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 0.97 |
| 61 | 010302001010 | 地台 [项目特征] 1.高度:280mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 2.2 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 62 | 020207001010 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:400mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 19.15 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 63 | 020207001016 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：1.8m\*1.0m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 1.8 |
|  |  | 党员活动室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 64 | 020102002026 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 67.07 |
| 65 | 020105006006 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.55 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 66 | 020201001020 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 112.13 |
| 67 | 020207001011 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 70.77 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 68 | 020302001016 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 61.3 |
| 69 | 020302001017 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.48 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 70 | 020402005007 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
| 71 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 7.5 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 72 | 020506001007 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 177.13 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 73 | AB007 | 定制展示柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 23.69 |
|  |  | 多功能室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 74 | 020102002027 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 97.7 |
| 75 | 020105006007 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 3.11 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 76 | 020201001021 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 134 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 77 | 020302001018 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 35.3 |
| 78 | 020302001020 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 57.28 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 79 | 020402005006 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
| 80 | 020408001003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 11.3 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 81 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 216.92 |
|  |  | 走廊 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 82 | 020102002028 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 78.03 |
| 83 | 020105006008 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 4.08 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 84 | 020201001014 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 168.3 |
| 85 | 020207001013 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.4 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 86 | 020302001022 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 78.03 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 87 | 020506001009 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 197.19 |
|  |  | 卫生间 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 88 | 010703002002 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 147.68 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 89 | 020102002029 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 25.84 |
| 90 | 020102002034 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 91 | 020204003009 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 82.7 |
| 92 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 19.5 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 93 | 020302001015 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 25.84 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 94 | 020402005002 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.78 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 95 | 020109003002 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 35.94 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 96 | 020201001022 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 105.39 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 97 | 020302001014 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 35.94 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 98 | 020506001006 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 141.33 |
|  |  | 三层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 99 | 010302001011 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 22.3 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 100 | AB008 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 22.3 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 101 | 010302001012 | 地台 [项目特征] 1.高度:280mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.91 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 102 | 020207001012 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 146.89 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 103 | 020207001017 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：1.8m\*1.0m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 1.8 |
|  |  | 会议室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 104 | 020102002030 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 39.38 |
| 105 | 020105006009 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.99 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 106 | 020201001023 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 86.79 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 107 | 020302001025 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 34.3 |
| 108 | 020302001026 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.57 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 109 | 020402005009 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
| 110 | 020408001004 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.08 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 111 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 125.79 |
|  |  | 预留室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 112 | 020102002031 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 100.42 |
| 113 | 020105006010 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 6.31 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 114 | 020201001024 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 134.28 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 115 | 020302001027 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 100.42 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 116 | 020402005008 | 铝合金门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.56 |
| 117 | 020408001005 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 14.4 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 118 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 234.28 |
|  |  | 走廊 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 119 | 020102002032 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 104.52 |
| 120 | 020105006011 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 4.08 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 121 | 020201001025 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 224.97 |
| 122 | 020207001014 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.4 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 123 | 020302001028 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 104.52 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 124 | 020506001013 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 324.97 |
|  |  | 卫生间 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 125 | 010703002003 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 147.68 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 126 | 020102002033 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22 |
| 127 | 020102002035 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 128 | 020204003010 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 82.7 |
| 129 | 020209001003 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 19.5 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 130 | 020302001023 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 131 | 020402005003 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.78 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 132 | 020201001026 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 101.16 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 133 | 020302001024 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.15 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 134 | 020506001010 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 133.31 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | BCCLF35 | 定制展示柜 |  | ㎡ | 23.69 |  |
| 2 | C00364 | 非焦油聚氨酯防水涂料 |  | kg | 1109.7267 |  |
| 3 | C00738@1 | 铝方通 70\*170 |  | ㎡ | 151.2252 |  |
| 4 | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 636.7199 |  |
| 5 | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 892.7392 |  |
| 6 | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 679.2345 |  |
| 7 | C01117@3 | 12mm厚纸面石膏板 |  | ㎡ | 869.19 |  |
| 8 | C01117@5 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 679.2345 |  |
| 9 | C01211@2 | 铝合金门 |  | ㎡ | 29.091 |  |
| 10 | C01251@3 | 过门石 |  | ㎡ | 98.5263 |  |
| 11 | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 816.7186 |  |
| 12 | C01253@3 | 400\*800 墙砖 |  | ㎡ | 262.0103 |  |
| 13 | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 146.916 |  |
| 14 | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 39022.59 |  |
| 15 | YBGHC01666@1 | 预拌干混砂浆 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 [抹灰砂浆] |  | m³ | 9.9324 |  |
| 16 | YBGHC01668@1 | 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆] |  | m³ | 16.5398 |  |
| 17 | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 56.0216 |  |
| 18 | YBGHC01678@2 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 21.07 |  |
| 19 | 补充主材001 | 窗帘（含轨道） |  | m | 51.38 |  |
| 20 | 补充主材002 | 门头发光字 |  | ㎡ | 14.85 |  |

**2.杏园新居社区党群服务中心-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:强电配电箱 2.规格:800\*600\*200 H=1.5米 [工作内容] 1.箱内无端子板接线 2.成套箱安装 | 台 | 3 |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 17 |
| 3 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 11 |
| 4 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 5 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 140 |
| 6 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 13 |
| 7 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 5 |
| 8 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 8 |
| 9 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:卫生间 3.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 11 |
| 10 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属强电桥架 300\*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 64.46 |
| 11 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 1506.77 |
| 12 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2677.05 |
| 13 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1353.68 |
| 14 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 415.52 |
| 15 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 53.46 |
| 16 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防水荧光灯 2.型号:2\*13W 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 15 |
| 17 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 129 |
| 18 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 3.安装高度:吊顶灯槽内安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 61 |
| 19 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 3.安装高度:吊顶灯槽内安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 65 |
| 20 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.型号:2\*1W 3.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 33 |
| 21 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 3.规格:1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 13 |
| 22 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*25+1\*16 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 | m | 15 |
| 23 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4\*70+1\*35 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 | m | 121 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00548 | | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 762.785 |  |
| 2 | C00994 | | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 2172.7623 |  |
| 3 | Z00172@1 | | LED暖光灯带 |  | m | 65.88 |  |
| 4 | Z00172@2 | | LED嵌入式防水荧光灯 2\*13W |  | 套 | 15.15 |  |
| 5 | Z00172@3 | | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 130.29 |  |
| 6 | Z00172@4 | | 应急灯具 |  | 套 | 33.33 |  |
| 7 | Z00172@5 | | 逃生指示牌 |  | 套 | 13.13 |  |
| 8 | Z00172@6 | | LED暖光灯带 （双管） |  | 套 | 65.65 |  |
| 9 | Z01389 | | 接线盒 |  | 个 | 454.92 |  |
| 10 | Z01434@1 | | BV-2.5 |  | m | 1497.4416 |  |
| 11 | Z01465@1 | | JDG电线管 Φ20 |  | m | 1551.9731 |  |
| 12 | Z01711@1 | | 强电桥架 300\*100 |  | m | 64.7823 |  |
| 13 | Z02227 | | 支撑架 |  | kg | 145.1321 |  |
| 14 | Z02511@1 | | 排气扇 |  | 台 | 11 |  |
| 15 | Z02631@1 | | 五孔16A插座 |  | 套 | 142.8 |  |
| 16 | Z03042@1 | | BV-2.5 |  | m | 3105.378 |  |
| 17 | Z03043@1 | | BV-4 |  | m | 457.072 |  |
| 18 | Z03100@1 | | YJV-4\*70+1\*35 |  | m | 122.21 |  |
| 19 | Z03102@1 | | YJV-4\*25+1\*16 |  | m | 15.15 |  |
| 20 | 补充主材001@1 | | 配电箱 800\*600\*200 |  | 台 | 3 |  |
|  | |

**3.杏园新居社区党群服务中心-给排水工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 给水部分 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 13.78 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 13.13 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷设） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 98.65 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
|  |  | 排水部分 |  |  |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 28.64 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 12.38 |
| 7 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:成品拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 8 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 9 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 5 |
| 10 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 12 |
| 11 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |
| 12 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:立式小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 13 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | | C00145 | 承插塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 32.5923 |  |
| 2 | | C00408 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 12 |  |
| 3 | | C01315 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 4.04 |  |
| 4 | | C02291 | 水泥砂浆 1:1 |  | m³ | 0.582 |  |
| 5 | | C02376 | 塑料扣座 D20 |  | 个 | 146.002 |  |
| 6 | | C02682 | 小便器存水弯(铜) DN50 |  | 个 | 4.02 |  |
| 7 | | C03095 | 室内PP-R给水管接头零件D20 |  | 个 | 181.2201 |  |
| 8 | | Z00193@1 | UPVC塑料排水管 DN100 |  | m | 24.4013 |  |
| 9 | | Z00244@1 | 脚踏式蹲便器 |  | 个 | 12.12 |  |
| 10 | | Z00255 | 存水弯 塑料 S型 DN32 |  | 个 | 6.03 |  |
| 11 | | Z00259 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 12.12 |  |
| 12 | | Z01476@1 | 立式小便斗 |  | 个 | 4.04 |  |
| 13 | | Z01481@1 | 残疾人坐便器 |  | 个 | 1.01 |  |
| 14 | | Z01844@1 | 塑料球阀 Φ32 |  | 个 | 3.03 |  |
| 15 | | Z02107@1 | 成品拖布池 |  | 个 | 2.02 |  |
| 16 | | Z02108@1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 5.05 |  |
| 17 | | Z02108@2 | 残疾人洗手盆 |  | 个 | 1.01 |  |
| 18 | | Z02514 | 肘式开关阀门 |  | 套 | 1.01 |  |
| 19 | | Z03167@1 | PPR塑料给水管 Φ32 |  | m | 14.0556 |  |
| 20 | | Z03167@3 | PPR塑料给水管 Φ20 |  | m | 100.623 |  |
|  |

**4.杏园新居社区党群服务中心-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电层控制箱 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |
| 2 | 031103008001 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:金属弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 58.55 |
| 3 | 031103001001 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 2.接线盒、开关盒安装 | m | 364.25 |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 727.4 |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 16 |
| 6 | 031205005001 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 7 |
| 7 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 18 |
| 8 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 10 | 031202002001 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |
| 11 | CB001 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |

**表-2 主要材料设备表**

工程名称：杏园新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |
| 2 | BCCLF5 | | 网关 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | C00158 | | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 7.0665 |  |
| 4 | C00994 | | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 525.2485 |  |
| 5 | C01324 | | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 13.1738 |  |
| 6 | C01644 | | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 56.2766 |  |
| 7 | C01665 | | 裸铜线 10m㎡ |  | kg | 1.2 |  |
| 8 | C01810 | | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 27.6087 |  |
| 9 | C02411 | | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 1070.895 |  |
| 10 | C02485 | | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 61.4775 |  |
| 11 | C02943 | | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 93.7944 |  |
| 12 | Z01366@1 | | 弱电层控制箱 |  | 个 | 3 |  |
| 13 | Z01465@1 | | JDG电线管 Φ20 |  | m | 375.1775 |  |
| 14 | Z01711@1 | | 强电桥架 300\*100 |  | m | 58.8428 |  |
| 15 | Z01810@1 | | 六类网线 |  | m | 741.948 |  |
| 16 | Z02227 | | 支撑架 |  | kg | 132.1274 |  |
| 17 | Z02591@1 | | 网络插座 |  | 个 | 16.16 |  |
| 18 | 补充主材001@1 | | 网络接收器 AP |  | 台 | 7 |  |
| 19 | 补充主材002@1 | | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 18 |  |
| 20 | 补充主材003 | | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |
|  | |

**三、新陆新居社区党群服务中心**

**1.新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 一层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302001001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 13.67 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 2 | AB001 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 13.67 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 3 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 20.86 |
|  |  | 社区服务大厅 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 4 | 020102002039 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 103.61 |
| 5 | 020102002040 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
| 6 | 020105006009 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 3.1 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 7 | 020201001042 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 74.7 |
| 8 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 15.81 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 9 | 020302001001 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170（间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 53.16 |
| 10 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 25.94 |
| 11 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:单层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.5 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 12 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 166.05 |
|  |  | 警务室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 13 | 020102002041 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:大厅 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 11.37 |
| 14 | 020102002042 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 15 | 020105006002 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.86 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 16 | 020201001043 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 14.61 |
| 17 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:警务室蓝色亚克力板 2.警务室（发光字） 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 4.18 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 18 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 11.37 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 19 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙 骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 3.4 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 20 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 26.78 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 21 | AB002 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 2.84 |
|  |  | 预留室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 22 | 020102002043 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 15.86 |
| 23 | 020102002044 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 24 | 020105006003 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.92 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 25 | 020201001044 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 21.31 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 26 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 15.86 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 27 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.55 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 28 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 37.36 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 29 | 020107005001 | 室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1.75mm不锈钢 楼梯间专用扶手 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 32.36 |
| 30 | 020109003001 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 32.52 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 31 | 020201001045 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 135.03 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 32 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.52 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 33 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 135.03 |
|  |  | 其他 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 34 | 020102002020 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 2 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 35 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.15分钟生活图 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 3 |
| 36 | 020207001008 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 37 | 020403001001 | 金属卷闸门 [项目特征] 1.钢制防火电制卷闸门 钢制防火等级大于等于3h 1.8m\*3m 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.启动装置、五金安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 10.8 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 38 | 020606001001 | 门头发光字 [项目特征] 1.广告招采用方管做骨架，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理，面层干挂5㎜（铝材厚度0.2-1丝）烟灰色铝塑板。 2、按图纸尺寸外加工三面透明发光字及安装费用 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 18 |
| 39 | BB001 | 落地式平面图 [项目特征] 1.落地式平面图 （广告定制） 2.尺寸:1.2m\*0.6m\*1.2m 3.材质:柜体金属、面层亚克力 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |
|  |  | 二层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 40 | 010302001002 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 21.28 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 41 | AB003 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 21.28 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 42 | 010302001003 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.76 |
| 43 | 010304001001 | 砌块墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m³ | 4 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 44 | 020207001012 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |
| 45 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 18.81 |
|  |  | 公区 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 46 | 020102002045 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 105.7 |
| 47 | 020102002046 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
| 48 | 020105006011 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.83 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 49 | 020201001046 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 125.35 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 50 | 020302001008 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 24.29 |
| 51 | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 73.23 |
| 52 | 020302001010 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 8.48 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 53 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 266.31 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 54 | AB004 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 14.65 |
|  |  | 多功能室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 55 | 020102002047 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 36.47 |
| 56 | 020102002048 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 57 | 020105006004 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 0.83 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 58 | 020201001047 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 22.27 |
| 59 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 19.04 |
| 60 | 020209001003 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃推拉门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 14.84 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 61 | 020302001011 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 19.77 |
| 62 | 020302001012 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.7 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 63 | 020408001003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 10.31 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 64 | 020506001006 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 102.37 |
|  |  | 预留室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 65 | 020102002049 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 36.47 |
| 66 | 020102002050 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 67 | 020105006008 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.3 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 68 | 020201001048 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 44.54 |
| 69 | 020209001008 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.12 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 70 | 020302001014 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.7 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 71 | 020506001007 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 98.53 |
|  |  | 妇女儿童之家 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 72 | 020102002051 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 43.34 |
| 73 | 020102002052 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.37 |
| 74 | 020105006010 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 3.24 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 75 | 020201001049 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 83.84 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 76 | 020302001015 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 38.7 |
| 77 | 020302001016 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.98 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 78 | 020408001004 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 7.8 |
| 79 | 020402005004 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 80 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 139.79 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 81 | AB008 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 14.65 |
|  |  | 卫生间 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 82 | 010703002001 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 63.28 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 83 | 020102002053 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22.01 |
| 84 | 020102002054 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.22 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 85 | 020204003005 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 70.72 |
| 86 | 020209001013 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 13.32 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 87 | 020302001017 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.01 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 88 | 020402005001 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 89 | 020109003002 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 33.6 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 90 | 020201001050 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 138.48 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 91 | 020302001018 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 33.6 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 92 | 020506001009 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 138.48 |
|  |  | 三层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 93 | 010302001004 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 21.28 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 94 | AB005 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 21.28 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 95 | 010302001006 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.76 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 96 | 020207001013 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |
| 97 | 020209001004 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 7.57 |
|  |  | 公共区域 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 98 | 020102002055 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 148.33 |
| 99 | 020102002056 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
| 100 | 020105006012 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.83 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 101 | 020201001051 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 130.24 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 102 | 020302001019 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 53.16 |
| 103 | 020302001020 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 128.84 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 104 | 020506001017 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 191.23 |
|  |  | 活动区 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 105 | 020103002002 | 橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1.活动区 2.橡胶地板 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 | ㎡ | 35.86 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 106 | 020201001052 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 24.52 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 107 | 020408001005 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 9.8 |
|  |  | 预留室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 108 | 020102002057 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 17.32 |
| 109 | 020102002058 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.36 |
| 110 | 020105006013 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.26 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 111 | 020201001053 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 22.27 |
| 112 | 020209001009 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 9.52 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 113 | 020302001021 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 17.32 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 114 | 020506001010 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 52.75 |
|  |  | 会议室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 115 | 020102002059 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 23.55 |
| 116 | 020102002060 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.37 |
| 117 | 020105006014 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.46 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 118 | 020201001054 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 22.27 |
| 119 | 020209001010 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃推拉门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 12.74 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 120 | 020302001022 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.3 |
| 121 | 020302001023 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 13.08 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 122 | 020408001006 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.规格：200\*200mm 2.50主龙@900 50副龙@300\*600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm细木工板（刷防火涂料） 4.单层9.5mm厚纸面石膏板 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 4.55 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 123 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 39.07 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 124 | AB006 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 11.98 |
|  |  | 档案室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 125 | 020102002061 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 11.31 |
| 126 | 020102002062 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 127 | 020105006005 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.02 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 128 | 020201001055 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 15.91 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 129 | 020302001024 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 11.31 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 130 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.档案室科技品木门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 1.89 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 131 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 24.77 |
|  |  | 卫生间 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 132 | 010703002002 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 63.28 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 133 | 020102002063 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22.01 |
| 134 | 020102002064 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.22 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 135 | 020204003006 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 70.72 |
| 136 | 020209001015 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 13.32 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 137 | 020302001025 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.01 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 138 | 020402005002 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 139 | 020109003003 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 33.6 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 140 | 020201001056 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 138.48 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 141 | 020302001026 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 33.6 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 142 | 020506001013 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 138.48 |
|  |  | 四层 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 143 | 010302001005 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 21.28 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 144 | AB007 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 21.28 |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 145 | 010302001007 | 地台 [项目特征] 1.高度:200mm 2.砖砌 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m³ | 1.76 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 146 | 020207001014 | 楼层导览图 [项目特征] 1.楼层导览图（广告定制） 2.尺寸：2.0m\*1.2m 3.材质：亚克力/KT板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 2.4 |
| 147 | 020209001006 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 18.81 |
|  |  | 公区 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 148 | 020102002065 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 147.2 |
| 149 | 020102002066 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.74 |
| 150 | 020105006015 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.83 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 151 | 020201001057 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 138.48 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 152 | 020302001027 | 铝方通吊顶 [项目特征]  1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.71 |
| 153 | 020302001028 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 123.84 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 154 | 020506001018 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 191.23 |
|  |  | 党员活动室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 155 | 020102002067 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 35.14 |
| 156 | 020102002068 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 157 | 020105006006 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 1.39 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 158 | 020201001058 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 65.97 |
| 159 | 020207001004 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 3.96 |
| 160 | 020209001012 | 隔断 [项目特征] 1.玻璃推拉门 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 19.32 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 161 | 020302001029 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 32.68 |
| 162 | 020302001030 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 9.28 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 163 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 102.37 |
|  |  | 预留室 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 164 | 020102002069 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 36.47 |
| 165 | 020102002070 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.12 |
| 166 | 020105006007 | 原木色踢脚线 [项目特征] 1.木质踢脚线8cm 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | ㎡ | 2.3 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 167 | 020201001059 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 48.36 |
| 168 | 020209001011 | 隔断 [项目特征] 1.办公室高隔 厚83mm黑色铝合金边框，壁厚0.15mm，双层5+5玻璃，内置百叶，玻璃高隔 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.12 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 169 | 020302001031 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 16.7 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 170 | 020506001015 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 62.06 |
|  |  | 卫生间 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 171 | 010703002003 | 卫生间墙地面 防水 [项目特征] 1.2厚非焦油聚氨酯涂膜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | ㎡ | 63.28 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 172 | 020102002071 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.50厚水泥砂浆结合层 4.50厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 22.01 |
| 173 | 020102002072 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:10mm厚过门石 2.20厚水泥砂浆结合层 3.60厚1：3水泥砂浆找平层 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 0.22 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 174 | 020204003007 | 块料墙面 [项目特征] 1.部位:墙面 2.400\*800墙砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.40厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 70.72 |
| 175 | 020209001016 | 隔断 [项目特征] 1.卫生间隔断 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | ㎡ | 13.32 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 176 | 020302001032 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型  2.铝扣板 300\*600mm 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.01 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 177 | 020402005003 | 卫生间门 [项目特征] 1.铝合金平开门 玻璃5+6A+5mm 中空玻璃  2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.67 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 178 | 020201001060 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 104.88 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 179 | 020302001033 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 33.6 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 180 | 020506001016 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.成品腻子两遍 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 138.48 |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | | C00364 | 非焦油聚氨酯防水涂料 |  | kg | 475.5111 |  |
| 2 | | C00510 | 全玻塑钢隔断 |  | ㎡ | 170.0442 |  |
| 3 | | C00521 | 红榉木夹板 |  | ㎡ | 266.9083 |  |
| 4 | | C00591 | 胶合板 9mm |  | ㎡ | 258.0085 |  |
| 5 | | C00738@1 | 铝方通 70\*170 |  | ㎡ | 176.5518 |  |
| 6 | | C00980 | 皮条 |  | m | 1045.005 |  |
| 7 | | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 688.9923 |  |
| 8 | | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 887.3232 |  |
| 9 | | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 761.3865 |  |
| 10 | | C01117@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 761.3865 |  |
| 11 | | C01211@2 | 铝合金门 |  | ㎡ | 18.1817 |  |
| 12 | | C01251@2 | 楼梯间瓷砖 |  | ㎡ | 144.2948 |  |
| 13 | | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 867.5065 |  |
| 14 | | C01253@3 | 400\*800 墙砖 |  | ㎡ | 219.5856 |  |
| 15 | | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 42.691 |  |
| 16 | | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 45603.8217 |  |
| 17 | | YBGHC01668 | 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆] |  | m³ | 15.8273 |  |
| 18 | | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 56.043 |  |
| 19 | | YBGHC01678@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 22.6652 |  |
| 20 | | 补充主材002@1 | 门头发光字 |  | ㎡ | 18 |  |
|  |

**2.新陆新居社区党群服务中心-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:强电配电箱 2.规格:800\*600\*200 H=1.5米 [工作内容] 1.向内无端子板接线 2.成套箱安装 | 台 | 4 |
| 2 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 39 |
| 3 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 10 |
| 4 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 138 |
| 5 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 9 |
| 6 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 5 |
| 7 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 10 |
| 8 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:卫生间 3.详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 11 |
| 9 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:强电桥架 300\*100 2.材质:详见设计图纸 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 98.31 |
| 10 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 2316.3 |
| 11 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 4206.5 |
| 12 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内敷设 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2499.98 |
| 13 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED嵌入式防水荧光灯 2.型号:2\*13W 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 11 |
| 14 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 201 |
| 15 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 66 |
| 16 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 57 |
| 17 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 20 |
| 18 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 10 |
| 19 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.部位：分电箱一楼至四楼 2.型号：YJV-4\*25+1\*16 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 43 |
| 20 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.部位：负一楼配电房到一楼 2.型号：YJV-4\*70+1\*35 3.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 53 |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 1051.085 |  |
| 2 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 3340.1046 |  |
| 3 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 596.4473 |  |
| 4 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 71.28 |  |
| 5 | Z00172@2 | LED嵌入式防水荧光灯 2\*13W |  | 套 | 11.11 |  |
| 6 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 203.01 |  |
| 7 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 20.2 |  |
| 8 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 10.1 |  |
| 9 | Z00172@6 | LED暖光灯带 （双管） |  | 套 | 57.57 |  |
| 10 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 598.74 |  |
| 11 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 2666.6676 |  |
| 12 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 2385.789 |  |
| 13 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 98.8016 |  |
| 14 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 219.6126 |  |
| 15 | Z02511@1 | 排气扇 |  | 台 | 11 |  |
| 16 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 140.76 |  |
| 17 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 4879.54 |  |
| 18 | Z03100@1 | YJV-4\*70+1\*35 |  | m | 53.53 |  |
| 19 | Z03102@1 | YJV-4\*25+1\*16 |  | m | 43.43 |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 配电箱 800\*600\*200 |  | 台 | 4 |  |

**3.新陆新居社区党群服务中心-给排水工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 给水部分 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 11.72 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 8.2 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内（部分墙面开槽敷设） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR塑料给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 | m | 140.3 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料球阀 Φ32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
|  |  | 排水部分 |  |  |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 47.53 |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排污水 3.材质:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 | m | 24.82 |
| 7 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:残疾人洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 3 |
| 8 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 9 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:脚踏式蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 15 |
| 10 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:残疾人坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 3 |
| 11 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:立式小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 6 |
| 12 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00145 | 承插塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 54.0891 |  |
| 2 | C00408 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 15 |  |
| 3 | C01315 | 角式长柄截止阀 DN15 |  | 个 | 6.06 |  |
| 4 | C02291 | 水泥砂浆 1:1 |  | m³ | 0.8278 |  |
| 5 | C02376 | 塑料扣座 D20 |  | 个 | 207.644 |  |
| 6 | C02588 | 洗脸盆托架 |  | 付 | 9.09 |  |
| 7 | C02682 | 小便器存水弯(铜) DN50 |  | 个 | 6.03 |  |
| 8 | C03095 | 室内PP-R给水管接头零件D20 |  | 个 | 257.7311 |  |
| 9 | Z00193@1 | UPVC塑料排水管 DN100 |  | m | 40.4956 |  |
| 10 | Z00244@1 | 脚踏式蹲便器 |  | 个 | 15.15 |  |
| 11 | Z00255 | 存水弯 塑料 S型 DN32 |  | 个 | 9.045 |  |
| 12 | Z00259 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 15.15 |  |
| 13 | Z01476@1 | 立式小便斗 |  | 个 | 6.06 |  |
| 14 | Z01481@1 | 残疾人坐便器 |  | 个 | 3.03 |  |
| 15 | Z01844@1 | 塑料球阀 Φ32 |  | 个 | 3.03 |  |
| 16 | Z02108@1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 6.06 |  |
| 17 | Z02108@2 | 残疾人洗手盆 |  | 个 | 3.03 |  |
| 18 | Z02514 | 肘式开关阀门 |  | 套 | 3.03 |  |
| 19 | Z03167@1 | PPR塑料给水管 Φ32 |  | m | 11.9544 |  |
| 20 | Z03167@3 | PPR塑料给水管 Φ20 |  | m | 143.106 |  |

**4.新陆新居社区党群服务中心-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电层控制箱 2.规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |
| 2 | 031103008001 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 27.9 |
| 3 | 031103001001 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 127.74 |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 336.13 |
| 5 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 18 |
| 6 | 031205005001 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 11 |
| 7 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 19 |
| 8 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 10 | 031202002001 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |
| 11 | CB001 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 2.4782 |  |
| 4 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 184.2011 |  |
| 5 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 6.2775 |  |
| 6 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 19.7358 |  |
| 7 | C01665 | 裸铜线 10m㎡ |  | kg | 1.2 |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 13.5177 |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 375.5556 |  |
| 10 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 32.8931 |  |
| 11 | Z01366@1 | 弱电层控制箱 |  | 个 | 3 |  |
| 12 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 131.5722 |  |
| 13 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 28.0395 |  |
| 14 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 342.8526 |  |
| 15 | Z02132@1 | 信息插座底盒 |  | 个 | 18.18 |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 64.6919 |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 18.18 |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 11 |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 19 |  |
| 20 | 补充主材003@1 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**四、新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站**

**1.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302001001 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.部位:原砌体墙 2.拆除清理 [工作内容] 1.拆除清理 | m³ | 10.53 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 2 | AB001 | 拆除垃圾外运 [项目特征] 1.拆除垃圾外运 2.含下楼归堆、装车、运输、卸车、弃置费等 [工作内容] 1.外运 | m³ | 10.53 |
|  |  | 新建墙体工程 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 3 | 020207001001 | 石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:120mm 2.龙骨材料种类:75系列隔墙龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 3.填充材料:填隔音棉 4.面层材料品种、规格：双层12mm厚纸面石膏板 5.高度：结构底板至结构顶板 6.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.填充材料安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | ㎡ | 12 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 4 | 020102002003 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 98.63 |
| 5 | 020102002005 | 牌匾立牌铜牌 [项目特征] 1.铜牌匾 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.定制 2.安装 | 个 | 1 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 6 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 142.15 |
| 7 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:木饰面墙板 2.30\*40木龙骨防火涂料三遍@300\*300 3.9mm多层板基层防火涂料三遍 4.15mm厚木饰面 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 11.98 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 8 | 020302001001 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170（间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 36.88 |
| 9 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 54.84 |
| 10 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 5.3 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 11 | AB002 | 定制柜 [项目特征] 1.部位：装修范围内各区域装饰柜 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.柜体柜门制作、安装 | ㎡ | 35.28 |
|  |  | 二层 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 12 | 020102002004 | 地砖楼地面 [项目特征] 1.部位:地面 2.800\*800地砖 3.20厚水泥砂浆结合层 4.60厚1：3水泥砂浆找平层 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | ㎡ | 113.1 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 13 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 142.3 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 14 | 020302001004 | 铝方通吊顶 [项目特征] 1.铝方通70\*170 （间距70） 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 14.38 |
| 15 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 57.82 |
| 16 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:跌级不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 39.3 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 17 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.满刮2mm厚耐水腻子找平 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 162.3 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 18 | 020107005001 | 室内楼梯间栏杆扶手 [项目特征] 1.75mm不锈钢 楼梯间专用扶手 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m | 6.3 |
| 19 | 020109003001 | 块料零星项目 [项目特征] 1.工程部位:楼梯间石材地面 2.石材专用粘接剂 3.干硬性水泥砂浆找平层 4.梯步防滑槽 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 | ㎡ | 26.89 |
|  |  | 7.材料运输 |  |  |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 20 | 020201001010 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.20mm厚水泥砂浆找平 2.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | ㎡ | 95.5 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 21 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:平面不上人型 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙骨@900，50副龙骨@300\*600系列轻钢龙骨吊顶 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 26.89 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 22 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙顶面 2.满刮2mm厚耐水腻子找平 3.乳胶漆面层，一遍底漆、两遍面 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 95.5 |
| 小计（元） | | | | |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-装饰装修工程 专业：土建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | | C00218 | 大芯板(细木工板) |  | ㎡ | 35.6187 |  |
| 2 | | C00277 | 吊筋 |  | kg | 48.21 |  |
| 3 | | C00521 | 红榉木夹板 |  | ㎡ | 213.4299 |  |
| 4 | | C00591 | 胶合板 9mm |  | ㎡ | 162.415 |  |
| 5 | | C00662 | 聚醋酸乙稀乳液 |  | kg | 138.8914 |  |
| 6 | | C00738@1 | 铝方通 70\*170 |  | ㎡ | 52.2852 |  |
| 7 | | C01030 | 轻钢龙骨不上人型(跌级) 300×300 |  | ㎡ | 45.269 |  |
| 8 | | C01034 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | ㎡ | 141.6433 |  |
| 9 | | C01064 | 乳胶漆 |  | kg | 111.5243 |  |
| 10 | | C01116@1 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 193.3575 |  |
| 11 | | C01117@4 | 9.5mm厚石膏板 |  | ㎡ | 193.3575 |  |
| 12 | | C01251@3 | 楼梯地砖 |  | ㎡ | 38.9098 |  |
| 13 | | C01253@1 | 800\*800 地砖 |  | ㎡ | 219.1406 |  |
| 14 | | C01308@1 | 15mm厚木饰面 |  | ㎡ | 13.178 |  |
| 15 | | C01479 | 自攻螺丝 |  | 只 | 10588.625 |  |
| 16 | | YBGHC01666 | 预拌干混砂浆 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 [抹灰砂浆] |  | m³ | 2.633 |  |
| 17 | | YBGHC01668 | 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂浆 1:3 [抹灰砂浆] |  | m³ | 4.3846 |  |
| 18 | | YBGHC01677@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 4.8201 |  |
| 19 | | YBGHC01677@3 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆 1:3  [地面砂浆] |  | m³ | 7.5588 |  |
| 20 | | YBGHC01678@1 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3  [抹灰砂浆] |  | m³ | 5.0191 |  |
|  |

**2.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 2 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A 220V [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 5 |
| 3 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 29 |
| 4 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔地板16A插座 2.型号:10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |
| 5 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:预留插座 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |
| 6 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:强电桥架 300\*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 10.6 |
| 7 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.刨沟槽 2.支架制作、安装 3.电线管路敷设 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5.接地 | m | 337.54 |
| 8 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 941 |
| 9 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:线槽内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 11392 |
| 10 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:13W-4000K 3.安装高度:吊顶嵌入式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 21 |
| 11 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 95 |
| 12 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED暖光灯带 2.型号:中性光 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 25 |
| 13 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯具 2.安装高度:据地2.5米 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 5 |
| 14 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:逃生指示牌 2.型号:安全通道指示牌 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 4 |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-电气工程 专业：电气设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | C00088 | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 687.084 |  |
| 2 | C00548 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 |  | 个 | 205.8663 |  |
| 3 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 486.7327 |  |
| 4 | C01363 | 棉纱头 |  | kg | 30.5105 |  |
| 5 | C01825 | 膨胀螺栓 M8×60 |  | 套 | 155.04 |  |
| 6 | C02362 | 塑料绝缘线 BV-105℃-1.5m㎡ |  | m | 84.213 |  |
| 7 | C02366 | 塑料绝缘线 BV-2.5m㎡ |  | m | 84.925 |  |
| 8 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 86.9166 |  |
| 9 | Z00172@1 | LED暖光灯带 |  | m | 102.6 |  |
| 10 | Z00172@3 | LED筒灯 13W-4000K |  | 套 | 21.21 |  |
| 11 | Z00172@4 | 应急灯具 |  | 套 | 5.05 |  |
| 12 | Z00172@5 | 逃生指示牌 |  | 套 | 4.04 |  |
| 13 | Z00172@6 | LED暖光灯带 （双管） |  | 套 | 25.25 |  |
| 14 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 124.3197 |  |
| 15 | Z01434@1 | BV-2.5 |  | m | 11680.428 |  |
| 16 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 347.6662 |  |
| 17 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 10.653 |  |
| 18 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 26.6225 |  |
| 19 | Z02631@1 | 五孔16A插座 |  | 套 | 29.58 |  |
| 20 | Z03042@1 | BV-2.5 |  | m | 1091.56 |  |

**3.新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程**

**表-1 分部分项工程量清单**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 吊装式桥架 [项目特征] 1.规格:弱电桥架 300\*100 [工作内容] 1.安装 | m | 10.2 |
| 2 | 钢管 [项目特征] 1.规格:JDG电线管 Φ20 2.配置形式及部位:吊顶内明敷、墙面开槽敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 93.8 |
| 3 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.敷设环境:管内、线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 300.2 |
| 4 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 4 |
| 5 | 网络接收设备 [项目特征] 1.名称:网络接收器 AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |
| 6 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:模拟红外线半球摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 5 |
| 7 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:网络系统调试 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |
| 8 | 局域网交换机 [项目特征] 1.16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容 量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 [项目特征] 1.监控专用 4TB [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 1 |
| 10 | 网关 [项目特征] 1.10口全千兆路由器 2.19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台 3.最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口 4.其中固化2个WAN口 5.2个LAN/WAN可切换口 6.固化6个LAN口 7.最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1 8.IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2 9.IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3 10.IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能 11.最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机 12.以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |

**表-2 主要材料设备表**

新陆新居社区党群服务中心退伍军人服务站-弱电工程 专业：建筑智能化系统设备安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 1 | BCCLF0 | 硬盘 监控专用 4TB |  | 台 | 1 |  |
| 2 | BCCLF5 | 网关 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | C00158 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 1.8197 |  |
| 4 | C00166 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 1.2382 |  |
| 5 | C00994 | 管卡子(电线管用) DN20 |  | 个 | 135.2596 |  |
| 6 | C01324 | 接地线 5.5～16m㎡ |  | m | 2.295 |  |
| 7 | C01644 | 螺纹管接头 DN20 |  | 个 | 14.4921 |  |
| 8 | C01810 | 膨胀螺栓 M10～16(综合) |  | 套 | 5.3802 |  |
| 9 | C02411 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 275.772 |  |
| 10 | C02485 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 10.71 |  |
| 11 | C02943 | 直通管接头 DN20 |  | 个 | 24.1535 |  |
| 12 | Z01389 | 接线盒 |  | 个 | 5.2428 |  |
| 13 | Z01465@1 | JDG电线管 Φ20 |  | m | 96.614 |  |
| 14 | Z01711@1 | 强电桥架 300\*100 |  | m | 10.251 |  |
| 15 | Z01810@1 | 六类网线 |  | m | 306.204 |  |
| 16 | Z02227 | 支撑架 |  | kg | 25.7481 |  |
| 17 | Z02591@1 | 网络插座 |  | 个 | 4.04 |  |
| 18 | 补充主材001@1 | 网络接收器 AP |  | 台 | 3 |  |
| 19 | 补充主材002@1 | 模拟红外线半球摄像机 |  | 台 | 5 |  |
| 20 | 补充主材003 | 局域网交换机 |  | 台 | 1 |  |