**采购需求**

一、主要产品技术参数及要求

需按照现有两种果皮箱样式、材质要求进行原样维修。

**原垃圾桶技术要求：**

类型一：箱体700mm×400mm×1000mm（长、宽、高尺寸±20mm）

类型二：箱体950mm×400mm×1000mm（长、宽、高尺寸±20mm）

內桶总容量：约65L（±5L）

1、底座、支架、箱体、上盖、箱体内胆:均采用优质镀锌板为基材，板材厚度不小于1mm。

2、双体分类式，分为可回收物和其它垃圾，同时设有灭烟处。灭烟板采用厚度≥0.8mm拉丝不锈钢材质经冷拉伸模具冲压一次成形

3、底座设置膨胀栓固定装置，可有效防盗。

4、果皮箱分类标志采用国际统一标志，垃圾投放标识采用耐磨损、耐腐蚀、抗UV的PE水性胶贴，5年内不脱落不掉色。

5、横梁穿透式焊接 支架上下横梁采用厚度1.0mm，截面尺寸20mm X 20mm热镀锌方管，与立柱连接采用穿透式内部两面满缝焊接工艺更加耐腐蚀，更美观。

6、增强型梯形立柱，立柱截面使用面包状梯形造型，内侧面设计有加强型压制沟槽，抗扭屈、抗冲强度大幅提高

7、中轴式旋转机构加配工程塑料旋转把手，清理完毕后箱体自动回位。内桶密闭加宽围沿，与桶体贴合间隙±不能超过1mm，避免了垃圾在投放时流入桶内间隙处给清理工作带来的不便。

8、果皮箱锁芯为优质不锈钢。

9、安装时基础采用20\*20cm预制混凝土底座基础，现埋现安装现场清理垃圾。

10、包含材料、维修、安装、运输及税费等一切费用。

11、服务响应时间：在服务期内接到维修通知后30分钟作出明确答复，并予以安排解决， 2小时赶到现场维修。

12、提供垃圾桶问题巡查工作：在服务期内每日安排专业维修人员对全区果皮箱进行巡查工作，对发现的问题及时维修。

13、维修时限要求：在接到维修指令后应在24小时内按时、按质、按需完成维修。

14、维修应急响应要求：维修人员电话应7\*24小时在线，不得以任何借口推诿，在接到维修要求后1小时内赶到现场维修。

1. 计划维修清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细 | 数量 | 件数 |
| 1 | 表面全部更新处理 | 1000 | 每件 |
| 2 | 维修更换箱门 | 1300 | 每件 |
| 3 | 维修更换上盖 | 400 | 每件 |
| 4 | 维修更换箱体 | 200 | 每件 |
| 5 | 维修更换不锈钢合页 | 1500 | 每只 |
| 6 | 维修更换固定地板 | 200 | 每片 |
| 7 | 更换内桶（0.3厚） | 2000 | 每只 |
| 8 | 表面补漆、维修 | 1100 | 每件 |
| 9 | 维修更换立柱 | 150 | 每根 |
| 10 | 更换维修箱锁 | 1250 | 每件 |
| 11 | 坡口板维修更换 | 200 | 每片 |
| 12 | 预埋块 | 1000 | 每只 |
| 13 | 拆移安装数量 | 1013 | 每只 |