|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **尺寸要求** | **参数要求** |
| 1 | 架子床 | 套 | 68 | 2000\*900\*1800mmmm | 材质说明：1.金属部分：采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。≥1.2mm优质冷轧方钢及圆管，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。 1. 焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、磷化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时。 面料：优质防火板材，防火、耐高温、耐磨性强。 3.床立柱:采用冷轧钢型材75\*75±1mm。(内角双边缘压边)内外两面均有环氧塑脂喷涂。连接面精密焊，静音。 4.采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形(解决了传统方管床管内不能喷涂的弊端)，横梁正面有三条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为92mmx40mm，内外两面均有环氧塑脂喷涂。
2. 床板横撑:床体横撑5根，采用20mmx30mmx≥0.9mm优质钢管制作;两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。床板使用高密度复合多层板，标准化打磨，光滑无毛刺，结实耐用，承重力强。

6.床头护栏:护栏采用中19mmx≥0.9mm，优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为260mm。 7.床爬梯:采用20x30mm优质矩管制作。符合人体工学，上下床铺安全便捷。床爬梯踏板:246\*55mm厚度≥1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 8.胶套及封盖:ABS工程塑料(一次性注塑成型)壁厚3mm，所有塑料配件采用优质环保工程塑料。 |
| 2 | 宿舍置物柜 | 套 | 39 | 820\*700\*2030mm | 1、基材：采用环保E0级优质实木颗粒板，背板采用防火板，甲醛含量≤0.7mg／L，密度≥760kg／m3，符合国际E0级环保标准。 2、柜体，辅台均为1.8CM厚实木颗粒板材，使用高精度电子开料锯加工 3、封边用材：≥1.5mm优质厚PVC封边带，强度高，表面静电粉末喷粉处理，环保耐用，在180℃的条件下施加压力粘合，保证持久牢固不易开裂，颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点 4、优质DTC五金配件，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈，弧形设计，避免磕碰。5、结构，根据实际需求，结合人体工学，分上下两部分，地面向上80mm为防潮层，向上高度1230mm，方便存取。 |
| 3 | 宿舍置物柜 | 套 | 36 | 790\*700\*2080mm | 1、基材：采用环保E0级优质实木颗粒板，背板采用防火板，甲醛含量≤0.7mg／L，密度≥760kg／m3，符合国际E0级环保标准。 2、柜体，辅台均为≥1.8CM厚实木颗粒板材，使用高精度电子开料锯加工 3、封边用材：≥1.5mm优质厚PVC封边带，强度高，表面静电粉末喷粉处理，环保耐用，在180℃的条件下施加压力粘合，保证持久牢固不易开裂，颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点 4、优质DTC五金配件，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈，弧形设计，避免磕碰。5、结构，根据实际需求，结合人体工学，分上下两部分，地面向上80mm为防潮层，向上高度1280mm，方便存取。 |
| 4 | 宿舍置物柜 | 套 | 25 | 780\*700\*2020mm | 1、基材：采用环保E0级优质实木颗粒板，背板采用防火板，甲醛含量≤0.7mg／L，密度≥760kg／m3，符合国际E0级环保标准。 2、柜体，辅台均为≥1.8CM厚实木颗粒板材，使用高精度电子开料锯加工 3、封边用材：≥1.5mm优质厚PVC封边带，强度高，表面静电粉末喷粉处理，环保耐用，在180℃的条件下施加压力粘合，保证持久牢固不易开裂，颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点 4、优质DTC五金配件，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈，弧形设计，避免磕碰。5、结构，根据实际需求，结合人体工学，分上下两部分，地面向上80mm为防潮层，向上高度1220mm，方便存取。 |
| 5 | 宿舍置物柜 | 套 | 100 | 780\*700\*1100mm | 1、基材：采用环保E0级优质实木颗粒板，背板采用防火板，甲醛含量≤0.7mg／L，密度≥760kg／m3，符合国际E0级环保标准。 2、柜体，辅台均为≥1.8CM厚实木颗粒板材，使用高精度电子开料锯加工 3、封边用材：≥1.5mm优质厚PVC封边带，强度高，表面静电粉末喷粉处理，环保耐用，在180℃的条件下施加压力粘合，保证持久牢固不易开裂，颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点 4、优质DTC五金配件，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈，弧形设计，避免磕碰。5、结构，根据实际需求，向上7公分为防潮隔板，固定于顶部，保持柜体稳固，中间隔板，用于存放行李箱等大件不常用物品。 |
| 6 | 防盗门 | 套 | 100 | 940\*2380mm | 1、材质，门面采用≥1.5mm厚合金钢板精雕，表面真空电镀环保氟碳漆，坚韧耐磨，抗腐蚀性，耐热性强。门板厚度≥105mm，T型结构，立体造型，保证结构坚固美观，内里填充物为航空铝箔、钢板龙骨及高精密度防火岩棉，纤维结构，具有防火、阻燃、保温、隔音降噪、抗压性强，0甲醛符合国家环保标准。 2、密封，全门采用高档汽车EPDM密封条皮条压封，延时牢固，能有效阻断烟雾，明火，做好安全守护，保温、隔音效果显著，关门轻音减震有效隔绝门外噪音，严防盗窃。 3、T型铰链暗装工艺，升级新型承重铰链，精密细节，承重力增大，连体轴芯防脱卸，安全美观。 4、超C级锁芯，采用304不锈钢锁体，C级纯铜锁芯，防破坏能力强，结构紧密，锁体内部采用双重结构设计，防风防卡防爆防撬。 5、305不锈钢下档，真空电镀环保氟碳漆，防锈涂层，耐压，耐磨，防火防潮，不易变形，符合国家环保要求。 |
| 7 | 门套 | 套 | 100 | 980\*2400mm | 1、材质，304不锈钢一级料，厚度≥1.2mm，采用钢制模具注塑一次成型；电镀工艺，耐磨抗刮，纳米抗指纹处理，精工锻造，不弯曲，不变形，防锈防氧化，抗腐蚀，镀钛工艺上色，表面处理阳极氧化耐刨性强，表面光亮不褪色不氧化，防潮，防火，耐高温，防腐防锈 2、包边，刨槽工艺，内径尺寸979\*2548，采用简约窄边，宽度30mm，内嵌式安装，完整贴合门框，不留缝隙，防止水汽进入产生内部霉烂。 3、安装，腻子粉平整墙面及门框牢固耐用，环保发泡胶，填充完整，玻璃胶封边，防潮防火，无毒无味，环保卫生，符合国家环保标准。 |