**采购需求书**

**一、概况**

细柳街道苏宁便道路面破除及垃圾清运项目内水泥路面破除4384.20㎡，围墙破除长度为274.11m，清表区域5875.33㎡。

**二、实施范围**

细柳街道苏宁便道路面破除及垃圾清运项目区域内水泥路面破除、水泥路面破除垃圾清运、围墙破除、围墙破除垃圾清运、清表区域破除及垃圾清运。其中水泥路面破除4384.20㎡，产生垃圾清运3507.36m³；围墙破除长度为274.11m，产生垃圾清运144.73m³；清表区域破除5875.33㎡,产生垃圾清运4700.26m³。

**三、执行的法律法规、技术规范**

（一）执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：

《安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《西安市扬尘污染防治条例》

《西安市建筑垃圾管理办法》

《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》

（二）质量标准

1、项目范围内全部采用机械拆除、拆迁现场无扬尘，严禁人工拆除。垃圾清运全部采用机械清运的施工方法，严禁人工清运。

2、拆除产生的全部垃圾，严格按照城市管理部门指定的运输路线和倾倒场地清运，不得冒尖装栽、不得沿路抛洒。

3、施工单位负责协调村内及周边关系。且施工方要具有垃圾消纳的处置能力。

 **四、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 水泥路面破除 | ㎡ | 4384.20 | 道路破除 |
| 2 | 水泥路面破除垃圾清运 | m³ | 3507.36  | 运距72km |
| 3 | 围墙破除 | ㎡ | 603.04 | 围墙破除 |
| 4 | 围墙破除垃圾清运 | m³ | 144.73  | 240围墙高度2.20m（运距72km） |
| 5 | 清表区域1破除 | ㎡ | 2205.01 | 水泥路、柏油路及道沿破除 |
| 6 | 清表区域2破除 | ㎡ | 3670.32 | 水泥路、柏油路及道沿破除 |
| 7 | 清表区域破除垃圾清运 | m³ | 4700.26  | 运距72km |