**永寿县中学空调采购及安装项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **设备参数** | **备注** |
| 1 | 5P柜机 | 台 | 74 | 类型：变频冷暖型制冷量（W）：≥12000制热量（W）：≥13000制冷功率（W）：≤4800制热功率（W）：≤4300能效比：APF≥4.00能效等级≥3级循环风量(m³/h)：≥2000 |  |
| 2 | 3P挂机 | 台 | 6 | 类型：变频冷暖型制冷量（W）：≥7200制热量（W）：≥9300制冷功率（W）：≤2400制热功率（W）：≤3200能效比：APF≥3.50能效等级≥3级循环风量(m³/h)：≥1300 |  |
| 3 | 2P挂机 | 台 | 19 | 类型：变频冷暖型制冷量（W）：≥5000制热量（W）：≥6500制冷功率（W）：≤1600制热功率（W）：≤2200能效比：APF≥3.70能效等级≥3级循环风量(m³/h)：≥800 |  |
| 4 | 插座 | 个 | 74 | 单相暗插座16A 3孔 |  |
| 5 | 插座 | 个 | 25 | 单相暗插座32A 3孔 |  |
| 6 | 空开 | 个 | 25 | 空开16A |  |
| 7 | 空开 | 个 | 74 | 空开32A |  |
| 8 | 2-3P支架 | 对 | 25 | 外机支架 长1100mm；宽54mm；高54mm |  |
| 9 | 5P支架 | 对 | 74 | 外机支架 长1200mm；宽640mm；高740mm |  |
| 10 | 高空作业车 |  | 6 | 台班 |  |
| 11 | 运费 | 项 | 1 |  |  |