**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 互联网情报分析及引导系统 | （1）系统支持将自动分析对比数据，单条信息会对比所有报送数据，减少报送重复数据，提供报送通过率。  （2）支持实现账号多点、多端登陆，移动端一键报送。  （3）根据工作需求采集样本数据，支持采集多个社交媒体及网络站点信息，同时数据可以用作其他工作信息发现来源。  （4）支持在一个平台进行发现-报送-查看结果，信息一键报送，不再需要切换平台等。  （5）提供网页、电脑浏览器、手机APP、微信等多种方式访问。  （6）支持通过专属工具访问网站做日常报送工作，实现多端登录工作。 | 1 | 套 | 2年系统更新 |
| 2 | 开源专题报告信息分析系统 | （1）支持自行设定不同事件类型建单个专题方案，匹配关键词选择生成格式，系统自动生成专题报告，可全文导出。  （2）支持实现账号多点、多端登陆，移动端一键报送。  （3）支持根据工作需求采集样本数据，采集多个社交媒体及网络站点信息，同时数据可以用作其他工作信息发现来源,查看平台的监测数据，矩阵重点可视化监测管理，分类建立专题。  （4）支持AI算法公式，运用智能数据采集、AI 信息分析功能，对互联网数据进行分类汇总，各角度各方向不同分析导出结果。  （5）分析事件发展趋势，查看相关情感态度，聚焦事件相关的话题，实时采集预警分析当前局势动向。 | 1 | 套 | 2年系统更新 |
| 3 | 互联网信息采集与分析系统 | 1.支持开源信息采集，突发或重大舆情事件专班人工值守监测。  2.支持信息分析研判，人工甄别全网各类关注互联网信息分类精准推送分析。  3.支持针对公安事件报告  4.支持重大专项事件信息追踪及数据汇总  5.支持谣言信息监测  6.提供及时高效的舆情分析预警、研判应对、危机公关、决策支持、整合传播等功能。 | 1 | 套 | 2年系统更新 |
| 4 | 互联网短视频采集及智能分析系统 | 1.支持互联网短视频精准识别情报分析系统。  2.支持来源与账号监测，对信源、新媒体账号定向监测。  3.支持热搜监测，包括对微博、抖音、头条等在内的平台热搜榜单实时监测。 | 1 | 套 | 2年系统更新 |
| 5 | 战训基地基础网络综合布线及配套硬件 | 1.辅材类：综合布线、转接头、6类非屏蔽网线、水晶头、线管、线槽等。 | 1 | 批 |  |
| 2.门禁终端：识别距离≤2米；整机功耗≤12W；识别速度≤0.3秒；支持活动检测、面部识别及指纹识别。 | 2 | 套 |  |
| 3.摄像机：摄像机像素≥400万；支持白光及红外补光方式，调节角度支持水平及旋转0°—360°、垂直0°—75°；支持音频记录及报警触发功能。 | 1 | 台 |  |
| 4.战训基地办公配套：  工位桌尺寸约1500\*1500\*1000 材质：冷轧钢板 | 8 | 组 |  |
| 5.战训基地办公配套：  工位椅尺寸约550\*550\*950材质：电镀抛光架子，内置高密度海绵，扶手采用PP塑料 | 8 | 把 |  |
| 6.情报分析系统终端：  实现情报分析系统核心功能配套硬件终端，要求≦10代i5处理器/≧8G内存/≧500G硬盘/≧21.5寸显示器 | 5 | 台 |  |
| 7.短视频智能分析系统终端：  实现短视频智能分析系统核心功能配套硬件终端，要求≦10代i5处理器/≧8G内存/≧500G硬盘/≧21.5寸显示器 | 4 | 台 |  |
| 8.交换机：交换容量不低于‌208Gbps/不低于24个10/100/1000BASE-T以太网电接口/支持自适应模式/支持RTC、RPS/支持存储环境-40°C～+70°C | 1 | 台 |  |