**数量：1台**

1、激光器配置：配备2-3根激光器，支持5-14色分析。

2、荧光检测灵敏度：FITC ≤30 MESFPE ≤10 MESF

3、荧光分辨率：CV ≤3%

4、分析速度：≥5000 EPS

5、最小颗粒检测：可检测0.1 μm至1 μm的极小颗粒。

6、一键式开/关机流程，自动清洗，自动断电。

7、全自动进样，支持双向LIS。

8、激光器及检测器双温控设计，实时进行温度调节，软件可提示。

9、检测系统能自动补偿调节。

10、所用试剂为开放试剂。