|  |
| --- |
| **工程项目总造价表** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目（装修） |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目（装修） |  |
| 1.1 | 志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目-装修工程 |  |
| 1.2 | 志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--电气工程 |  |
| 1.3 | 志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--弱电工程 |  |
| 1.4 | 志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--通风空调工程 |  |
| 合 计 |  |
| 大写： |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--电气工程 | 专业：电气设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:配电箱ALM2.规格:600\*800\*2003.端子板外部接线[工作内容]1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管[项目特征]1.名称:电气配管2.材质:SC253.配置形式及部位:暗配[工作内容]1.电线管路敷设 | m | 8.47 |
| 3 | 030212001002 | 电气配管[项目特征]1.名称:电气配管2.材质:SC153.配置形式及部位:暗配[工作内容]1.电线管路敷设 | m | 855.29 |
| 4 | 030212003003 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:电气配线2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-103.敷设部位或线制:穿管暗敷[工作内容]1.管内穿线 | m | 25.39 |
| 5 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:电气配线2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-43.敷设部位或线制:穿管暗敷[工作内容]1.管内穿线 | m | 1246.87 |
| 6 | 030212003002 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:电气配线2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.53.敷设部位或线制:穿管暗敷[工作内容]1.管内穿线 | m | 1336.79 |
| 7 | 030204031001 | 小电器[项目特征]1.名称:暗装单极开关2.型号:10A/~250V3.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 8 | 030204031002 | 小电器[项目特征]1.名称:暗装双联开关2.型号:10A/~250V3.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 个 | 15 |
| 9 | 030204031003 | 小电器[项目特征]1.名称:暗装三联开关2.型号:10A/~250V3.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 10 | 030204031004 | 小电器[项目特征]1.名称:空调开关2.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 个 | 13 |
| 11 | 030204031005 | 小电器[项目特征]1.名称:三联单相二三极三相四极暗装插座2.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 个 | 19 |
| 12 | 030204031006 | 小电器[项目特征]1.名称:地面插座盒2.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 个 | 2 |
| 13 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:嵌入式长格栅灯具 2.规格:30W3.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 套 | 26 |
| 14 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:嵌入式方格栅顶灯2.规格:30W3.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 套 | 19 |
| 15 | 030213003001 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称:吸顶荧光灯 | 套 | 2 |
|  |  | 2.型号:10W3.接线盒安装[工作内容]1.安装 |  |  |
| 16 | 030213003002 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称:荧光花吊灯 定制LED造型灯2.接线盒安装[工作内容]1.安装 | 套 | 1 |
| 17 | 020303001001 | 灯带[项目特征]1.名称 :灯带[工作内容]1.安装、固定 | m | 7.56 |
| 18 | 030213001003 | 筒灯[项目特征]1.名称:LED防眩筒灯2.安装方式:吸顶3.规格:功率10W 4.灯头盒安装 | 套 | 40 |
| 19 | 030213001004 | 聚光灯[项目特征]1.名称:聚光灯2.安装方式:吸顶3.规格:功率5W4.灯头盒安装 | 套 | 4 |
| 20 | 030211002001 | 送配电装置系统[工作内容]1.系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **措施项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--电气工程 | 专业：电气设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **其他项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--电气工程 | 专业：电气设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--电气工程 | 专业：电气设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--电气工程 | 专业：电气设备安装工程 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--弱电工程 | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031103015001 | 接线箱[项目特征]1.规格:弱电综合布线箱[工作内容]1.安装 | 个 | 2 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管[项目特征]1.名称:电气配管2.材质:SC153.配置形式及部位:暗配[工作内容]1.电线管路敷设 | m | 644.83 |
| 3 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:暗配2.导线型号、材质、规格:UTP CAT63.敷设部位或线制:管内/桥架穿线[工作内容]1.安装 | m | 740.91 |
| 4 | 030204031001 | 语音插座[项目特征]1.名称:语音插座[工作内容]1.安装 | 个 | 15 |
| 5 | 030204031002 | 语音插座[项目特征]1.名称:信息插座[工作内容]1.安装 | 个 | 15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **措施项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--弱电工程 | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **其他项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--弱电工程 | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **规费、税金项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--弱电工程 | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--弱电工程 | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--通风空调工程 | 专业：通风 空调工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 通风空调 |  |  |
| 1 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装1.材质：镀锌钢板2.形状：矩形3.规格：周长4m以内4.板材厚度：0.75 | m2 | 21.11 |
| 2 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装1.材质：镀锌钢板2.形状：矩形3.规格：周长2m以内4.板材厚度：0.6 | m2 | 13.46 |
| 3 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装[项目特征]1.类型:方形散流器2.规格:200\*200[工作内容]1.制作2.安装 | 个 | 8 |
| 4 | 030901002001 | 通风机[项目特征]1.形式:高静压风管机2.规格:制冷量 12.5KW 制热量14KW 120W 最大风量28m/min 最大静压80Pa [工作内容]1.安装 | 台 | 1 |
| 5 | 030901002002 | 通风机[项目特征]1.形式:高静压风管机 MDV-D28T32.规格:制冷量2.8KW 制热量3.2KW 功率28W 最大风量12m/min 最大静压80Pa [工作内容]1.安装 | 台 | 9 |
| 6 | 030901002003 | 通风机[项目特征]1.形式:高静压风管机 MDV-D45T2/DN1-C2.规格:制冷量4.5KW 制热量5KW 功率80W 最大风量19m/min 最大静压80Pa [工作内容]1.安装 | 台 | 7 |
| 7 | 030901002004 | 通风机[项目特征]1.形式:高静压风管机 MDV-D71T32.规格:制冷量7.1KW 制热量8KW 功率103W 最大风量19m/min 最大静压80Pa [工作内容]1.安装 | 台 | 1 |
| 8 | 030901002006 | 通风机[项目特征] | 台 | 3 |
|  |  | 1.形式:高静压风管机 MDV-D80T32.规格:制冷量7.1KW 制热量8KW 功率103W 最大风量19m/min 最大静压80Pa [工作内容]1.安装 |  |  |
| 9 | 030901002005 | 空调机[项目特征]1.形式:热泵式变频多联空调机 室外机 MDV-504W/DSN1-FIT(E1)2.规格:制冷量50.4KW 制热量56.5KW 功率13KW IPLV(C)值:9.20[工作内容]1.安装 | 台 | 1 |
| 10 | 030901002007 | 空调机[项目特征]1.形式:热泵式变频多联空调机 室外机 MDV-450W/DSN1-FIT(E1)2.规格:制冷量50.4KW 制热量56.5KW 功率13KW IPLV(C)值:9.20[工作内容]1.安装 | 台 | 1 |
| 11 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 空调水 |  |  |
| 12 | 030801010006 | 铜管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管3.材质:含磷脱氧无缝铜管4.规格:25.4[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） | m | 15.22 |
| 13 | 030801010005 | 铜管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管3.材质:含磷脱氧无缝铜管4.规格:19.1[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） | m | 17.22 |
| 14 | 030801010001 | 铜管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管 | m | 28.17 |
|  |  | 3.材质:含磷脱氧无缝铜管4.规格:15.9[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） |  |  |
| 15 | 030801010003 | 铜管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管3.材质:含磷脱氧无缝铜管4.规格:12.7[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） | m | 11.48 |
| 16 | 030801010002 | 铜管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管3.材质:含磷脱氧无缝铜管4.规格:9.5[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） | m | 95.6 |
| 17 | 030801010004 | 铜管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒管3.材质:含磷脱氧无缝铜管4.规格:6.4[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） | m | 68.58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **措施项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--通风空调工程 | 专业：通风 空调工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **其他项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--通风空调工程 | 专业：通风 空调工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **规费、税金项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--通风空调工程 | 专业：通风 空调工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目--通风空调工程 | 专业：通风 空调工程 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目-装修工程 | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | AB001 | 拆除砖墙[项目特征]1.拆除120/240砖墙2.人工拆除 | m3 | 67.82 |
| 2 | BB001 | 拆除门[项目特征]1、人工拆除木门 | 樘 | 19 |
| 3 | AB005 | 吊顶拆除 | m2 | 809.64 |
| 4 | AB006 | 防盗门拆除 | 樘 | 10 |
| 5 | AB007 | 拆除玻璃隔断 | m2 | 32.49 |
| 6 | 020207001001 | 装饰板墙面【项目特征】（S=302.95）1.双层12mm石膏板2.内填75mm厚隔音棉3.75系列轻钢龙骨 | m2 | 368.45 |
| 7 | 01B001 | 地砖开槽【项目特征】1.地砖开槽 | m | 124.8 |
| 8 | 010403004001 | 地圈梁【项目特征】1.混凝土强度等级:C252.混凝土拌和料要求:商品砼3.部位：隔墙下 | m3 | 1.17 |
| 9 | 010103001001 | 垃圾外运[项目特征]1、挖掘机挖渣配自卸汽车外运2.运输距离:5km | m3 | 92.43 |
|  |  | 大厅 |  |  |
| 10 | 020302001001 | 石膏板天棚吊顶【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 | m2 | 50.11 |
| 11 | 020302001002 | 石膏板天棚吊顶（异形）【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固 | m2 | 5.04 |
|  |  | 定 |  |  |
| 12 | 020302001003 | 铝合金方板吊顶【项目特征】 棚701、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（7503、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） | m2 | 11.46 |
| 13 | AB002 | 造型发光板【项目特征】1、造型发光板 | m2 | 2 |
| 14 | 020103003001 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 68.7 |
| 15 | 020207001002 | 铝板【项目特征】 内551、铺贴铝板，缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂，双向中距按工程设计 3、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按设计）4、墙缝原浆抹平5、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 64.28 |
| 16 | 020207001003 | 铝造型板【项目特征】 内551、铺贴铝造型板，缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂，双向中距按工程设计 3、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按设计）4、墙缝原浆抹平5、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 14.3 |
| 17 | 020105007001 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛 | m2 | 3.41 |
|  |  | 4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） |  |  |
|  |  | 信息采集室、楼梯设备间 |  |  |
| 18 | 020302001004 | 穿孔铝合金方板吊顶【项目特征】 棚1531、0.5～0.8厚穿孔铝合金多方板【内嵌12mm厚金属发泡棉（泡沫铝）】，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200)3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≦1200，找平后与钢筋吊杆固定5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦12007、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 24.54 |
| 19 | 020103003002 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 24.54 |
| 20 | 020207001004 | 穿孔胶合板吸声墙面【项目特征】 内1501、刷油漆饰面2、5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固定3、玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面4、40厚玻璃棉毡，用建筑胶点粘与龙骨档内5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距450～600与墙体预埋木砖固定6、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）7、墙缝原浆抹平8、墙体基面预埋40×60×60防腐木砖双向中距450～600（或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 64.28 |
| 21 | 020207001005 | 聚酯纤维吸音棉墙面【项目特征】 1、聚酯纤维吸音棉2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、9厚阻燃板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂5、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双 | m2 | 45.82 |
|  |  | 向中距600） |  |  |
| 22 | 020105007002 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m2 | 1.86 |
|  |  | 询问室（6间） |  |  |
| 23 | 020302001005 | 穿孔铝合金方板吊顶【项目特征】 棚1531、0.5～0.8厚穿孔铝合金多方板【内嵌12mm厚金属发泡棉（泡沫铝）】，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200)3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≦1200，找平后与钢筋吊杆固定5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦12007、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 91.88 |
| 24 | 020103003003 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 91.88 |
| 25 | 020104002001 | 双层长条硬木地板【项目特征】 地581、双层实木复合地板2、18厚松木毛底板（背刷防腐剂）45度稀铺 | m2 | 22.8 |
| 26 | 020207001006 | 穿孔胶合板吸声墙面【项目特征】 内1501、刷油漆饰面2、5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固定3、玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面4、40厚玻璃棉毡，用建筑胶点粘与龙骨档内5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距450～600与墙体预埋木砖固定6、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）7、墙缝原浆抹平8、墙体基面预埋40×60×60防腐木砖双向中距450～600（或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 38.97 |
| 27 | 020207001007 | 聚酯纤维吸音棉墙面【项目特征】  | m2 | 222.93 |
|  |  | 1、聚酯纤维吸音棉2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、9厚阻燃板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂5、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双向中距600） |  |  |
| 28 | 020105007003 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m2 | 6.99 |
|  |  | 询问室（大开间） |  |  |
| 29 | 020302001006 | 穿孔铝合金方板吊顶【项目特征】 棚1531、0.5～0.8厚穿孔铝合金多方板【内嵌12mm厚金属发泡棉（泡沫铝）】，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200)3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≦1200，找平后与钢筋吊杆固定5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦12007、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 30.46 |
| 30 | 020302001008 | 石膏板天棚吊顶【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 | m2 | 10.32 |
| 31 | 020302001009 | 石膏板天棚吊顶（异形）【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平: | m2 | 4.05 |
|  |  | 2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 |  |  |
| 32 | 020103003004 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 42.82 |
| 33 | 020104002002 | 双层长条硬木地板【项目特征】 地581、双层实木复合地板2、18厚松木毛底板（背刷防腐剂）45度稀铺 | m2 | 7.6 |
| 34 | 020207001008 | 穿孔胶合板吸声墙面【项目特征】 内1501、刷油漆饰面2、5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固定3、玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面4、40厚玻璃棉毡，用建筑胶点粘与龙骨档内5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距450～600与墙体预埋木砖固定6、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）7、墙缝原浆抹平8、墙体基面预埋40×60×60防腐木砖双向中距450～600（或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 9.86 |
| 35 | 020207001009 | 聚酯纤维吸音棉墙面【项目特征】 1、聚酯纤维吸音棉2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、9厚阻燃板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂5、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双向中距600） | m2 | 76.61 |
| 36 | 020105007004 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用 | m2 | 4.03 |
|  |  | 水浸湿） |  |  |
|  |  | 侯问室 |  |  |
| 37 | 020302001010 | 穿孔铝合金方板吊顶【项目特征】 棚1531、0.5～0.8厚穿孔铝合金多方板【内嵌12mm厚金属发泡棉（泡沫铝）】，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200)3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≦1200，找平后与钢筋吊杆固定5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦12007、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 43.89 |
| 38 | 020103003005 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 43.89 |
| 39 | 020207001010 | 穿孔胶合板吸声墙面【项目特征】 内1501、刷油漆饰面2、5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固定3、玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面4、40厚玻璃棉毡，用建筑胶点粘与龙骨档内5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距450～600与墙体预埋木砖固定6、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）7、墙缝原浆抹平8、墙体基面预埋40×60×60防腐木砖双向中距450～600（或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 9.29 |
| 40 | 020207001011 | 聚酯纤维吸音棉墙面【项目特征】1、聚酯纤维吸音棉2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、9厚阻燃板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂5、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双向中距600） | m2 | 50.02 |
| 41 | 020105007005 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m2 | 2.15 |
| 42 | 020404006001 | 钢化玻璃门【项目特征】 1、钢化玻璃门地弹门 | m2 | 18.88 |
|  |  | 调解室、卫生间 |  |  |
| 43 | 020302001011 | 穿孔铝合金方板吊顶【项目特征】 棚1531、0.5～0.8厚穿孔铝合金多方板【内嵌12mm厚金属发泡棉（泡沫铝）】，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200)3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≦1200，找平后与钢筋吊杆固定5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦12007、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 19.58 |
| 44 | 020302001012 | 铝合金方板吊顶【项目特征】 棚701、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（7503、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） | m2 | 5.73 |
| 45 | 020103003006 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 19.58 |
| 46 | 020102002002 | 块料楼地面（卫生间）【项目特征】 地291、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝2、撒素水泥面（洒适量清水）3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） | m2 | 5.73 |
|  |  | 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 |  |  |
| 47 | 020207001012 | 穿孔胶合板吸声墙面【项目特征】 内1501、刷油漆饰面2、5厚穿孔胶合板面层与木龙骨钉固定3、玻璃丝布一层绷紧钉牢于龙骨表面4、40厚玻璃棉毡，用建筑胶点粘与龙骨档内5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距450～600与墙体预埋木砖固定6、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）7、墙缝原浆抹平8、墙体基面预埋40×60×60防腐木砖双向中距450～600（或M8×80膨胀螺栓将木龙骨固定于墙体基面） | m2 | 7.56 |
| 48 | 020207001013 | 聚酯纤维吸音棉墙面【项目特征】1、聚酯纤维吸音棉2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、9厚阻燃板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂5、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按工程设计）6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双向中距600） | m2 | 40.11 |
| 49 | 020105007006 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m2 | 1.71 |
| 50 | 020204003002 | 块料墙面【项目特征】 内1121、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计）5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 29.17 |
|  |  | 中庭 |  |  |
| 51 | 020302001013 | 石膏板天棚吊顶【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 | m2 | 46.87 |
| 52 | 020302001014 | 石膏板天棚吊顶（异形）【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 | m2 | 7.56 |
| 53 | 020103003007 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 50.65 |
| 54 | 020506001001 | 抹灰面油漆 参见09J01 内32[项目特征]1.乳胶漆两道2.满刮腻子两遍3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平 | m2 | 57.3 |
| 55 | 020105007007 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m2 | 1.94 |
|  |  | 案件管理中心 |  |  |
| 56 | 020302001015 | 石膏板天棚吊顶【项目特征】1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 | m2 | 21.69 |
| 57 | 020302001016 | 铝合金方板吊顶 | m2 | 19.51 |
|  |  | 【项目特征】 棚701、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（7503、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） |  |  |
| 58 | 020103003008 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 41.2 |
| 59 | 020207001014 | 铝板【项目特征】 内551、铺贴铝板，缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂，双向中距按工程设计 3、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按设计）4、墙缝原浆抹平5、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 62.45 |
| 60 | 020207001015 | 铝造型板【项目特征】 内551、铺贴铝造型板，缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂，双向中距按工程设计 3、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按设计）4、墙缝原浆抹平5、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 2.08 |
| 61 | 020105007008 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m2 | 2.33 |
|  |  | 合成作战室 |  |  |
| 62 | 020302001017 | 石膏板天棚吊顶【项目特征】 | m2 | 25.38 |
|  |  | 1、乳胶漆2道,满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子找平:2、9.5mm厚防潮石膏板+15mm厚阻燃板,用自攻丝与龙骨固定:3、50 系列轻钢龙骨横向间距<400mm4、龙骨吸顶吊件中距横向<400mm，纵向<800mm用膨胀螺栓与顶板固定 |  |  |
| 63 | 020302001018 | 铝合金方板吊顶【项目特征】 棚701、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（7503、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） | m2 | 29.55 |
| 64 | 020103003009 | 塑料板楼地面【项目特征】 地401、PVC塑料板，专用胶粘剂粘贴2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 | m2 | 54.93 |
| 65 | 020207001016 | 铝板【项目特征】 内551、铺贴铝板，缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂，双向中距按工程设计 3、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按设计）4、墙缝原浆抹平5、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 57.28 |
| 66 | 020207001017 | 镂空金属饰面板造型【项目特征】 内551、铺贴镂空金属饰面板造型，缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、40×40木龙骨满刷氟化钠防腐剂及防火涂，双向中距按工程设计 3、高聚物改性沥青透明防潮层（材料或按设计）4、墙缝原浆抹平5、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 10.57 |
| 67 | 020105007009 | 金属踢脚线【项目特征】 踢241、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘 | m2 | 2.78 |
|  |  | 贴。2、6厚1∶0.3∶2.5水泥石灰膏砂浆抹平3、10厚1∶1∶6水泥石膏砂浆打底扫毛4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） |  |  |
|  |  | 门头 |  |  |
| 68 | 020207001018 | 铝造型板【项目特征】 内551、铺贴3mm厚铝板（造型），缝宽20（或由设计人定），自攻螺丝固定，接缝处用泡沫塑料填实，表面用透明密封胶封严2、镀锌方钢主龙骨80\*80\*3，镀锌方钢副龙骨50\*50\*3，副龙骨工程量S=41.8m23、M8×65膨胀螺栓固定于墙体，中距按设计 | m2 | 133.26 |
| 69 | AB003 | 造型字【项目特征】1.造型字-国徽 | 个 | 1 |
| 70 | AB004 | 造型字【项目特征】1.造型字 | 个 | 10 |
|  |  | 拆除新建钢楼梯 |  |  |
| 71 | 010413001001 | 钢楼梯[项目特征]1.钢楼梯，参见图集15J401-C8/C112.拆除原钢梯3.防锈漆二遍、调和漆二遍、聚氨酯面漆二遍 | t | 0.752 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 72 | 020506001002 | 抹灰面油漆 参见09J01 内32（楼梯间）[项目特征]1.乳胶漆两道2.满刮腻子两遍3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平 | m2 | 57.08 |
| 73 | 020108001001 | 石材台阶面【项目特征】台51. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水）3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1%6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实7. 素土夯实 | m2 | 7.29 |
| 74 | 020401003001 | 实木装饰门 900\*2000【项目特征】1.成品套装木门（含五金及配件） | m2 | 23.4 |
|  |  | 2.洞口尺寸：见图纸设计 |  |  |
| 75 | 020404006002 | 钢化玻璃门 1000\*2000/1800\*2000【项目特征】 1、钢化玻璃门地弹门 | m2 | 11.2 |
| 76 | 020404001001 | 电子感应门 4000\*2800【项目特征】 1、15mm钢化玻璃感应门 | 樘 | 1 |
|  |  | 漏项 |  |  |
| 77 | 020302001019 | 穿孔铝合金方板吊顶【项目特征】 棚1531、0.5～0.8厚穿孔铝合金多方板【内嵌12mm厚金属发泡棉（泡沫铝）】，嵌入式安装 2、K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200)3、K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4、U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≦1200，找平后与钢筋吊杆固定5、龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃棉6、φ8钢筋吊杆，双向中距≦12007、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） | m2 | 65.52 |
| 78 | 020302001020 | 压花高晶硅酸钙板吊顶1.吊顶形式:平面2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:压花高晶硅酸钙板 | m2 | 226.2 |
| 79 | 020401003002 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木门2.框截面尺寸、单扇面积:920\*2050 | 樘 | 6 |
| 80 | 020401003003 | 实木装饰门1.门类型:装饰实木门2.框截面尺寸、单扇面积:1330\*2050 | 樘 | 3 |
| 81 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 18.56 |
| 82 | 020402003001 | 金属地弹门1.门类型:肯德基门2.框材质、外围尺寸:2800\*3100 | 樘 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **措施项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目-装修工程 | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **其他项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目-装修工程 | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目清单** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目-装修工程 | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称：志丹县公安局执法办案管理中心提质增效建设基础设施改造项目-装修工程 | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 | 预留金 | 项 | 45000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |