**采购清单及技术要求**

**1、第一包清单：立架设施**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目名称** | **规 格** | **数 量/亩** | **单 位** |  |
| 1 | 水泥杆（c30） | 9.5cm\*9cm\*4.2m 内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm） | 20 | 根 |  |
| 2 | 热镀锌钢丝（45g） | 2.8mm | 120 | 公斤 |  |
| 3 | 方卡包箍（镀锌） | 10cm\*10cm\*3mm | 16 | 个 |  |
| 4 | 钢丝绳（镀锌） | 10mm | 30 | 米 |  |
| 5 | 紧绳器 | 12cm | 12 | 个 |  |
| 6 | 花兰螺丝（开体） | 15cm | 24 | 个 |  |
| 7 | 卡头 | 8mm | 20 | 个 |  |
| 8 | 地锚石 | 20cm\*10cm\*40cm 钢筋混凝土 | 4 | 块 |  |
| 9 | 地锚拉杆  （钢筋防锈） | 10mm\*10mm\*110cm | 5 | 个 |  |
| 10 | 锁杆铁丝 | 12Φ | 30 | 个 |  |
| 总数量 | | 675亩 | | | |

**2、第二包清单：海棠授粉树，苹果接穗**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号及参数** | **数量（亩/株）** | **亩数** | **单 位** |
| 1 | 海棠授粉树 | 品种：海棠授粉树，高度≥1.6m，粗度≥0.8cm，品种纯度≥98%，质量不合格率≤5%，苗木成活率≥95% | 15 | 1000亩 | 株 |
| **序号** | **名 称** | **规格型号及参数** | **数量（亩/根）** | **亩数** | **单 位** |
| 2 | 苹果接穗 | 基本要求：品种：红思尼克，长度≥70cm，接穗枝条梢部粗度≥7mm，接穗枝条基部粗度10-12mm，饱满芽数量≥7个，品种纯度≥98%，质量不合格率≤5%，包装分品种等级，定量包装，注意接穗的保湿，包装内附有接穗标签，储藏保湿冷藏，若沙藏则需透气。冬季储藏，温度保持在 0-2℃，湿度保持在 99%。运输运输过程中要防止重压、曝晒、风干、雨淋、冻害等，并持有质量合格证和检疫合格证。苗木成活率≥95%。接穗品种纯正，芽体饱满，无冻害、 明显的机械损伤和失水现象，无瘪芽、花芽、短枝、盲节。无严重病虫害：黑星病，轮纹病，大青叶蝉，腐烂病，蚧壳虫等。无苹果花叶病毒、苹果褪绿叶斑病毒、苹果茎沟病毒、苹果茎痘病毒、苹果绿皱果病、苹果锈果病 6 种病毒。 | 250 | 500亩 | 根 |