|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称型号 | 参数及规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 台式电脑 | 1、机型：国产处理器商用台式机；2、处理器：主频≥2.8GHz、核心≥8个、缓存≥16MB，x86架构；3、主板：与处理器相匹配芯片组主板；4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存插槽；5、硬盘：≥512GB SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位；6、光驱：选配；7、显卡：≥2GB显存国产芯片独立显卡，显卡≥1000MHz核心频率、≥DirectX11支持，VGA+HDMI视频输出接口；8、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口；9、网卡：集成千兆网卡；10、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中不少于1个PCIe4.0 x16插槽；11、I/O扩展接口：≥9个USB，3.2 Gen1接口不少于4个、≥1个串口；12、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；13、电源：≥200W电源；14、BIOS：国产固件，支持智能USB接口管理，支持硬盘数据加密及数据安全擦除；15、机箱：配置可拆卸防尘网小型机箱；16、操作系统：预装国产麒麟桌面操作系统，可实现医院现有业务系统正常运行；17、显示器：≥27英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI+ DP视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔；18、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（KyLin或UOS等）；19、保修服务：五年第二工作日上门免费保修服务；20、其他要求：以上主要技术指标（处理器规格、扩展槽和接口规格及数量等）需提供官网链接地址及截图等证明材料。21、提供五年国产化操作系统授权。 | 台 | 107 |  |  |
| 台式电脑 | 1、机型：国产处理器商用台式机；2、处理器：主频≥2.8GHz、核心≥8个、缓存≥16MB，x86架构；3、主板：与处理器相匹配芯片组主板；4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥4个内存插槽；5、硬盘：≥512GB SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位；6、光驱：选配；7、显卡：≥4GB显存国产芯片独立显卡，显卡≥1000MHz核心频率、≥DirectX11支持，VGA+HDMI视频输出接口；8、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口；9、网卡：集成千兆网卡；10、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中不少于1个PCIe4.0 x16插槽；11、I/O扩展接口：≥9个USB，3.2 Gen1接口不少于4个、≥1个串口；12、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；13、电源：≥200W电源；14、BIOS：国产固件，支持智能USB接口管理，支持硬盘数据加密及数据安全擦除；15、机箱：配置可拆卸防尘网小型机箱；16、操作系统：预装国产麒麟桌面操作系统，可实现医院现有业务系统正常运行；17、显示器：≥27英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI+ DP视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔；18、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U盘部署、PXE部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（KyLin或UOS等）；19、保修服务：五年第二工作日上门免费保修服务；20、其他要求：以上主要技术指标（处理器规格、扩展槽和接口规格及数量等）需提供官网链接地址及截图等证明材料。21、提供五年国产化操作系统授权。22、含内网布线及辅材一批。 | 台 | 8 |  |  |
| 显示器 | 显示器：≥27英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI+ DP视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔。 | 台 | 20 |  |  |
| 其它 | 内网布线及辅材一批（含约2000米网线、300个水晶头。） | 批 | 1 |  |  |