**关于紫阳县敬老院集中供养特困人员床上用品及窗帘采购项目公开招标文件澄清函**

各投标单位：

紫阳县敬老院集中供养特困人员床上用品及窗帘采购项目（项目编号：JXZB2024-W2098），现作如下澄清：

1、关于招标文件第三章采购内容及技术要求原内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 夏季三件套 | 1.规格尺寸：  床单210cmx150cm  被罩210cmx150cm  枕套45cmx65cm  （1)面料：纱织40s，经纬向密度528\*268根/10cm  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg  5、耐水色牢度≥3 级； 6、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  7，执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 套 | 3600 | 需要提供样品 |
| 2 | 冬季三件套 | 1.规格尺寸：  床单210cmx150cm  被罩210cmx150cm  枕套45cmx65cm  （1)面料：加厚加密半消光牛奶绒，180克/平方，加导电丝，环保印染工艺  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤20mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg  5、耐水色牢度≥3 -4级； 6、耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥ 4级；  7，执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 套 | 1800 | 需要提供样品 |
| 3 | 棉褥 | （1)棉褥规格120cm×200cm  （2)填充物：整张水洗棉  （3）成份：聚酯纤维  （4)面料：白色亲肤棉  （5)铺棉：铺棉均匀平坦，薄厚一致，手感无棉块  （6）成品重量：≥4斤  1.异味：无；  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  5.耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级；  6、耐水色牢度≥3 级； 7、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  8、执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 床 | 1800 | 需要提供样品 |
| 4 | 棉被 | （1)棉褥规格150cm×200cm  （2)填充物：100%长绒棉  （3）棉胎等级：一级  （4)铺棉：铺棉均匀平坦，薄厚一致，手感无棉块  （5）成品重量：≥6斤  1.异味：无；  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  5.耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级；  6、耐水色牢度≥3 级； 7、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  8、执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 床 | 1800 | 需要提供样品 |
| 5 | 枕芯 | （1)枕芯规格40cm×60cm  （2)填充物：珍珠棉 成分：100%聚酯纤维  （3）面料：白色亲肤棉  （4）成品重量：≥500g  1.异味：无；  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  5.耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级；  6、耐水色牢度≥3 级； 7、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  8、执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 个 | 1800 | 需要提供样品 |
| 6 | 窗帘 | 1. 材质：全遮光机织面料，100%聚酯纤维。 2. ‌颜色‌：自选。 3. ‌尺寸‌：窗户尺寸约为180cm\*180cm，210cm\*180cm ， 210cm\*130cm具体尺寸以实际测量为准。   ‌遮光率‌：遮光率≥85%。  ‌PH值‌：4-9。  ‌耐皂洗色牢度‌：≥3。  ‌耐光色牢度‌：≥3。  执行标准:GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类。 | 个 | 912 | 需要提供样品 |

招标文件第三章采购内容及技术要求内容现变更如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 夏季三件套 | 1.规格尺寸：  床单210cmx150cm  被罩210cmx150cm  枕套45cmx65cm  （1)面料：纱织40s，经纬向密度528\*268根/10cm  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg  5、耐水色牢度≥3 级； 6、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  7，执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 套 | 3600 | 需要提供样品 |
| 2 | 冬季三件套 | 1.规格尺寸：  床单210cmx150cm  被罩210cmx150cm  枕套45cmx65cm  （1)面料：加厚加密半消光牛奶绒，180克/平方，加导电丝，环保印染工艺  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤20mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg  5、耐水色牢度≥3 -4级； 6、耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥ 4级；  7，执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 套 | 1800 | 需要提供样品 |
| 3 | 棉褥 | （1)棉褥规格120cm×200cm  （2)填充物：整张水洗棉  （3）成份：聚酯纤维  （4)面料：白色亲肤棉  （5)铺棉：铺棉均匀平坦，薄厚一致，手感无棉块  （6）成品重量：≥4斤  1.异味：无；  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  5.耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级；  6、耐水色牢度≥3 级； 7、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  8、执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 床 | 1800 | 需要提供样品 |
| 4 | 棉被 | （1)棉被规格150cm×200cm  （2)填充物：100%长绒棉  （3）棉胎等级：一级  （4)铺棉：铺棉均匀平坦，薄厚一致，手感无棉块  （5）成品重量：≥6斤  1.异味：无；  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  5.耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级；  6、耐水色牢度≥3 级； 7、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  8、执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/ T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 床 | 1800 | 需要提供样品 |
| 5 | 枕芯 | （1)枕芯规格40cm×60cm  （2)填充物：珍珠棉 成分：100%聚酯纤维  （3）面料：白色亲肤棉  （4）成品重量：≥500g  1.异味：无；  2.pH值：4.0-8.5；  3.甲醛含量≤75mg/kg；  4.可分解致癌芳香胺染料：禁用；  5.耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级；  6、耐水色牢度≥3 级； 7、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级；  8、执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/T22796-2010床上用品标准合格品要求。 | 个 | 1800 | 需要提供样品 |
| 6 | 窗帘 | 1. 材质：全遮光机织面料，100%聚酯纤维。 2. ‌颜色‌：自选。 3. ‌尺寸‌：窗户尺寸约为180cm\*180cm，210cm\*180cm ， 210cm\*130cm具体尺寸以实际测量为准。   ‌遮光率‌：遮光率≥85%。  ‌PH值‌：4-9。  ‌耐皂洗色牢度‌：≥3。  ‌耐光色牢度‌：≥3。  执行标准:GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类。 | 个 | 912 | 需要提供样品 |
| 7 | 夏凉被 | 1.规格：180cm\*200cm；重量：整重≥800g  2.面料：水洗棉；100%聚酯纤维；  3.填充物：羽丝棉，100%聚酯纤维；  4.甲醛：≦75mg/kg；PH值：4.0～8.5；  5. 耐水色牢度：≥3， 耐干摩擦色牢度≥3  耐酸汗渍色牢度≥3 耐碱汗渍色牢度≥4  6.可分解致癌芳香胺：禁用  7.异味：无  8.执行标准:GB18401-2010 《 国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类。 | 个 | 1800 | 需要提供样品 |

2、原投标文件提交截止时间：2024年09月27日14：00；逾期递交的投标文件概不接受；开标时间：2024年09月27日14：00；现变更为投标文件提交截止时间：2024年10月12日09：00；逾期递交的投标文件概不接受；开标时间：2024年10月12日09：00；

招标文件其余内容保持不变，特此澄清。

中天久信管理咨询集团有限公司

2024年09月18日