采购需求

1.本次采购的所有网络都采用物理隔离；

2.所有线路连接至县公安局机房，确保通畅、安全；

3.根据明细修改，网络带宽不低于下列技术参数，由出租方提供两端链路通信设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 主要技术参数 |
| 一期平安城市监控 | 68条 | 百兆 |
| 二期平安城市监控 | 87条 | 百兆 |
| 派出所公安视频专网 | 36条 | 千兆 |
| 无线图传系统 | 1个 | 百兆 |
| PDT线路 | 1条 | 百兆 |
| 汇聚电路 | 1条 | 百兆 |

4.光纤组网，可实现统一网管；

5.要求提供组网详细方案，包括设备型号、配置、参数等。