**桥梁检测企业资质要求**

按照相关要求，根据《陕西省城市桥梁安全保护办法》规定，为进一步加强城市桥梁安全管理，经县政府同意，将对相关桥梁进行检测，现将检测企业相关资质说明如下。

一、项目概括

对县城区麻地坪大桥、保安彩虹大桥、灵皇地台大桥、保安新村南桥、保安新村南桥、西阳沟人行天桥等6座桥梁进行安全检测。对桥梁桥面、上部结构、下部结构等部位进行安全分析评定和承载能力评定，静动载试验，制定养护管理计划等。

 二、供应商资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人企业，具有有效的营业执照；

2、开户许可证或基本存款账户信息证明；

3、法定代表人委托授权书（法定代表人参加谈判不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；

4、持有有效的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书和检验检测机构CMA资质认定证书。

**三、检测要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 结构形式 | 桥梁类型 | 结构形式 | 检测内容 |
| 1 | 麻地坪大桥 | 车行桥 | 10×20预应力混凝土预制箱梁 | 定期检查、荷载试验、承载力评定 |
| 2 | 保安彩虹大桥 | 车行桥 | 钢管混凝土拱桥 | 定期检查 |
| 3 | 灵皇地台大桥 | 车行桥 | 6×20预应力混凝土预制箱梁 | 定期检查 |
| 4 | 保安新村南桥 | 车行桥 | 4×20预应力混凝土预制箱梁 | 定期检查 |
| 5 | 保安移民小区北桥 | 车行桥 | 4×20预应力混凝土现浇箱梁 | 定期检查 |
| 6 | 西阳沟人行桥 | 人行桥 | 1×16+3×20+1×16预应力混凝土简支空心板 | 定期检查 |

四、提交成果

桥梁质量检测报告一式六份并附电子版。