|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格/型号** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| A01 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 4 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| A02 | 留样柜 | 600\*630\*1580mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，全钢铜管、拉伸内胆、微电脑温控、钢化防雾玻璃门；品牌压缩机；整体发泡处理，温度5～-5℃ |
| A03 | 立式储物柜 | 1200\*500\*1800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚。门活动方式为底部滑道，带静音滑轮 |
| A04 | 四格保温售饭台 | 1500\*700\*800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，板材厚度1.5MM，220V发热管，配置温控系统，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| A05 | 双层工作台 | 1500\*700\*800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| A06 | 三层送餐车 | 500\*900\*850mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配置静音万象轮 |
| A07 | 双层收碗车 | 600\*900\*850mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配置静音万象轮 |
| B01 | 双门消毒柜 | 1280\*670\*1980mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，热风循环高温消毒及中温烘干两种模式，强制控制，带工作指示屏；采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护；箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺；对开门设计，有专门的分餐盘大空间层架 |
| B02 | 刀具消毒柜 | 400\*150\*620mm | 1 | 台 | 采用优质304#磨砂不锈钢板材制作； 设有开门停止紫外线灯工作功能，设有磁性门吸和门锁，锁门功能； 内置消杀菌功能，电压220v,180w |
| B03 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 2 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| B04 | 油网烟罩 | 8900\*1200\*500mm | 10.68 | 平方 | 烟罩壳体采用SUS304B不锈钢板材，厚度为1.2mm，厚度为1.2mm，每节内置防暴照明日光灯，配置油网304厚度1.2； 烟罩整体对角线误差+5㎜； 烟罩整体对角线误差+5㎜ |
| B05 | 单头矮汤炉 | 540\*850\*550mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢制作。面板￡=1.5mm，围板￡=1.2mm；炉包选用不锈钢整体冲压成型，炉体骨架采用40x40x4mm角钢加固；所有角钢为镀锌材质；同时配置水挚，联动风行管及相应的电配套部件；配Ø50x1.2mm无缝钢管及可调式子弹脚，220V/1kw |
| B06 | 全自动压面机 | 820\*620\*1260mm | 1 | 台 | 采用SUS304B食品级不锈钢材质，厚度为1.5mm，均采用齿轮减速传动，操作方便，不需复杂的维修，使用寿命长等优点，压面揉面一体。符合卫生标准。噪音低，运行平稳；面片宽度265mm，面条宽度2mm/3mm，转速37r/min,产量75KG/h |
| B07 | 双层工作台 | 1500\*700\*800mm | 6 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| B08 | 全自动和面机 | 1010\*590\*970mm | 1 | 台 | 采用SUS304B食品级不锈钢材质，厚度为1.5mm，均采用齿轮减速传动结构，紧凑，操作方便，使用寿命长等优点。搅拌均匀；搅拌能力：50Kg/次绝对符合卫生标准 |
| B09 | 面粉车 | 500\*500\*550mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢板材，厚度为1.5mm配置静音万向轮，对脚带刹 |
| B10 | 竖盘双门蒸柜 | 990\*800\*1540mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢。面板1.5mm，围板1.2mm；前沿带溢水排污槽，配挡渣板；内胆1.2mm厚优质磨砂钢板，蒸柜主架为40\*40国标角钢焊接而成，并做防腐处理，进口密封胶边24盘，380V,24KW。配防干烧缺水系统。炉脚采用Φ40mm\*2.0mm的无缝不锈钢管。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右 |
| B11 | 油网烟罩 | 5300\*1200\*500mm | 6.4 | 平方 | 罩壳体采用SUS304B不锈钢板材，厚度为1.2mm，厚度为1.2mm，每节内置防暴照明日光灯，配置油网304厚度1.2； 烟罩整体对角线误差+5㎜； 烟罩整体对角线误差+5㎜ |
| B12 | 双通移门打荷台 | 1800\*800\*800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚。门活动方式为底部滑道，带静音滑轮 |
| B13 | 煮面桶 | 600\*600\*800mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，复底直径600，配置上水、温控系统； |
| B14 | 炉拼台 | 300\*1150\*800/400mm | 3 | 台 | 采用304不锈钢制作，面厚度为1.5mm，层板、侧板、底板为1.2mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| B15 | 电饼铛 | 660\*850\*920mm | 2 | 台 | 采用合金锅体，外壳采用不锈钢，厚度为1.5mm，加热部分用高绝缘良导热材料，控温部分则用无极调节控温仪自动恒温电热铛，上下双控温，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。电压:380/5KW |
| B16 | 单头大锅灶 | 1050\*1150\*800/400mm | 4 | 台 | 采用SUS304B不锈钢板，灶面、灶围、后背板采用≥1.5mm厚304不锈钢板，其他辅助板采用≥1.2mm厚304不锈钢板； 炉头采用低噪音节能炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品；每个炉腔配置安全装置，管为GB1528铜管； 炉架采用40\*40\*2.0mm镀锌方管；炉脚采用Φ50mm\*2.0mm的无缝不锈钢管。下部装不锈钢可调节子弹脚，调节高度为40mm左右；风机为采用节能低噪音，并符合CE-0694标准；产品配置摇摆式水龙头，给水系统配置GB1528铝管DN15\*0.7mm，炉面板前落水槽设Φ50mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。220V/0.5kw |
| D01 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 1 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| D02 | 单孔污碟台 | 700\*700\*800/100mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢厚度为1.5mm，层板厚度为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| D03 | 三星盆台 | 1800\*700\*800/100mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢；边缘部分防护处理，带不锈钢下水，下水器为通用口，配不锈钢可调子弹脚，面板1.5mm,水斗底板厚:1.2mm，侧板厚：1.2mm |
| D04 | 单孔污碟台 | 700\*700\*800/100mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢厚度为1.5mm，层板厚度为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| D05 | 双层工作台 | 1500\*700\*800/100mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| D06 | 双星盆台 | 1200\*700\*800/100mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢边缘部分防护处理，配置不锈钢下水，下水器为通用口，配不锈钢可调子弹脚，面板1.5mm,水斗底板厚:1.2mm，侧板厚：1.2mm |
| E01 | 四门双温高身雪柜 | 1180\*700\*1950mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢全钢铜管，双机双温柜体圆弧处理、方便卫生无死角、直冷、冷藏温度0-5度，冷冻-18度，电子显示屏、温度可调节。 |
| E02 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550mm | 3 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚。 |
| E03 | 米面架 | 1000\*600\*300mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚。 |
| E04 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 2 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| F01 | 立式储物柜 | 1200\*500\*1800mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚。门的活动方式为底部滑道，带静音滑轮 |
| F02 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550mm | 3 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| F03 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 1 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| G01 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| G02 | 米面架 | 1000\*600\*300mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:304\*1.5mm,侧板、底板为：304\*1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| G03 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 1 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| H01 | 双层工作台 | 1500\*700\*800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| H02 | 立式碗柜 | 1200\*500\*1800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚。门的活动方式为底部滑道，带静音滑轮 |
| H03 | 四格保温售饭台 | 1500\*700\*800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，板材厚度1.5MM，220V发热管，配置温控系统，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| H04 | 三层送餐车 | 500\*900\*850mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配置静音万象轮 |
| H05 | 双层收碗车 | 600\*900\*850mm | 1 | 台 | 采用SUS304B不锈钢，厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配置静音万象轮 |
| H06 | 灭蝇灯 | 355\*105\*235mm | 1 | 台 | 以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残 —额定电压：AC220V;—额定频率：50HZ —有效面积：50-80平方 |
| H07 | 水龙头 | 300\*200mm | 5 | 个 | 1、304不锈钢材质；2、蜂窝过滤起泡器防溅水 |
| 1 | 回收餐台 | 1500\*700\*800mm | 2 | 台 | 采用SUS304B不锈钢厚度为1.5mm，层板厚度为:1.2mm,侧板、底板为：1.5mm，配四只可调节不锈钢重力脚 |
| 2 | 四人连体餐桌登 | 1200\*600\*765mm | 81 | 套 | 不锈钢桌面材质为304厚度为1.2mm下附防火板材，餐桌架材质为201钢管厚度1.2mm |
| 1 | 排烟管道 | 配套 | 125.8 | ㎡ | 1.采用201不锈钢材质厚度1.2mm制作风管；2.角钢为国标厚度1.2mm，风管扣接缝接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶 |
| 2 | 油网烟罩支架 | 配套 | 12.0 | 套 | 1.国标槽钢制作。2.槽钢所有为镀锌材质。 |
| 3 | 防火阀 | 配套 | 2 | 个 | 1.防火阀外框采用1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用1.2mm。2.设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片150摄氏度时自动将阀门关闭。 |
| 4 | 吊杆、吊架、横担 | 配套 | 1 | 项 | 1.国标槽钢制作。2.槽钢所有为镀锌材质。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 |
| 5 | 给水施工 |  | 1 | 项 | 螺纹阀门：规格：dn20-dn32 材质：铜阀，安装方式：明装 ，输送介质：水，连接方式：丝接。PPR管规格：dn15-dn32 ，材质：PPR，安装方式：开墙面安装，输送介质：水，连接方式：热熔及丝接。 |
| 6 | 电路施工 |  | 1 | 项 | 配电箱：名称、型号:AL 600mm\*800mm ，安装方式：明装，电缆桥架：型号、规格:矩形200\*100材质:0.8mm铁质桥架，安装方式：支架、托架敷设。电力电缆型号:4\*16+2\*4，材质:YJV铜芯电缆 安装方式：桥架内敷设 安装部位：砖、混凝土结构。电气配线：导线型号、材质、规格:6mm2，材质:bv铜线，安装方式：明装 ，安装部位：砖、混凝土结构。 |
|  | **厨房小件** |  |  |  |  |
| 1 | 筷子 | 长240mm | 800 | 双 | 绿色环保材质 |
| 2 | 小学生五格快餐盘 | 280\*220mm | 800 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚。 |
| 3 | 汤碗 | 长120mm | 800 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚。 |
| 4 | 勺子 | 长130mm | 800 | 把 | 产品采用优质304食品级不锈钢制做加厚 |
| 5 | 成人餐盘 | 360\*260\*350mm | 200 | 个 | 产品选用304食品级不锈钢制作加厚，五格快餐盘 |
| 6 | 筷子 | 长270mm | 200 | 双 | 绿色环保材质 |
| 7 | 面碗 | 直径180mm | 200 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚 |
| 8 | 不锈钢大盆 | 直径700mm | 8 | 个 | 产品选用304食品级不锈钢制作厚2.0mm |
| 9 | 不锈钢中号盆 | 直径500mm | 6 | 个 | 产品选用304食品级不锈钢制作厚2.0mm |
| 10 | 不锈钢面盆 | 直径400mm | 6 | 个 | 产品选用304食品级不锈钢制作厚2.0mm |
| 11 | 塑料菜墩 | 直径450mm | 4 | 个 | 选用绿色环保材质，加厚耐用，无毒无味， |
| 12 | 厨房菜刀 | 长173mm | 4 | 把 | 产品选用304食品级不锈钢制作厚2.0mm，用于厨房切菜 |
| 13 | 长把炒菜铲 | 长540mm | 2 | 把 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚。 |
| 14 | 炒勺 | 长480mm | 2 | 把 | 产品选用304食品级不锈钢制作厚2.1mm |
| 15 | 1米擀杖 | 长1000mm | 2 | 个 | 桦木整木制做，一体成型。 |
| 16 | 大号筐 | 590\*410\*300mm | 8 | 个 | 产品选用绿色环保材质，加厚耐用，无毒无味，细密网眼，沥水速干，底部加厚，承重防滑 |
| 17 | 中号筐 | 530\*385\*280mm | 8 | 个 | 产品选用绿色环保材质，加厚耐用，无毒无味，细密网眼，沥水速干，底部加厚，承重防滑。 |
| 18 | 米饭盘 | 400\*600mm | 48 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢材质，加厚1.5mm |
| 19 | 馍盘 | 400\*600mm | 48 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢材质，加厚1.5mm。 |
| 20 | 大锅 | 直径800mm | 7 | 个 | 生铁大锅，加厚 |
| 21 | 打饭勺 | 长410mm | 5 | 把 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚 |
| 22 | 笊篱 | 直径300mm | 3 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚。 |
| 23 | 厨房剪刀 | 长200mm | 3 | 个 | 产品选用304食品级不锈钢制作加厚 |
| 24 | 削皮刀 | 长280mm | 3 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚 |
| 25 | 大翻盖垃圾桶 | 500\*450\*820mm | 2 | 个 | 加厚HDPE塑料制作，带万向轮 |
| 26 | 江门桶 | 直径500mm | 5 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作，复合底部，平整厚实，无磁加厚。 |
| 27 | 提饭桶 | 直径300mm | 3 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚 |
| 28 | 打饭盆 | 直径360mm | 6 | 个 | 产品采用优质304食品级不锈钢制作加厚 |
| 29 | 份数盒 | 530\*330\*100mm | 20 | 个 | 产品选用304食品级不锈钢制作加厚。 |