**城固一中**

**关于学生宿舍床、储物柜、书架、书桌参数及相关要求的说明**

一、关于床、储物柜、书架、书桌参数的说明:

定制三人位床规格：4100\*900\*2100（mm）

颜色：钢结构为奶黄色，木板均为木纹色

1、边立柱：采用50mm(±2mm)×50mm(±2mm) （不含油漆面），壁厚≥1.2mm（不含油漆面）的高频焊接闭口型材钢管，成型方式为冷轧钢板经成型线轧制而成。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H,金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥55小时，耐腐蚀等级不低于10级。

2、床横梁：采用截面规格60（±2mm）×30（±2mm）（不含油漆面），壁厚为1.2mm（不含油漆面）高频焊接闭口型材钢管，成型方式为冷轧钢板经成型线轧制而成。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H,金属喷漆（塑）涂层附着力不低于1级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥55小时，耐腐蚀等级不低于10级。

3、边立柱和床横梁之间挂件：采用壁厚≥2mm（不含油漆面）优质钢板经冲压拉伸成型，规格≥40mm×40mm×190mm，挂件不低于3个挂齿。立柱上经数控冲床加工不少于3个连接孔，通过与卡式连接挂件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧固、并达到便于安装拆卸的效果。

3、床换：采用30mm×20mm×1.2mm矩管（不含油漆面）；不低于6根。

4、床护栏：采用20mm×20mm×1.2mm（不含油漆面）方管组合焊接而成。

5、床铺板：采用二面光且厚度≥15mm的实木通板，不超过5块拼接（需进行烘湿、脱水处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料）；床板放入床厅后四周间隙应˂2mm。

6、储物柜：1900mm(高) \* 450mm(深) \* 600mm(宽)mm，基材采用≥18mm实颗粒木板。储物柜分上中下三层,每一层一个做满的层板；衣柜背板厚度≥9mm；门板四周及门板铰链安装位均采用一次成型封边且无接缝，板材封边后带一体成型拉手。每层含一个平板锁扣。环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L，选用液压缓冲门铰链，保证长久的顺畅使用。封边带：选用1.0-2.0mm厚PVC，本色封边带、封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，高低温气候不会出现脱落及变形现象。胶水：使用中温、高温热熔胶，健康环保，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候的考验。

7、书桌、书架：基材：长1200\*宽600\*高900mm基材：所选基材全部达到标准E1级实木颗粒板绿色环保标准。通用板材标准厚度为18mm或25mm具有更强的握钉力和牢固度及抗变形性能。（柜体为18mm,台面25mm。）板材厚度≥18mm，背板厚度≥18mm，封边为pvc封边，封边厚度≥1mm厚粘合剂为热熔胶。具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头灼烫的性能，配备优质五金配件。环保要求：甲醛释放量≤1.5mg/L，选用液压缓冲门铰链和高档三节滑槽，镀镍锌合金折叠锁具，保证长久的顺畅使用。封边带：选用1.0-2.0mm厚PVC，本色封边带、封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，高低温气候不会出现脱落及变形现象。胶水：使用中温、高温热熔胶，健康环保，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候的考验。

8、椅子：凳子地脚采用：30\*60\*1.2mm优质椭圆管（不含油漆面），长度：280mm。凳子横档采用：30\*60\*1.2mm优质椭圆管（不含油漆面），长度：240mm。凳子立柱采用30\*60\*1.2优质椭圆管（不含油漆面），长度：285mm。凳子升降管采用：25\*55\*1.2mm优质椭圆管（不含油漆面），长度：175mm。采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。

二、价格及付款方式：

本次招标价为完成本项目所需的总价（包括完成本次定制项目各种原材料及配件采购加工、包装、运输、 人工安装及辅料费、 原有铁架床、柜拆除及搬运等等）。

项目全部完工验收合格后，根据政府财政资金情况，两年内付清货款。

三、关于工期要求： 从中标之日起计算，30天完成全部工程施工。

三、相关要求

（一）供应商提供的各种材料应完全符合国家和行业质量标准规格，符合国家环保要求。

（二）供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案。

（三）根据项目实际需求，提供质量保证方案。

（四）根据项目实际需求，提供产品样品一套。

（五）原有铁架床、柜（1200套）拆除后按校方要求搬运到校园指定地点。

四、售后服务

（一）产品包装和运输费用均由供应商承担。

（二）本次采购免费质保期为五年。供应商应开通 24h 服务热线，接到报修后，2 小时内响应，在质保期内设备出现任何问题，供应商必须免费为采购人维修。

（三）产品包装形式及运输方式由供应商自行选择，所发生的一切费用均由供应商承担，产品包装必须符合国家标准、行业标准等相关标准，并且该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，保证采购人收到的是无任何损伤的货物。

附图：





