志丹县交通运输局

关于志丹县S306石磨沟大桥建设工程施工图勘察、设计服务采购的相关要求

县采购中心：

 由我局负责实施的志丹县S306石磨沟大桥建设工程，目前正在你中心办理该项目施工图勘察、设计服务采购，按照相关规定及标准，施工图勘察、设计服务采购相关要求如下：

**一、工程概况**

拟建石磨沟大桥总长399m，其中桥梁长136m，桥头引道长273m，桥宽10米=2\*0.5护栏+9米行车道，最大纵坡0.3%，桥梁上部结构采用20+2\*40+20装配式预应力混凝土箱梁，下部结构桥台为柱式台，2号墩采用空心薄壁墩，其他桥墩采用柱式墩，墩台基础均为桩基础。其引线技术指标采用二级公路标准，路基宽度为10米，路面宽度9.6米，两边各设0.3米硬路肩，路基与现有省道S306顺延。采用二级公路技术标准，设计行车速度60km/h，荷载等级为公路-Ⅰ级，设计洪水频率为1/100，其余技术指标按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的有关规定执行。

**二、服务要求**

工程勘察、一阶段施工图设计及施工图预算编制。

**三、收费依据**

依据国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号文件的通知计算后的金额。

**四、资质要求**

具备：工程勘察（工程测量、岩土工程勘察）专业乙级及以上资质和公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质。

**五、调整系数**

公路工程设计收费专业调整系数为1.1，工程复杂程度系数为0.85，附加调整系数为2.0。

**六、交付期**

交付期为45日历日

**七、提交成果**

施工图设计文件6套、地质勘察报告4套、施工图预算文件4套。

志丹县交通运输局

2025年3月10日