|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 管理节点：  1.平台：2U（机箱尺寸(深x 宽x 高)约 665 x 450 x 90 (mm)）  2.CPU：Intel Xeon Platinum 8368Q ≥ 38 核，≥2.6 GHz主频，2颗  3.内存：≥32G\*16  4.硬盘：：≥960G 2.5 SATA SSD，2块  5.硬盘：≥16T，6块  6.网卡：IPMI+1000M+100GB IB  7.RAID：RAID卡 ≥1G（含电池）  8.GPU：4060TI及以上，≥16G显存  9.电源：功率≥1100W，1+1冗余电源  10.配件：原装导轨，行程≥180cm，≥16A国标电源线\*2  11.数量：1台 |
|  | 2 | CPU计算节点：  1.平台：2U（机箱尺寸(深x 宽x 高) 665 x 450 x 90 (mm)）  2.CPU：Intel Xeon Platinum 8368Q 及以上，≥38核，≥2.6GHz主频，2颗  3.内存：≥32G\*16  4.硬盘：≥960G 2.5 SATA SSD  5.网卡：IPMI+1000M+100GB IB  6.电源：功率≥1100W，1+1冗余电源  7.配件：原装导轨行程≥180cm，≥16A国标电源线\*2  8.数量：9台 |
|  | 3 | IB交换机：  1.36口QSFP28 EDR 100Gb IB光纤交换机/ IB 100G-3M线\*12  2.数量：1套 |
|  | 4 | 千兆交换机：  1.千兆以太网交换机（包转发率： 66Mpps/96Mpps，端口描述：24千兆RJ45+4千兆SFP，交换容量：336Gbps/3.024Tbps，支持4K VLAN/支持MAC认证）\*2/原装成品 6类 千兆-3M线\*26  2.数量：1套 |
|  | 5 | 机柜：  1. 42U标准机柜：机柜尺寸(宽x 深x 高)不低于600 x 1000 x 2000 (mm)  2.数量：1套 |
|  | 6 | 本项目为竞争性谈判，所有参数必须全部满足（不允许负偏离），负偏离视为无效响应。 |