**政府采购项目**

**采购项目编号：SXBH2022-ZCCS-016**

**西安市城市照明管理处图像监控费用项目**

**竞争性磋商文件**

**第一标段**

**陕西博虹项目管理有限公司**

**二〇二二年八月**

目 录

[第一部分 西安市城市照明管理处图像监控费用项目 3](#_Toc4743)

[竞争性磋商公告 3](#_Toc15768)

[第二部分 竞争性磋商采购须知 6](#_Toc1225)

[一、名词解释 6](#_Toc2043)

[二、竞争性磋商文件及要求 6](#_Toc7751)

[三、磋商及响应文件 7](#_Toc15662)

[四、响应文件的密封和提交 10](#_Toc14021)

[五、磋商小组组成及职责 11](#_Toc5126)

[六、评审程序 11](#_Toc30567)

[七、确定成交单位 17](#_Toc4172)

[八、履约保证金 18](#_Toc7987)

[九、合同 18](#_Toc15789)

[十、成交服务费 18](#_Toc14559)

[十一、其他情况说明 18](#_Toc23258)

[第三部分 采购内容及要求 19](#_Toc13281)

[第四部分 合同草案条款 27](#_Toc16084)

[第五部分 竞争性磋商响应文件格式 31](#_Toc8978)

[第一部分 磋商响应函 33](#_Toc20865)

[第二部分 第一次磋商报价表 34](#_Toc13676)

[第一次磋商报价明细表 35](#_Toc31222)

[采购内容偏离表 36](#_Toc24996)

[最终磋商报价表 38](#_Toc14373)

[第三部分 磋商方案说明 39](#_Toc17331)

[第四部分 供应商承诺书 40](#_Toc3269)

[供应商企业关系关联承诺书 41](#_Toc25484)

[第五部分 合格供应商证明文件 42](#_Toc10672)

[法定代表人授权书 44](#_Toc5771)

[附件一 45](#_Toc30225)

[中小企业声明函（服务） 45](#_Toc31082)

[附件二 46](#_Toc3346)

[残疾人福利性单位声明函 46](#_Toc11957)

[附件三 47](#_Toc21227)

[具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书 47](#_Toc11802)

**第一部分 西安市城市照明管理处图像监控费用项目**

**竞争性磋商公告**

西安市城市照明管理处图像监控费用项目潜在的供应商可在西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2705室获取采购文件，并于2022-08-31 14:30:00前递交响应文件。

**一、项目基本情况：**

1、项目编号：SXBH2022-ZCCS-016

2、项目名称：西安市城市照明管理处图像监控费用项目

3、预算金额：

第一标段：635000.00元

第二标段：266400.00元

4、最高限价：/

5、采购需求：西安市城市照明管理处图像监控费用项目，1项，分为两个标段，采购预算：第一标段：635000.00元，第二标段：266400.00元，项目概况：采购内容：第一标段采购图像监控设备维修和保养服务，第二标段采购图像监控通讯传输服务，具体采购内容及要求详见磋商文件；简要技术要求、用途：运维服务。

6、合同履行期限：自合同签订之日起12个月。

7、本项目是否接受联合体磋商：否

**二、响应供应商的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）

（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）。

（11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；

（2）供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；

（3）供应商应具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；（第一标段适用）

（4）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并提供安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，提供2022年度任意一个月社保缴纳证明；（第一标段适用）

本项目不接受联合体磋商。

**三、采购文件的获取方式**

时间：即日起至2022-08-24 17:00:00 止

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2705室

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送

**注：购买竞争性磋商文件时须携带单位介绍信及被委托人身份证原件及加盖公章的复印件（复印件留存）。**

**四、响应文件递交**

截止时间：2022-08-31 14:30:00 止

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2604室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

本项目为专门面向中小企业采购项目。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人信息：西安市城市照明管理处

联系人：梁宇喆

地址：文景路13号

联系方式：029-86279816

2、项目联系方式

项目联系人：王苑君

联系方式：029-89866584，15991093773

3、采购代理机构信息

名称：陕西博虹项目管理有限公司

地址：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2705室

**第二部分 竞争性磋商采购须知**

**一、名词解释**

1、采 购 人：西安市城市照明管理处

2、监督机构：西安市财政局

3、采购代理机构：陕西博虹项目管理有限公司

4、供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

**二、竞争性磋商文件及要求**

1、竞争性磋商文件组成：竞争性磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、竞争性磋商公告

1-2、磋商须知

1-3、磋商内容及要求

1-4、合同草案条款

1-5、响应文件格式

2、竞争性磋商文件的获取：竞争性磋商公告发布后，有意向的供应商应从采购代理机构购买竞争性磋商文件，磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

3、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件可进行修改，修改内容以书面形式通知参与竞争性磋商的供应商，且作为竞争性磋商文件的组成部分。

4、供应商在购买竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件有疑问或者质疑，应在磋商截止时间前两个工作日，以书面形式提出，采购代理机构将予以答复，且作为竞争性磋商文件的组成部分。

5、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

**三、磋商及响应文件**

1、各供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。磋商响应以包为单位，不得在其中选项或将其中内容再行分解，否则磋商响应无效。

2、合格供应商资格要求：

2-1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或提供由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

2-1-3、投标人缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可，模板详见附件三）；

2-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-2、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2-3、供应商应具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资，并具有有效的安全生产许可证；（第一标段适用）

2-4、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并提供安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，提供2022年度任意一个月社保缴纳证明；（第一标段适用，供应商提供无在建承诺书，格式自拟）

2-5、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，查询时间为竞争性磋商公告发布后至项目资格评审时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

**以上均为各供应商必备资格要求，不得缺项。各供应商在磋商时须在响应文件中附有复印件，在评审过程中由采购代理机构进行资格审查**，**无效或缺项将被视为无效投标。**

3、限制磋商要求

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体磋商。

5、响应文件的编制

5-1、供应商须按照采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制，正本一份，副本二份，并各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。供应商同时提供磋商响应文件电子版一份（U盘），并将电子版装在磋商响应文件正本密封袋中一同提交。

5-2、供应商在编制响应文件时，应对竞争性磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对磋商响应函格式中内容的响应；

5-2-2、第一次磋商报价一览表和分项报价表。报价货币用人民币，单位为万元，可精确到小数点后两位。

5-2-3、参加磋商的供应商须出具的资格证明文件。

5-2-4、供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的人员，项目在组织实施、服务、财务保证等方面保障措施。

5-2-5、供应商根据竞争性磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明。

5-3、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

5-4、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、价格构成及报价要求

6-1、供应商应在响应文件中的磋商报价表上按要求标明各项分类报价、总价、服务期限等项，选择性报价采购代理机构不予接受。

6-2、磋商报价是完成磋商内容所需的全部费用。

6-3、磋商最终报价价格，在合同执行过程中，除采购范围发生变化外，合同价格一次性包死，不得以任何理由变更。

6-4、采购预算：**本项目采购预算为第一标段：635000.00元，第二标段：266400.00元。任何一轮报价超出采购预算的供应商不进入下一步磋商程序。**

6-5、供应商磋商过程中所产生的一切费用自行承担。

7、保证金：

7-1、本项目不需提交投标保证金。

7-7、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构将在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-7-1、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

7-7-2、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

7-7-3、成交供应商拒绝履行合同义务的。

7-7-4、成交供应商拒绝缴纳中标服务费的。

8、响应文件有效期为自磋商之日起六十（60）个日历日，成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

**四、响应文件的密封和提交**

1、响应文件密封

1-1、供应商应将响应文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点。采购代理机构收到响应文件后办理签收手续。

2-2、在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在竞争性磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-4、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）文中“第16条规定 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录失信行为”。

**五、磋商小组组成及职责**

1、磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由一位采购人代表及两位政府采购专家库专家组成。

2、磋商小组职责

2-1、确认竞争性磋商文件。

2-2、确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2-4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3、确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，磋商小组确认，以书面形式通知所有供应商。

**六、评审程序**

1、磋商会议

1-1、在竞争性磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

1-2、开启磋商响应文件前，由供应商或其推荐的代表与监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-3、采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商磋商响应文件份数公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监标人签字确认。

1-4、磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

2、磋商响应文件初审

2-1、磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和响应文件的规定，由采购代理机构对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

2-2、磋商响应文件符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性内容作出响应。

2-3、经过对供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-3-1、供应商不是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，或未按采购文件提供相关证明或声明的。

2-3-2、供应商没有经过正常渠道购买竞争性磋商文件或供应商的名称与登记领取竞争性磋商文件单位的名称不符。

2-3-3、供应商的任何一次报价超出采购预算的。

2-3-4、磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商，未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合要求。

2-3-5、资格证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

2-3-6、磋商响应文件有效期达不到竞争性磋商文件的要求。

2-3-7、磋商响应文件的合同草案条款响应与竞争性磋商文件要求不一致（服务期限、付款条件），或附加了采购人难以接受的条件。

2-3-8、磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-3-9、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的。

2-3-10、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

2-3-11、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

3-1、磋商小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。

3-2、供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-3、磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3-4、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4、最终报价

磋商结束后，有效响应供应商不少于3家。磋商小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。

5、评审

5-1、按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不作为成交的唯一条件。

5-2、属于政府采购节能清单中的产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

5-3、评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

6、评审方法：综合评分法（总计100分）

评审因素及分值：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分因素 | 分值 | 评价要素 |
| 磋商报价 | 15分 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的最终磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。最终磋商报价高于评标基准价的磋商供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×价格分值。 |
| 方案评审 | 38分 | 1、方案评审（15分）：应提供完整的投标方案，包含产品配置、维护服务方案、安装调试方案、系统保障、售后服务等内容，内容全面详尽，根据内容完整度按响应程度赋0～5分，根据详细程度按响应程度赋0～5分，根据合理性按响应程度赋0～5分。  2、维护服务方案（15分）：服务响应高效、服务标准细化、服务承诺明确具体，维护技术方案针对性强，得10～15分；服务响应一般、服务标准达标、服务承诺可行，维护技术方案适中，得5～10分；服务响应差、服务标准低、服务承诺可行性低，维护技术方案针对性低，得0～5分。科学合理，维护技术方案、维护服务内容、维护标准满足磋商文件要求，按其响应程度计0～15分；  3、合理化建议（5分）：为本项目提供的合理化建议，有利于采购人降低成本、提高效率且切实可行措施，按响应程度赋0～5分；  4、承诺（3分）：供应商出具承诺书，承诺货物来源渠道正规，有质量保证，有承诺书的得3分，无承诺书不得分； |
| 服务质量保障评审 | 20分 | 1、提供详细的维护服务质量保障措施，保证维护服务质量高效，按响应程度赋0～5分；  2、提供详细的维护服务安全、文明施工、环保的保障措施，按响应程度赋0～5分；  3、具有详细的服务组织方案，有合理的工作进度计划表，按响应程度赋0～5分；  4、具有详细的人员组织方案、施工机械配备投入计划，按响应程度赋0～5分； |
| 实力评审 | 11分 | 1、近5年内（2017年至今）类似项目或工程获得市级及以上行政管理部门颁发的奖项的，每项得3分，最多得6分；  2、项目人员中具备中华人民共和国特种作业操作证（含高处作业）的，加3分；  3、项目人员中具备中华人民共和国建筑施工特种操作资格证（含电工）的，加2分； |
| 售后服务评审 | 6分 | 1、具体的质保期，并明确保修期的保修范围和维护期的服务范围，按其响应程度计0～3分。  2、为本项目建立切实可行的售后服务方案，按其响应程度计0～3分。 |
| 类似项目业绩 | 10分 | 供应商提供2019年1月1日至今的类似项目业绩，以合同复印件为准，时间以合同签订时间为准，每提供一份业绩合同得2分，满分10分。备注：不提供合同复印件的不得分。 |

7、需要落实的政府采购政策

7-1、磋商企业政府采购政策

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为**软件和信息技术服务业**。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

7-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

**7-2-1、本采购项目属于专门面向中小企业采购的项目，因此不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

**7-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待，磋商小组将对其作为无效标处理**。

7-3、磋商产品政府采购政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。环境标志产品应属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内产品，节能产品应属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内产品。

7-4、落实磋商产品政府采购政策的相关措施：

7-4-1、供应商应按照《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件要求，提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，复印件需加盖供应商公章，否则不予价格扣除。价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占谈判响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

7-4-2、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品品目清单范围内的产品，应在谈判报价时对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品明细表的不予价格扣除。

7-4-3、若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

7-4-4、同一包内的节能、环境标志产品只对属于品目清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。

7-5、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其谈判资格。

8、推荐成交候选供应商名单：磋商小组根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下成交候选单位。磋商小组依据磋商结果写出磋商结果报告。

**七、确定成交单位**

1、采购代理机构应在磋商结束后1个工作日内，将磋商结果报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后4个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并函告采购代理机构。

3、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出排序第一的供应商为成交供应商。

4、采购代理机构在接到采购人的“确定成交单位”确认文件后1个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，并向成交供应商发出“成交通知书”。

5、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

**八、履约保证金**

本项目不提供。

**九、合同**

采购人在自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。竞争性磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

**十、成交服务费**

1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付服务费。

2、各标段成交服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取，并各标段不得少于人民币5000元。

3、成交单位服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：陕西博虹项目管理有限公司

开户银行：华夏银行曲江池北路支行

账号：11463000000164347

联 系 人：张工

联系电话：029-89866584

**十一、其他情况说明**

1、在采购过程中符合要求供应商或者报价未超出采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

2、确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其成交资格，并报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

**第三部分 采购内容及要求**

一、采购项目内容及要求

图像监控系统从2007年开始建设，已正常运行14年。图像监控系统共监控太白立交、土门立交、东元立交、丈八东路、长乐西路、文景南路、南二环、南大街、长安北路、环城南路十个路段，共计120个摄像头。维护周期签订合同算起12个月。

1、标段：第一标段

（1）项目预算：63.5万元

（2）资金来源：财政拨款

（3）项目内容：

维护清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 监控摄像头数量（个） |
| 1 | 太白路立交 | 8 |
| 2 | 文景路 | 16 |
| 3 | 长乐路 | 16 |
| 4 | 丈八路 | 16 |
| 5 | 南二环 | 15 |
| 6 | 土门立交 | 10 |
| 7 | 东元路立交 | 6 |
| 8 | 南大街 | 4 |
| 9 | 长安路 | 9 |
| 10 | 环城南路 | 20 |

2、维护要求

（1）系统全面排查

对监控室机房环境；设备运行环境；所有设备的安装位置、运行情况；线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等；线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固；监视器图像画面的切换、轮巡情况；软件使用情况、软件升级情况；系统数据备份情况进行摸底排查，并出具报告、建立台账，由用户方确认，双方存底备查。

（2）定期上门巡检服务

①在故障响应时间内检查客户反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证监控系统正常运行，客户正常使用。

②对容易老化的BNC接头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、焊接。

③根据视频监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助用户设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

④每月进行两次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对路灯杆顶部安装的摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

⑤对视频监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，每季度向用户提交一次系统运行状态及维保记录。

⑥根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

（3）技术支持服务

①对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务供应商，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

②在维护服务期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机等）在正常使用下发生损坏，由服务供应商负责更换，设备及配件费用视维保方式由合同中指定方承担。服务供应商维修完成后向用户汇报问题情况及处理结果，提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程中若存在使用方法上的问题，服务供应商应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。用户应指定专人积极配合。

（4）响应时间及承诺

7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障程度 | 响应时间 | 故障排除时间（工作小时） |
| 一般故障 | ≤1小时 | ≤24小时（市区内） |
| 严重故障 | ≤0.5小时 | ≤12小时（市区内） |
| 系统紧急故障 | 立即 | ≤6小时 |

3.维护内容

对120路图像监控系统所有监控点位摄像头及线路存储设备进行维护，保障监控设备正常运行，监控中心可随时监测设备运行情况，调取历史视频记录。

（1）线路维护：视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查；所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

（2）中心设备维护：矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡，监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

（3）摄像机维护：监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

（4）硬盘录像机设备及其附属设备维护：监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

4、本次线路升级改造

太白立交8个监控点位线路更换YJV3\*2.5mm\*2000米、昆土立交10个监控点位的线路更换YJV3\*2.5mm\*2500米。

5、本次设备升级改造

东元立交升级为200万高清球形摄像机及配套存储6套、昆土立交升级为200万高清球形摄像机及配套存储10套、丈八东路升级为200万高清球形摄像机及配套存储16套、南二环升级为200万高清球形摄像机及配套存储5套。

6、长乐路摄像头点位调整

长乐路路灯杆顶部监控点由于树木的长期生长给监控摄像机进行了遮挡，影响监控效果，位移调整至本路段视野较好位置，根据实际路段环境调整。

二、采购项目技术指标参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术指标：参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 摄像头维护保养 | 对120路图像监控系统所有监控点位摄像头及线路存储设备进行维护，保障监控设备正常运行，监控中心可随时监测设备运行情况，调取历史视频记录。 1.为了做好监控设备的维护工作,负责日常对监控系统的监测、 维护、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障监控系统的长期、可靠、有效 地运行。 2.在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使 设备的运行正常,对于监控系统的各种采集设备来说,由于设备直接置于有灰尘 的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的 维护工作。 3.设备的除尘清理：扫净监控设备显露的尘土不少于一季度一次。 4.摄像机镜头除尘：每个月不少于2次、 防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整 清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。 5.部件检测：容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象 应及时更换、维修,如视频头及网络接头等。 6、监控系统优化：每月1次  报价包含：人工费、配件费、机械费用、交通费、维护中产生的其它费用。 | 月 | 12 |
| 2 | 200万枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.02 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 快门：1/3 s~1/100,000 s 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态：数字宽动态 镜头：焦距4 mm， 最大光圈数：F2.0 镜头尺寸接口:M12 补光:补光灯类型，默认白光，可切换红外补光 补光距离：红外光最远可达15 m，白光最远可达15 m 防补光过曝 视频最大图像尺寸：1920 × 1080 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准主码流：H.264子码流：H.264/MJPEG 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 接口协议：（API）开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB2818（2016） 用户管理：最多16个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 8 |
| 3 | 200万球机 | 基础参数 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度彩色：0.01Lux；黑白：0.005Lux  快门：1 s~1/10,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动;手动;自动 日夜转换模式：自动ICR彩转黑 日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换 背光补偿：支持 宽动态：120dB超宽动态 强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度 图像参数切换：支持 白平衡：手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡 数字变倍：12倍 光学变倍：18倍 隐私遮蔽：最多16块;支持多种颜色设置 信噪比：＞52dB 镜头：焦距4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 光学变倍速度大约3.3s 视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 最大光圈数：F1.6 补光：红外照射距离100 m 云台功能：水平范围360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 比例变倍：支持 预置点个数：256个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 花样扫描：4条 断电记忆：支持 守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验 视频：最大图像尺寸1920 × 1080 码流类型：主码流;子码流;第三码流 主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 第三码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 普通事件：移动侦测;遮挡报警;异常区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;人脸侦测 支持协议：IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets 最大取流路数：8路 用户管理：16个 安全管理：授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤 RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 供电方式：DC12V 电源接口类型：两线式 工作温湿度：-10℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 材质：铝合金 防护：IP66 | 台 | 29 |
| 4 | 4路网络硬盘录像机 | 视频接入路数：4 网络输入带宽：40Mbps 网络输出带宽：80Mbps 录像分辨率：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：1路HDMI，1路VGA HDMI输出：4K（4096x2160）/30Hz，4K（3840\*2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz 1920\*1080/60Hz，1600\*1200/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz VGA输出：1920\*1080/60Hz，1280\*1024/60Hz，1280\*720/60Hz 预览分屏：1/2/4画面 视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264 解码能力：6×1080P @25fps;6×1080P（开启SVC增强模式后，支持8×1080P）（开启NVR智能功能，占用2 ×1080P解码能力） 同步回放：4 盘位：1个SATA接口 单盘容量：最大支持8TB 录像管理：录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/自适应以太网口 USB接口：2个USB 2.0 (后置) 电源：DC 12V 18W（外接适配器） 功耗：（不含硬盘）≤10W 工作温度-10℃～＋55℃ 工作湿度：工作：10%～90%RH（无结冰、无凝露）， | 台 | 29 |
| 5 | 硬盘 | 容量：500G  转速：7200转  尺寸：3.5寸 | 块 | 29 |
| 6 | 4G路由器 | 网络支持：移动4G、联通4G、电信4G。  有线端口：4个百兆网口 插卡：支持 连接用户：20人以上 内置天线：有  外置天线：支持 | 台 | 29 |
| 7 | 超五类网线 | 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2通过标准最高传输频率100MHz测试 额定传输速率(NVP)：67% 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 导体：软圆铜线、0.50，绝缘：HDPE，线对：4对 屏蔽方式: UTP， 护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：5.5mm 最小弯曲半径：安装时：10倍电缆外径，安装后：50mm 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 米 | 1000 |
| 8 | YJV3\*2.5mm | 交联聚乙稀绝缘绝缘电力电缆 额定电压：0.6/1KV  产品标准：GB/T12706-2008。 导体材质：无氧铜 绝缘材料：聚乙烯 护套材质：聚氯乙烯 横截面积：2.5平方 导线芯数：3 | 米 | 4500 |
| 9 | 监控防水箱 | 高380\*宽330\*深100MM | 台 | 29 |
| 10 | 直流UPS不间断电源 | 功率：60W 电压输入：110V-264V 输出电压电流：24V/2A 充电电压：25.2V 充电电流：2A | 台 | 6 |
| 11 | 铅酸电池 | 12V/18A | 块 | 12 |
| 12 | UPS安装费 | 报价包含：人工费、机械费用、交通费、设备安装产生的其它费用。 | 套 | 6 |
| 13 | 线缆敷设费 | 报价包含：人工费、机械费用、交通费、线缆敷设产生的其它费用。 | 米 | 5500 |
| 14 | 监控设备安装费 | 报价包含：人工费、机械费用、交通费、设备拆卸费、设备安装费、设备安装产生的其它费用。 | 套 | 29 |
| 15 | 监控点移位调整 | 长乐路：路灯杆顶部摄像头，位移调整至本路段视野较好位置，根据实际路段环境调整。  报价包含：人工费、机械费用、交通费、设备拆卸费、设备安装费、设备安装产生的其它费用。 | 套 | 16 |
| 16 | 辅材 | 线管及电工辅料 | 批 | 1 |

**第四部分 合同草案条款**

**该部分内容如与“第三部分 采购内容及要求”有不一致的地方，以“第三部分 采购内容及要求”内容为准。**

**甲方：**（前款所称采购人）

**乙方：**（前款所称成交人）

**一、合同内容:**

**二、合同价款**

1、合同总价：

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。

3、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

**三、合同结算**

1、付款方式：自合同签订之日起30日内付款50%，2022年12月31日前付清全部合同价款。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

**四、服务条件**

1、服务地点：甲方指定地点

2、服务期限：自合同签订之日起12个月。

**五、质量保证**

1、维保服务符合国家相关法律法规及行业标准。

2、维保所使用货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、质保期为一年，超出质保期后只收取成本费用。并不得低于国家标准。如质保期超出1年，则以承诺为准。

4、乙方应保证甲方免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

**六、验收**

1、所有维保服务质量符合国家标准，符合采购文件要求。

2、使用产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

3、验收合格后。成交人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、采购文件、响应文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

**七、违约责任**

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或服务质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

**八、不可抵抗力的应对措施和解决办法：**

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

**十、合同组成**

1、成交通知书

2、合同文件

3、采购文件

4、响应文件

**十一、合同生效及其它**

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式 份，甲方、乙方双方分别执 份，备案 份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 。

4、生效时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方名称（盖章）:  地址：  代表人（签字）：  电话：  开户银行：  帐号： | 乙方名称（盖章）:  地址：  代表人（签字）：  电话：  开户银行：  帐号： |

**第五部分 竞争性磋商响应文件格式**

**正本/副本**

**政府采购项目**

**采购项目编号：SXBH2022-ZCCS-016**

**西安市城市照明管理处图像监控费用项目**

**竞争性磋商响应文件**

**标段号：**

**供应商：**

**时 间：**

**目 录**

**第一部分：磋商响应函**

**第二部分：第一次磋商报价表**

**第一次磋商报价明细表**

**采购内容偏离表**

**商务响应说明**

**最终磋商报价表**

**第三部分：响应方案说明**

**第四部分：供应商承诺书**

**第五部分：合格供应商要求文件**

**法定代表人授权书**

**第一部分 磋商响应函**

**陕西博虹项目管理有限公司：**

我单位收到贵公司（项目名称）第一标段竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的要求，提供相关服务，完成合同的责任和义务。

2、按竞争性磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）： （￥： 万元），并对其后的磋商报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本一份、副本二份，电子版一份。

4、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

7、我方的响应文件在磋商后有效期为 个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本磋商文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**第二部分 第一次磋商报价表**

**单位 ：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价内容  供应商 | 第一次磋商报价 | 服务期限 |
|  | 人民币大写： 元  人民币小写： 元 |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可以精确到小数点后两位。 | | |

**供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**年 月 日**

**第一次磋商报价明细表**

第 页，共 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 服务期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商 法定代表人或授权代表

（公章）： （签字或盖章）：

**采购内容偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 磋商文件要求数据 | 响应文件  实际数据 | 响应  说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：1、本表“响应说明”中填写：正偏离、负偏离、完全响应；**

**2、正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。**

**3、供应商须按照磋商文件要求逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。**

**4、在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。**

供应商 法定代表人或授权代表

（公章）： （签字或盖章）：

**商务响应说明**

**说明：如对采购文件商务条款无异议，且无任何附加条件，可用一句话概括，视为完全响应。**

供应商 法定代表人或授权代表

（公章）： （签字或盖章）：

**最终磋商报价表**

**单位 ：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价内容  供应商 | 最终磋商报价 | 服务期 |
|  | 人民币大写： 元  人民币小写： 元 |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可以精确到小数点后两位。 | | |

**说明：最终报价环节现场提交。**

**供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**年 月 日**

**第三部分 磋商方案说明**

**第四部分 供应商承诺书**

陕西博虹项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的西安市城市照明管理处图像监控费用项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商 法定代表人或授权代表

（公章）： （签字或盖章）：

**供应商企业关系关联承诺书**

1. 供应商股东及股权证明。
2. 供应商在本项目竞争性磋商中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有 。

我单位被 单位控股。

2-3、单位负责人：

3、 （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商 法定代表人或授权代表

（公章）： （签字或盖章）：

年 月 日

**第五部分 合格供应商证明文件**

1、合格供应商资格要求：

1-1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

1-1-2、财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或提供由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

1-1-3、投标人缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可，模板详见附件三）；

1-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1-2、供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

1-3、供应商应具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资，并具有有效的安全生产许可证；（第一标段适用）

1-4、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并提供安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，提供2022年度任意一个月社保缴纳证明；（第一标段适用，供应商提供无在建承诺书，格式自拟）

1-5、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，查询时间为竞争性磋商公告发布后至项目资格评审时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

**以上均为各供应商必备资格要求，不得缺项。各供应商在磋商时须在响应文件中附有复印件，在评审过程中由采购代理机构进行资格审查**，**无效或缺项将被视为无效投标。**

**法定代表人授权书**

陕西博虹项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名（签字）： 性别： 年龄：

职 务： 身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电 话： 电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （正反面） | 授权代表身份证复印件  （正反面） |

供应商 法定代表人

（公章）： （签字或盖章）：

本授权有效期： 年 月 日至 年 月 日

**附件一**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加陕西博虹项目管理有限公司的（项目名称、项目编号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[1](#_bookmark0)，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：属于本项目采购所属行业（软件和信息技术服务业），且符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

**附件二**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

**附件三**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书**

陕西博虹项目管理有限公司：

本单位郑重承诺，我公司具备本项目所需的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）

2022年 月 日