**项目编号: SXZHZB2022-ZC060-JT**

**常规理化生实验室硬件提升项目**

**竞争性谈判文件**

**陕西纵横项目管理有限公司**

**二零二二年七月**

**目 录**

[第一章 竞争性谈判公告 1](#_Toc29766)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc21911)

[第三章 合同条款及格式 23](#_Toc8912)

[第四章 竞争性谈判内容及技术要求 27](#_Toc32341)

[第五章 评审方法 29](#_Toc22294)

[第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成 33](#_Toc20805)

# **第一章 竞争性谈判公告**

**项目概况**

**常规理化生实验室硬件提升项目采购项目的潜在供应商应在西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室获取采购文件，并于2022年08月01日09时30分（北京时间）前提交响应文件。**

**一、项目基本情况：**

项目编号：SXZHZB2022-ZC060-JT

项目名称：常规理化生实验室硬件提升项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：749289.00元

采购需求：

合同包1（常规理化生实验室硬件提升项目）：

合同包预算金额：749289.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 理化生实验室硬件专用设备 | 常规理化生实验室硬件提升项目 | 1(批) | 详见采购文件 | 749289.00 | 749289.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起15个日历日。（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

**二、 申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(常规理化生实验室硬件提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(常规理化生实验室硬件提升项目)

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（3）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动;

（4）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

**三、获取采购文件**

时间： 2022年07月27日 至 2022年07月29日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

方式：现场获取

售价：免费获取

**四、响应文件递交**

截止时间：2022年08月01日09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

**五、开启**

时间：2022年08月01日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

1. **其他补充事宜**

本项目开标地点：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室开标一室

1、领取谈判文件请携带单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件。(提示:请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。)

2、需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2） 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）《财政部农业农村部国家 乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产 品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；

（11）《陕西 省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；

（12）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财 库〔2021〕35 号）

（13）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业 政府采购信用融资工作 的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（14）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（15）其他需要落实的 政府采购政策，详见谈判文件。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

###### 1.釆购人信息

名称：西安市第二中学

地址：东关龙渠堡61号

联系方式：029-82489516

###### 2.釆购代理机构信息

名称：陕西纵横项目管理有限公司

地址：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

联系方式：029-86252018

###### 3.项目联系方式

项目联系人：秦工

电话：029-86252018

陕西纵横项目管理有限公司

2022年07月26日

# **第二章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **编 列 内 容** |
| 1 | 2.1 | 采购代理机构：陕西纵横项目管理有限公司  地 址：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室  联 系 人：秦工  电 话：029-86252018  邮 箱：sxzh@shaanxizongheng.com |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体谈判。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次谈判的最小单元为“项目”，谈判供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将会被拒绝。 |
| 5 | 11.1 | 谈判报价：谈判供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务并验收至合格的单价费用，包括但不限于设备费（含相关配件、附件、安装材料）、产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、运维期、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。 |
| 6 | 12.1 | 资格证明文件：  1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：  （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  （2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；  （3）税收缴纳证明：提供2022年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；  （4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  （5）承诺：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）  （6）书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）  2、落实政府采购政策需满足的资格要求：  （1）本项目非专门面向中小企业。  3、特定资格条件：  （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；  （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。）  （3）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动;  （4）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。  以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。以上资质在投标文件正本中附一套复印件加盖公章（其中投标文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件），资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。  未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，评标委员会都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效投标处理。 |
| 7 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；谈判报价表：壹份；电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称）。  **电子版为Word格式和正本签字盖章后的PDF格式扫描件，PDF格式扫描件与正本具有同等法律效力。** |
| 8 | 17.2 | 谈判响应文件正本、所有副本、电子版本、报价一览表分开密封装在单独的信封中（封袋不得有破损），且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴供应商名称、项目名称、项目编号等标识。  2.封袋请按以下要求标记：  （1) 供应商的全称；  （2) 投标项目名称、项目编号；  （3）正本或副本、电子版本、开标一览表“请勿在＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 9 | 18.1 | 谈判响应文件递交截止时间：2022年08月01日上午09：30分(北京时间)  竞争性谈判响应文件递交地址：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室  竞争性谈判响应文件接收人：陕西纵横项目管理有限公司 |
| 10 | 18.1 | 谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间  谈判地点：同谈判响应文件递交地址 |
| 11 | 24.1 | 评审方法：最低评标价法 （详见第五章）。 |
| 12 | 29 | 成交代理服务费：  29.1参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，不足8000元按8000元计。  29.2成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。  **开户名称：陕西纵横项目管理有限公司**  **开户银行：浙商银行股份有限公司西安未央路支行**  **账 号：7910000610120100029478** |
| 13 | 履约  保证 | 履约保证的形式：/  履约保证的金额：/ |
| 14 | **交货完工期** | **合同签订之日起15个日历日。** |
| 15 | **质保期** | **产品（设备）的质保期为三年。凡国家有规定的，优于谈判文件要求的，按国家规定执行。** |
| 16 | 样品 | 本项目不要求提供样品 |
| 17 | 进口  产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 18 | 分包 | 本采购项目不允许分包 |
| 19 | **其他**  **说明** | **按照西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知>(市财函(2021)431号)规定:供应商登记免费领取谈判文件的，如不参与项目投标，应在递交谈判响应文件截止时间前一日以书面形式告知来购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。** |

**一.总 则**

**1.资金来源**

1.1本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

1. **名词解释**

2.1采购人：西安市第二中学

2.2监督机构：同级财政监管部门

2.3采购代理机构：陕西纵横项目管理有限公司

2.4供应商：是指响应和符合谈判文件规定资格条件且参与谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本谈判文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足谈判文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

**3.合格的谈判供应商**

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表。

3.3根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.4谈判供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果谈判供应商在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。

3.5谈判供应商必须在陕西纵横项目管理有限公司领取竞争性谈判文件，方可参加竞争性谈判。

3.6联合体谈判

3.6.1如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

**4.谈判产品（含服务）的合格性和合法性**

4.1谈判产品（含服务）应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足谈判文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和谈判文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

**5.竞争性谈判响应文件内容的真实性**

5.1谈判供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判供应商自行承担。

**二.竞争性谈判文件**

**6.竞争性谈判文件构成**

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成

6.2谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于谈判供应商的谈判结果，其风险由谈判供应商承担。

6.3本竞争性谈判文件的解释权归陕西纵横项目管理有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

**7.竞争性谈判文件的修改和澄清**

7.1在谈判响应文件递交截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取谈判文件的供应商。

7.2采购代理机构如果对已发出的谈判文件进行修改，将在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间3个工作日前，在发布谈判公告的财政部门指定媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.3已经领取竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。如在24小时之内无书面回函，则视为同意修改或澄清内容。

**三.竞争性谈判响应文件的编制**

**8. 谈判语言和谈判货币**

8.供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作无效响应处理。

**9.竞争性谈判响应文件的构成**

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

（1） 按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

（2）按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书。

（3）按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个谈判供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作谈判无效处理。

9.3本次谈判的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

**10.竞争性谈判响应文件格式**

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2按竞争性谈判文件第9条的内容与要求和第六章提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

**11.谈判报价**

11.1谈判报价：谈判供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务并验收至合格的单价费用，包括但不限于设备费（含相关配件、附件、安装材料）、产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、运维期、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

12.1供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判按无效响应处理。

**13.证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件**

13.1供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将按无效响应处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与谈判响应文件的表述完全符合。）包括：

（1) 产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3) 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

**14.谈判有效期**

14.1谈判有效期（含授权有效期）为从提交谈判响应文件的截止之日起 90天。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件。

**15.竞争性谈判响应文件的式样和签署**

15.1供应商应按照供应商须知的要求,提交一份竞争性谈判响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性谈判响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘一份）及报价一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与竞争性谈判响应文件同时递交。**竞争性谈判响应文件电子版为Word格式和正本签字盖章后的PDF格式扫描件，PDF格式扫描件与正本具有同等法律效力。**

15.2竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字或盖章（竞争性谈判文件要求竞争性谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署）。所有竞争性谈判响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录，并分别胶装成册。

15.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

15.4**供应商名称应填写全称，竞争性谈判响应文件正本必须按竞争性谈判文件要求加盖供应商公章。**

15.5**因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。**

15.6谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

**四.竞争性谈判响应文件的递交**

**16.竞争性谈判响应文件的密封和标记**

16.1报价一览表除在竞争性谈判响应文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封谈判报价表的报价必须与竞争性谈判响应文件正本中的谈判报价表一致，若不一致，则按正本竞争性谈判响应文件中的谈判报价表为准）。

16.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本、所有的副本以及电子版本、报价一览表分开密封装在单独的信封中（封袋不得有破损），且在信封上标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

16.3外层包装请按以下要求标记：

（1) 谈判供应商的全称。

（2) 谈判项目名称、项目编号。

（3）正本、副本、电子版本、报价一览表“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。

16.4如果谈判供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

**17．竞争性谈判响应文件的递交**

17.1供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

17.2采购代理机构项目接收人在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.3无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

**18．迟交的竞争性谈判响应文件**

18.1按照供应商须知的规定，在递交谈判响应文件截止时间后送达的竞争性谈判响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

**19．谈判的修改与撤回**

19.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

19.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第16条的规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

**五.谈判与评审**

**20.谈判**

20.1采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

20.2在谈判时没有启封的竞争性谈判响应文件将原封退回给供应商。

20.3采购代理机构将做谈判记录，存档备查。

**21．评审组织及评审原则**

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

21.2竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

21.3在谈判期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

21.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

21.5谈判过程中的实质性变动：

21.5.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.5.2对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.6竞争性谈判响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

21.6.1谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

21.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）谈判响应文件中谈判报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准修正谈判响应文件；如果单独密封的谈判报价表与谈判响应文件正本的谈判报价表不一致，以谈判响应文件正本中的谈判报价表为准。

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判响应文件正本的谈判报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

21.6.3在详细评审之前，根据本须知第21.6.4条的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6.4实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。谈判供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效响应处理：

（1）没有按照竞争性谈判文件要求提供的竞争性谈判响应文件、竞争性谈判响应文件构成有重大缺项、谈判响应文件格式不符合竞争性谈判文件要求；

（2）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；

（3）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

（4）竞争性谈判响应文件无谈判供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

（5）无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

（6）谈判供应商在同一份竞争性谈判响应文件中，对同一竞争性谈判产品报有两个或多个报价的；

（7）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的谈判产品；

（8）谈判供应商有串通谈判、以他人名义谈判、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

（9）谈判总报价低于成本或者高于竞争性谈判文件公布的采购预算的。

（10）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）谈判响应文件不符合法律法规要求的；

（12）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

21.7竞争性谈判响应文件的详细评审

21.7.1谈判小组将按照本须知第21.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性谈判文件要求的谈判进行详细评审。

21.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

21.8成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐三名成交候选人，标明排列顺序。

**22．评审过程的保密**

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

**23．评审方法**

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。

**24．评审程序**

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定无效文件者，不进入下一步的评审。

**六.成交、通知与签约**

**25．成交程序**

25.1谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

25.2采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

25.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

25.3采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

25.4成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

**26.成交通知**

26.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

26.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

**27.成交合同的签订**

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.3政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

27.4采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

27.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

**28．成交代理服务费**

28.1参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行不足8000元按8000元计。

28.2成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

**29.质疑**

29.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**29.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。**

**29.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。**

**29**.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

**29**.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

**29**.5.2质疑项目的名称、编号；

**29**.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

**29**.5.4事实依据；

**29**.5.5必要的法律依据；

**29**.5.6提出质疑的日期。

**29**.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

**29**.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

**29**.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

**29**.6.3未在法定期限内提出质疑的；

**29**.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

**29**.6.5应当提交授权书而未提交的；

**29**.6.6以非法手段取得证据、材料的；

**29**.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

**29**.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

**29**.7质疑答复

**29**.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

**29**.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政监管部门提起投诉。

**29**.8其他需要说明的事项

**29**.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.html

**29**.8.2接收质疑函的方式：书面形式

**29**.8.3联系部门：陕西纵横项目管理有限公司前台

**29**.8.4联系电话：029-86252018

**29**.8.5通讯地址：西安市经开区凤城五路赛高街区A座902室

**30.其他**

30.1谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。（注：标书拆封时的价格视为第一次报价，无效谈判供应商将不得进入第二次报价）。

30.2当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

30.3在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，且采购单位或谈判小组不推荐的，须终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

30.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

**31.信用担保**

32.1根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）及参考《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），为参与政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。中标或成交供应商如有需要融资贷款服务的，可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

说明：所投设备（产品）涉及中小企业制造产品、节能产品、环保标志产品及其单独分类汇总并附相关说明材料。采购人依据相关规定对提供上述说明材料供应商的产品实施政府优先采购或强制采购。

**32.落实政府采购政策**

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（市财函〔2022〕867号）

的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依 照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20%的价格扣除，工程项目给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合 同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%-6%的扣除，工程项目为 1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、 微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章组织评标中的约定为准。

（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。未提相关属于监狱企业的证明文件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（3）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发 〔2007〕51 号）的有关规定，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当 在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需 要的，允许在节能清单之外采购。

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务 等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

（6）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

（7） 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（8）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）的有关规定，银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品， 应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包 括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

（9）根据财政部 农业农村部 国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）的有关规定，自 2021 年起，各级预算单位应当按照不低于 10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平 台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在 832 个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

（10）根据财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》 （财库〔2021〕20 号）的有关规定，各级预算单位要按照不低于 10%的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（11）根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）的有关规定，采购人使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、 服务等满足采购需求的前提下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。产品采购品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）执行。财政部、 发展改革委、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。二是采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依 据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（12） 根据《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35 号）的有关规定，在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利；

（13）根据陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通 知》（陕财办采〔2020〕15 号）的规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请；

（14）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定如下：

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

（15）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知 》 陕财办采函〔2022〕10号 有关规定如下：

发布采购公告或者发出采购邀请、未预留份额专门面向中小企业的货物服务项目，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（16）《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（市财函〔2022〕867号）本通知自2022年7月1日起执行。有关规定如下：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，面向中小企业的预留份额今年阶段性提高至40％以上，其中预留给小微企业比例不低于70%。

2、未预留份额专门面向中小企业的货物服务采购项目，给予小微企业的价格扣除优惠提高至10%-20%，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对于货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，价格扣除优惠提高至4%-6%，用扣除后的价格参加评审。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

# **第三章 合同条款及格式**

**常规理化生实验室硬件提升项目**

**采购合同**

**（示范文本）**

**采购人（全称）：**

**供应商（全称）：**

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1. 项目名称： ；

2. 项目地点： 。

**二、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 成交通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清、谈判补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**三、合同价款**

合同金额（大写）： （¥ ）。

合同金额即中标价。合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。

**四、结算方式：**

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人，附详细清单。

（2）付款方式：

①签订合同后15个日历日内转账支付合同总价款的70％；

②项目整体验收合格后30个日历日内,采购人转账支付合同总价款的30%；

③设备质保期内无质量问题，质保到期后退还保函。

**五、交货完工期：合同签订之日起15个日历日。**

**六、质保期：产品（设备）的质保期为三年。凡国家有规定的，优于谈判文件要求的，按国家规定执行。**

**七、内容及要求**

即交付的产品、服务内容、数量与谈判响应文件、谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

**八、运输、安装、调试要求**

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

**九、技术支持**

1、提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术具备的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

2、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

**十、技术培训**

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

**十一、技术资料要求**

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3、产品验收标准；

4、技术说明书及必须的其它技术资料；

5、产品安装，调试、维修线路图及原理图；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、整体验收后提供验收报告；

9、合同中要求的其他文件资料；

10、检定/校准报告。

**十二、质量保证**

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

5、服务方式:现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48小时。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

6、质保期内每月至少一次免费上门维护，回访。

7、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

8、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

9、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足谈判文件要求对待。

10、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

11、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

**十三、验收**

1.初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。

2.终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由中标人向采购人提出终验书面申请，采购人确认后，组织中标人、有关专家及相关部门进行系统验收，并出具终验报告，验收及专家费用由中标人承担。验收合格后填写《政府采购项目验收单》。

**十四、保密**

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

**十五、知识产权**

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

**十六、合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

**十七、不可抗力情况下的免责约定**

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情（需提供有效证明）等。

**十八、违约责任**

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

**十九、其他（**在合同中具体明确）

**二十、合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人： （盖章） 供应商： （盖章）

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章） 的代理人：（签字或盖章）

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

电 话： 电 话：

# **第四章 竞争性谈判内容及技术要求**

**通风化学实验室1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **规格型号（mm）** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **教师演示控制** | | | | | |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000\*700\*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角； 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.导轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用大弯铰链； 6.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550\*445\*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能,降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛；  2.启动开关灵活，压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 3.0.3MPa动水压状态下，水柱喷射高度≥46cm； 4.水流量≥0.15L/s。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 付 | 1 |
| 5 | 电脑 |  | 1.处理器： ≥4核 ≥3.6GHz  2.主板：AMD PRO560以上芯片组 3.内存：≥4G DDR4 2666M 内存 4.硬盘：≥256g固态硬盘 5.显卡：集成显卡 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.键鼠：USB键盘、鼠标 9.接口：≥6个USB 3.1接口，1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）；  10.显示器：≥21寸 11.操作系统：预装正版WIN10 12.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 1 |
| **学生实验操作及学习区** | | | | | |
| 1 | 化学学生实验桌 | 1200\*600\*780 | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用不少于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定； 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410\*330\*120。镂空设计，底部设有排水孔； 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760\*530\*58，定制81\*55\*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20\*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 1.4后档水板采用105\*14\*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 1.5桌脚：采用一体注塑模具成型，后脚采用一寸定向轮，前脚采用防滑调整脚。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 24 |
| 2 | 实验凳 | 315\*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型，经高温粉体烤漆处理；螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离为500mm。凳面直径315×高450-500mm；2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定；3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 48 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜 | 450\*600\*810mm | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用约1.0MM厚镀锌钢板，底座为专用一次成型绿色环保材质；内部钢框支撑，底平面和台面的高低差应≤4mm。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 定制 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 套 | 12 |
| 5 | PP一体化水槽 | 450\*600\*250 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450\*600\*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 套 | 12 |
| **控制系统** | | | | | |
| 1 | 智能系统控制柜 | 500\*200\*1250mm | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套； （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制； （3）给排水控制系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式；自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管； （4）智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流； 控制系统：采用自主研发控制系统。电压调节范围:0～30V。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 10寸 | 规格：不小于10寸触摸屏。 集中控制系统：可执行通风、供水、照明、电源、摇臂控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，器皿实际容积应不小于额定容积的95%。 | 套 | 1 |
| 4 | 远程控制系统 | 定制 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭；电压调节范围:0～30V。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 项 | 1 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，电压调节范围：0～30V。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 项 | 1 |
| **通风系统** | | | | | |
| 1 | 万向吸风罩 | 四节 | 1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成； 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理； 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构； 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理。 | 个 | 25 |
| 2 | 万向吸风罩底座 |  | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金。 | 套 | 1 |
| 3 | 室内行程通风系统 | 定制 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型； 规格：主风管600\*250mm，支风管直径110mm；管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 | 套 | 1 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 600\*250mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型； 规格：600\*250mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 | 套 | 1 |
| 5 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。 （1）功率：5.5KW； （2）每台通风设备都可以独立操作； （3）气流组织合理，气体排放符合国家规定排放标准。 | 台 | 1 |
| 6 | 风机控制线 | 国标 | 采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆，电缆的额定电压300/500V。 | 套 | 1 |
| **顶部集成供给系统** | | | | | |
| 1 | 顶装主体框架 | 1520\*575\*290 | 整体采用不小于3.0mm冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；涂层要求外表面任意五点的平均厚度≥80μm ，装配自攻螺钉，内侧螺纹应露出2圈以上；尺寸：45mm±2mm。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 6 |
| 2 | 主体防尘保护罩 | 1400\*430\*150 | 整体采用不小于5mm的抗倍特板。 | 套 | 6 |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 990\*115\*185 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于约3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块；主体金属材料硬度≥180HV；涂层的要求任意五点的平均厚度应≥100μm。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 个 | 12 |
| 4 | 上下水智能安装面板 | 195\*185\*80 | 接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |
| 5 | 多功能电源 | 65\*65\*8mm | 规格：65\*65\*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 12 |
| 6 | 急停装置 |  | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动。 | 个 | 12 |
| 7 | 供电线路 | 2.5mm² | 采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |
| 8 | 智能照明 | 1170\*85mm | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170\*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型。 | 套 | 12 |
| 9 | 自动给排水系统 | 模块化 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用硅胶软管，控制系统设置一键排空功能，电压调节范围:0～30V。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 10 | 自动给排水接口 | 快接 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口约5mm厚的304不锈钢材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |
| 11 | 给水布管 | 国标 | 给水主管选用20-32mmPP-R给水管。 | 项 | 1 |
| 12 | 排水布管 | 国标 | 排水管选用加厚50-75mmPVC-U国标管。 | 项 | 1 |
| 13 | 安装调试 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |
| 14 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |
| 15 | 室内装修 | 定制 | 1.室内基础改造（包括黑板、窗帘、吸顶灯具、墙面、地砖、吊顶、网线、门等）以及地面水电改造、垃圾清运； 2.室内装修 | 项 | 1 |

**通风化学实验室2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000\*700\*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.导轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用大弯铰链； 6.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质. 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550\*445\*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 套 | 1 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 2.启动开关灵活，开关能立即复位，无滞后现像，通水后无渗漏现象； 3.0.3MPa动水压状态下，水柱喷射高度≥46cm； 4.水流量≥0.15L/s。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 付 | 1 |
| 5 | 化学学生实验桌 | 1200\*600\*780mm | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用不少于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410\*330\*120。镂空设计，底部设有排水孔。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760\*530\*58，定制81\*55\*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20\*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 1.4后档水板采用105\*14\*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 1.5桌脚：采用一体注塑模具成型，后脚采用一寸定向轮，前脚采用防滑调整脚。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 24 |
| 6 | 全新钢塑水槽柜 | 450\*600\*810mm | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用约1.0MM厚镀锌钢板，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，底平面和台面的高低差应≤4mm。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 大号 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 套 | 12 |
| 8 | 电脑 |  | 1.处理器： ≥4核 ≥3.6GHz  2.主板：AMD PRO560以上芯片组 3.内存：≥4G DDR4 2666M 内存 4.硬盘：≥256g固态硬盘 5.显卡：集成显卡 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.键鼠：USB键盘、鼠标 9.接口：≥6个USB 3.1接口，1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）；  10.显示器：≥21寸 11.操作系统：预装正版WIN10 12.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 1 |
| 9 | PP一体化水槽 | 450\*600\*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450\*600\*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 10 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 套 | 12 |
| 11 | 多功能柱 | 350\*230\*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 主体的内外面均应做涂层处理外表面任意五点的平均厚度≥80μm ；自攻螺钉装配，内侧螺纹应露出2圈以上。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 24 |
| 12 | 学生安全电源 |  | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台书包盒中间 ； 2.所有学生电源可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组； 3. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 24 |
| 13 | 教师演示电源 | 500\*260 | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源 ； 2. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 。 | 套 | 1 |
| 14 | 实验凳 | Φ315\*450-500mm | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型，经高温粉体烤漆处理；螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 48 |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | 国标 | 阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20； | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 | 套 | 1 |
| 通风系统部分 | | | | | |
| 1 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 套 | 25 |
| 2 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。 （1）功率：5.5KW； （2）每台通风设备都可以独立操作； （3）气流组织合理，气体排放符合国家规定排放标准。 | 台 | 1 |
| 3 | 风管 |  | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型； 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 | 项 | 1 |
| 4 | 通风配件 |  | 包含PP材质弯头、PP材质变径、PP材质手动阀。 | 项 | 1 |
| 5 | 安装耗材及附件 |  | 定制 | 项 | 1 |
| 6 | 通风系统调试 |  |  | 项 | 1 |
| 7 | 通风系统安装 |  |  | 项 | 1 |
| 8 | 室内装修 | 定制 | 1.室内基础改造（包括黑板、窗帘、吸顶灯具、墙面、地砖、吊顶、网线、门等）以及地面水电改造、垃圾清运； 2.室内装修 | 项 | 1 |

**电学物理实验室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400\*700\*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.导轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用大弯铰链； 6.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质. 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师演示电源 | 500\*260 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源； 2.教师电源总控采用不小于10寸液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；  3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；  5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统可执行升、补光、分组、学生220V电源控制、低压控制。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 1 |
| 3 | 物理学生实验桌 | 1200\*600\*780mm | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用不少于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410\*330\*120。镂空设计，底部设有排水孔。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760\*530\*58，定制81\*55\*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20\*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 1.4后档水板采用105\*14\*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 1.5桌脚：采用一体注塑模具成型，后脚采用一寸定向轮，前脚采用防滑调整脚。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 24 |
| 4 | 电脑 |  | 1.处理器： ≥4核 ≥3.6GHz  2.主板：AMD PRO560以上芯片组 3.内存：≥4G DDR4 2666M 内存 4.硬盘：≥256g固态硬盘 5.显卡：集成显卡 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.键鼠：USB键盘、鼠标 9.接口：≥6个USB 3.1接口，1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）；  10.显示器：≥21寸 11.操作系统：预装正版WIN10 12.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 1 |
| 5 | 实验凳 | Φ315\*450-500mm | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型，经高温粉体烤漆处理；螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 48 |
| **智能吊装系统** | | | | | |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 采用ABS材质，模具一体成型；模块内预留高压、低压位置；电压调节范围:0～30V。 | 个 | 12 |
| 2 | 模块储藏装置 | 373\*373\*130 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 12 |
| 3 | 低压电源模块 | 1.5-24V | 1、教师主控型，可避免学生的误操作，可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，微电脑控制，采用不小于1.38寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；  4、学生直流电源调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A，电压调节范围:0～30V。 | 个 | 24 |
| 4 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 24 |
| 5 | 智能升降机构 | 520\*390\*100 | 采用自动升降系统，主体金属材料硬度≥180HV；涂层任意五点的平均厚度应≥100um。 | 个 | 12 |
| 6 | 综合布线 | 国标 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |
| 7 | 安装支架 | 国标 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |
| 8 | 安装辅件 | 定制 | 国标五金件 | 间 | 1 |
| 9 | 系统调试 | 定制 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 项 | 1 |
| 10 | 顶装安装 | 定制 | 标准化安装 | 项 | 1 |
| 11 | 室内装修 | 定制 | 1.室内基础改造（包括黑板、窗帘、吸顶灯具、墙面、地砖、吊顶、网线、门等）以及地面水电改造、垃圾清运； 2.室内装修 | 项 | 1 |

**生物实验室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **规格型号（mm)** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000\*700\*900mm | 1.全木结构； 2.面板：采用不小于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 3.柜身：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.导轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用大弯铰链； 6.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质. 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 550\*445\*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 1 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1200\*600\*780mm | 1.新型钢制结构 1.1台面：采用不少于12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 1.2新型钢塑结构，学生位镂空式。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410\*330\*120。镂空设计，底部设有排水孔。 1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760\*530\*58，定制81\*55\*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20\*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 1.4后档水板采用105\*14\*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，并用高强度内六角螺丝连接，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 1.5桌脚：采用一体注塑模具成型，后脚采用一寸定向轮，前脚采用防滑调整脚。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 张 | 24 |
| 全新钢塑水槽柜 | 450\*600\*810mm | 整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用约1.0MM厚镀锌钢板，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，底平面和台面的高低差应≤4mm。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 三联高低位龙头 | 大号 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 套 | 12 |
| PP一体化水槽 | 450\*600\*250mm | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450\*600\*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 12 |
| 多功能实验下水装置 | 定制 | 套 | 12 |
| 多功能柱 | 350\*230\*730mm | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 套 | 24 |
| 5 | 安全光源 |  | 不锈钢灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节。 | 只 | 24 |
| 6 | 电脑 |  | 1.处理器： ≥4核 ≥3.6GHz  2.主板：AMD PRO560以上芯片组 3.内存：≥4G DDR4 2666M 内存 4.硬盘：≥256g固态硬盘 5.显卡：集成显卡 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.键鼠：USB键盘、鼠标 9.接口：≥6个USB 3.1接口，1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个非转接VGA接口）；  10.显示器：≥21寸 11.操作系统：预装正版WIN10 12.安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 1 |
| 7 | 学生安全电源 |  | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台书包盒中间 ； 2.所有学生电源可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组； 3. 220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 24 |
| 8 | 教师演示电源 | 500\*260 | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源 ； 2. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 。 | 套 | 1 |
| 9 | 实验凳 | Φ315\*450-500mm | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型，经高温粉体烤漆处理；螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 张 | 48 |
| 10 | 室内装修 | 定制 | 1.室内基础改造（包括黑板、窗帘、吸顶灯具、墙面、地砖、吊顶、网线、门等）以及地面水电改造、垃圾清运； 2.室内装修 | 项 | 1 |

注：若有参数未明确所属行业，请自行依据【工信部联企业[2011]300号 工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知】划分行业类别，以此为据提供中小企业声明函。

# **评审方法**

**一．评审方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选人。

**二．政策性扣减**

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内的产品，供应商在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

若为西安市本级或各区项目执行下面规定：

2.5《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（市财函〔2022〕867号）,本通知自2022年7月1日起执行。有关规定如下：

（1）、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，面向中小企业的预留份额今年阶段性提高至40％以上，其中预留给小微企业比例不低于70%。

（2）、未预留份额专门面向中小企业的货物服务采购项目，给予小微企业的价格扣除优惠提高至10%，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对于货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，价格扣除优惠提高至4%，用扣除后的价格参加评审。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

若为陕西省本级项目执行下面规定：

发布采购公告或者发出采购邀请、未预留份额专门面向中小企业的货物服务项目，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

**三．评审程序**

按照初审、详评、推荐成交排序三个步骤进行评审。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

**1、谈判响应文件初审**

**1.1资格性审查。**谈判小组将依据谈判响应文件，按照谈判文件评审方法附件1 所述资格要求进行资格性审查，如果供应商不满足谈判文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应谈判文件。

**1.2符合性审查。**谈判小组根据谈判文件评审方法附件1从谈判响应文件的完整性、有效性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件实质性内容作出响应。

1.2.1竞争性谈判响应文件的完整性。竞争性谈判响应文件构成是否有重大缺项，是否按照竞争性谈判文件要求的格式编写竞争性谈判响应文件。

1.2.2竞争性谈判响应文件的有效性。竞争性谈判响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3竞争性谈判响应文件的响应性。谈判有效期是否符合竞争性谈判文件要求；是否满足本次谈判的特殊要求；谈判方案是否有重大缺漏项；谈判产品的技术规格是否有重大偏离；谈判商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.2.4报价是否超过采购预算。

**2、谈判响应文件的澄清**

2.1谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价、或明显低于市场价格，使得其谈判报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

**3、详评**

对于经初审合格的所有谈判响应文件，由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

**四、推荐并确定成交候选人**

1、谈判结果报告由谈判小组签字确认。

2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

**五、特殊情况的处理**

谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

**附件1**

**初步审查要素表**

| **条款号** | | | **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** | **资格评审**  **标准** | 基本资格条件 | **营业执照等主体资格证明文件** | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
| **财务状况报告** | 提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； |
| **税收缴纳证明** | 提供2022年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| **社会保障资金缴纳证明** | 提供2022年至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| **承诺** | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
| **书面声明** | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| **落实政府采购政策需满足的资格要求** | | 本项目非专门面向中小企业。 |
| 特  定  资  格  条  件 | **法定代表人授权书/法定代表人身份证明** | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
| **信用记录** | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（信用记录由采购代理机构在响应文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。） |
| **控股管理关系** | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动； |
| **其他** | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。 |
| **注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。** | | | | |
| **2.1.2** | **符合性评审标准** | **有效性审查** | **投标文件的签署盖章** | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全并加盖供应商公章 |
| **投标文件格式** | 应符合“投标文件格式”要求 |
| **报价唯一** | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| **完整性审查** | **投标文件份数** | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子版、开标一览表数量 |
| **投标文件内容** | 投标文件内容齐全、无遗漏（除评标因素外） |
| **响应性审查** | **对谈判文件响应程度** | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
| **交货完工期** | 应满足谈判文件中要求的交货完工期 |
| **质保期** | 应满足谈判文件中要求的质保期 |
| **服务地点** | 应满足谈判文件中要求的服务地点 |
| **投标有效期** | 应满足谈判文件中的规定 |

# **竞争性谈判响应文件格式及构成**

**项目编号：SXZHZB2022-ZC060-JT**

**（正本或副本）**

**常规理化生实验室硬件提升项目**

**竞争性谈判响应文件**

**谈判供应商名称（盖章）**

**年 月 日**

**目 录**

1. 谈判响应函
2. 谈判报价表 (报价一览表)
3. 谈判方案说明书
4. 商务条款偏离表
5. 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
6. 资格证明文件
7. 其他资料

**一、谈判响应函**

致：西安市第二中学/陕西纵横项目管理有限公司

根据贵方“ ”项目的谈判邀请(项目编号： )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址) 提交竞争性谈判响应文件正本一份、副本一式 份，电子版 份，报价一览表 份。

我方承诺如下：

（1）投标报价为小写： （大写： ），交货完工期： ；质保期： 。

1. 如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的责任和义务。
2. 我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
3. 我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起90天），本谈判响应函对我方具有约束力。
4. 同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。
5. 我们同意，如果成交，向陕西纵横项目管理有限公司交纳成交代理服务费。
6. 与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商法人/授权代表签字或盖章：

日 期：

**二、谈判报价表**

2.1报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 交货完工期  （合同签订之日起日历日） | 质保期  （年） | 备注 |
|  |  |  |  |
| 谈判总报价：人民币（大写） （小写：￥ ） | | | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（**两位**）。 | | | |

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日 期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

2.2谈判分项报价表

项目名称： 单位：(元)

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品  费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 | | | 大写： 小写： | | | | | |

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日 期：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3．供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

**2.3关键零部件及备品备件清单**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价  （元） | 备注 |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日 期：

注：1.如果不提供详细关键零部件及备品备件清单将视为没有实质性响应谈判文件。

1. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

**2.4耗材清单（如有）**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人/被授权人签字或盖章：

谈判供应商名称： （加盖单位公章）

日 期：

**三、谈判方案说明书**

项目名称：

项目编号：

**格式自拟**

**附表1：**

**技术规格响应表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 竞争性谈判规格 ☆1 | 竞争性谈判响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

法定代表人/或被授权人签字或盖章:

公 章：

注: 1、 ☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数),谈判供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐条抄写。

2、 ☆2 指谈判供应商拟提供的谈判产品的功能及技术规格(参数),谈判供应商应逐条如实填写。

3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

**附表2：**

**供货内容一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公 章：

**四、商务条款偏离表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表只填写谈判响应文件中与竞争性谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，谈判响应文件中商务响应与竞争性谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

**五、陕西省政府采购供应商**

**拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人/或被授权人（签字或盖章）：

地  址：

邮  编：

电  话：

                      年  月  日

**六、资格证明文件**

**1、基本资格条件：**

**（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；**

**（2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；**

**（3）税收缴纳证明：提供2022年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；**

**（4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；**

1. **承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）**

**承诺函**

致：西安市第二中学/陕西纵横项目管理有限公司

本公司郑重承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人/被授权人签字或盖章：

供应商名称： （加盖单位公章）

日 期：

1. **参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟）**

**书面声明**

致：西安市第二中学/陕西纵横项目管理有限公司

本公司郑重声明，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法定代表人/被授权人签字或盖章：

供应商名称： （加盖单位公章）

日 期：

**2、落实政府采购政策需满足的资格要求：**

**本项目不专门面向中小企业。**

（1）供应商若为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（附件1），填写时请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定；成交人享受中小企业扶持政策的，成交人的《中小企业声明函》或证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

（2）供应商若为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）；

（3）供应商若为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件（附件3）；

**附件1：**

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （ 标的名称） ， 属于（ ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖单位公章）

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件2（如有）：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**附件3（如有）：**

**监狱企业证明文件**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日 期：

**3、特定资格条件：**

**（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） |

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

**说明：仅限法定代表人参加谈判时提供**。

**法定代表人授权书**

致：西安市第二中学/陕西纵横项目管理有限公司

( 供应商名称) 按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ） 成立。 (法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号） 项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自 年 月 日至 年 月 日

本授权书于 年 月 日签章生效，特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字或盖章： | 法人代表签字或盖章： |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） | 被授权人身份证复印件粘贴处  （正反面） |

谈判供应商名称（盖章）：

日 期：

1. **供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；**
2. **控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动;**

**关系关联承诺书**

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有 。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有 。

我单位被 单位控股。

1.3单位负责人：

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**（4）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。**

**书面声明**

致：(采购人名称）

我方作为 项目名称 （项目编号： ）的谈判响应供应商，在此郑重声明：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称： （加盖公章）

日期： 年 月 日

**七、其它说明**

1、依据竞争性谈判文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明供应商实力的文件。

**附件1（如有）：**

**投标产品属节能、环境标志产品列表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： | | | | |
| 备注 | 保留小数点后两位。 | | | | |

说明：1、供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按谈判文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。