**项目编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II**

**扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目**

**【第二包】**

**竞争性磋商文件**

**采 购 人：扶风县水利局**

**采购代理机构：陕西正信工程项目管理有限公司**

**二0二二年五月**

**特别提示**

**各供应商**：在此我们特别善意地提醒您注意！

1、请您仔细地阅读竞争性磋商文件并正确理解竞争性磋商文件中各项具体要求。

2、请您严格按照竞争性磋商文件载明的竞争性磋商响应文件格式要求编制响应文件。

3、请您按照竞争性磋商文件要求密封响应文件。

4、请您明确标记响应文件的正本、副本。

5、请于购买竞争性磋商文件后按照规定及时递交投标保证金。

**6、如在磋商响应文件递交截止时间前放弃本次投标，请以书面形式发出弃标函。**

7、请您于2022年6月2日9时30分前，准时到宝鸡市公共资源交易中心三楼第13开标室

递交响应文件并参加磋商会议，避免迟误。

8、请您到达磋商会议地点后及时到签到处签字登记。

谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们

将竭诚为您服务。

**目录**

**[第一部分 竞争性磋商公告 2](#_Toc103872812)**

**[第二部分 竞争性磋商须知 6](#_Toc103872816)**

**[第三部分 评审办法 22](#_Toc103872817)**

**[第四部分 合同条款及合同文件格式 30](#_Toc103872818)**

**[第五部分 工程量清单、图纸 39](#_Toc103872819)**

**[第六部分 采购需求 59](#_Toc103872820)**

**[第七部分 竞争性磋商响应文件格式 62](#_Toc103872821)**

第一部分 竞争性磋商公告

# 扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目

# 竞争性磋商公告

###### 项目概况

扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目采购项目的潜在供应商应在宝鸡市金台区大庆路113号凯旋城铭座1010室获取采购文件，并于 2022年06月02日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXZX2022-CG-002

项目名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,775,500.00元

采购需求：

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 水利枢纽工程施工 | 扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目Ⅰ标段 | 1(项) | 详见采购文件 | 965,400.00 | 965,400.00 |
| 1-2 | 水利枢纽工程施工 | 扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目Ⅱ标段 | 1(项) | 详见采购文件 | 810,100.00 | 810,100.00 |

本合同包不接受联合体投标

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；（5）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（6）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目)特定资格要求如下:

扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目I标段：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；（2）供应商提供法定代表人授权委托书、身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件（复印件须加盖公章），法定代表人直接投标只须提交其身份证明；（3）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（8）磋商保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单，复印件须加盖供应商公章）；（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。  
 扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目II标段:(1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；（2）供应商提供法定代表人授权委托书、身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件（复印件须加盖公章），法定代表人直接投标只须提交其身份证明；（3）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（8）磋商保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单，复印件须加盖供应商公章）；（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

#### 三、获取采购文件

时间： 2022年05月20日 至 2022年05月25日 ，每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：宝鸡市金台区大庆路113号凯旋城铭座1010室

方式：在线获取

售价： 500元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2022年6月2日 9时30分00秒 （北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第13开标室

#### 五、开启

时间： 2022年6月2日 9时30分00秒 （北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第13开标室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、本项目实际报名时间为2022年05月20日至2022年05月25日（节假日不休），每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）；

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

3、报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder ）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名；

4、缴费确认：报名成功后，供应商应将营业执照、单位介绍信、授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）及网上报名回执单（复印件加盖公章）至陕西正信工程项目管理有限公司完善报名流程，缴费确认完毕后方可下载电子招标文件，逾期未办理的，视为自动放弃。

5、本项目为“全流程电子化”采购模式，实行电子投标与纸质标书并行方式，各供应商须自行在网上下载磋商文件、交纳磋商保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省▪宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）-服务指南-下载专区-下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》,按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。供应商在投标截止时间前请携带（陕西CA锁）主锁及副锁至宝鸡市公共资源交易中心三楼第13开标室参加开标会。因供应商自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

6、未完成网上投标或未经采购代理公司交费确认或未在规定时间内在平台上下载电子竞争性磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。

7、鉴于疫情防控要求，每家供应商开标时只限一人现场开标,请各供应商代表必须佩戴口罩并做好个人防护措施，宝鸡市内出示健康码绿码及行程码，48小时内核酸检测阴性证明；宝鸡市以外及省内有新冠肺炎确诊病例的重点地区来宝返宝人员，须提供48小时内核酸检测阴性证明，建议抵达宝鸡后，及时到就近医疗机构进行1次核酸检测，以排除沿途疫情风险，并做好个人健康状况监测。

8、本项目资金形式为面向中小企业整体预留。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：扶风县水利局

地址：扶风县新区南二路中段

联系方式：0917-5218551

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西正信工程项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区大庆路113号凯旋城铭座1010室

联系方式：0917-3265368

###### 3.项目联系方式

项目联系人：李美迎

电话：0917-3265368

陕西正信工程项目管理有限公司

**2022年5月19日**

第二部分 竞争性磋商须知

一、供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名 称： 扶风县水利局  地 址：扶风县新区南二路中段  联系方式：0917-5218551 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西正信工程项目管理有限公司  地 址：宝鸡市金台区大庆路113号凯旋城铭座1010室  联系人：李美迎  联系方式：0917-3265368 |
| 3 | 监督管理机构 | / |
| 4 | 采购项目名称 | 扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 |
| 5 | 采购项目编号 | FFX2022-NCGS-WXGZ-II |
| 6 | 资金性质 | / |
| 7 | 采购项目总预算 | 1,775,500.00元 |
| 8 | 采购项目用途 | 自用 |
| 9 | 采购内容 | 在扶风县绛帐镇等5个镇7个行政村新打机井1眼、配套水泵1台套、新建井房1间;更换配水管网 8544m、闸阀井 35 座、排水井13座;更换 LXSJS15 水表839 个，成品阀井633座;铺设低压线路120m，更换启动柜2面，配电柜2面。 |
| 10 | 供应商 | 响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：  2、特定资格条件：  （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；  （2）供应商提供法定代表人授权委托书、身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件（复印件须加盖公章），法定代表人直接投标只须提交其身份证明；  （3）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；  （4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；  （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；  （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  （7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；  （8）磋商保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单，复印件须加盖供应商公章）；  （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
| 12 | 工期 | 自合同签订之日起3个月。 |
| 13 | 竞争性磋商文件发售 | **发售时间：2022年05月20日至2022年05月25日**  **上午8:30-12:00，下午14:00-17:00时止（节假日不休）。**  **发售地点：在线发售** |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 现场勘查、标前答疑会 | 不统一组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 16 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到磋商文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。 |
| 17 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。 |
| 18 | 磋商文件递交截止时间及开标时间和地点 | **1、响应文件递交截止时间：2022年6月2日09时30分00秒**  **2、递交地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第13开标室**  **3、磋商时间：2022年06月02日09时30分00秒**  **4、磋商地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第13开标室** |
| 19 | 磋商有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90个日历天 |
| 20 | 磋商保证金 | 磋商保证金的缴纳方式为：银行转账或银行保函，由供应商自主选择。磋商保证金的缴纳截止时间为2022年05月30日09:00时整（以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间）。采用银行保函形式的供应商须在开标现场向监督人提交银行保函。  **磋商保证金金额：**  **第二包：人民币壹万陆仟元整（￥：16000.00元 ）**  **收款单位：宝鸡市公共资源交易中心**  **开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部**  **账 号：80602000142101980601331**  按以上要求提交保证金的供应商须将银行转账凭证/银行保函附在响应文件中（未按规定时间、金额缴纳投标保证金或未附票据的投标文件均视为无效标书）。  转账时应注明： （项目名称）磋商保证金 |
| 21 | 备选投标方案 | 不接受备选投标方案。 |
| 22 | 盖章签字 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求在响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效投标处理。磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 23 | 磋商响应文件数量、  装订 | 1、密封要求：投标时，供应商应自行将响应文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；  2、装订要求（非废标项）：磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。现场提交磋商响应文件正本一份，副本三份，电子文件（U盘，需包含响应文件Word版）一份。共四份。纸质磋商响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。 |
| 24 | **最高限价** | 供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，超于采购项目最高限价按无效标处理。  **本项目采购预算及最高限价**  **第二包：810100.00元** |
| 24 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。  磋商小组家确定方式：陕西省政府采购综合评标专家库随机抽取。 |
| 25 | 履约担保 | 履约担保为中标价的10％，担保形式为银行保函。 |
| 需要补充的其他内容。 | | |
| 26 | 结果公示 | 陕西省政府采购网  公示期：1个工作日 |
| 27 | **磋商现场需单独携带**  **证件（复印件加盖**  **公章）** | 1、法定代表人授权委托书、被授权人身份证件原件（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证件）2、营业执照（证件复印件单独放入档案袋中，可不密封，在响应文件递交截止前随同响应文件一起递交） |
| 28 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标代理负责解释。 |

**供应商须知正文部分**

**一、名词解释**

1、采 购 人：扶风县水利局

2、采购代理机构：陕西正信工程项目管理有限公司

3、供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

**二、磋商文件及要求**

1、磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

1-1、竞争性磋商公告

1-2、竞争性磋商须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同草案条款

1-5、竞争性磋商响应文件格式

2、磋商文件的获取：各供应商应从采购代理机构购买磋商文件，磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

3、采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为磋商文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人 ，且作为磋商文件的组成部分。

5、磋商文件的解释权归采购代理机构。

**三、磋商及响应文件**

1、各供应商按照磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对磋商文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。磋商响应应以包为单位，不得在其中选项或将其中内容再行分解。

2、合格供应商要求：

2-1、供应商资格要求：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）供应商提供法定代表人授权委托书、身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件（复印件须加盖公章），法定代表人直接投标只须提交其身份证明；

（3）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（8）磋商保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单，复印件须加盖供应商公章）；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

**以上为供应商必备要求，各供应商应在竞争性磋商响应文件内附加盖供应商红色公章的复印件。**

3、限制磋商的供应商

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体磋商。

5、响应文件的编制

5-1、供应商可参照采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制，正本一份，副本三份，电子文件（U盘）一份。**正本密封在一个标袋，所有副本密封在一个标袋，电子标书U盘（整套响应文件Word版）与正本密封在一个标袋，**每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-2、供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对磋商响应函格式中内容的响应；

5-2-2、首次磋商报价一览表和分项报价表。报价货币用人民币，单位为元。

5-2-3、供应商须出具的合格供应商证明文件，证明参加磋商供应商是响应本项目磋商的合格供应商。

5-2-4、供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、材料供应及技术支持等方面保障措施。

5-2-5、供应商提供为采购活动提供的合理化建议。

5-2-6、供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5-3、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订并在每一页的下方清楚标明页码。

5-4、响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、响应报价要求

6-1、供应商应按照磋商文件规定的技术要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明各项分类报价、总价、完成时限等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、响应报价是完成磋商内容所需的全部费用，包括编制费及其它相关的费用。

6-3、首次响应报价随响应文件提交，最后响应报价在磋商后提交。各供应商应在响应前在最后响应报价表加盖公章，磋商后，填写价格，法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、最后响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

6-5、磋商后最终的响应报价，一次性包死，在合同洽谈和合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6-6、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-7、磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-8、磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

7、保证金：

7-1、**供应商须向代理公司递交磋商保证金，保证金应在磋商截止时间前到账。**

**收款单位：宝鸡市公共资源交易中心**

**开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部**

**账 号：80602000142101980601331**

7-2、缴纳方式：见供应商须知前附表。

7-3、磋商保证金递交截止时间：见供应商须知前附表。

7-4、供应商投标时，必须以竞争性磋商文件规定的方式提交磋商保证金，并作为其投标的一部分。磋商现场不办理投标保证金收取事宜。若采购代理机构未在磋商保证金递交截止时间收到足额磋商保证金或有效磋商担保函的，或未在响应文件中附磋商担保凭证的，其投标无效。

7-5、在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

7-6、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-6-1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7-6-2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7-6-3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-6-5、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，

且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

8、响应文件有效期

8-1、响应文件有效期为自磋商之日起九十（90）个日历天，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商响应文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

**四、响应文件的密封和提交**

1、响应文件密封

1-1、供应商应将响应文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；

1-2、对于需提供合格供应商要求证明文件及业绩证明文件的采购项目，供应商应将其内容单独装在档案袋内，并标明提供的明细表。

1-3、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

2-2、在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

**五、磋商小组职责及义务**

1、磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成。

2、磋商小组职责

2-1、确认磋商文件。

2-2、确定符合资质条件的供应商参加磋商。

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2-4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3、磋商小组义务

3-1、遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

3-2、根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3-3、参与评审报告的起草；

3-4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3-5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

**六、磋商程序**

1、磋商会议

1-1、在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

1-2、由采购人代表对各供应商的资格条件进行审查并宣布审查结果。

1-3、由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-4、采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

1-5、磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

1. 响应文件评审

2-1、响应文件的资格性审查：依据法律法规和响应文件的规定，对响应文件中的合格供应商证明文件、保证金等进行审查，以确认合格供应商具备相应资格。

2-2、响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。

2-3、经过供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-3-1、供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

2-3-2、供应商的磋商报价超出采购预算的。

2-3-3、磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。

2-3-4、合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

2-3-5、保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合磋商文件要求的。

2-3-6、响应文件没有盖单位公章，无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

2-3-7、响应文件对磋商文件要求（付款、验收、售后服务等项）不一致，或附加了采购人难以接受的条件。

2-3-8、磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-3-9、响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

2-3-10、响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

2-3-11、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

3-1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-2、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3-3、供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

4-1、磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4-2、最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

5、比较与评价

5-1、磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-6、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-7、响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

5-3、属于政府采购节能清单中的产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

6、其他

6-1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

6-2、报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder ）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名；

6-3、缴费确认：报名成功后，供应商应将营业执照、单位介绍信、授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）及网上报名回执单（复印件加盖公章）至陕西正信工程项目管理有限公司完善报名流程，缴费确认完毕后方可下载电子招标文件，逾期未办理的，视为自动放弃。

6-4、本项目为“全流程电子化”采购模式，实行电子投标与纸质标书并行方式，各供应商须自行在网上下载磋商文件、交纳磋商保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省▪宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）-服务指南-下载专区-下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》,按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。供应商在投标截止时间前请携带（陕西CA锁）主锁及副锁至宝鸡市公共资源交易中心五楼第九开标室参加开标会。因供应商自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

6-5、未完成网上投标或未经采购代理公司交费确认或未在规定时间内在平台上下载电子竞争性磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。

6-6、鉴于疫情防控要求，每家供应商开标时只限一人现场开标,请各供应商代表必须佩戴口罩并做好个人防护措施，宝鸡市内出示健康码绿码及行程码，48小时内核酸检测阴性证明；宝鸡市以外及省内有新冠肺炎确诊病例的重点地区来宝返宝人员，须提供48小时内核酸检测阴性证明，建议抵达宝鸡后，及时到就近医疗机构进行1次核酸检测，以排除沿途疫情风险，并做好个人健康状况监测。

第三部分 评审办法

1．评审原则

1.1本项目坚持公平、公正、科学、择优的原则，结合实际，依照本办法对各供应商的磋商响应文件进行综合评审，择优确定成交人。

1.2本次评标工作，在监标人的监督下进行，由磋商小组负责实施。

### 2．响应文件的评估和比较

2.1 磋商小组将对有效的响应文件进行评估和比较。

2.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝；成交供应商确定后，采购人及采购代理机构不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

2.3初步评审：磋商小组将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已有效提供，文件是否合格地签署。“响应文件”属下列情况之一的，作为无效标处理：

1）响应文件内容不全或关键词字迹模糊、无法辨认的；

2）响应文件有关内容未按规定加盖供应商公章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

3）响应文件格式要求供应商法定代表人或法定代表人授权人签字，而无供应商法定代表人或法定代表人授权人签字的；

4）法定代表人授权书有效期不足或授权书无效的；

5）响应文件中技术方案不完整或投入设备不完全，影响采购人最终使用的；

6）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件或有多个不同报价的或提交替代服务方案的；

7）未按照磋商文件的要求交纳磋商保证金的；

8）与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通磋商的；

9）以他人名义磋商，或者以其他方式弄虚作假；

10）磋商报价经磋商小组认定低于成本价的；

11）磋商报价超出采购预算的；

12）违反磋商文件其他有关规定或相关法律法规规定的；

### 3．评审程序

3.1 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序和方法、标准对各供应商的响应文件进行评审。

3.2 磋商小组对于各个供应商的磋商响应文件首先进行资格性审查，资格性审查通过的供应商进行符合性审查，审查全部合格的供应商才有机会参加最后报价。

### 4．评审原则及主要内容

**（一）磋商前资格检查**

1.供应商应授权合法的人员参加本项目竞争性磋商活动全过程，其中法定代表人直接参加竞争性磋商活动的，应出具法定代表人合法有效的身份证原件，且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加竞争性磋商活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件；

2.其他资格审查原件：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；（2）供应商提供法定代表人授权委托书、身份证复印件及被授权人身份证原件、复印件（复印件须加盖公章），法定代表人直接投标只须提交其身份证明；（3）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；供应商需提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录的书面声明；

**供应商无需在本项目磋商会议现场上述网站的相关网页截图，但必须提供书面声明，格式具体详见本项目竞争性磋商文件给予的格式内容。**

**（二）竞争性磋商响应文件密封检查**

由采购人代表、采购代理机构共同检查磋商文件密封完整性。

**（三）符合性审查**

依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1 | 供应商名称是否与营业执照一致 |
| 2 | 响应文件是否按磋商文件要求的数量、语言、计量单位、报价货币及签字盖章 |
| 3 | 磋商有效期是否达到磋商文件要求 |
| 4 | 按照磋商文件要求的格式编写 |
| 5 | 是否响应了磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，没有重大偏离 |
| 6 | 是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求 |

### 5．磋商方法

5.1商务分

投标报价75分

（1）报价总价得分（75分）

（a）本项目设最高限价，投标报价大于或等于最高限价做无效投标处理；

（b）满足磋商文件要求且最终投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分75分。

投标报价得分=（评审基准价/投标报价）\*价格分

（c）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2技术分(25分 )

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评审内容 |
| 1 | 内容完整性和编制水平；根据响应程度计0～3分 |
| 2 | 施工方案与技术措施；根据响应程度计0～4分 |
| 3 | 质量管理体系和措施；根据响应程度计0～3分 |
| 4 | 安全管理体系与措施；根据响应程度计0～2分 |
| 5 | 环境保护管理体系与措施；根据响应程度计0～2分 |
| 6 | 工程进度计划与措施；根据响应程度计0～2分 |
| 7 | 资源配备计划；根据响应程度计0～2分 |
| 8 | 项目管理机构人员配备。根据响应程度计0～2分 |
| 9 | 完全承诺磋商文件和合同主要条款，有其它实质性承诺、合理化建议和服务配合承诺，根据响应程度计0-2分； |
| 10 | 项目工作的开展或后期服务及工程质量的维修，根据响应程度计0-3分。 |

5.3评审价格的确定

5.3**.1供应商为小型和微型企业（含联合体）、监狱企业、福利企业的评审价计算规则：**

5.3.1.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）投标提供本企业承担的货物/服务，或者提供其他中小企业承担的货物/服务，本项所称货物/服务不包括使用大型企业提供的货物/服务。

5.3.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.3.1.3小型、微型企业提供有中型企业承担货物/服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业承担货物/服务的，视同为大型企业。

5.3.1.4本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3.1.5 本办法所称福利性企业指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位的组织。

5.3.1.6评审价的计算：

5.3.1.6.1供应商磋商的情况为：

小型企业/微型企业，其评审价=磋商报价\*（6%）；

监狱企业/福利企业，其评审价=磋商报价\*（6%）；

### 6．特殊情况的处理

①若出现综合得分并列第一时，比较磋商报价得分，此分项得分高者成交，磋商报价得分相同，依次比较技术部分各项得分等分值，得分高者成交。

②每个评委必须按照本办法据实记分，凡记分不符合本办法规定要求者，均按无效记分对待。

③评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

④未尽事宜按有关规定执行，没有规定的，由磋商小组研究确定。

⑤本评审办法由采购人、采购代理机构负责解释。

**（二）否决磋商响应的情形**

①供应商或其竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，否决其磋商响应：

有串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

供应商名称与营业执照或资质证书或安全生产许可证不一致的；

磋商函签字、盖章不符合要求的；

竞争性磋商响应文件完整性不符合竞争性磋商文件规定的；

未按竞争性磋商文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

供应商递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，或在一份竞争性磋商响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价的；

磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的，且供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

提供的竞争性磋商响应文件电子版不能正常参与评审的；

竞争性磋商响应文件电子版（如要求）与文字版报价数据不一致的；

供应商私自改动竞争性磋商文件提供的工程量清单中的工程数量的；

工程量清单磋商报价预算书汇总价和磋商函中总报价不符的；

其他经评委会确认的未能实质性响应竞争性磋商文件要求的；

工期、质量未响应竞争性磋商文件要求的；

法律、法规规定的以及本竞争性磋商文件规定的其他情形。

②串通响应的，否决其磋商响应。有下列情形之一的，属于供应商相互串通：

供应商之间协商磋商报价等竞争性磋商响应文件的实质性内容；

供应商之间约定成交人；

供应商之间约定部分供应商放弃响应或者中标（成交）；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商响应；

供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

③串通磋商的，否决其响应。有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商采购活动的；

不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

④弄虚作假的，否决其响应。供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

使用伪造、变造的许可证件；

提供虚假的财务状况或者业绩；

提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

提供虚假的信用状况；

其他弄虚作假的行为。

第四部分 合同条款及合同文件格式

## 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 采购人：扶风县水利局  地址：扶风县  项目名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目  资金来源：资金已落实。 |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定位置。 |
| 3 | 工期:自合同签订后3个月内完成。 |
| 4 | 1.本项目为固定综合单价合同。固定综合单价=最终成交的磋商报价/磋商一次报价\*一次清单报价中的各项单价。依据所提供的工程量清单进行编制磋商一次报价，不得对工程量、原表格形式进行增删、隐藏等改动。所填报的单价及总价必须包含所有可能产生的费用规费、税金、人工费、材料费等及风险因素。除采购人原因需要调整的，不以任何原因予以调整。磋商报价不得超过公布的本项目最高限价，超出（高于）者按照无效响应处理。给定清单中未包含的子项目，视为已包含在我方清单中。  2.付款方式和程序：  （1）结算方式：  由采购人负责结算，在付款前，成交供应商须开具全额发票给采购人。  （2）付款方式：  （1）银行转账，项目实施完成并通过验收后，由供应商提供票据并申请，经采购人签字同意后支付。  （2）付款方式： 双方协商。 |
| 5 | 缺陷责任期：12个月 |
| 8 | 质量保证：  ①质量保证期：1年  ②供应商必须保证材料合格、工程及服务质量可靠，并全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。施工工艺应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 9 | **验收：**  由采购人和供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括材料和施工质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照招标人要求按时完工。  1.所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现招标人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复。  2.若发现供应商有弄虚作假的，在磋商阶段故意或随意夸大技术能力、工程、服务质量的，采购人有权解除合同，并且要求供应商赔偿相关损失。  3.验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。  4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。  5.验收依据：   1. 合同文本； 2. 磋商文件及澄清函、磋商响应文件； 3. 国家和行业制定的相应的标准和规范；   d)验收清单。 |
| 10 | **知识产权、专利权：**  供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 11 | **违约责任：**  1、按《民法典》中的相关条款执行。  2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。 |
| 12 | **政府采购合同：**  政府采购合同适用民法典。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。  采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。  政府采购合同应当采用书面形式。  国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。  采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。  中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。  政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。  经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。  政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

发包方(甲方)：扶风县水利局

承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

**第一条　工程概况**

　　一、工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目第 包

工程地点：扶风县

工程内容： 。

　　质量等级：必须保证合格，争创优良。

　　合同价款：大写： （小写： ）

　　二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）

　　三、工程期限：

开工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

　　总日历工期：\_\_\_\_\_\_天。

**第二条　图纸**

　　一、图纸提供套数：\_\_\_\_\_套；

　　二、图纸提供日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

**第三条　双方一般责任**

　　一、甲方驻工地代表：姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　二、乙方驻工地代表：姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　　三、甲方工作

　　1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

　　2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

　　3、审核乙方工程进度月报。

　　4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。

　　5、审查认可工程决算，组织工程验收。

　　6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

　　四、乙方工作

　　1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

　　2、程项目经理必须常驻工地(每月不得少于22天)，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

　　3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。

　　4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。

　　6、乙方应按工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

**第四条　工程质量**

　　一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条　件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

**第五条　合同价款**

　　一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

　　二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量。

　　三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。

**第六条　材料、设备供应**

　　材料、设备供应范围的划分检验：

　　一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　三、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

**第七条　工期顺延**

　　如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

　　一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(根据需要)，影响承包方进场。

　　二、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

　　三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。

　　四、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。

　　五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

**第八条　工程款支付方式**

　　一、工程款支付方式：银行转账。

　　二、工程付款： 双方协商。

　　三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

**第九条　竣工与结算**

　　一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：

　　1、工程施工竣工总结及大事记;

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;

　　4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。

　　甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

**第十条　工程施工安全**

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

**第十一条　违约责任**

　　一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。

　　二、按经济民法典的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。

　　四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

**第十二条　纠纷处理**

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向\_\_\_扶风县\_\_\_人民法院起诉。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

**第十三条　工程保修**

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下\_\_\_\_%的工程款作为工程保修金，保修期\_\_\_\_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

**第十四条　附则**

　　一、本合同共\_\_\_\_份，正本两份，副本\_\_\_\_份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章) 承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

第五部分 工程量清单、图纸

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **投 标 总 价** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II） | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价人民币（大写）： | | |  | | | | 元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （￥）： | | |  | | | | 元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第2包 工程项目总价表** | | | | | | |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II | | | | | | |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 组号 | 项目分组名称 | | | | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 建筑工程 | | | |  |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 | | | |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | | | |  |  |
| 四 | 工程保险费 | | | | 0.45% |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | 合计（A） | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |
|  | 暂列金额（B） 6%  投标总报价(A)＋(B)： （填入投标总价） | | | | |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| **一** | **天度镇** |  |  |  |  |  |
| **(一)** | **侯李村侯家组** |  |  |  |  |  |
| 1 | 输配水管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | φ40PE（1.6MPa）配水管安装 | m | 185 |  |  |  |
| 1.2 | φ32PE（1.6MPa）配水管安装 | m | 73 |  |  |  |
| 1.3 | 管件 | % | 5 |  |  |  |
| 1.4 | 管沟开挖(人工30%，机械70%） | m³ | 123.84 |  |  |  |
| 1.5 | 管沟回填(人工30%，机械70%） | m³ | 123.84 |  |  |  |
| 2 | 闸阀井（3座） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 | m³ | 22.01 |  |  |  |
| 2.2 | 土方回填 | m³ | 15.12 |  |  |  |
| 2.3 | 3:7灰土 | m³ | 0.84 |  |  |  |
| 2.4 | M7.5砂浆砖砌 | m³ | 3.82 |  |  |  |
| 2.5 | M10水泥砂浆抹面 | ㎡ | 15.4 |  |  |  |
| 2.6 | 圆形C25混凝土底座 | m³ | 1.02 |  |  |  |
| 2.7 | D65铸铁井盖 | 个 | 3 |  |  |  |
| **二** | **杏林镇** |  |  |  |  |  |
| **(一)** | **西坡村** |  |  |  |  |  |
| **1** | **王家台组** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 输配水管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | φ110PE（1.25MPa）配水管安装 | m | 5 |  |  |  |
| 1.1.2 | φ50PE（1.25MPa）配水管安装 | m | 43 |  |  |  |
| 1.1.3 | φ40PE（1.6MPa）配水管安装 | m | 537 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管件 | % | 5 |  |  |  |
| 1.1.5 | 管沟开挖(人工30%，机械70%） | m³ | 576.54 |  |  |  |
| 1.1.6 | 管沟回填(人工30%，机械70%） | m³ | 576.54 |  |  |  |
| 1.1.7 | 混凝土路面破除(δ=15cm) | m³ | 45.54 |  |  |  |
| 1.1.8 | 混凝土路面恢复 (δ=15cm，C25) | m² | 303.6 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1.1.9 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 45.54 |  |  |  |
| 1.1.10 | 顶管 | m | 6 |  |  |  |
| 1.1.11 | DN50钢管套管（2处） | m | 12 |  |  |  |
| 1.2 | 排水井 | 座 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 闸阀井(2座） |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 14.67 |  |  |  |
| 1.3.2 | 土方回填 | m³ | 10.08 |  |  |  |
| 1.3.3 | 3:7灰土 | m³ | 0.56 |  |  |  |
| 1.3.4 | M7.5砂浆砖砌 | m³ | 2.55 |  |  |  |
| 1.3.5 | M10水泥砂浆抹面 | ㎡ | 10.27 |  |  |  |
| 1.3.6 | 圆形C25混凝土底座 | m³ | 0.68 |  |  |  |
| 1.3.7 | D65铸铁井盖 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 入户工程(43户） | 户 | 43 |  |  |  |
| 1.4.1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 43 |  |  |  |
| 1.4.2 | DN15进水闸阀 | 个 | 43 |  |  |  |
| 1.4.3 | 碰口 | 个 | 43 |  |  |  |
| 1.4.4 | φ25PE管道（每户3m） | m | 129 |  |  |  |
| 1.4.5 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 5.16 |  |  |  |
| 1.4.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 51.6 |  |  |  |
| 1.4.7 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 5.16 |  |  |  |
| 1.4.8 | 人工管沟开挖 | m³ | 36.12 |  |  |  |
| 1.4.9 | 人工管沟回填 | m³ | 36.12 |  |  |  |
| 1.4.10 | 水表井 |  |  |  |  |  |
| 1.4.10.1 | 水表井土方开挖 | m³ | 22.02 |  |  |  |
| 1.4.10.2 | 砖基础 | m³ | 3.03 |  |  |  |
| 1.4.10.3 | 水表井土方回填 | m³ | 4.3 |  |  |  |
| 1.4.10.4 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 2.75 |  |  |  |
| 1.4.10.5 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 2.75 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1.4.10.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 15.37 |  |  |  |
| 1.4.10.7 | 成品阀井（D=600mm，H=600mm，含盖子厚 度10cm） | 座 | 43 |  |  |  |
| **2** | **三家堡组** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 输配水管网工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | φ90PE（1.0MPa）配水管安装 | m | 265 |  |  |  |
| 2.1.2 | φ50PE（1.25MPa）配水管安装 | m | 973 |  |  |  |
| 2.1.3 | φ40PE（1.6MPa）配水管安装 | m | 453 |  |  |  |
| 2.1.4 | 管件 | % | 5 |  |  |  |
| 2.1.5 | 管沟开挖(人工30%，机械70%） | m³ | 791.79 |  |  |  |
| 2.1.6 | 管沟回填(人工30%，机械70%） | m³ | 791.79 |  |  |  |
| 2.1.7 | 混凝土路面破除(δ=15cm) | m³ | 149.49 |  |  |  |
| 2.1.8 | 混凝土路面恢复 (δ=15cm，C25) | m² | 996.6 |  |  |  |
| 2.1.9 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 149.49 |  |  |  |
| 2.1.10 | DN80钢管套管（2处） | m | 12 |  |  |  |
| 2.1.11 | DN50钢管套管（2处） | m | 12 |  |  |  |
| 2.2 | 排水井 | 座 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 闸阀井（4座） |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 土方开挖 | m³ | 29.34 |  |  |  |
| 2.3.2 | 土方回填 | m³ | 20.16 |  |  |  |
| 2.3.3 | 3:7灰土 | m³ | 1.12 |  |  |  |
| 2.3.4 | M7.5砂浆砖砌 | m³ | 5.1 |  |  |  |
| 2.3.5 | M10水泥砂浆抹面 | ㎡ | 20.54 |  |  |  |
| 2.3.6 | 圆形C25混凝土底座 | m³ | 1.36 |  |  |  |
| 2.3.7 | D65铸铁井盖 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.4 | 入户工程 | 户 | 132 |  |  |  |
| 2.4.1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 132 |  |  |  |
| 2.4.2 | DN15进水闸阀 | 个 | 132 |  |  |  |
| 2.4.3 | 碰口 | 个 | 132 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 2.4.4 | φ25PE管道（每户3m） | m | 396 |  |  |  |
| 2.4.5 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 15.84 |  |  |  |
| 2.4.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 158.4 |  |  |  |
| 2.4.7 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 15.84 |  |  |  |
| 2.4.8 | 人工管沟开挖 | m³ | 110.88 |  |  |  |
| 2.4.9 | 人工管沟回填 | m³ | 110.88 |  |  |  |
| 2.4.10 | 水表井 |  |  |  |  |  |
| 2.4.10.1 | 水表井土方开挖 | m³ | 67.58 |  |  |  |
| 2.4.10.2 | 砖基础 | m³ | 9.29 |  |  |  |
| 2.4.10.3 | 水表井土方回填 | m³ | 13.2 |  |  |  |
| 2.4.10.4 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 8.45 |  |  |  |
| 2.4.10.5 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 8.45 |  |  |  |
| 2.4.10.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 47.18 |  |  |  |
| 2.4.10.7 | 成品阀井（D=600mm，H=600mm，含盖子厚 度10cm） | 座 | 132 |  |  |  |
| **3** | **西三下组** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 输配水管网工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | φ50PE（1.25MPa）配水管安装 | m | 226 |  |  |  |
| 3.1.2 | φ40PE（1.6MPa）配水管安装 | m | 551 |  |  |  |
| 3.1.3 | 管件 | % | 5 |  |  |  |
| 3.1.4 | 管沟开挖(人工30%，机械70%） | m³ | 1299.69 |  |  |  |
| 3.1.5 | 管沟回填(人工30%，机械70%） | m³ | 1299.69 |  |  |  |
| 3.1.6 | 混凝土路面破除(δ=15cm) | m³ | 49.59 |  |  |  |
| 3.1.7 | 混凝土路面恢复 (δ=15cm，C25) | m² | 330.6 |  |  |  |
| 3.1.8 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 49.59 |  |  |  |
| 3.1.9 | DN50钢管套管（2处） | m | 12 |  |  |  |
| 3.2 | 排水井 | 座 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 闸阀井（2座） |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 土方开挖 | m³ | 14.67 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| 3.3.2 | 土方回填 | m³ | 10.08 |  |  |  |
| 3.3.3 | 3:7灰土 | m³ | 2.83 |  |  |  |
| 3.3.4 | M7.5砂浆砖砌 | m³ | 12.84 |  |  |  |
| 3.3.5 | M10水泥砂浆抹面 | ㎡ | 65.92 |  |  |  |
| 3.3.6 | 圆形C25混凝土底座 | m³ | 4.35 |  |  |  |
| 3.3.7 | D65铸铁井盖 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3.4 | 入户工程 | 户 | 48 |  |  |  |
| 3.4.1 | 入户工程（48户） |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 48 |  |  |  |
| 3.4.1.2 | DN15进水闸阀 | 个 | 48 |  |  |  |
| 3.4.1.3 | 碰口 | 个 | 48 |  |  |  |
| 3.4.1.4 | φ25PE管道（每户3m） | m | 144 |  |  |  |
| 3.4.1.5 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 5.76 |  |  |  |
| 3.4.1.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 57.6 |  |  |  |
| 3.4.1.7 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 5.76 |  |  |  |
| 3.4.1.8 | 人工管沟开挖 | m³ | 40.32 |  |  |  |
| 3.4.1.9 | 人工管沟回填 | m³ | 40.32 |  |  |  |
| 3.4.1.10 | 水表井 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.10.1 | 水表井土方开挖 | m³ | 24.58 |  |  |  |
| 3.4.1.10.2 | 砖基础 | m³ | 3.38 |  |  |  |
| 3.4.1.10.3 | 水表井土方回填 | m³ | 4.8 |  |  |  |
| 3.4.1.10.4 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 3.07 |  |  |  |
| 3.4.1.10.5 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 3.07 |  |  |  |
| 3.4.1.10.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 17.16 |  |  |  |
| 3.4.1.10.7 | 成品阀井（D=600mm，H=600mm，含盖子厚 度10cm） | 座 | 48 |  |  |  |
| **(二)** | **浪店村曹中组** |  |  |  |  |  |
| 1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 34 |  |  |  |
| 2 | DN15进水闸阀 | 个 | 34 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  | |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 | |
| 3 | 碰口 | 个 | 34 |  |  |  | |
| 4 | 水表井 |  |  |  |  |  | |
| 4.1 | 水表井土方开挖 | m³ | 17.41 |  |  |  | |
| 4.2 | 砖基础 | m³ | 2.39 |  |  |  | |
| 4.3 | 水表井土方回填 | m³ | 3.4 |  |  |  | |
| 4.4 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 2.18 |  |  |  | |
| 4.5 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 2.18 |  |  |  | |
| 4.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 12.15 |  |  |  | |
| 4.7 | 成品阀井（D=600mm，H=600mm，含盖子厚 度10cm） | 座 | 34 |  |  |  | |
| **(三)** | **浪店村张安组** |  |  |  |  |  | |
| 1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 20 |  |  |  | |
| 2 | DN15进水闸阀 | 个 | 20 |  |  |  | |
| 3 | 碰口 | 个 | 20 |  |  |  | |
| 4 | 水表井 |  |  |  |  |  | |
| 4.1 | 水表井土方开挖 | m³ | 10.24 |  |  |  | |
| 4.2 | 砖基础 | m³ | 1.41 |  |  |  | |
| 4.3 | 水表井土方回填 | m³ | 2 |  |  |  | |
| 4.4 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 1.28 |  |  |  | |
| 4.5 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 1.28 |  |  |  | |
| 4.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 7.15 |  |  |  | |
| 4.7 | 成品阀井（D=600mm，H=600mm，含盖子厚 度10cm） | 座 | 20 |  |  |  | |
| **(四)** | **浪店村村委会** |  |  |  |  |  | |
| 1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 6 |  |  |  | |
| 2 | DN15进水闸阀 | 个 | 20 |  |  |  | |
| 3 | 碰口 | 个 | 20 |  |  |  | |
| **三** | **段家镇** |  |  |  |  |  | |
| **（一）** | **沟老村** |  |  |  |  |  | |
| **1** | **六组** |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | 输配水管网工程 |  |  |  |  |  | |
| 供应商： （盖单位章）  法定代表人（或委托代理人）： （签名）  年 月 日  **建筑工程量清单** | | | | | | |  | |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | | 备注 | |
| 1.1.1 | φ40PE（1.6MPa）配水管安装 | m | 499 |  |  | |  | |
| 1.1.2 | φ90PE（1.0MPa）配水管安装 | m | 238 |  |  | |  | |
| 1.1.3 | 管件 | % | 5 |  |  | |  | |
| 1.1.4 | 管沟开挖(人工30%，机械70%） | m³ | 287.43 |  |  | |  | |
| 1.1.5 | 管沟回填(人工30%，机械70%） | m³ | 287.43 |  |  | |  | |
| 1.1.6 | 混凝土路面破除(δ=15cm) | m³ | 66.33 |  |  | |  | |
| 1.1.7 | 混凝土路面恢复 (δ=15cm，C25) | m² | 442.2 |  |  | |  | |
| 1.1.8 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 66.33 |  |  | |  | |
| 1.1.9 | DN50钢管套管（1处） | m | 6 |  |  | |  | |
| 1.2 | 闸阀井(3座) | 座 | 3 |  |  | |  | |
| 1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 22.01 |  |  | |  | |
| 1.2.2 | 土方回填 | m³ | 15.12 |  |  | |  | |
| 1.2.3 | 3:7灰土 | m³ | 4.24 |  |  | |  | |
| 1.2.4 | M7.5砂浆砖砌 | m³ | 19.26 |  |  | |  | |
| 1.2.5 | M10水泥砂浆抹面 | ㎡ | 98.88 |  |  | |  | |
| 1.2.6 | 圆形C25混凝土底座 | m³ | 6.53 |  |  | |  | |
| 1.2.7 | D65铸铁井盖 | 个 | 3 |  |  | |  | |
| 1.3 | 排水井 | 座 | 2 |  |  | |  | |
| 1.4 | 入户工程 | 户 | 35 |  |  | |  | |
| 1.4.1 | 入户工程（35户） |  |  |  |  | |  | |
| 1.4.1.1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 35 |  |  | |  | |
| 1.4.1.2 | DN15进水闸阀 | 个 | 35 |  |  | |  | |
| 1.4.1.3 | 碰口 | 个 | 35 |  |  | |  | |
| 1.4.1.4 | φ25PE管道（每户3m） | m | 105 |  |  | |  | |
| 1.4.1.5 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 4.2 |  |  | |  | |
| 1.4.1.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 42 |  |  | |  | |
| 1.4.1.7 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 4.2 |  |  | |  | |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑工程量清单** | | | | | |  |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 1.4.1.8 | 人工管沟开挖 | m³ | 29.4 |  |  |  |
| 1.4.1.9 | 人工管沟回填 | m³ | 29.4 |  |  |  |
| 1.4.1.10 | 水表井 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.10.1 | 水表井土方开挖 | m³ | 17.92 |  |  |  |
| 1.4.1.10.2 | 砖基础 | m³ | 2.46 |  |  |  |
| 1.4.1.10.3 | 水表井土方回填 | m³ | 3.5 |  |  |  |
| 1.4.1.10.4 | 混凝土路面破除(δ=10cm) | m³ | 2.24 |  |  |  |
| 1.4.1.10.5 | 垃圾外运（运距：1.0km） | m³ | 2.24 |  |  |  |
| 1.4.1.10.6 | 混凝土路面恢复 (δ=10cm，C25) | m² | 12.51 |  |  |  |
| 1.4.1.10.7 | 成品阀井（D=600mm，H=600mm，含盖子厚 度10cm） | 座 | 35 |  |  |  |
| **四** | **午井镇** |  |  |  |  |  |
| (一) | 强家沟村 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入户工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LXSJS15水表（预警式机械水表） | 个 | 200 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金属结构设备及安装工程量清单** | | | | | | |
| **合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| **一** | **天度镇** |  |  |  |  |  |
| **(一)** | **侯李村侯家组** |  |  |  |  |  |
| 1 | 输配水管网工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DN50闸阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | DN40闸阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| **二** | **杏林镇** |  |  |  |  |  |
| **(一)** | **西坡村** |  |  |  |  |  |
| 1 | 王家台组 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DN100闸阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | DN32闸阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.3 | DN32排水闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| **2** | **三家堡组** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DN100闸阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2.2 | DN40闸阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.3 | DN32闸阀 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2.4 | DN32排水闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| **3** | **西三下组** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DN32闸阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3.2 | DN32排水闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 三 | **段家镇** |  |  |  |  |  |
| (一) | **沟老村** |  |  |  |  |  |
| **1** | **六组** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DN32闸阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | DN32排水闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**计日工项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II | | | | | | |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 | | | | | | |
| **序号** | | **名称** | **型号规格** | **计量**  **单位** | **单价**  **(元)** | **备注** |
| 1 | | 人工 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 2 | | 材料 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 3 | | 机械 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**工程单价汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II | | | | | | | | |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | **计量单位** | **人工费** | **材料费** | **机械**  **使用费** | **其他**  **费用** | **其他直接费** | **间接费** | | **企业利润** | **税金** | **价差** | **合计** |
| 一 | | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 二 | | 设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**工程单价费（税）率汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II | | | | |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 | | | | |
| **序号** | | **工程类别** | **工程单价费（税）率（％）** | | | | | **备注** |
| **其他直接费** | **间接费** | **企业利润** | | **税金** |
| 一 | | 建筑工程 |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
| 二 | | 设备安装工程 |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II | | | | | | | | |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 | | | | | | | | |
| **序号** | | **项目名称** | **计量单位** | **人工费** | **材料费** | **机械**  **使用费** | **其他**  **费用** | **其他直接费** | **间接费** | | **企业利润** | **税金** | **价差** | **合计** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**供应商生产混凝土配合比材料费表**

|  |
| --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程部位** | **混凝土**  **强度等级** | **水泥强度等级** | **级配** | **水灰比** | **预算材料量（kg/m3）** | | | | | **单价**  **（元/m3）** | **备注** |
| **水泥** | **砂** | **石子** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**供应商自行采购主要材料预算价格汇总表**

|  |
| --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **型号规格** | **计量单位** | **预算价格**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**供应商自备施工机械台时（班）费汇总表**

|  |
| --- |
| 合同编号: FFX2022-NCGS-WXGZ-II |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 单位：元/台时（班） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机械名称** | **型号规格** | **一类费用** | | | | **二类费用** | | | | | | **合计** |
| **折旧费** | **维修费** | **安拆费** | **小计** | **人工** | **柴油** | **电** |  |  | **小计** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**工程单价计算表**

**（单价名称）**

单价编号： 定额单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价  （元） |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 价差 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

**人工费单价汇总表**

|  |
| --- |
| 合同编号：FFX2022-NCGS-WXGZ-II |
| 工程名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

第六部分 采购需求

**一、采购内容**

1.项目名称：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目

2.工期：自合同签订后3个月内完成。

3.质量：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

4.质保期：1年。

5.工程概况：扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目，具体内容详见工程量清单。

**二、施工验收规范、规程及标准**

1、依据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、验收：

初验：调查完毕后，由采购人根据合同对调查结果进行初验。

终验：调查完毕后，复核后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。 3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一中标候选人。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）竞争性磋商文件。

（3）成交人的响应文件。

**三、磋商最终报价要求：**

①磋商报价供应商充分考虑竞争性磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际情况且应根据企业自身情况自主做出的磋商报价。供应商的磋商报价应是本磋商须知与发包人要求、拟签订的合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，同时需要负责施工期间的安全问题、社会关系协调、政府职能部门相关手续办理等内容，并在报价中综合考虑。

②本工程的施工地点为前附表所述，供应商磋商报价中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费、税金和供应商必须的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

③供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，供应商因忽视或误解工地情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商自行负责。在施工期间，供应商自行协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

④凡本竞争性磋商文件要求或允许供应商进行报价的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在本项目磋商报价中对待。

⑤磋商报价时各供应商应根据文件说明、做法、施工组织设计、施工验收规范、现场条件、工程特点等内容编制磋商最终报价。

⑥本项目实行固定单价形式，依据所提供的工程量清单进行编制磋商一次报价，不得对工程量、原表格形式进行增删、隐藏等改动。所填报的单价及总价必须包含所有可能产生的费用规费、税金、人工费、材料费等及风险因素。除采购人原因需要调整的，不以任何原因予以调整。磋商报价不得超过公布的本项目最高限价，超出（高于）者按照无效响应处理。给定清单中未包含的子项目，视为已包含在我方清单中。

⑦供应商应按采购人要求中列出的工程项目填报综合单价和合价。除非采购人通过修改竞争性磋商文件予以更正，否则，供应商应按采购人要求的项目和数量及内容进行磋商报价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。供应商未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，采购人将不另行支付。工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在磋商报价中。供应商在磋商报价中安全及文明施工措施费、规费、税金按国家相关规定计取，并严格执行国家法规政策，不允许优惠。

⑧所有材料必须使用合格、安全、绿色、环保、无毒无味的材料产品。工程施工完毕后应对施工现场进行保洁工作，且保洁标准及要求必须达到采购人相关要求。工程施工完毕后应按照采购人原先对各个宿舍的物品摆放位置进行复位，并到达采购人相关要求。采购人要求中需要拆除的设施及相关费用在报价时候综合考虑，不再另行支付，且拆除时需要确保玻璃、消防设备等成品的完整，拆除后的原来材料所有权归采购人所有，并放置在采购人要求的指定位置；如采购人表示拆除后的材料不再回收使用的，则按照垃圾清理；供应商在报价中综合考虑，采购人不予增加费用。

⑨供应商的磋商报价包括项目实施过程中按表计量的工程水、电费。采购人在工程竣工后付费时，将挂表计量发生的费用按实扣回。如项目实施期间，国家对税收进行调整的，按相关规定执行。

3.本工程磋商报价采用的币种为人民币。

4.技术标准和要求、报价要求、暂列金、指定品牌等见竞争性磋商文件具体要求。

**四、工程承包方式及变更价款处理办法：**

工程发包采用固定综合单价合同。固定综合单价=最终成交的磋商报价/磋商一次报价\*一次清单报价中的各项单价。依据所提供的工程量清单进行编制磋商一次报价，不得对工程量、原表格形式进行增删、隐藏等改动。所填报的单价及总价必须包含所有可能产生的费用规费、税金、人工费、材料费等及风险因素。除采购人原因需要调整的，固定单价不以任何原因予以调整。成交供应商按照成交的固定单价完成本项目全部内容，并达到相关质量要求，通过最终验收

第七部分 竞争性磋商响应文件格式

**竞争性磋商响应文件编制说明**

**1.编制磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。**

**2.竞争性磋商响应文件的编制应按照样本竞争性磋商文件提供的格式内容逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充，其目录自行编制，但不得缺失。如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。**

**3.全部编制完成应仔细核查相应格式内容并加盖公章，竞争性磋商响应文件应区分正、副本且胶装成册密封递交。**

**【正本/副本】**

**项目编号：SXZX2022-CG-002**

**扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目**

**第 包**

**竞争性磋商响应文件**

**【项目编号： 】**

**供应商： （全称及公章）**

**时 间： 年 月 日**

**目 录**

**【供应商根据本项目竞争性磋商文件格式要求自行编制目录】**

**一、法定代表人身份证明**

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

**授权委托书**

扶风县水利局：

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （采购项目名称）施工竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自磋商之日起90日历天

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

供 应 商： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

# **二、磋商函及磋商函附录**

# （一）磋商函

扶风县水利局**：**

1．根据贵方发售的 （项目名称+包号/项目编号） 竞争性磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、答疑文件及其它相关文件后，我方愿以大写 ，小写￥ 的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

3．我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

4．若我方中标，我方保证按工期完工，工期为： ，质保期 年。

5．若我方中标，我方保证工程质量等级达到 。

6．若我方中标，我方保证达到安全文明施工达到文明工地标准。

7．我方同意所提交的竞争性磋商响应文件在竞争性磋商文件的磋商须知中规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8．在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交人通知书和本竞争性磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9．我方已提交了 元人民币作为磋商保证金。

10．我方理解你方不负担我们的任何磋商费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回竞争性磋商响应文件。

11．我方完全接受并响应竞争性磋商文件、答疑文件、评审办法、采购控制限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。

注：磋商报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。精确到分。

供 应 商： （盖章）

单 位 地 址：

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

邮 政 编 码： 电话： 传真：

日 期： 年 月 日、

# （二）磋商函附录

**项目名称：** 第 包

|  |
| --- |
| 竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件响应情况 |
|  |
| **备注：**供应商应承诺是否响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。如供应商不承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如供应商不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为供应商承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件。 |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**三 、磋商报价表**

**首次磋商报价表**

**单位 ：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价内容**  **磋商内容** | **磋商总报价（元）** | **工期** | **质量**  **标准** | **备注** |
| **扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** |  |  |  |  |
| **总计：人民币大写： 小写￥： 元** | | | | |
| **备注：本表内报价内容以元为单位。** | | | | |

**供应商： （公章）**

**法定代表人或授权代表： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**最终磋商报价表**

**单位 ：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价内容**  **磋商内容** | **磋商总报价（元）** | **工期** | **质量**  **标准** | **备注** |
| **扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目** |  |  |  |  |
| **总计：人民币大写： 小写￥： 元** | | | | |
| **备注：本表内报价内容以元为单位。** | | | | |

**供应商： （公章）**

**法定代表人或授权代表： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**提示：各供应商应在递交磋商响应文件前，提前准备好未填写价格并加盖公章的“最终磋商报价表”，磋商后，填写最终的响应价格，并由法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章（第二轮报价不得高于首次报价）。此份空白报价表盖章手持一份，并按照磋商响应文件原格式要求在响应文件中装订一份。**

# **四、****资格审查资料**

**合格供应商资格证明文件**

合格供应商要求：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）磋商保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单，复印件须加盖供应商公章）；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

**注：各供应商按以上要求补充资格证明文件。**

（一）合法有效的企业营业执照

（二）财务报告：提供2020或2021年财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）以及供应商基本账户开户许可证（或开户行出具的基本存款账户信息）或其基本存款账户

开户银行出具的资信证明；

（三）税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；

（四）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内，至少一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（六）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

**说明：**近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（八）供应商近年企业信誉情况

（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求，附竞争性磋商文件供应商须知要求的相关截图）

1.近年企业不良行为记录情况

2.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3.其 他

**备注：**

不良行为记录是指：因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，受到县级以上建设行政主管部门的行政处罚，且处罚中规定该供应商不得进入建设项目所在地建筑市场投标或施工、并且本项目磋商时间仍在处罚执行期的情况。其他不良行为不作为资格审查合格与否的依据，可作为评审时相关信誉项的扣分依据。

（九）供应商关联关系说明

我单位承诺：未隐瞒相关关联关系或法律法规禁止的情形。

1.供应商单位负责人在其他单位任职情况

2.供应商控股关系说明

（1）供应商控股谁：

（2）供应商被谁控股：

3.供应商管理关系说明

（1）供应商管理谁：

管理职责（行政、人事等）：

（2）供应商被谁管理：

管理职责（行政、人事等）：

供应商： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**附件：**

**书面声明**

致： （采购人名称）

我方 （供应商名称）为中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。我方在此郑重声明：

我方在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。无法律法规禁止参加政府采购活动的情形。

我方未在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人（黑和重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))”未被列为政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动；

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如有隐瞒或未能提供真实信息的，将承担一切不利后果及法律责任。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

# **五、施工组织设计**

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制包括但不限于本工程的施工组织设计：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评审内容 |
| 1 | 内容完整性和编制水平；根据响应程度计0～3分 |
| 2 | 施工方案与技术措施；根据响应程度计0～4分 |
| 3 | 质量管理体系和措施；根据响应程度计0～3分 |
| 4 | 安全管理体系与措施；根据响应程度计0～2分 |
| 5 | 环境保护管理体系与措施；根据响应程度计0～2分 |
| 6 | 工程进度计划与措施；根据响应程度计0～2分 |
| 7 | 资源配备计划；根据响应程度计0～2分 |
| 8 | 项目管理机构人员配备。根据响应程度计0～2分 |
| 9 | 完全承诺磋商文件和合同主要条款，有其它实质性承诺、合理化建议和服务配合承诺，根据响应程度计0-2分； |
| 10 | 项目工作的开展或后期服务及工程质量的维修，根据响应程度计0-3分。 |

# **六、已标价工程量清单**

# **七、****其他资料**

**附件1：**

# **中小企业声明函（工程、服务）(非小微企业不填写)**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：

**备注：供应商提供的《中小企业声明函（工程、服务）》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。还须提供生产厂家的《中小企业声明函（工程、服务）》，未提供齐全的则不视为小型、微型企业。**

**附件2：**

**《残疾人福利性单位声明函》**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**注：**

**1.非残疾人福利性单位无需在竞争性磋商响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在竞争性磋商响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。**

**2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。**

**附件3：**

**《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》**

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取成交人交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交人。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商响应供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他磋商响应供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）全权代表： （签字）

地址： 邮编：

电话： 电话：

年 月 日

**附件4：安全承诺书**

**安全承诺书**

我公司郑重承诺，在扶风县2022年省级水利发展资金农村供水工程维修改造项目第 包施工过程中，严格按照国家有关安全施工规范进行施工，加强防火防盗，注重施工安全，加强施工人员安全教育，杜绝事故发生。 如发生一切施工安全事故，其责任由我公司自行承担解决，采购人不承担任何责任。

1.服从各级管理人员的管理，虚心接受管理人员的安全指导。

2.保证绝不酒后上岗；保证绝不在施工现场吸烟和随地大小便；保证绝不带情绪上班；作业时，保证不干私活，不打闹。

3.保证工作人员无不适宜高空作业禁忌症(如恐高症、高血压、癫痫病、眩旱症等)。保证绝不乱动机电设备，绝不私拉乱接电线。

4.工作前保证先检查使用的工具是否牢固，脚手架上放置的工具材料保证放稳，以免掉落伤人。

5.保证不站在墙顶上砌筑、划线(勒缝)、检查大角垂直度和清扫墙面等

6.保证将脚手架和砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。保证不上下抛扔工具、材料和垃圾，不从门窗向外抛扔材料和垃圾。

7.我单位将按照相关安全条例和安全从业内容进行施工。如发生意外事故或人员伤亡，我单位自愿承担全部经济赔偿及法律责任。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

# **八、响应供应商认为需要说明的内容**