**第七部分 技术要求**

**（三辆国产自主品牌新能源轿车）**

| **序号** | **名 称** | **招标产品技术参数及配置要求** |
| --- | --- | --- |
| 新能源轿车 | | 国产自主品牌 |
| 发动机参数 | | |
| 1 | 排量 | ≧1.5L |
| 2 | 动力种类 | 纯电动 |
| 3 | 排放标准 | 0排放 |
| 4 | 最大马力 | ≧136ps |
| 5 | 电机最大功率 | ≧100KW |
| 6 | 电机最大扭矩 | ≧180N.M |
| 7 | 最高时速 | 130km/h |
| 8 | 变速器种类 | ≧电子无级变速 |
| 9 | 驱动形式 | 前置前驱 |
| 10 | 车辆级别 | 新能源轿车 |
| 配置及车辆参数 | | |
| 1 | 车身总长 | ≥4765mm |
| 2 | 车身总宽 | ≥1837mm |
| 3 | 车身总高 | ≥1515mm |
| 4 | 车身结构 | ≧五门五座轿车 |
| 5 | 全车车窗 | 电动车窗 |
| 6 | 轴距 | ≥2718mm |
| 7 | 最小离地间隙 | ≥130mm |
| 8 | 电池容量（kwh） | ≥47.5 |
| 9 | 工况法纯电续航里程 | ≥400 |
| 10 | 制动型式 | 前通风盘式/后盘式 |
| 11 | 转向系统 | 电子助力转向 |
| 12 | 安全气囊 | 智能式前排双气囊 |
| 13 | 前大灯 | LED 大灯 |
| 14 | 电子驻车制动 | 有 |
| 15 | 车身稳定系统 | 有 |
| 16 | 多功能显示屏 | 行车电脑信息显示 |
| 17 | 轮胎规格 | ≥215/55 R17 |
| 18 | 安全配置 | 倒车影像、后雷达 |
| 19 | 空 调 | 双区恒温自动空调 |
| 20 | 智能网联系统 | 有 |
| 21 | 座 椅 | 主驾座椅电动调节/副驾手动 |
| 22 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘支持 |
| 23 | 智能钥匙 | 一键无钥匙启动 |
| 24 | 中控台 | ≧10.1寸中控台悬浮屏 |
| 25 | 悬挂系统 | 前独立悬挂/后多连杆独立悬挂 |
| 26 | 智能一键启动 | 有 |
| 27 | 电动天窗 | 有 |
| 28 | [外后视镜电](http://baike.bitauto.com/other/20120629/1505747839.html)动调节 | 后视镜电动调节 |
| 29 | 车内PM2.5过滤装置 | 有 |
| 30 | 车载wifi | 有 |

**（一辆国产自主品牌小客车）**

| **序号** | **名 称** | **招标产品技术参数及配置要求** |
| --- | --- | --- |
| 小型客车 | | 国产自主品牌 |
| 发动机参数 | | |
| 1 | 排量 | ≧1.5T |
| 2 | 动力种类 | 汽油 |
| 3 | 排放标准 | 国 VI |
| 4 | 最大马力 | ≧147ps |
| 5 | 最大功率 | ≧108KW |
| 6 | 最大扭矩 | ≧250N.M |
| 7 | 最高时速 | 180-210km/h |
| 8 | 变速器种类 | ≧CVT无级变速 |
| 9 | 驱动形式 | 前置前驱 |
| 10 | 车辆级别 | 小型客车 |
| 配置及车辆参数 | | |
| 1 | 车身总长 | ≥4785mm |
| 2 | 车身总宽 | ≥1820mm |
| 3 | 车身总高 | ≥1760mm |
| 4 | 车身结构 | ≧五门七座MPV |
| 5 | 全车车窗 | 电动防夹车窗 |
| 6 | 轴距 | ≥2760mm |
| 7 | 最小离地间隙 | ≥150mm |
| 8 | 燃油箱容量 | ≥52L |
| 9 | 制动型式 | 前后盘式(ABS+EBD) |
| 10 | 转向系统 | 电子助力转向 |
| 11 | 安全气囊 | 智能式前排双气囊 |
| 12 | 前大灯 | LED 大灯 |
| 13 | 电子驻车制动 | 有 |
| 14 | 车身稳定系统 | 有 |
| 15 | 多功能显示屏 | 行车电脑信息显示 |
| 16 | 轮胎规格 | ≥205/55 R16 |
| 17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 18 | 安全配置 | 360度全景影像、前后倒车雷达 |
| 19 | 空 调 | 原厂空调 |
| 20 | 驾驶模式切换 | 运动 |
| 21 | 座 椅 | 主副驾座椅电动调节 |
| 22 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘支持 |
| 23 | 智能钥匙 | 无钥匙启动 |
| 24 | 中控台 | ≧10.25英寸中控台大屏 |
| 25 | 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁非独立悬挂 |
| 26 | 智能一键启动 | 有 |
| 27 | 电动天窗 | 有 |
| 28 | [外后视镜电](http://baike.bitauto.com/other/20120629/1505747839.html)动调节 | 后视镜加热电动调节 |
| 29 | 感应雨刷功能 | 有 |
| 30 | 后独立空调 | 有 |