**延长宾馆外墙面及室内维修采购项目**

**资质要求及内容**

**一、资质要求：**

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、供应商须具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内依法注册的法人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照，具备建筑工程三级及三级以上资质。

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）。

3、供应商不得为“信用中国”(ww.creditchina.gov.cn)失信惩戒对象和行政处罚对象；不得为“中国政府采购网(www.cep.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网站截图并加盖供应商公章）。

4、本项目不接受联合体投标。

**二、采购内容：**

名称：延长宾馆外墙面及室内维修项目。

采购内容：维修宾馆外立面涂料墙面1436㎡，一层14间窑洞维修内墙墙面1108㎡，9间窑洞墙面及顶面新做塑料扣板708.94㎡。

北楼内墙面新做乳胶漆1641.4㎡，新做壁布975.36㎡，木质装饰墙面64.6㎡，维修二楼走道排水40m（包含拆除及新做地板），维修6间客房墙面495.92㎡，壁布墙面259.92㎡。木质装饰墙面53.04㎡。

住宿楼维修部分：新做走道墙面墙面乳胶漆879.72㎡，壁布墙面604.36㎡，铝塑踢脚线20.16㎡，42间客房室内零星维修墙面墙面乳胶漆2542.51㎡，壁布墙面,974.4㎡，木质装饰墙面974.4㎡，铝塑踢脚线71.4㎡，会议室墙面墙面乳胶漆259.02㎡，壁布墙面24.96㎡，铝塑踢脚线5.58㎡，楼梯间乳胶漆墙面165.4㎡。

南楼餐厅、包间及走道部分：餐厅大厅维修墙面墙面乳胶漆917.56㎡，壁布墙面252㎡，铝塑踢脚线6㎡，餐厅走道及包间墙面墙面乳胶漆2542.51㎡，木质装饰墙面61.92㎡，铝塑踢脚线6.96㎡，楼梯间墙面乳胶漆450.7㎡，壁布墙面185.4㎡，木质装饰墙面100㎡，维修二楼走道排水管道44m（包括拆除地板，新做地板及踢脚线），走道墙面木质装饰墙面101.4㎡，壁布23.92㎡，装饰镜面玻璃33.8㎡，更换包间装饰门及实木门20套（包含门套），更换茶水间大理石台面9.12㎡，水龙头及下水管6套。

屋面顶部灯带更换长度350m，室内灯带480m，维修室内电路及零星维修。

**三、工期：**

30天。

延长宾馆

2022年12月9日